# Główne części składowe i ich funkcje

Niniejszy produkt oraz jego osprzęt i akcesoria są przeznaczone do wiercenia, rozwiercania i wykonywania pogłębień stożkowych.

Poz. | Część | Funkcja
--- | --- | ---
1 | Osłona uchwytu | Umożliwia precyzję wiercenia, zapewniając jednocześnie wygodny chwyt.
2 | Uchwyt | Mocuje i utrzymuje wiertło (frez) we właściwym położeniu.
3 | Pierścień dystansowy | Służy do demontażu uchwytu.
4 | Zespół przekładni | Przekazuje moment obrotowy z silnika pneumatycznego.
5 | Przycisk uruchamiający | Uruchamia wiertarkę z użyciem funkcji łagodnego uruchamiania.
6 | Bezolejowy silnik pneumatyczny | Zapewnia czystsze miejsce pracy.
7 | Uchwyt | Stanowi wygodny gumowy uchwyt.
8 | Złączka wlotowa | Umożliwia podłączenie wiertarki do urządzenia zasilającego sprężonym powietrzem.
9 | Regulowany wylot powietrza | Odprowadza zimne powietrze z dala od operatora.