# Manutenzione preventiva

Eseguire la manutenzione preventiva con cadenza semestrale. Se l’utensile viene normalmente utilizzato per compiere lavori pesanti o non funziona correttamente, esso deve essere sottoposto a revisioni più frequenti.

Per la pulizia delle superfici in gomma degli utensili, ad esempio l'impugnatura, utilizzare detergenti contenenti isopropanolo o acetone. Non utilizzare il solvente MPK (Methyl Propyl Ketone).