# Installera borren

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

VARNING

Använd alltid slagtåliga ögon- och ansiktsskydd om du arbetar med eller uppehåller dig i närheten av verktyg som används, repareras eller underhålls eller verktygstillbehör som byts ut.

FÖRSIKTIGHET

Risk för skärskador

Skydda händerna från borrkronor och andra vassa föremål när du byter tillbehör eller utför reparationer. Vassa föremål kan orsaka skärskador.

- Använd alltid skyddshandskar när du byter tillbehör eller utför reparationer.

- Ta av skyddshandskarna innan verktyget startas.

1. Placera stödhandtaget för antingen höger eller vänster hand.

2. Töm slangen på allt lufttryck innan du ansluter lufttillförseln.

3. Dra åt borrskäret med en chuck. En nyckelchuck använder en roterande nyckel för att dra åt och lossa chucken. En snabbchuck sköts för hand.

   Borra aldrig hål som är större än den beräknade kapaciteten för borren.

   Motorn behöver ej smörjas under drift.

4. Anslut verktyget till tryckluften.

5. Använd lämplig borrhastighet för applikationen.

6. För att starta verktyget, tryck på avtryckaren.

   När smörjning rekommenderas – använd endast smörjmedel som rekommenderas av Atlas Copco.