# LBB16 EPX-060-U

## Pistol-grip Drills

# 产品信息

# 一般信息

警告

存在财产损失或严重受伤的风险

确保在操作工具前阅读、了解并遵守各项操作说明。若不遵守所有操作说明，可能会造成电击、火灾、财产损失和/或严重的人身伤害。

- 阅读所有随本系统不同部分提供的安全信息。

- 阅读针对安装、操作和维护本系统不同部分的产品说明。

- 阅读有关本系统及其中零件的所有本地安全法规。

- 保存所有安全信息和说明，以备将来参考。

此部分内容

- 安全警示语
- 质保
- 网站
- ServAid
- 安全数据表 MSDS/SDS
- PTFE
- 原产地
- 尺寸图

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 质保

- 产品保修期将在 Atlas Copco 配送中心发货后的 12+1 个月后到期。

- 保修不包括部件正常的磨损和断裂。

  - “正常磨损和断裂部件”是指在工具常规维护期内，需要更换、进行其他调整/大修的部件（以时间、运行时数或其他形式表示）。

- 产品保修以工具及组件的正常使用、维护和修理为前提。

- 本保修不适用于在保修有效期内因维护保养不当或由 Atlas Copco 及其授权维修服务合作伙伴之外的他方进行维修保养而造成的损坏部件。

- 要避免工具零配件损坏或断裂，请按建议的维护周期保养工具并严格遵守说明操作。

- 保修类修理仅在 Atlas Copco 维修间或由获得授权的维修服务合作伙伴处理。

Atlas Copco 通过 ToolCover 合约提供延保及最佳的预防维护服务。有关详情，请联系您当地的服务代表。有关详情，请联系您当地的服务代表。

电动马达：

- 保修仅适用于未打开过的电动马达。

# 网站

有关我们的产品、配件、备件和已发布事项的信息，请访问 Atlas Copco 网站。

请访问：www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid 是一个持续更新的门户网站，含有技术信息，例如：

- 法规和安全信息

- 技术数据

- 安装、操作和维修说明

- 备件列表

- 附件

- 尺寸图

请访问：https://servaid.atlascopco.com.

如需进一步的技术信息，请联系您当地的 Atlas Copco代表。

# 安全数据表 MSDS/SDS

安全数据表描述了 Atlas Copco销售的化学产品。

有关更多信息，请访问 Atlas Copco网站 www.atlascopco.com/sds。

# PTFE

警告

聚合物危害

本产品中的叶片含有 PTFE（一种合成氟聚合物）。由于磨损，PTFE 微粒可能会附在产品中。加热的 PTFE 会产生浓烟，这可能会导致症状类似于流感的聚合物烟雾热，尤其是在吸受到污染的烟草时。

操纵叶片和其他部件时，必须遵循 PTFE 的健康安全建议：

- 维修此产品时请勿吸烟

- PTFE 微粒不得与明火、灼热物或高温物接触

- 马达部件必须用清洗液清洗，而不能使用空气管吹净

- 进行任何其他操作之前请洗净双手

# 原产地

对于原产地，请参见产品标签上的信息。

# 尺寸图

尺寸图可以在尺寸图存档或 ServAid 上找到。

请访问：https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw或 https://servaid.atlascopco.com。

# 概览

# 应用

此为适合各种应用和行业细分市场的钻机。

# 主要部件和功能

本产品、产品属具和配件只用于指定的用途：钻孔、绞孔和打埋头孔。

位置 | 组件 | 功能
--- | --- | ---
1 | 夹具护板 | 保证精准度，同时保持舒适的抓握感。
2 | 夹具 | 使钻头（刀具）插到位并保持在相应位置。
3 | 垫圈 | 用于拆卸夹具。
4 | 齿轮装置 | 增大来自气动马达的扭矩。
5 | 触动器 | 通过低速启动功能，启动钻头。
6 | 免润滑气动马达 | 营造更洁净的作业环境。
7 | 手柄 | 带来舒适的橡胶抓握感。
8 | 入口接头 | 将钻头连接到空气准备件（压缩空气）。
9 | 可调式排气装置 | 将冷风导离操作人员。

# 产品技术数据

产品技术数据可以在 ServAid 或 Atlas Copco网站上找到。

请访问：https://servaid.atlascopco.com或 www.atlascopco.com。

# 保养概述

# 预防性维护

确保每 6 个月进行一次预防性维护。如果钻机在重载条件下使用或不正常运转，则应停止操作，进行频繁检查。

使用含有异丙醇或丙酮的清洁剂来清洁橡胶材质的工具表面，例如把手部分。请勿使用 MPK（甲基丙基酮）溶剂。

# 安装

# 安装要求

# 空气质量

- 要获得最佳性能和最长的产品使用寿命，我们建议使用最大露点为 +10°C (50°F) 的压缩空气。我们还建议安装 Atlas Copco 制冷型空气干燥器。

- 使用单独的空气过滤器，可以滤掉 30 微米以上的固体颗粒和 90% 以上的液态水。尽量靠近产品安装过滤器并在任何其他空气处理装置之前安装，以防压力下降。

对于脉冲/冲击工具，确保使用专门针对这些工具调节过的润滑器。常规润滑器加的油太多，会因为马达中的油过多而降低工具性能。

在连接至工具前，确保软管和连接器清洁且无灰尘。

经过润滑和无需润滑的产品均可从润滑器提供的少量润滑油获益。

# 空气润滑导管

建议的空气润滑器：

- Atlas Copco Optimizer（1 升）9090 0000 04

- Q8 Chopin 46

- Q8 Chopin 32

- 壳牌气动工具润滑油 S2 A 320

- Mobil SHC Cibus 32

# 压缩空气连接

警告

存在受重伤风险

承压空气可能导致伤害。

- 在不使用时或进行调整前，务必关闭气源。

- 在不使用时或进行调整前，排空气压软管并将工具与气源断开。

- 始终为工具配置合适尺寸的软管和正确的气压。

警告

压缩空气

高压空气可能导致严重损坏或身体受伤。

- 不要超过最大气压。

- 确保软管或管接头未损坏或松动。

要获得正确的气压和软管尺寸，请参见 https://servaid.atlascopco.com或 www.atlascopco.com 上的技术产品数据。

在连接至工具前，确保软管和连接器清洁且无灰尘。

# 安装说明

# 安装柔性软管

为防止工具振动，在工具和快速接头之间使用长度至少为 300 mm（12 英寸）的压缩空气柔性软管。

# 安装钻机

警告

存在受重伤风险

承压空气可能导致伤害。

- 在不使用时或进行调整前，务必关闭气源。

- 在不使用时或进行调整前，排空气压软管并将工具与气源断开。

- 始终为工具配置合适尺寸的软管和正确的气压。

警告

进行工具的操作、修理或维护工作或者更换工具配件或靠近操作现场时，务必佩戴耐冲击的眼部和面部护具。

小心

割伤风险

在更换配件时或维修工作期间，请保护双手免受钻头和其他尖锐物体的伤害。锋利的物体可以割到人体并造成伤害。

- 更换配件或开展维修时，应务必佩戴防护手套。

- 在启动工具前，先取下防护手套。

1. 摆放适合左侧或右侧操作的辅助手柄。

2. 在连接气源前需排空软管中气压。

3. 用夹具将钻头拧到位。匙形夹具使用回转键松紧夹具。无匙夹具用手进行操作。

   切勿钻出超过钻机额定容量的孔。

   运转期间，马达无需额外润滑。

4. 将工具连接至气源。

5. 须根据具体应用使用合适的钻速。

6. 按下工具触发器，可启动工具。

   在润滑时建议只使用由 Atlas Copco 推荐的润滑剂。

# 操作

# 人体工学指导准则

通读此一般人体工学指导准则列表时考虑您的工作台，找出在姿势、组件放置或工作环境方面可以改进的地方。

- 请频繁地间歇并更换作业位置。

- 根据需求和工作任务调整工作台区域。

  - 通过确定需要放置零件和工具的位置调整出方便的范围，避免静态运功。

  - 使用工作台设备，例如适合工作任务的桌椅。

- 避免作业位置高于肩部水平线或在装配操作期间静态持握工具。

  - 在肩部水平线以上位置作业时，通过减轻工具重量来减少静态的肩部肌肉负担，例如使用扭矩臂、软管卷盘或重量平衡器。您也可以通过在近身位置持握工具来减轻静态的肩部肌肉负担。

  - 经常休息。

  - 避免肩部或腕部使用极端姿势，尤其在需要使用一定力量的操作过程中。

- 调整出方便的视野，使眼睛和头部的运动最少。

- 处理工作任务时使用适当的照明。

- 处理工作任务时选择适当的工具。

- 在嘈杂的环境中，请使用护耳设备。

- 使用高质量插入式工具和消耗品以最大限度减少暴露于过度振动的情况。

- 尽量减少在反作用力情况下的暴露。

  - 切割时：

    如果切割轮弯曲或者未正确予以引导，则切割轮可能会卡住。务必针对切割轮使用正确的法兰，并在操作过程中避免弯曲切割轮。

  - 钻孔时：

    当钻头打穿时，钻孔机可能会停转。如果停转扭矩高，请使用支撑手柄。安全标准 ISO11148 第 3 部分建议，对于枪柄式工具使用可吸收 10 Nm 以上反作用扭矩的设备，对于直柄式工具，使用可吸收 4 Nm 以上反作用扭矩的设备。

  - 使用直接驱动螺丝刀或扳手时：

    反作用力取决于工具的设置和连接件的特性。力量和姿势决定了操作员可以承受的反作用力大小​​。调整扭矩设置，以适合操作人员的力量和姿势，如果扭矩过高，则使用扭矩臂或反作用杆。

- 在多尘环境中，请使用除尘系统或戴口罩。

# 操作说明

# 操作钻机

警告

存在受重伤风险

承压空气可能导致伤害。

- 在不使用时或进行调整前，务必关闭气源。

- 在不使用时或进行调整前，排空气压软管并将工具与气源断开。

- 始终为工具配置合适尺寸的软管和正确的气压。

警告

重伤风险

切勿在穿戴松动物体时操作工具。操作工具或配件时不得穿着宽松的衣服、戴手套、佩戴首饰、项链，并应整理好头发，否则可能发生窒息、撕脱头皮和/或其他严重的身体伤害。

- 操作工具时切勿戴手套。

- 操作工具或配件时不得穿着宽松的衣服、戴手套、佩戴首饰、项链，并应整理好头发。

警告

进行工具的操作、修理或维护工作或者更换工具配件或靠近操作现场时，务必佩戴耐冲击的眼部和面部护具。

1. 须根据具体应用使用合适的钻机。

2. 用夹具将钻头拧到位。匙形夹具使用回转键松紧夹具。无匙夹具用手进行操作。

   警告

   存在受伤风险

   开钻前，钻头必须紧紧地卡入夹具中。未能正确地卡入夹具的钻头可能会松动，造成人身伤害。

   - 在开钻前，检查钻头是否已紧紧地卡入夹具中。

3. 在启动工具前，先取下回转键。

4. 确保工件牢固固定。

5. 在钻取时应务必站稳。在钻取时须细致尽心并选好位置。

6. 务必确保您正在作业钻取的表面后方未设置电线或水管。

   切勿钻出超过钻机额定容量的孔。

7. 须根据具体应用使用合适的钻速。

8. 按下工具触发器，启动工具。

9. 不要用力推动钻机。如果钻机速度降低，请更换为更大功率的钻机，以使钻头可以持续平顺切割。

10. 如果钻机卡陷在物料中，应立即松开触发器，拉出钻机并从物料中取下钻头。

在润滑时建议只使用由 Atlas Copco 推荐的润滑剂。

# 维修

# 维护说明

# 维修建议

建议定期进行预防性维护。请参见预防性维护的详细信息。如果产品工作不正常，请勿运行并对其检查。

如果未包含预防性维护的详细信息，须遵守一般操作指南：

- 彻底清洗相应的零部件

- 更换任何故障或磨损零部件

# 预防性维护

确保每 6 个月进行一次预防性维护。如果钻机在重载条件下使用或不正常运转，则应停止操作，进行频繁检查。

使用含有异丙醇或丙酮的清洁剂来清洁橡胶材质的工具表面，例如把手部分。请勿使用 MPK（甲基丙基酮）溶剂。

# 润滑说明

# 防锈及清洁

压缩空气中的水分可能导致生锈。要防止生锈，我们强烈建议安装空气干燥器。

水和微粒可能会使叶片和阀门卡滞。在产品附近安装空气滤清器可以有效防止上述现象，达到避免压降的目的。

在长时间未使用时，务必向进气口加注几滴润滑油以保护工具。运转工具持续 5–10 秒并用布吸收出风口处的润滑油。

注意

切勿使用锐边工具清洁气道。

进气口配有滤网。如果被刺破，异物可能会损坏阀门，从而导致过速。

# 润滑指南

品牌 | 轴承和齿轮 - 一般用途 *
--- | ---
BP | Energrease LS-EP2
Castrol | OBEEn UF 1
Esso | Beacon EP2
Q8 | Rembrandt EP2
Mobil | Mobilegrease XHP 222 NLG 2
Klüber Lub. | Klübersynth UH 1 14-151
Texaco | Multifak EP2
Molykote | BR2 Plus

* 不适用于锥齿轮。

品牌 | 斜齿轮
--- | ---
Molykote | Longterm 2 Plus

# 维护和润滑

在定期拆卸工具作维护时，节流阀、行星齿轮、滚针轴承和滚珠轴承都必须使用润滑脂进行润滑。采用 Molycote BR2 Plus 可以实现较长的润滑间隔。

1. 拆卸马达，详见“拆卸和组装”部分。

2. 清洁马达部件并在叶片、气缸内表面及端板上涂抹一层薄薄的空气润滑油。

3. 装配好马达并确保其正在空载运行。通过进气口加注两滴润滑油，并使电机怠速运转 5-10 秒。

须定期清洗适配器中的滤网，以防因阻塞造成容量损耗。

# 拆装说明

# 扳机拆卸

# 马达维修指南

警告

聚合物危害

本产品中的叶片含有 PTFE（一种合成氟聚合物）。由于磨损，PTFE 微粒可能会附在产品中。加热的 PTFE 会产生浓烟，这可能会导致症状类似于流感的聚合物烟雾热，尤其是在吸受到污染的烟草时。

操纵叶片和其他部件时，必须遵循 PTFE 的健康安全建议：

- 维修此产品时请勿吸烟

- PTFE 微粒不得与明火、灼热物或高温物接触

- 马达部件必须用清洗液清洗，而不能使用空气管吹净

- 进行任何其他操作之前请洗净双手

此部分内容

- 拆除
- 检查电机部件
- 装配

# 拆除

维修工具也包含在成套 基本维修工具 中。有关更多信息，请参阅订购号 9835 5485 00

拆卸工具芯轴 A

订购号 | 直径 D | 直径 C
--- | --- | ---
4080 0182 01 | 7 | 3.5
4080 0182 02 | 8 | 4.5
4080 0182 03 | 9 | 5.5
4080 0182 04 | 10 | 6.5
4080 0182 05 | 13 | 8.5
4080 0182 06 | 16 | 10.5
4080 0182 07 | 19 | 12.5
4080 0182 08 | 22 | 15.5
4080 0182 09 | 24 | 17.5
4080 0182 10 | 26 | 20.5
4080 0182 11 | 30 | 25.5
4080 0182 12 | 35 | 30.5
4080 0182 13 | 40 | 35.5
4080 0182 14 | 47 | 40.5

# 检查电机部件

# 装配

E: 滚珠轴承

维修工具也包含在成套 基本维修工具 中。有关更多信息，请参阅订购号 9835 5485 00

拆卸工具芯轴 B

订购号 | 直径 D | 直径 C
--- | --- | ---
4080 0567 04 | 12.5 | 5.2
4080 0567 11 | 14.5 | 6.5
4080 0567 01 | 15.5 | 5.2
4080 0567 05 | 18.5 | 6.2
4080 0567 02 | 18.5 | 8.2
4080 0567 06 | 21.5 | 7.5
4080 0567 03 | 21.5 | 8.2
4080 0567 07 | 25.5 | 10.5
4080 0567 08 | 27.5 | 12.5
4080 0567 09 | 31.5 | 15.5
4080 0567 10 | 34.5 | 18.5

# 电机组装

# 将垫圈组装到夹具上

1. 将工具手柄固定到老虎钳上。

2. 拧下夹具和齿轮装置。

3. 将夹具和齿轮装置放到轴环中。将轴环固定到老虎钳中。

4. 用夹头钥匙移除夹具。

5. 将垫圈组装到齿轮装置上。

6. 组装夹具并用夹头钥匙拧紧。

# 拆卸/组装夹具

1. 将一个 15 mm 的开口扳手放到垫圈上。

2. 用夹头钥匙移除或组装夹具。

# 疑难解答

下表说明了最常见的问题、可能的原因以及解决这些问题的方法。请注意，某些操作应由经过授权的车间或具有相应资质的维修技术人员进行。

问题 | 可能的原因 | 操作
--- | --- | ---
自由转速太慢，压力没有达到目标值。 | 压缩空气系统中的气流太低。 | 需要缩短 FRL 装置的软管并且/或者加大直径。有关更多信息，请参阅安装方案。
工具已接触到水。 | 空气压缩系统包含冷凝水。 | 参阅使用建议，了解特定环境。
工具未启动。 | 无气流流向工具。 | 确保正确配置气源接口。
| 马达卡死。 | *
怠速转速不一致。 | 气压不稳定。 | 确保气压调节器正常工作。
| 调速器磨损 (LBB45)。 | *
功耗低 | 气压较低。 | 确保正确设定气压。
| 供气软管的长度或尺寸错误。 | 确保正确配置气源接口。
| 过滤器堵塞。 | 清洁或更换滤芯和细滤器
| 空气湿度高。 | 确保压缩机正常工作。
| 齿轮箱中的润滑脂过多。 | 确保润滑脂量合适。
| 节流阀磨损 | *
| 叶片/马达是否磨损？ | *
| 调速器磨损 (LBB45) | *
工具意外启动 | 节流阀损坏 | *
| 阀销卡在起始位置。 | 更换销和导向器
振动 | 钻头磨损或损坏。 | 更换钻头
马达外壳过热。 | 齿轮箱中的润滑脂过多。 | 确保润滑脂量合适。
声音异常 | 齿轮外壳无足够的润滑脂。 | 确保润滑脂量合适。
| 齿轮损坏。 | *
| 马达轴承已磨损。 | *

*) 此项维修只能由经过授权的车间或具有相应资质的维修技术人员进行。

# 回收

# 环境法规

当产品完成任务后，须妥善进行回收。按照当地法律的规定拆卸该产品并回收组件。

电池应由您国家的电池回收组织妥善处理。

# 回收信息

| 部件： | 以下列形式再利用：
--- | --- | ---
1 | 夹具 | 金属、钢
2 | 垫圈 | 金属、钢
3 | 前端 | 金属、铝质
4 | 带齿轮的转轴 | 金属、钢
5 | 叶片马达 | 金属，钢*
6 | 手柄 | 金属、铝质
7 | 阀 | 塑料、其他、POM
8 | 适配器及相邻零件 | 金属、钢

*工具中的转子叶片（叶片）包含 PTFE，在处理时应遵守有关 PTFE 的标准健康和安全使用规范。