# Instalación del taladro

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

ADVERTENCIA

Utilice siempre protección facial y ocular resistente a impactos cuando esté en contacto o próximo al funcionamiento, reparación o mantenimiento de la herramienta o al cambio de accesorios de la misma.

PRECAUCIÓN

Peligro de corte

Proteja las manos contra brocas y otros objetos afilados cuando cambie accesorios o durante trabajos de reparación. Los objetos afilados pueden cortar y provocar lesiones.

- Utilice siempre guantes de seguridad durante cambios de accesorios o labores de reparación.

- Quítese los guantes protectores antes de encender la herramienta.

1. Colocación del asa para operación con la mano derecha o izquierda.

2. Purgue la presión de aire de la manguera antes de conectar el suministro neumático.

3. Apriete la broca con un mandril. Los mandriles con llave utilizan una llave giratoria para apretar o aflojar el mandril. Los mandriles sin llave se accionan con la mano.

   Nunca taladre un orificio que supere la capacidad nominal del taladro.

   El motor no necesita lubricación adicional mientras está en funcionamiento.

4. Conecte la herramienta al suministro de aire.

5. Utilice la velocidad de taladro adecuada para la aplicación.

6. Para arrancar la herramienta, pulse el gatillo.

   Cuando se recomiende lubricación, utilice únicamente los lubricantes recomendados por Atlas Copco.