# Maintenance préventive

Procéder sans faute à un entretien préventif tous les 6 mois. Si elle est utilisée en service intensif ou si elle ne fonctionne pas correctement, mettre la machine plus souvent hors service afin de la contrôler.

Utiliser des détergents contenant de l'isopropanol ou de l'acétone pour nettoyer les surfaces en caoutchouc des outils, par exemple la poignée. Ne pas utiliser de solvant MPC (méthylpropylcétone).