# Монтаж дрели

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда надевайте ударопрочные средства защиты глаз и лица при непосредственном участии или нахождении рядом в процессе работы, ремонта или техобслуживания инструмента либо замены его принадлежностей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Риск порезов

Следует защищать руки при работе со сверлами и другими острыми объектами во время замены принадлежностей или ремонтных работ. Острые объекты могут нанести порезы и вызвать травмы.

- При замене принадлежностей или проведении ремонтных работ обязательно надевайте защитные перчатки.

- Снимите защитные перчатки перед запуском инструмента.

1. Установите опорную рукоятку в положение для право- или левосторонней работы.

2. Сбросьте давление воздуха в шланге перед подсоединением к линии подачи сжатого воздуха.

3. Закрепите сверло в патроне. Для затяжки и ослабления ключевого патрона используется специальный ключ. Манипуляции с бесключевым патроном осуществляются вручную.

   Запрещается сверлить отверстия, размер которых превышает номинальную производительность дрели.

   Дополнительная смазка двигателя при работе машины не требуется.

4. Подсоедините инструмент к линии подачи сжатого воздуха.

5. Используйте скорость сверления, соответствующую области применения.

6. Чтобы запустить инструмент, нажмите на курок.

   Если необходимо произвести смазку, следует использовать только смазки, рекомендованные компанией Atlas Copco.