# 操作钻机

警告

存在受重伤风险

承压空气可能导致伤害。

- 在不使用时或进行调整前，务必关闭气源。

- 在不使用时或进行调整前，排空气压软管并将工具与气源断开。

- 始终为工具配置合适尺寸的软管和正确的气压。

警告

重伤风险

切勿在穿戴松动物体时操作工具。操作工具或配件时不得穿着宽松的衣服、戴手套、佩戴首饰、项链，并应整理好头发，否则可能发生窒息、撕脱头皮和/或其他严重的身体伤害。

- 操作工具时切勿戴手套。

- 操作工具或配件时不得穿着宽松的衣服、戴手套、佩戴首饰、项链，并应整理好头发。

警告

进行工具的操作、修理或维护工作或者更换工具配件或靠近操作现场时，务必佩戴耐冲击的眼部和面部护具。

1. 须根据具体应用使用合适的钻机。

2. 用夹具将钻头拧到位。匙形夹具使用回转键松紧夹具。无匙夹具用手进行操作。

   警告

   存在受伤风险

   开钻前，钻头必须紧紧地卡入夹具中。未能正确地卡入夹具的钻头可能会松动，造成人身伤害。

   - 在开钻前，检查钻头是否已紧紧地卡入夹具中。

3. 在启动工具前，先取下回转键。

4. 确保工件牢固固定。

5. 在钻取时应务必站稳。在钻取时须细致尽心并选好位置。

6. 务必确保您正在作业钻取的表面后方未设置电线或水管。

   切勿钻出超过钻机额定容量的孔。

7. 须根据具体应用使用合适的钻速。

8. 按下工具触发器，启动工具。

9. 不要用力推动钻机。如果钻机速度降低，请更换为更大功率的钻机，以使钻头可以持续平顺切割。

10. 如果钻机卡陷在物料中，应立即松开触发器，拉出钻机并从物料中取下钻头。

在润滑时建议只使用由 Atlas Copco 推荐的润滑剂。