# Профилактическое техобслуживание

Профилактическое техобслуживание следует проводить через каждые 6 месяцев. Если инструмент эксплуатируется в тяжелых условиях или не работает надлежащим образом, его следует выводить из работы для проверки чаще.

Для очистки поверхностей инструмента из резины, например рукоятки, используйте моющие средства, содержащие изопропанол или ацетон. Не используйте растворитель МПК (метилпропилкетон).