# Konserwacja prewencyjna

Należy pamiętać o wykonywaniu co 6 miesięcy konserwacji zapobiegawczej. Jeśli narzędzie jest eksploatowane w trudnych warunkach lub używane w nieprawidłowy sposób, należy częściej wycofywać je z eksploatacji i poddawać przeglądowi.

Do czyszczenia powierzchni narzędzi wykonanych z gumy (np. uchwytu) należy używać detergentów zawierających izopropanol lub aceton. Nie należy używać ketonu metylowo-propylowego (rozpuszczalnik).