# 드릴 작동

경고

중상의 위험

압력을 받는 공기는 부상을 초래할 수 있습니다.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 항상 공기 공급을 차단하십시오.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 호스에서 공기 압력을 빼내고 공구로 가는 공기 공급을 차단하십시오.

- 공구에 정확한 호스 크기와 공기 압력을 사용하는지 항상 확인하십시오.

경고

중상의 위험

느슨해진 물품을 장착하고 공구를 절대로 작동하지 마십시오. 느슨한 의복, 장갑, 보석류, 넥타이 종류 및 머리카락을 공구 및 부속품으로부터 멀리하지 않으면 질식, 두피 손상 또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

- 공구를 작동할 때 절대로 장갑을 사용하지 마십시오.

- 회전하는 구동 장치 또는 부속품으로 부터 느슨한 의복, 보석류, 넥타이 종류 및 머리카락을 항상 멀리해야 합니다.

경고

작업을 하거나 근처에 있을 경우, 공구의 수리나 유지보수 시 혹은 공구의 부속품 교체 시에는, 항상 내충격 눈 및 안면 보호 장비를 착용하십시오.

1. 용도에 맞는 적절한 드릴을 사용하십시오.

2. 드릴 비트를 제자리에 놓고 척으로 조입니다. 키로 잠근 척은 회전 키를 사용하여 척을 조이거나 풉니다. 키리스 척은 손으로 조작됩니다.

   경고

   부상 위험

   드릴을 시동하기 전에 드릴 비트는 척에 반드시 단단히 조여야 합니다. 척에 드릴 비트를 잘 맞게 장착하지 않으면 헐거워져서 부상의 원인이 될 수 있습니다.

   - 항상 드릴을 작동하기 전에 드릴 비트가 척에 잘 맞게 장착되고 조여졌는지 확인하십시오.

3. 공구를 시동하기 전에 회전 키를 제거하십시오.

4. 작업물이 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오.

5. 드릴 시에는 항상 견고한 발판에서 하십시오. 드릴 시에는 자신의 위치를 주의 깊게 보강하십시오.

6. 항상 드릴하는 면 뒤에 전선 또는 송수관이 없는지 확인하십시오.

   드릴의 정격 용량보다 큰 구멍을 드릴하지 마십시오.

7. 용도에 맞는 적절한 드릴 속도를 사용하십시오.

8. 공구를 시작하려면, 트리거를 누릅니다.

9. 드릴에 힘을 가하지 마십시오. 드릴 속도가 느려지면, 드릴 비트가 절단을 부드럽게 지속할 수 있도록 더 힘이 있는 드릴로 교환하십시오.

10. 드릴이 재료에 끼일 경우, 즉시 트리거를 놓고 드릴에서 플러그를 뽑은 다음 재료에서 비트를 제거합니다.

윤활이 권장되면 Atlas Copco에서 권장되는 윤활유만 사용하십시오.