# Använda borren

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Använd aldrig verktyget när du bär lösa föremål på kroppen. Kvävning, skalpering andra allvarliga personskador kan uppstå om löshängande kläder, smycken, halsband och hår inte hålls borta från verktyg och tillbehör.

- Bär aldrig handskar när du använder verktyget.

- Håll löst sittande kläder, smycken, halsband och hår borta från den roterande drivspindeln och roterande tillbehör.

VARNING

Använd alltid slagtåliga ögon- och ansiktsskydd om du arbetar med eller uppehåller dig i närheten av verktyg som används, repareras eller underhålls eller verktygstillbehör som byts ut.

1. Använd lämpligt borr för applikationen.

2. Dra åt borrskäret med en chuck. En nyckelchuck använder en roterande nyckel för att dra åt och lossa chucken. En snabbchuck sköts för hand.

   VARNING

   Risk för skada

   Borrkronan måste passa tätt i chucken innan borren startas. En borrkrona som inte passar ordentligt i chucken kan lossna och orsaka personskada.

   - Kontrollera att borren passar tätt i chucken innan borren används.

3. Ta bort den roterande nyckeln innan verktyget startas.

4. Se till att arbetsstycket är säkert inspänt.

5. Stå alltid ordentligt när borrning utförs. Stå och håll i dig noga vid borrning.

6. Se alltid till att det inte finns några elektriska ledningar eller vattenledningar bakom ytan du borrar in i.

   Borra aldrig hål som är större än den beräknade kapaciteten för borren.

7. Använd lämplig borrhastighet för applikationen.

8. Starta verktyget genom att trycka in avtryckaren.

9. Tvinga inte borren. Om borren saktar ner, byt till en borr med större kraft, så att borrkronan kan fortsätta skära smidigt.

10. Om borren fastnar i materialet, släpp avtryckaren omedelbart, dra ut borren och avlägsna den från materialet.

När smörjning rekommenderas – använd endast smörjmedel som rekommenderas av Atlas Copco.