# LBB16 EPX-060-U

## Pistol-grip Drills

# Informace o produktu

# Všeobecné informace

VÝSTRAHA

Nebezpečí vzniku škody na majetku a vážného úrazu

Před použitím nástroje se ujistěte, zda jste si přečetli veškeré pokyny, zda jim rozumíte a zda je dodržujete. Nedodržení všech pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, škodu na majetku anebo vážný úraz.

- Přečtěte si veškeré bezpečnostní informace dodané s různými částmi systému.

- Přečtěte si veškeré produktové pokyny týkající se instalace, obsluhy a údržby různých částí systému.

- Přečtěte si veškeré zákonné bezpečnostní předpisy týkající se systému a jeho částí.

- Uschovejte veškeré bezpečnostní informace a pokyny pro budoucí potřebu.

V této části

- Výstražná upozornění
- Záruka
- Webová stránka
- ServAid
- Materiálové bezpečnostními listy MSDS/SDS
- PTFE
- Země původu
- Rozměrové výkresy

# Výstražná upozornění

Výstražná upozornění Nebezpečí, Výstraha, Varování a Upozornění mají následující význam:

NEBEZPEČÍ | NEBEZPEČÍ značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, zaviní smrt nebo vážné zranění.
VÝSTRAHA | VÝSTRAHA značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit smrt nebo vážné zranění.
VAROVÁNÍ | VAROVÁNÍ, ve spojení s bezpečnostním výstražným symbolem, značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit v některých případech zranění.
UPOZORNĚNÍ | UPOZORNĚNÍ se používá k označení postupů, které nejsou spojeny s rizikem úrazu.

# Záruka

- Záruka na produkt vyprší za 12+1 měsíců po odeslání z distribučního centra společnosti Atlas Copco.

- Normální opotřebení dílů není zárukou kryto.

  - Normálním opotřebením se rozumí opotřebení, které vyžaduje výměnu dílu nebo jinou úpravu/přepracování při provádění standardní údržby nástroje, a je typické pro dané období (vyjádřené časem, provozními hodinami nebo jiným způsobem).

- Záruka na produkt předpokládá správné používání a provádění údržby a oprav nástroje a jeho konstrukčních dílů.

- Poškození dílů, ke kterému dojde v důsledku nesprávně prováděné údržby, nebo údržby prováděné jinými stranami než Atlas Copco nebo jejími certifikovanými servisními partnery během záruční doby, nebude zárukou kryto.

- Abyste zabránili poškození nebo zničení dílů nástroje, provádějte údržbu nástroje v souladu s doporučenými plány údržby a postupujte přitom podle správných pokynů.

- Záruční opravy musí být prováděny výhradně v dílnách Atlas Copco nebo jejích certifikovaných servisních partnerů.

Atlas Copco nabízí prodlouženou záruku a provádění preventivní údržby podle současného stavu vývoje a znalostí v rámci svých smluv ToolCover. Další informace si vyžádejte u svého místního servisního zástupce.

V případě elektrických motorů:

- Záruka bude platit pouze v případě, že elektrický motor nebyl otevřen.

# Webová stránka

Informace týkající se našich produktů, příslušenství, náhradních dílů a publikovaných dokumentů naleznete na webových stránkách společnosti Atlas Copco.

Navštivte: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid je portál, který se průběžně aktualizuje a obsahuje technické informace, např.:

- Regulační a bezpečnostní informace

- Technické údaje

- Pokyny týkající se instalace, provozu a údržby

- Seznamy náhradních dílů

- Příslušenství

- Rozměrové výkresy

Navštivte: https://servaid.atlascopco.com.

Ohledně dalších informací kontaktujte prosím místního zástupce společnosti Atlas Copco.

# Materiálové bezpečnostními listy MSDS/SDS

Materiálové bezpečnostními listy popisují chemické produkty, které prodává společnost Atlas Copco.

Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Atlas Copco: www.atlascopco.com/sds.

# PTFE

VÝSTRAHA

Škodlivé účinky polymeru

Lamely v tomto výrobku obsahují PTFE (syntetický fluoropolymer). V důsledku opotřebení se uvnitř výrobku mohou nacházet částice PTFE. Při zahřívání PTFE mohou vznikat výpary, které způsobují horečku z polymerových výparů s příznaky podobnými chřipce, zejména při kouření kontaminovaného tabáku.

Při manipulaci s lamelami a jinými součástmi je třeba dodržovat zdravotní a bezpečnostní pokyny týkající se PTFE:

- Během provádění oprav/údržby tohoto výrobku nekuřte.

- Částice PTFE nesmějí přijít do styku s otevřeným ohněm, žárem nebo teplem.

- Části motoru je nutné omývat čisticí kapalinou, nikoliv pouze ofukovat vzduchem.

- Než se začnete věnovat jakékoliv jiné činnosti, umyjte si ruce.

# Země původu

Informace o zemi původu naleznete na štítku produktu.

# Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy se nacházejí v archivu rozměrových výkresů (Dimensional Drawings Archive) nebo na portálu ServAid.

Navštivte: https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw nebo https://servaid.atlascopco.com.

# Přehled

# Použití

Tato vrtačka je určena pro všechny aplikace a průmyslové segmenty.

# Hlavní součásti a funkce

Tento produkt, včetně jeho vybavení a příslušenství, je určen pro vrtání, vystružování a kuželové zahlubování.

Pozice | Komponenta | Funkce
--- | --- | ---
1 | Kryt sklíčidla | Zajišťuje přesnost při zachování pohodlného úchopu.
2 | Sklíčidlo | Slouží k vložení a udržení břitu vrtáku (řezného nástroje) v poloze.
3 | Rozpěrná vložka | Používá se k demontáži sklíčidla.
4 | Převodová jednotka | Přenáší moment ze vzduchového motoru.
5 | Spouštěcí tlačítko | Spouští vrtačku s funkcí pomalého startu.
6 | Vzduchový motor bez nutnosti promazávání | Zajišťuje čistější pracovní prostředí.
7 | Rukojeť | Zajišťuje pohodlný úchop s pryžovou rukojetí.
8 | Přívodní adaptér | Připojuje vrtačku k jednotce přípravy vzduchu (přívodu stlačeného vzduchu).
9 | Nastavitelné vyfukování vzduchu | Směruje studený vzduch od operátora.

# Technické údaje o produktech

Technické údaje o produktech se nacházejí na portálu ServAid nebo na webových stránkách společnosti Atlas Copco.

Navštivte: https://servaid.atlascopco.com nebo www.atlascopco.com.

# Přehled servisních prací

# Preventivní údržba

Preventivní údržbu provádějte každých 6 měsíců. Pokud se jedná o nástroj používaný v těžkých provozních podmínkách nebo pokud nepracuje správně, je nutné provádět jeho kontrolu mimo provoz častěji.

K čištění pryžových povrchů nástrojů, například rukojetí, používejte čisticí prostředky obsahující isopropanol nebo aceton. Nepoužívejte rozpouštědlo MPK (methylpropylketon).

# Instalace

# Instalační požadavky

# Kvalita vzduchu

- Za účelem dosažení optimální funkčnosti a maximální životnosti stroje doporučujeme používat stlačený vzduch s rosným bodem nejvýše +10 °C. Doporučuje se instalace vymrazovacího sušiče.

- Použijte samostatný vzduchový filtr, který odstraňuje pevné částečky větší než 30 mikronů a více než 90 % kapalné vody. Filtr instalujte co nejblíže produktu a instalujte jej dříve než veškeré ostatní přípravné jednotky, aby nedošlo k poklesu tlaku.

U impulzních/impaktových nástrojů se zkontrolujte, zda používáte lubrikanty, upravené pro tyto nástroje. Běžné lubrikanty obsahují příliš mnoho oleje a proto snižují výkon nástroje, protože v motoru je příliš moc oleje.

Před připojením k nástroji zkontrolujte, zda jsou hadice a spojka čisté a neobsahují prach.

Jak lubrikovaným, tak i nelubrikovaným produktům prospěje malé množství oleje z maznice.

# Pokyny pro přimazávání vzduchu

Doporučené přimazávače vzduchu:

- Atlas Copco Optimizer (1 litr) 9090 0000 04

- Q8 Chopin 46

- Q8 Chopin 32

- Olej Shell Air Tool Oil S2 A 320

- Mobil SHC Cibus 32

# Připojení stlačeného vzduchu

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

VÝSTRAHA

Stlačený vzduch

Vzduch při vysokém tlaku může způsobit závažné škody a vážná zranění.

- Nepřekračujte maximální tlak vzduchu.

- Ujistěte se, že hadice ani spojky nejsou poškozené nebo uvolněné.

Správné hodnoty tlaku vzduchu a velikosti hadice naleznete v části Technické údaje o výrobku - https://servaid.atlascopco.com nebo www.atlascopco.com.

Před připojením k nástroji zkontrolujte, zda jsou hadice a spojka čisté a bez prachu.

# Pokyny k instalaci

# Instalace pružné hadice

Pro zabránění vibracím nástroje použijte mezi nástrojem a rychlospojkou pružnou hadici na stlačený vzduch o minimální délce 300 mm.

# Instalace vrtačky

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

VÝSTRAHA

Vždy používejte nárazuvzdorné ochranné brýle a obličejový kryt při práci s nástrojem a jeho opravě a údržbě, či při výměně příslušenství, nebo pokud jsou tyto činnosti prováděny ve vaší blízkosti.

VAROVÁNÍ

Riziko pořezání

Během výměny příslušenství nebo oprav chraňte ruce před vrtáky a jinými ostrými předměty. Ostré předměty mohou řezat a způsobit zranění.

- Při výměně příslušenství nebo provádění oprav vždy používejte ochranné rukavice.

- Před spuštěním nástroje sejměte ochranné rukavice.

1. Nastavte opěrnou rukojeť do polohy pro pravorukou nebo levorukou obsluhu.

2. Před připojením k přívodu vzduchu uvolněte tlak vzduchu v hadici.

3. Utáhněte břit vrtáku ve sklíčidle. U sklíčidel s klíčem se k utažení nebo uvolnění sklíčidla používá otočný klíč. Bezklíčová sklíčidla se ovládají rukou.

   Nikdy nevrtejte otvor větší, než je jmenovitá kapacita vrtačky.

   Během provozu motor nevyžaduje přídavné mazání.

4. Připojte nástroj k přívodu vzduchu.

5. Pro danou činnost použijte vždy vhodné otáčky vrtačky.

6. Abyste spustili nástroj, stiskněte spouštěcí tlačítko.

   Pokud je doporučeno mazání – používejte pouze maziva doporučená společností Atlas Copco.

# Provoz

# Pokyny pro ergonomickou práci

Při čtení tohoto seznamu obecných ergonomických doporučení zvažujte své pracoviště a vyhledejte oblasti, kde byste mohli zlepšit podmínky z hlediska držení těla, umístění součástí či pracovního prostředí.

- Při práci dělejte časté přestávky a často měňte polohu.

- Přizpůsobte si pracoviště tak, aby vyhovovalo vašim potřebám a vykonávané práci.

  - Zajistěte si pohodlný dosah stanovením míst, kde je nutno umístit díly nebo nástroje, aby se zabránilo statickým pohybům.

  - Používejte vybavení pracoviště, jako jsou například stoly a židle, způsobem vhodným pro vykonávanou práci.

- Při montážních operacích se vyhýbejte pracovním polohám nad úrovní ramen nebo činnostem spojeným s nehybným držením těla.

  - Při práci v poloze nad úrovní ramen snižte zátěž nehybných svalů snížením tíhy nástroje, například pomocí momentových ramen, navíjecích bubnů nebo vyvažovacích zařízení. Snížit zátěž nehybných svalů můžete také držením nástroje blíže u těla.

  - Dělejte časté přestávky.

  - Vyhýbejte se extrémním polohám paží a zápěstí, zejména během operací vyžadujících vynaložení určité síly.

- Zajistěte si pohodlné zorné pole minimalizací pohybů očí a hlavy.

- Při práci používejte vhodné osvětlení.

- Pro práci vyberte vhodný nástroj.

- V hlučném prostředí používejte ochranu sluchu.

- Používejte vysoce kvalitní nástroje a spotřební materiál, abyste minimalizovali vystavení se nadměrným úrovním vibrací.

- Minimalizujte své vystavení se účinkům reakčních sil.

  - V případě řezání:

    Pokud je řezný kotouč ohnutý nebo pokud není správně veden, může dojít k jeho zaseknutí. Pro řezné kotouče vždy používejte správné přírubové spojky a při řezání zamezte ohýbání kotouče.

  - V případě vrtání:

    Pokud dojde ke zlomení břitu vrtáku, může se vrták zaseknout. Je-li mezní moment příliš vysoký, používejte pomocné rukojeti. Bezpečnostní norma ISO11148, část 3, doporučuje použití prostředku k absorbování reakčního momentu, pokud je vyšší než 10 Nm u nástrojů s pistolovou rukojetí a pokud je vyšší než 4 Nm u nástrojů s přímým pouzdrem.

  - Při používání šroubováků nebo utahováků s přímým vedením:

    Reakční síly závisejí na nastavení nástroje a charakteristikách spoje. Síla a postavení určují velikost reakční síly, jakou operátor dokáže tolerovat. Přizpůsobte nastavení momentu síle a poloze operátora a použijte momentové rameno nebo reakční tyč, je-li moment příliš vysoký.

- V prašném prostředí používejte systém na odsávání prachu nebo protiprachovou masku.

# Provozní pokyny

# Používání vrtačky

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Nástroj nikdy nepoužívejte, máte-li na sobě volný oděv. Pokud nebudete udržovat volné části oděvu, šperky či ozdoby nošené na krku a vlasy v dostatečné vzdálenosti od nástroje a příslušenství, může při jejich zachycení nástrojem dojít k udušení, skalpování nebo jiným vážným zraněním.

- Při používání nástroje nikdy nemějte rukavice.

- Volné části oděvu, šperky či ozdoby nošené na krku a vlasy udržujte v dostatečné vzdálenost od rotujícího pohonu či příslušenství.

VÝSTRAHA

Vždy používejte nárazuvzdorné ochranné brýle a obličejový kryt při práci s nástrojem a jeho opravě a údržbě, či při výměně příslušenství, nebo pokud jsou tyto činnosti prováděny ve vaší blízkosti.

1. Pro danou činnost použijte vždy vhodnou vrtačku.

2. Utáhněte břit vrtáku ve sklíčidle. U sklíčidel s klíčem se k utažení nebo uvolnění sklíčidla používá otočný klíč. Bezklíčová sklíčidla se ovládají rukou.

   VÝSTRAHA

   Riziko úrazu

   Před spuštěním vrtačky musí být břit vrtáku pevně upnutý ve sklíčidle. Pokud břit vrtáku není pevně upnutý ve sklíčidle, může se uvolnit a způsobit ublížení na zdraví.

   - Před spuštěním vrtačky se ujistěte, že břit vrtáku je pevně upnutý ve sklíčidle.

3. Před spuštěním nástroje sejměte otočný klíč sklíčidla.

4. Ujistěte se, zda je obrobek řádně upevněn.

5. Při vrtání vždy stůjte pevně. Před vrtáním se pečlivě připravte a zaujměte správný postoj.

6. Vždy se ujistěte, zda za povrchem, do kterého budete vrtat, nejsou elektrická vedení nebo vodovodní potrubí.

   Nikdy nevrtejte otvor větší, než je jmenovitá kapacita vrtačky.

7. Pro danou činnost použijte vždy vhodné otáčky vrtačky.

8. Spusťte nástroj stisknutím spouštěcího tlačítka.

9. Nevrtejte silou. Pokud se otáčky vrtačky zpomalují, použijte výkonnější vrtačku, aby mohl břit vrtáku vrtat plynule.

10. Pokud se břit vrtáku zasekne v materiálu, okamžitě uvolněte spouštěcí tlačítko, vrtačku odpojte a vyjměte břit vrtáku z materiálu.

Pokud je doporučeno mazání – používejte pouze maziva doporučená společností Atlas Copco.

# Servis

# Pokyny k údržbě

# Servisní doporučení

Doporučuje se pravidelně provádět preventivní údržbu. Viz podrobné informace o preventivní údržbě. Pokud produkt nefunguje správně, vyřaďte jej z provozu a zkontrolujte.

Pokud nejsou žádné podrobné informace o preventivní údržbě uvedeny, postupujte podle následujících obecných pokynů:

- Pečlivě vyčistěte příslušné součásti.

- Vyměňte jakékoliv vadné nebo opotřebované díly.

# Preventivní údržba

Preventivní údržbu provádějte každých 6 měsíců. Pokud se jedná o nástroj používaný v těžkých provozních podmínkách nebo pokud nepracuje správně, je nutné provádět jeho kontrolu mimo provoz častěji.

K čištění pryžových povrchů nástrojů, například rukojetí, používejte čisticí prostředky obsahující isopropanol nebo aceton. Nepoužívejte rozpouštědlo MPK (methylpropylketon).

# Pokyny k mazání

# Ochrana proti korozi a čištění

Voda ve stlačeném vzduchu může způsobit korozi. Aby se zabránilo vzniku koroze, důrazně doporučujeme nainstalovat sušičku vzduchu.

Voda a částice mohou způsobit zadírání lopatek a ventilů. Tomu lze zabránit nainstalováním vzduchového filtru v blízkosti produktu tak, aby nedošlo k poklesu tlaku.

Před delší odstávkou vždy chraňte nástroj přidáním několika kapek oleje do přívodu vzduchu. Spusťte nástroj na dobu 5–10 sekund a jakýkoliv nadbytečný olej na výstupu vzduchu zachyťte do utěrky.

UPOZORNĚNÍ

Nepokoušejte se čistit vzduchovou cestu pomocí ostrých nástrojů.

Přívod vzduchu je opatřen sítkem. Pokud dojde k jeho poškození, mohou cizí objekty poškodit ventily, což povede k nadměrným otáčkám.

# Pokyny k mazání

Značka | Obecný účel, ložiska a převody*
--- | ---
BP | Energrease LS-EP2
Castrol | OBEEn UF 1
Esso | Beacon EP2
Q8 | Rembrandt EP2
Mobil | Mobilegrease XHP 222 NLG 2
Klüber Lub. | Klübersynth UH 1 14-151
Texaco | Multifak EP2
Molykote | BR2 Plus

* Není určeno pro šikmé převody.

Značka | Kola se šikmými zuby
--- | ---
Molykote | Longterm 2 Plus

# Údržba a mazání

Škrticí ventil, planetová ozubená kola, jehlová ložiska a kuličková ložiska se musí mazat mazacím tukem tehdy, když je nástroj demontován při pravidelné údržbě. Mazací tuk Molycote BR2 Plus umožňuje dlouhé intervaly mezi mazáním.

1. Demontujte motor, viz část Demontáž a montáž.

2. Vyčistěte součásti motoru a naneste tenkou vrstvu oleje na přimazávání vzduchu na lopatky a vnitřní povrch válce a koncové plechy.

3. Smontujte motor a zkontrolujte, zda se volně otáčí. Přidejte dvě kapky oleje přes přívod vzduchu a nechejte motor v chodu na volnoběžné otáčky po dobu 5-10 sekund.

Sítko v adaptéru je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo ucpávání, které by vedlo ke snížení výkonnosti.

# Pokyny k provádění demontáže/montáže

# Demontáž spouštěcího tlačítka

# Pokyny pro lamelový motor

VÝSTRAHA

Škodlivé účinky polymeru

Lamely v tomto výrobku obsahují PTFE (syntetický fluoropolymer). V důsledku opotřebení se uvnitř výrobku mohou nacházet částice PTFE. Při zahřívání PTFE mohou vznikat výpary, které způsobují horečku z polymerových výparů s příznaky podobnými chřipce, zejména při kouření kontaminovaného tabáku.

Při manipulaci s lamelami a jinými součástmi je třeba dodržovat zdravotní a bezpečnostní pokyny týkající se PTFE:

- Během provádění oprav/údržby tohoto výrobku nekuřte.

- Částice PTFE nesmějí přijít do styku s otevřeným ohněm, žárem nebo teplem.

- Části motoru je nutné omývat čisticí kapalinou, nikoliv pouze ofukovat vzduchem.

- Než se začnete věnovat jakékoliv jiné činnosti, umyjte si ruce.

V této části

- Demontáž
- Kontrola součástí motoru
- Montáž

# Demontáž

Servisní nástroje jsou rovněž zahrnuty do naší Základní sady servisních nástrojů. Další informace viz objednací č. 9835 5485 00

Demontážní nástroj – upínací trn A

Objednací číslo | Ø D | Ø C
--- | --- | ---
4080 0182 01 | 7 | 3,5
4080 0182 02 | 8 | 4,5
4080 0182 03 | 9 | 5,5
4080 0182 04 | 10 | 6,5
4080 0182 05 | 13 | 8,5
4080 0182 06 | 16 | 10,5
4080 0182 07 | 19 | 12,5
4080 0182 08 | 22 | 15,5
4080 0182 09 | 24 | 17,5
4080 0182 10 | 26 | 20,5
4080 0182 11 | 30 | 25,5
4080 0182 12 | 35 | 30,5
4080 0182 13 | 40 | 35,5
4080 0182 14 | 47 | 40,5

# Kontrola součástí motoru

# Montáž

E: Kuličkové ložisko

Servisní nástroje jsou rovněž zahrnuty do naší Základní sady servisních nástrojů. Další informace viz objednací č. 9835 5485 00

Demontážní nástroj – upínací trn B

Objednací číslo | Ø D | Ø C
--- | --- | ---
4080 0567 04 | 12,5 | 5,2
4080 0567 11 | 14,5 | 6,5
4080 0567 01 | 15,5 | 5,2
4080 0567 05 | 18,5 | 6,2
4080 0567 02 | 18,5 | 8,2
4080 0567 06 | 21,5 | 7,5
4080 0567 03 | 21,5 | 8,2
4080 0567 07 | 25,5 | 10,5
4080 0567 08 | 27,5 | 12,5
4080 0567 09 | 31,5 | 15,5
4080 0567 10 | 34,5 | 18,5

# Sestavení motoru

# Nasazení rozpěrné vložky na sklíčidlo

1. Držák nástroje upevněte do svěráku.

2. Vyšroubujte sklíčidlo a převodovou jednotku.

3. Sklíčidlo a převodovou jednotku upněte do prstence. Prstenec upněte do svěráku.

4. Vymontujte sklíčidlo klíčem sklíčidla.

5. Na převodovou jednotku nasaďte rozpěrnou vložku.

6. Namontujte sklíčidlo a utáhněte ho klíčem sklíčidla.

# Rozebrání/sestavení sklíčidla

1. Na rozpěrnou vložku nasaďte 15mm otevřený klíč.

2. Vymontujte nebo namontujte sklíčidlo klíčem sklíčidla.

# Odstraňování závad

V tabulce jsou popsány nejběžnější problémy, jejich možné příčiny a způsob jejich odstranění. Upozorňujeme, že některé činnosti musí provádět autorizované dílny nebo kvalifikovaní servisní technici.

Problém | Možný důvod | Akce
--- | --- | ---
Volnoběžné otáčky jsou příliš nízké, tlak nikdy nedosáhne cílové úrovně. | Příliš nízký průtok vzduchu v systému natlakovaného vzduchu. | Je potřeba použít kratší hadici k jednotce FRL anebo s větším průměrem. Další informace viz část Montážní doporučení.
Nástroj se dostal do styku s vodou. | Systém natlakovaného vzduchu obsahuje zkondenzovanou vodu. | Viz Provozní doporučení pro určitá prostředí.
Nástroj se nespustí. | Do nástroje neproudí vzduch. | Zkontrolujte, zda je správně nastaveno připojení vzduchu.
| Zaseknutý motor. | *
Nepravidelné volnoběžné otáčky. | Nestabilní tlak vzduchu. | Ujistěte se, zda regulátor tlaku vzduchu funguje správně.
| Opotřebovaný regulátor (LBB45). | *
Nízký výkon | Nízký tlak vzduchu. | Zkontrolujte, zda je správně nastaven tlak vzduchu.
| Nesprávná délka nebo rozměr přívodní hadice vzduchu. | Zkontrolujte, zda je správně nastaveno připojení vzduchu.
| Ucpané filtry. | Vyčistěte nebo vyměňte hrubý a jemný filtr.
| Vlhkost v přiváděném vzduchu je příliš vysoká. | Ujistěte se, zda kompresor funguje správně.
| Příliš mnoho mazacího tuku v převodovce. | Ujistěte se, zda je správné množství mazacího tuku.
| Opotřebovaný škrticí ventil | *
| Opotřebované lopatky/motor? | *
| Opotřebovaný regulátor (LBB45) | *
Nástroj se neočekávaně spouští | Poškozený škrticí ventil | *
| Čep ventilu uvízlý ve spouštěcí poloze. | Vyměňte čep a vodítko.
Vibrace | Opotřebovaný nebo poškozený břit vrtáku. | Vyměňte břit vrtáku.
Kryt motoru je příliš horký. | Příliš mnoho mazacího tuku v převodovce. | Ujistěte se, zda je správné množství mazacího tuku.
Nenormální zvuk | Málo mazacího tuku v pouzdře převodu. | Ujistěte se, zda je správné množství mazacího tuku.
| Poškozený převod. | *
| Opotřebovaná ložiska motoru. | *

*) Tuto údržbu musí provádět pouze autorizovaná dílna nebo kvalifikovaný servisní technik.

# Recyklace

# Nařízení o ochraně životního prostředí

Po vyřazení z provozu musí být produkt řádně recyklován. Produkt rozmontujte a jednotlivé součásti recyklujte podle místních předpisů.

Baterie musí být předány příslušné organizaci provádějící jejich likvidaci ve vaší zemi.

# Informace o recyklaci

| Díl: | Recyklujte jako:
--- | --- | ---
1 | Sklíčidlo | Kov, ocel
2 | Rozpěrná vložka | Kov, ocel
3 | Přední díl | Kov, hliník
4 | Vřeteno s převodem | Kov, ocel
5 | Lopatkový motor | Kov, ocel*
6 | Rukojeť | Kov, hliník
7 | Ventil | Plasty, jiný materiál, POM
8 | Adaptér a související díly | Kov, ocel

*Lopatky rotoru v nástroji obsahují PTFE. Je nutno dodržovat běžná zdravotní a bezpečnostní opatření týkající se PTFE.