# Hlavní součásti a funkce

Tento produkt, včetně jeho vybavení a příslušenství, je určen pro vrtání, vystružování a kuželové zahlubování.

Pozice | Komponenta | Funkce
--- | --- | ---
1 | Kryt sklíčidla | Zajišťuje přesnost při zachování pohodlného úchopu.
2 | Sklíčidlo | Slouží k vložení a udržení břitu vrtáku (řezného nástroje) v poloze.
3 | Rozpěrná vložka | Používá se k demontáži sklíčidla.
4 | Převodová jednotka | Přenáší moment ze vzduchového motoru.
5 | Spouštěcí tlačítko | Spouští vrtačku s funkcí pomalého startu.
6 | Vzduchový motor bez nutnosti promazávání | Zajišťuje čistější pracovní prostředí.
7 | Rukojeť | Zajišťuje pohodlný úchop s pryžovou rukojetí.
8 | Přívodní adaptér | Připojuje vrtačku k jednotce přípravy vzduchu (přívodu stlačeného vzduchu).
9 | Nastavitelné vyfukování vzduchu | Směruje studený vzduch od operátora.