# Installazione del trapano

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

ATTENZIONE

Indossare sempre protezioni antiurto per gli occhi e per il volto quando si lavora con l'utensile o in prossimità di esso per operazioni di manutenzione, funzionamento o riparazione o per la sostituzione di accessori.

PRUDENZA

Rischio di taglio

Proteggere le mani dalle punte del trapano e dagli altri oggetti affilati quando si sostituiscono gli accessori o durante gli interventi di riparazione. Gli oggetti affilati possono tagliare e causare lesioni.

- Indossare sempre guanti protettivi durante la sostituzione di accessori o l'esecuzione di riparazioni.

- Rimuovere i guanti protettivi prima di avviare l'utensile.

1. Posizionare la maniglia di supporto per l'utilizzo con la mano destra o sinistra.

2. Prima di collegare l'utensile all'alimentazione pneumatica, scaricare la pressione dell'aria residua dal tubo.

3. Serrare la punta del trapano in posizione con il mandrino. Un mandrino autocentrante con chiave utilizza una chiave rotante per serrare e allentare il mandrino. Un mandrino senza chiave è azionato manualmente.

   Non praticare mai un foro di dimensioni maggiori della capacità nominale del trapano.

   Il motore non richiede ulteriore lubrificazione durante il funzionamento.

4. Collegare l'utensile all'alimentazione pneumatica.

5. Utilizzare la velocità di foratura corretta per l'applicazione.

6. Per avviare l'utensile, premere il grilletto.

   Se è consigliata una lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli lubrificanti consigliati da Atlas Copco.