# Den Bohrer installieren

WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen

Druckluft kann Verletzungen verursachen.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen stets die Luftversorgung abschalten.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen den Druck im Schlauch ablassen und das Werkzeug von der Luftversorgung trennen.

- Stets die richtige Schlauchgröße und den richtigen Luftdruck für das Werkzeug verwenden.

WARNUNG

Tragen Sie stets schlagfeste Schutzbrillen und Gesichtsschutz, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten, es warten oder reparieren, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe der Arbeiten am oder mit dem Werkzeug aufhalten.

VORSICHT

Schnittgefahr

Schützen Sie Ihre Hände beim Wechseln von Zubehör oder während Reparaturarbeiten vor den Bohreinsätzen oder anderen scharfen Gegenständen. Scharfe Gegenstände können zu Schnittverletzungen führen.

- Beim Austauschen von Zubehörteilen oder bei Reparaturarbeiten stets Schutzhandschuhe tragen.

- Vor dem Starten des Werkzeugs Schutzhandschuhe entfernen.

1. Den Tragegriff für entweder rechts- oder linkshändige Bedienung positionieren.

2. Vor Anschluss an die Luftzufuhr den Druckluftschlauch entleeren.

3. Den Bohrereinsatz mit einem Spannfutter festziehen. Ein Futter mit Schlüssel hat einen Bohrfutterschlüssel, um das Futter festzuziehen und zu lösen. Ein schlüsselloses Futter wird mit der Hand betrieben.

   Niemals ein Loch bohren, das größer als die Nennleistung der Bohrmaschine ist.

   Während des Betriebs benötigt der Motor keine weitere Schmierung.

4. Das Werkzeug an die Luftversorgung anschließen.

5. Eine geeignete Bohrgeschwindigkeit für die Anwendung verwenden.

6. Den Startknopf betätigen, um das Gerät zu starten.

   Wenn eine Schmierung empfohlen wird - nur von Atlas Copco empfohlenes Schmiermittel verwenden.