# Montage des Distanzrings auf dem Bohrfutter

1. Den Werkzeuggriff in einen Schraubstock spannen.

2. Das Bohrfutter und die Getriebe-Einheit abschrauben.

3. Das Bohrfutter und die Getriebe-Einheit in den Bund stecken. Den Bund in einen Schraubstock spannen.

4. Das Bohrfutter mit dem Bohrfutterschlüssel lösen.

5. Den Distanzring auf der Getriebe-Einheit montieren.

6. Das Bohrfutter montieren und mit dem Bohrfutterschlüssel festziehen.