# Operação da broca

AVISO

Risco de acidente grave

Ar pressurizado pode causar lesões.

- Feche sempre o abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Despressurize a mangueira e desconecte a ferramenta do abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Use sempre a pressão de ar e tamanho de mangueira corretos para a ferramenta.

AVISO

Risco de acidente grave

Nunca opere a ferramenta com objetos de vestuário soltos. Sufocamento, escalpelamento ou outras lesões corporais graves podem ocorrer se roupas soltas, luvas, jóias, colares e cabelo não forem mantidos afastados de ferramentas e acessórios.

- Nunca use luvas ao operar a ferramenta.

- Mantenha a roupa solta, jóias, colares e cabelo afastados de acionadores ou acessórios giratórios.

AVISO

Sempre use proteção para os olhos e rosto quando estiver envolvido com a operação ou próximo da ferramenta, fazendo reparos ou manutenção e durante a troca de acessórios.

1. Use a broca apropriada para a aplicação.

2. Aperte bem a ponta da broca com um mandril. O mandril usa uma chave rotativa para apertar e soltá-lo. O mandril sem chave é operado manualmente.

   AVISO

   Risco de ferimento

   A broca deve ser ajustada com firmeza no mandril antes de acionar a ferramenta. Uma broca incorretamente ajustada no mandril poderá soltar-se, provocando lesões corporais.

   - Verifique que a broca se encontra ajustada com firmeza no mandril antes de acionar a ferramenta.

3. Remova a chave rotativa antes de acionar a ferramenta.

4. Certifique-se de que a peça a ser trabalhada esteja presa de forma segura.

5. Afirme bem os pés sempre que for trabalhar com broca. Segure e posicione-se cuidadosamente durante a perfuração.

6. Verifique se não há fios elétricos ou linhas de água atrás da superfície na qual está perfurando.

   Nunca faça um furo maior do que a capacidade nominal da broca.

7. Use a velocidade de furação apropriada para a aplicação.

8. Pressione o acionador para ligar a ferramenta.

9. Não force a broca. Se a broca diminuir de velocidade, use uma mais potente para que a ponta possa continuar cortando suavemente.

10. Se a broca ficar presa no material, libere o acionador imediatamente, desconecte a broca e remova a ponta do material.

Quando a lubrificação for recomendada, use apenas os lubrificantes sugeridos pela Atlas Copco.