# Odstraňování závad

V tabulce jsou popsány nejběžnější problémy, jejich možné příčiny a způsob jejich odstranění. Upozorňujeme, že některé činnosti musí provádět autorizované dílny nebo kvalifikovaní servisní technici.

Problém | Možný důvod | Akce
--- | --- | ---
Volnoběžné otáčky jsou příliš nízké, tlak nikdy nedosáhne cílové úrovně. | Příliš nízký průtok vzduchu v systému natlakovaného vzduchu. | Je potřeba použít kratší hadici k jednotce FRL anebo s větším průměrem. Další informace viz část Montážní doporučení.
Nástroj se dostal do styku s vodou. | Systém natlakovaného vzduchu obsahuje zkondenzovanou vodu. | Viz Provozní doporučení pro určitá prostředí.
Nástroj se nespustí. | Do nástroje neproudí vzduch. | Zkontrolujte, zda je správně nastaveno připojení vzduchu.
| Zaseknutý motor. | *
Nepravidelné volnoběžné otáčky. | Nestabilní tlak vzduchu. | Ujistěte se, zda regulátor tlaku vzduchu funguje správně.
| Opotřebovaný regulátor (LBB45). | *
Nízký výkon | Nízký tlak vzduchu. | Zkontrolujte, zda je správně nastaven tlak vzduchu.
| Nesprávná délka nebo rozměr přívodní hadice vzduchu. | Zkontrolujte, zda je správně nastaveno připojení vzduchu.
| Ucpané filtry. | Vyčistěte nebo vyměňte hrubý a jemný filtr.
| Vlhkost v přiváděném vzduchu je příliš vysoká. | Ujistěte se, zda kompresor funguje správně.
| Příliš mnoho mazacího tuku v převodovce. | Ujistěte se, zda je správné množství mazacího tuku.
| Opotřebovaný škrticí ventil | *
| Opotřebované lopatky/motor? | *
| Opotřebovaný regulátor (LBB45) | *
Nástroj se neočekávaně spouští | Poškozený škrticí ventil | *
| Čep ventilu uvízlý ve spouštěcí poloze. | Vyměňte čep a vodítko.
Vibrace | Opotřebovaný nebo poškozený břit vrtáku. | Vyměňte břit vrtáku.
Kryt motoru je příliš horký. | Příliš mnoho mazacího tuku v převodovce. | Ujistěte se, zda je správné množství mazacího tuku.
Nenormální zvuk | Málo mazacího tuku v pouzdře převodu. | Ujistěte se, zda je správné množství mazacího tuku.
| Poškozený převod. | *
| Opotřebovaná ložiska motoru. | *

*) Tuto údržbu musí provádět pouze autorizovaná dílna nebo kvalifikovaný servisní technik.