# Manutenção preventiva

Faça a manutenção preventiva a cada seis meses. Se o produto for usado em condições de serviço pesado ou não estiver funcionando corretamente, deve ser retirado de operação para inspeções mais frequentes.

Use detergentes que contenham isopropanol ou acetona para limpar as superfícies de borracha da ferramenta, por exemplo, a empunhadura. Não use solvente MEK (Metiletilcetona)