# Assemblage de la bague entretoise sur le mandrin à clé

1. Immobiliser la poignée de l’outil dans un étau.

2. Dévisser le mandrin à clé et l’ensemble réducteur.

3. Mettre le mandrin a clé et l’ensemble réducteur dans le collier. Immobiliser le collier dans un étau.

4. Retirer le mandrin à l’aide d'une clé de mandrin.

5. Assembler la bague entretoise sur l’ensemble réducteur.

6. Assembler le mandrin et le serrer à l’aide d'une clé de mandrin.