# 문제 진단

표는 가장 일반적인 문제, 가능한 이유 및 문제해결 방법을 설명합니다. 일부 조치는 공인 워크숍 또는 공인 서비스 기사가 수행할 수 있습니다.

문제 | 가능 이유 | 조치
--- | --- | ---
자유 속도가 너무 느리고, 압력이 목표치에 도달하지 않습니다. | 가압 시스템의 공기 흐름이 너무 낮습니다. | FRL 유닛의 호스가 짧고 직경이 더 커야 합니다. 자세한 정보는 설치 제안을 참조하십시오.
공구에 물이 들어 간적이 있습니다. | 가압 시스템에는 응결수가 포함되어 있습니다. | 특정 환경에 대한 서비스 권장사항을 참조하십시오.
공구가 시동되지 않음. | 공구에 공기 흐름이 없음. | 공기 연결 장치가 정확하게 설정되었는지 확인하십시오.
| 모터가 걸림. | *
비일관적인 공회전 속도. | 불안정한 공기 압력. | 공기 압력 조절장치가 정확하게 작동되는지 확인하십시오.
| 마모된 거버너(LBB45). | *
낮은 전력 | 낮은 공기 압력. | 공기 공급이 정확하게 설정되었는지 확인하십시오.
| 공기 공급 호스의 잘못된 길이 또는 크기. | 공기 연결 장치가 정확하게 설정되었는지 확인하십시오.
| 막힌 필터. | 거친 필터 및 미세 필터 청소 또는 교환
| 공기 내 습도가 높음. | 압축기가 정확하게 작동되는지 확인하십시오.
| 기어박스에 그리스가 너무 많음. | 그리스 양이 정확한지 확인하십시오.
| 마모된 스로틀 밸브 | *
| 마모된 베인/모터? | *
| 마모된 거버너(LBB45) | *
예기치 않은 공구 시동 | 손상된 스로틀 밸브 | *
| 시동 위치에 밸브 핀 걸림. | 핀 및 가이드 교환
진동 | 마모되거나 손상된 드릴 비트. | 드릴 비트 교환
모터 하우징이 너무 뜨거움. | 기어박스에 그리스가 너무 많음. | 그리스 양이 정확한지 확인하십시오.
비정상적인 소리 | 기어 하우징에 그리스가 충분하지 않음. | 그리스 양이 정확한지 확인하십시오.
| 손상된 기어. | *
| 마모된 모터 베어링. | *

*) 서비스는 공인 워크숍 또는 공인 서비스 기사만 수행할 수 있습니다.