# Главные компоненты и функции

Данное изделие, его насадки и принадлежности предназначены для сверления, развертывания и зенкования.

Поз. | Компонент | Назначение
--- | --- | ---
1 | Защитный кожух патрона | Обеспечивает точность при сохранении удобной хватки.
2 | Зажимной патрон | Предназначен для установки и удержания сверла (резца).
3 | Промежуточное кольцо | Используется для разборки зажимного патрона.
4 | Редуктор | Усиливает крутящий момент, создаваемый пневмодвигателем.
5 | Переключатель | Запускает сверло с функцией медленного пуска.
6 | Пневмодвигатель, не требующий смазки | Обеспечивает более высокий уровень чистоты на рабочем месте.
7 | Рукоятка | Обеспечивает удобную хватку благодаря резиновой поверхности.
8 | Впускной адаптер | Позволяет подключить сверло к блоку подготовки воздуха (сжатый воздух).
9 | Регулируемое выпускное отверстие для воздуха | Направляет поток холодного воздуха в сторону от оператора.