# Componenti principali e funzioni

Questo prodotto e i relativi attrezzi e accessori sono destinati all'utilizzo per la foratura, l'alesatura e la svasatura.

Pos | Componente | Funzione
--- | --- | ---
1 | Protezione del mandrino | Assicura la precisione mantenendo una presa agevole.
2 | Mandrino | Inserisce e mantiene la punta del trapano (fresa) in posizione.
3 | Anello distanziatore | Utilizzato per lo smontaggio del mandrino.
4 | Gruppo ingranaggi | Accelera la coppia dal motore ad aria compressa.
5 | Grilletto | Avvia il trapano con la funzione di avvio lento.
6 | Motore ad aria compressa non lubrificato | Fornisce un ambiente di lavoro più pulito.
7 | Impugnatura | Ha una comoda impugnatura di gomma.
8 | Adattatore dell'ingresso | Collega il trapano all'unità di trattamento dell'aria (aria pressurizzata).
9 | Scarico dell'aria regolabile | Consente di dirigere il flusso dell'aria fredda a distanza dall'operatore.