# Instalação da broca

AVISO

Risco de acidente grave

Ar pressurizado pode causar lesões.

- Feche sempre o abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Despressurize a mangueira e desconecte a ferramenta do abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Use sempre a pressão de ar e tamanho de mangueira corretos para a ferramenta.

AVISO

Sempre use proteção para os olhos e rosto quando estiver envolvido com a operação ou próximo da ferramenta, fazendo reparos ou manutenção e durante a troca de acessórios.

CUIDADO

Perigo de corte

Proteja as mãos das brocas e de outros objetos afiados ao trocar de acessórios ou durante os trabalhos de reparação. Os objetos afiados podem cortar e provocar ferimentos.

- Use sempre luvas protetoras ao trocar de acessórios ou durante os trabalhos de reparação.

- Remova as luvas protetoras antes de acionar a ferramenta.

1. Posicione o suporte para operação no lado direito ou esquerdo.

2. Drene a pressão de ar na mangueira antes de conectar o abastecimento de ar.

3. Aperte bem a ponta da broca com um mandril. O mandril usa uma chave rotativa para apertar e soltá-lo. O mandril sem chave é operado manualmente.

   Nunca faça um furo maior do que a capacidade nominal da broca.

   O motor não requer lubrificação adicional durante o funcionamento.

4. Conecte a ferramenta ao abastecimento de ar.

5. Use a velocidade de furação apropriada para a aplicação.

6. Pressione o acionador para ligar a ferramenta.

   Quando a lubrificação for recomendada, use apenas os lubrificantes sugeridos pela Atlas Copco.