# Installation de la perceuse

AVERTISSEMENT

Risque de blessure grave

L'air sous pression peut provoquer des accidents.

- Toujours couper l'alimentation en air lorsque le matériel n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Dépressuriser le flexible et débrancher l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Toujours veiller à utiliser un flexible de la bonne taille et une pression d'air adaptée à l'outil.

AVERTISSEMENT

Toujours porter une protection des yeux et du visage résistante aux chocs pour travailler avec l'outil ou à proximité, pour les réparations ou l'entretien de l'outil ou pour changer des accessoires.

ATTENTION

Danger de coupure

Protéger les mains des forets et autres objets pointus pendant le changement d’accessoires ou au cours des travaux de réparation. Les objets pointus peuvent couper et provoquer des blessures.

- Toujours porter des gants de protection lors du changement d'accessoires ou pour effectuer des réparations.

- Enlever les gants de protection avant de démarrer l'outil.

1. Positionner la poignée d'appui selon l'utilisateur : droitier ou gaucher.

2. Évacuer l'air sous pression contenu dans les flexibles avant de raccorder l'alimentation en air.

3. Serrer le foret à l'aide d'un mandrin. Sur un mandrin à clé, on utilise une clé pour serrer et desserrer le mandrin. Un mandrin sans clé se manœuvre à la main.

   Ne jamais percer un trou plus grand que la capacité nominale de la perceuse.

   Le moteur ne nécessite pas de lubrification complémentaire en fonctionnement.

4. Raccorder l'outil à l'alimentation en air.

5. Utiliser la vitesse de perçage adaptée au travail à réaliser.

6. Pour démarrer l'outil, presser la gâchette.

   Si une lubrification est recommandée, utiliser uniquement les lubrifiants conseillés par Atlas Copco.