# Instalace vrtačky

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

VÝSTRAHA

Vždy používejte nárazuvzdorné ochranné brýle a obličejový kryt při práci s nástrojem a jeho opravě a údržbě, či při výměně příslušenství, nebo pokud jsou tyto činnosti prováděny ve vaší blízkosti.

VAROVÁNÍ

Riziko pořezání

Během výměny příslušenství nebo oprav chraňte ruce před vrtáky a jinými ostrými předměty. Ostré předměty mohou řezat a způsobit zranění.

- Při výměně příslušenství nebo provádění oprav vždy používejte ochranné rukavice.

- Před spuštěním nástroje sejměte ochranné rukavice.

1. Nastavte opěrnou rukojeť do polohy pro pravorukou nebo levorukou obsluhu.

2. Před připojením k přívodu vzduchu uvolněte tlak vzduchu v hadici.

3. Utáhněte břit vrtáku ve sklíčidle. U sklíčidel s klíčem se k utažení nebo uvolnění sklíčidla používá otočný klíč. Bezklíčová sklíčidla se ovládají rukou.

   Nikdy nevrtejte otvor větší, než je jmenovitá kapacita vrtačky.

   Během provozu motor nevyžaduje přídavné mazání.

4. Připojte nástroj k přívodu vzduchu.

5. Pro danou činnost použijte vždy vhodné otáčky vrtačky.

6. Abyste spustili nástroj, stiskněte spouštěcí tlačítko.

   Pokud je doporučeno mazání – používejte pouze maziva doporučená společností Atlas Copco.