# Componentes e funções principais

Este produto, seus anexos e acessórios são projetados para serem usados para perfuração, fresagem e escareamento.

Pos | Componente | Função
--- | --- | ---
1 | Proteção do mandril | Garanta a precisão com um punho confortável.
2 | Mandril | Insere e mantém a ponta (instrumento de corte) posicionada.
3 | Anel espaçador | Usado para desmontar o mandril.
4 | Unidade da engrenagem | Engrena o torque a partir do motor de ar.
5 | Gatilho | Liga a furadeira com a função de marcha lenta.
6 | Motor de ar livre de manutenção | Proporciona um ambiente de trabalho mais limpo.
7 | Manejo do | Oferece um punho de borracha confortável.
8 | Adaptador de entrada | Conecta a furadeira à unidade de preparação de ar (pressurizado).
9 | Saída de ar ajustável | Direciona o ar de resfriamento para longe do operador.