# Huvudkomponenter och funktioner

Denna produkt och dess redskap och tillbehör är avsedda att användas för borrning, brotschning och försänkning.

Pos | Komponent | Funktion
--- | --- | ---
1 | Chuckskydd | Säkrar precisionen samtidigt som ett bekvämt grepp bibehålls.
2 | Chuck | För in och håller borrkronan (fräs) på plats.
3 | Distansring | Används för demontering av chucken.
4 | Växelenhet | Växlar upp vridmomentet från luftmotorn.
5 | Avtryckare | Startar borrningen med långsam startfunktion.
6 | Smörjfri luftmotor | Ger en renare arbetsmiljö.
7 | Handtag | Ger ett bekvämt gummigrepp.
8 | Inloppsadapter | Ansluter verktyget till luftberedningsenheten (tryckluft).
9 | Justerbart luftutsläpp | Styr den svala luften bort från operatören.