# ドリルの取り付け

警告

重傷のリスク

エア加圧状態では傷害を負う危険性があります。

- 使用しないときや調整前は空気供給を必ず遮断してください。

- 使用しないときや調整前は、エア圧力のホースを排気して、エアプレッシャのホースを抜き取り、ツールへのエア供給を遮断してください。

- 常にツールに対して正しいホースサイズとエア圧力を必ず使用してください。

警告

ツールの操作、修理、保守の際、あるいはツールの付属品を交換する際、または、その近くにいる場合、必ず目と顔を守る耐衝撃性防具を着用してください。

注意

切傷の危険

アクセサリ交換時または修理作業時には、ドリルビットやその他の鋭利な物から手を保護してください。鋭利な物は切傷や怪我を引き起こす可能性があります。

- アクセサリを交換するときや修理作業を行う際は、必ず保護手袋を着用してください。

- ツールを使用する前に保護手袋を外してください。

1. 右手操作か左手操作のいずれかに対してサポートハンドルを置きます。

2. エア圧力のホースを排気してから、エア供給に接続してください。

3. チャックを使ってドリルビットを所定位置に締め付けます。キー付きチャックでは、チャックを締め付けて緩めるのに回転キーを使用します。キーなしチャックは、手で操作します。

   ドリルの定格容量よりも大きな穴は、決して開けないでください。

   モータは、運転中に追加の潤滑は必要ありません。

4. 空気供給にツールを接続します。

5. 用途に適したドリル速度を使用してください。

6. ツールを起動するには、トリガーを押してください。

   潤滑が推奨されている場合、アトラスコプコが推奨する潤滑剤のみ使用してください。