# LBB16 EPX-060-U

## Pistol-grip Drills

# 제품 정보

# 일반 정보

경고

재산 피해 또는 심각한 부상의 위험

공구를 작동하기 전에 모든 지침을 읽고, 이해하고 준수하도록 하십시오. 모든 지침을 따르지 않을 경우 감전, 화재, 재산 피해 및/또는 심각한 신체적 부상을 야기할 수 있습니다.

- 시스템의 다른 부품과 함께 제공된 안전 정보를 전부 읽으십시오.

- 시스템의 다른 부품에 대한 설치, 작동 및 유지보수에 대한 제품 지침을 전부 읽으십시오.

- 시스템 및 해당 부품에 대한 모든 지역별 지정 안전 규정을 전부 읽으십시오.

- 추후에 참조할 수 있도록 모든 안전 정보와 지침을 보관하십시오.

이 섹션에서

- 안전 신호 용어
- 보증
- 웹사이트
- ServAid
- 안전 보건 자료 MSDS/SDS
- PTFE
- 원산지 국가
- 축적 도면

# 안전 신호 용어

안전 신호 용어인 위험, 경고, 주의, 및 참고에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

위험 | 위험은 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어집니다.
경고 | 경고는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있습니다.
주의 | 안전 경보 기호와 함께 사용되는 주의는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 중경상으로 이어질 가능성이 있습니다.
참고 | 참고는 신체 상해와 관련이 없는 실제적인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

# 보증

- 제품 보증은 Atlas Copco의 물류 센터에서 발송한 후 12 + 1개월 후에 만료됩니다.

- 정상적인 부품의 마모는 보증 범위에 포함되지 않습니다.

  - 일상적인 마모에 의한 손상이 있는 경우 해당 기간의 일반적인 표준 공구 유지보수를 수행하는 동안(시간, 작동 시간 또는 다른 방법으로 표시됨) 부품 변경 또는 기타 조정/점검이 필요합니다.

- 제품 보증은 공구와 구성 부품의 정확한 사용, 유지 보수 및 수리에 따라 결정됩니다.

- 보증 기간 동안 부적합한 유지 보수 Atlas Copco 또는 공인 서비스 협력 업체 외에서 정비를 수행한 결과로 발생한 부품 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

- 공구 부품이 손상되거나 파괴되지 않도록 하려면, 권장된 유지 보수 일정에 따라 공구를 정비하고 정확한 지침을 준수해 주세요.

- 보증 수리는 Atlas Copco 정비소 또는 인증 서비스 협력업체에서만 수행됩니다.

Atlas Copco는 자체 ToolCover를 통해 연장된 보증과 최첨단의 예방 정비를 제공합니다. 추가 정보는 가까운 서비스 대리점에 문의해 주세요.

전기 모터의 경우:

- 전기 모터가 열리지 않았을 경우에만 보증이 적용됩니다.

# 웹사이트

제품, 부속품, 예비 부품 및 게시된 사안에 관한 정보는 Atlas Copco 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid는 지속적으로 업데이트되며 다음과 같은 기술 정보가 포함된 포털입니다.

- 규정 및 안전 정보

- 기술 자료

- 설치, 작동 및 서비스 지침

- 예비 부품 목록

- 부속품

- 축적 도면

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://servaid.atlascopco.com.

추가 정보는 가까운 Atlas Copco 서비스 대리점에 문의하십시오.

# 안전 보건 자료 MSDS/SDS

Atlas Copco가 판매하는 화학 제품에 대한 설명은 안전 데이터 시트에 나와 있습니다.

자세한 정보는 Atlas Copco 웹사이트 www.atlascopco.com/sds를 방문해주십시오.

# PTFE

경고

폴리머 위험

이 제품의 날개에는 PTFE(합성 불소고분자)가 함유되어 있습니다. 마모 때문에 PTFE 입자가 제품 내부에 존재할 수 있습니다. 가열된 PTFE(합성 불소고분자)는 독감과 비슷한 증상을 동반하는 중합체 증기열의 원인 물질인 연기를 발생시킬 수 있으며 특히 담배연기로 오염된 경우 더욱 그러합니다.

날개 및 기타 구성 요소를 취급할 때 PTFE(합성 불소고분자)에 대한 건강안전 수칙을 따라야 합니다.

- 이 제품에 대한 서비스를 수행할 때 흡연하지 마십시오.

- PTFE 입자가 화염, 빛 또는 열과 접촉하지 않아야 합니다.

- 모터 구성 요소는 깨끗한 액체로 세척해야 하며 에어 라인을 사용한 송풍을 피해야 합니다.

- 다른 활동을 시작하기 전 손을 씻으십시오.

# 원산지 국가

원산지 국가에 대한 정보는 제품 라벨의 해당 정보를 참조해주십시오.

# 축적 도면

치수 도면은 치수 도면 아카이브 또는 ServAid에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw 또는 https://servaid.atlascopco.com.

# 개요

# 적용

이는 모든 용도와 산업 부문에 사용되는 드릴입니다.

# 기본 구성품 및 기능

본 제품, 부착물 및 부속품은 드릴링, 리밍 및 카운터싱킹에 사용하도록 되어 있습니다.

위치 | 구성품 | 기능
--- | --- | ---
1 | 척 가드 | 편한 그립을 유지할 때 정확도가 확보됩니다.
2 | 척 | 드릴 비트(커터)를 제자리에 넣습니다.
3 | 스페이서 링 | 척 해체에 사용합니다.
4 | 기어 유닛 | 에어 모터에서 토크 기어를 높입니다.
5 | 트리거 | 느린 시작 기능으로 드릴을 시작합니다.
6 | 윤활이 필요 없는 공기 에어 모터 | 보다 깨끗한 작업 환경을 제공합니다.
7 | 핸들 | 편한 고무 그립을 제공합니다.
8 | 인입구 어댑터 | 드릴을 에어 준비 장치(가압 공기)로 연결합니다.
9 | 조절식 배기 | 작업자로부터 찬 공기를 멀리 유도합니다.

# 제품의 기술 데이터

기술 제품 데이터는 ServAid 또는 Atlas Copco 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://servaid.atlascopco.com 또는 www.atlascopco.com.

# 서비스 개요

# 예방적 유지보수

매 6개월마다 예방 유지보수를 수행해야 합니다. 가혹한 환경에서 사용 중이거나 올바르게 작동하고 있지 않으면 점검을 위해 보다 자주 사용을 중단해야 합니다.

핸들과 같이 고무로된 공구 표면 청소에는 이소프로판올이나 아세톤이 함유된 세정제를 사용하십시오. MPK(Methyl Propyl Ketone, 메틸 프로필케톤) 용제는 사용하지 마십시오.

# 설치

# 설치 요구사항

# 에어 품질

- 최적의 성능과 최대 제품 수명을 위해, 최대 이슬점(+10°C (50°F))의 압축 공기를 사용할 것을 권장합니다. 또한 Atlas Copco 동결 유형 제습 장치를 설치하는 것이 좋습니다.

- 별도의 대기 필터를 사용하여, 30마이크론 이상의 고체 입자와 90% 이상의 액체물을 제거합니다. 가능한 제품에 가깝게 필터를 설치하고 압력 저하를 방지하려면 다른 대기 준비 기기에 앞서 설치합니다.

충격 공구는 공구에 적합한 윤활기를 사용해야 합니다. 일반 윤활기는 오일을 너무 많이 추가하기 때문에 모터에 오일이 너무 많아져서 공구 성능을 저하합니다.

공구를 연결하기 전에 호스와 연결 장치가 깨끗하고 먼지가 없는지 확인하십시오.

윤활 제품 및 무윤활 제품 모두 윤활기에서 공급되는 소량의 오일로 혜택을 받게 됩니다.

# 에어 윤활 안내

권장 공기 윤활 장치:

- Atlas Copco Optimizer(1리터) 9090 0000 04

- Q8 Chopin 46

- Q8 Chopin 32

- 쉘 에어 공구 오일 S2 A 320

- Mobil SHC Cibus 32

# 압축 에어 연결부

경고

중상의 위험

압력을 받는 공기는 부상을 초래할 수 있습니다.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 항상 공기 공급을 차단하십시오.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 호스에서 공기 압력을 빼내고 공구로 가는 공기 공급을 차단하십시오.

- 공구에 정확한 호스 크기와 공기 압력을 사용하는지 항상 확인하십시오.

경고

압축 공기

높은 공기 압력은 심한 손상 및 중상을 초래할 수 있습니다.

- 최대 공기 압력을 초과하지 마십시오.

- 호스나 피팅이 느슨하거나 손상되지 않았는지 확인하십시오.

정확한 기압과 호스 크기는, https://servaid.atlascopco.com 또는 www.atlascopco.com의 기술 제품 데이터를 참조하십시오.

공구를 연결하기 전에 호스와 연결 장치가 깨끗하고 먼지가 없는지 확인하십시오.

# 설치 지침

# 플렉시블 호스 설치

공구 진동을 방지하려면 공구와 퀵 커플링 사이에 최소 길이가 300mm(12")인 압축 공기용 플렉시블 호스를 사용해 주세요.

# 드릴 설치

경고

중상의 위험

압력을 받는 공기는 부상을 초래할 수 있습니다.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 항상 공기 공급을 차단하십시오.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 호스에서 공기 압력을 빼내고 공구로 가는 공기 공급을 차단하십시오.

- 공구에 정확한 호스 크기와 공기 압력을 사용하는지 항상 확인하십시오.

경고

작업을 하거나 근처에 있을 경우, 공구의 수리나 유지보수 시 혹은 공구의 부속품 교체 시에는, 항상 내충격 눈 및 안면 보호 장비를 착용하십시오.

주의

찔리거나 베이는 심각한 부상 위험

부속품을 교체할 때나 수리하는 동안, 드릴 비트와 다른 날카로운 물체로 부터 손을 보호하십시오. 날카로운 물체에 베이거나 부상을 입을 수 있습니다.

- 부속품을 교체 중이거나 수리할 때는 항상 보호 장갑을 착용하십시오.

- 공구를 시동하기 전에 보호 장갑을 벗습니다.

1. 오른손 또는 왼손 잡이 조작에 맞게 지지 핸들의 위치를 잡습니다.

2. 공기 공급을 연결하기 전에 공기 압력 호스를 빼냅니다.

3. 드릴 비트를 제자리에 놓고 척으로 조입니다. 키로 잠근 척은 회전 키를 사용하여 척을 조이거나 풉니다. 키리스 척은 손으로 조작됩니다.

   드릴의 정격 용량보다 큰 구멍을 드릴하지 마십시오.

   작업 중 모터를 추가로 윤활하지 않아도 됩니다.

4. 공기 공급부에 공구를 연결합니다.

5. 용도에 맞는 적절한 드릴 속도를 사용하십시오.

6. 공구를 시작하려면, 트리거를 누릅니다.

   윤활이 권장되면 Atlas Copco에서 권장되는 윤활유만 사용하십시오.

# 작동

# 인체공학적 지침

본 일반 인체공학적 지침 목록을 읽고 귀하의 작업장을 고려하여, 자세, 구성품 배치 또는 작업 환경의 개선 대상 영역을 확인하십시오.

- 휴식을 자주 취하고 작업 자세를 자주 바꾸십시오.

- 작업장 영역을 본인의 필요 및 작업에 맞게 조정하십시오.

  - 정적인 동작을 피하려면 부품이나 공구가 어디에 위치해야 하는지 파악하여 편리한 동선으로 조정해야 합니다.

  - 테이블 및 의자와 같이 작업에 적절한 작업장 장비를 사용하십시오.

- 어깨 높이보다 높은 작업 자세 또는 조립 작업 중에 정적인 상태를 유지해야 하는 자세는 피하십시오.

  - 어깨 높이보다 높은 곳에서 작업할 때 토크 암, 호스 릴 또는 중량 밸런서와 같은 도구를 이용하여 중량을 줄임으로써 움직임이 없는 어깨 위로 가해지는 부하를 줄이십시오. 또한 도구를 몸 가까이 잡는 것으로도 움직임이 없는 어깨 위로 가해지는 부하를 줄일 수 있습니다.또한 부하물을 몸 가까이 잡는 것으로도 움직임이 없는 근육에 가해지는 부하를 줄일 수 있습니다.

  - 자주 휴식을 취해야합니다.

  - 팔이나 손목을 지나치게 뻗는 자세는 피해야 하며, 특히 어느 정도의 힘을 필요로 하는 작업을 수행하는 동안에는 절대 삼가십시오.

- 최소한으로 눈과 머리를 움직일 수 있는 편리한 시야로 조정하십시오.

- 작업을 수행할 때 적절한 조명을 사용하십시오.

- 작업을 수행할 때 적절한 공구를 사용하십시오.

- 소음이 심한 환경에서는, 귀 보호 장비를 사용하십시오.

- 고급 인서트 공구 및 소모품을 사용하여 과도한 진동에 최대한 노출되지 않도록 하십시오.

- 반발력에 대한 노출을 최소화하십시오.

  - 절단 시:

    절단용 휠을 구부러지거나 적절히 사용하지 않을 경우, 끼일 수 있습니다. 항상 절단용 휠에 알맞은 플랜지를 사용하고 해당 절단용 휠이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

  - 드릴링 시:

    드릴 비트로 강제로 뚫고 나아갈 때 드릴이 정지할 수 있습니다. 엔진 정지 토크가 높을 경우 지지 핸들을 사용하십시오. 안전 표준 ISO11148 Part 3에서는 피스톨 그립 공구의 경우 10 Nm가 넘는 반응 토크를 흡수하고 스트레이트 공구의 경우 4 Nm가 넘는 반응 토크를 흡수하는 장치를 사용하도록 권장하고 있습니다.

  - 직접 구동 스크루 드라이버 또는 너트러너를 사용할 시:

    반발력은 공구 설정 및 조인트 특성에 좌우됩니다. 힘과 자세는 작업자가 견딜 수 있는 반응력의 크기를 결정합니다. 작업자의 힘과 자세에 맞게 토크 설정을 조정하고 토크가 지나치게 높은 경우에는 토크 암 또는 반응 바를 사용하십시오.

- 먼지가 많은 환경에서는, 먼지 추출 시스템을 사용하거나 입 보호 마스크를 착용하십시오.

# 작동 지침

# 드릴 작동

경고

중상의 위험

압력을 받는 공기는 부상을 초래할 수 있습니다.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 항상 공기 공급을 차단하십시오.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 호스에서 공기 압력을 빼내고 공구로 가는 공기 공급을 차단하십시오.

- 공구에 정확한 호스 크기와 공기 압력을 사용하는지 항상 확인하십시오.

경고

중상의 위험

느슨해진 물품을 장착하고 공구를 절대로 작동하지 마십시오. 느슨한 의복, 장갑, 보석류, 넥타이 종류 및 머리카락을 공구 및 부속품으로부터 멀리하지 않으면 질식, 두피 손상 또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

- 공구를 작동할 때 절대로 장갑을 사용하지 마십시오.

- 회전하는 구동 장치 또는 부속품으로 부터 느슨한 의복, 보석류, 넥타이 종류 및 머리카락을 항상 멀리해야 합니다.

경고

작업을 하거나 근처에 있을 경우, 공구의 수리나 유지보수 시 혹은 공구의 부속품 교체 시에는, 항상 내충격 눈 및 안면 보호 장비를 착용하십시오.

1. 용도에 맞는 적절한 드릴을 사용하십시오.

2. 드릴 비트를 제자리에 놓고 척으로 조입니다. 키로 잠근 척은 회전 키를 사용하여 척을 조이거나 풉니다. 키리스 척은 손으로 조작됩니다.

   경고

   부상 위험

   드릴을 시동하기 전에 드릴 비트는 척에 반드시 단단히 조여야 합니다. 척에 드릴 비트를 잘 맞게 장착하지 않으면 헐거워져서 부상의 원인이 될 수 있습니다.

   - 항상 드릴을 작동하기 전에 드릴 비트가 척에 잘 맞게 장착되고 조여졌는지 확인하십시오.

3. 공구를 시동하기 전에 회전 키를 제거하십시오.

4. 작업물이 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오.

5. 드릴 시에는 항상 견고한 발판에서 하십시오. 드릴 시에는 자신의 위치를 주의 깊게 보강하십시오.

6. 항상 드릴하는 면 뒤에 전선 또는 송수관이 없는지 확인하십시오.

   드릴의 정격 용량보다 큰 구멍을 드릴하지 마십시오.

7. 용도에 맞는 적절한 드릴 속도를 사용하십시오.

8. 공구를 시작하려면, 트리거를 누릅니다.

9. 드릴에 힘을 가하지 마십시오. 드릴 속도가 느려지면, 드릴 비트가 절단을 부드럽게 지속할 수 있도록 더 힘이 있는 드릴로 교환하십시오.

10. 드릴이 재료에 끼일 경우, 즉시 트리거를 놓고 드릴에서 플러그를 뽑은 다음 재료에서 비트를 제거합니다.

윤활이 권장되면 Atlas Copco에서 권장되는 윤활유만 사용하십시오.

# 서비스

# 유지보수 지침

# 서비스 권장 사항

정기적으로 예방 유지보수를 할 것을 권장합니다. 예방 유지보수에 대한 자세한 정보를 참조하십시오. 제품이 제대로 작동하지 않을 경우, 서비스를 신청하여 점검을 받아주세요.

예방 유지보수에 대한 자세한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 다음과 같은 일반 지침을 따르십시오.

- 적절한 부품을 꼼꼼하게 청소합니다.

- 결함이 있거나 마모된 부품은 교체해 주세요.

# 예방적 유지보수

매 6개월마다 예방 유지보수를 수행해야 합니다. 가혹한 환경에서 사용 중이거나 올바르게 작동하고 있지 않으면 점검을 위해 보다 자주 사용을 중단해야 합니다.

핸들과 같이 고무로된 공구 표면 청소에는 이소프로판올이나 아세톤이 함유된 세정제를 사용하십시오. MPK(Methyl Propyl Ketone, 메틸 프로필케톤) 용제는 사용하지 마십시오.

# 윤활 지침

# 녹방지 및 청소

압축 공기 속의 물은 녹을 야기할 수 있습니다. 녹을 방지하기위해, 건조장치를 설치할 것을 강력히 권장합니다.

물과 입자가 풍향계와 밸브의 고착을 야기할 수 있습니다. 압력 저하를 방지하기 위해 에어 필터를 제품 가까이에 설치해서 이를 방지할 수 있습니다.

더 긴 정지를 하기 전에, 항상 흡기구에 몇 방울의 오일을 발라서 공구를 보호하십시오. 공구를 5–10초간 돌리고 공기 출구에 있는 모든 오일을 헝겊에 흡수시키십시오.

참고

날카로운 공구를 사용해서 공기 경로를 청소하려고 하지 마십시오.

공기 입구에 여과기가 장착되어 있습니다. 여기에 구멍이 난 경우, 이물질이 밸브를 손상시켜 과속을 초래할 수 있습니다.

# 윤활 지침

브랜드 | 일반용, 베어링 및 기어 *
--- | ---
BP | Energrease LS-EP2
Castrol | OBEEn UF 1
Esso | Beacon EP2
Q8 | Rembrandt EP2
Mobil | Mobilegrease XHP 222 NLG 2
Klüber Lub. | Klübersynth UH 1 14-151
Texaco | Multifak EP2
Molykote | BR2 Plus

* 앵글 기어용이 아님.

브랜드 | 앵글 기어
--- | ---
Molykote | Longterm 2 Plus

# 유지보수 및 윤활

공구를 정기 유지보수하기 위해 분해하는 경우 스로틀 밸브, 유성 기어, 니들 베어링 및 볼 베어링을 그리스로 윤활해야 합니다. 몰리코트(Molykote) BR2 Plus를 사용하면 윤활 간격이 길어집니다.

1. 모터를 분해하고, 분해 및 조립 섹션을 참조하십시오.

2. 모터 부품을 청소하고 베인과 실린더 및 종판 안쪽 표면에 공기 윤활유를 얇게 바릅니다.

3. 모터를 조립하고 문제 없이 작동하는지 확인하십시오. 공기 유입구를 통해 오일을 두 방울 추가하고 5-10초간 공회전 속도로 모터를 작동합니다.

어댑터의 스트레이너는 정기적으로 청소해서 용량 저하로 인해 막히는 것을 방지해야 합니다.

# 분해/조립 지침

# 트리거 분리

# 베인 모터용 지침

경고

폴리머 위험

이 제품의 날개에는 PTFE(합성 불소고분자)가 함유되어 있습니다. 마모 때문에 PTFE 입자가 제품 내부에 존재할 수 있습니다. 가열된 PTFE(합성 불소고분자)는 독감과 비슷한 증상을 동반하는 중합체 증기열의 원인 물질인 연기를 발생시킬 수 있으며 특히 담배연기로 오염된 경우 더욱 그러합니다.

날개 및 기타 구성 요소를 취급할 때 PTFE(합성 불소고분자)에 대한 건강안전 수칙을 따라야 합니다.

- 이 제품에 대한 서비스를 수행할 때 흡연하지 마십시오.

- PTFE 입자가 화염, 빛 또는 열과 접촉하지 않아야 합니다.

- 모터 구성 요소는 깨끗한 액체로 세척해야 하며 에어 라인을 사용한 송풍을 피해야 합니다.

- 다른 활동을 시작하기 전 손을 씻으십시오.

이 섹션에서

- 분해
- 모터 부품 검사
- 조립

# 분해

서비스 공구는 기본 서비스 공구 세트에도 포함됩니다. 자세한 정보는 주문 번호 9835 5485 00을 참조하십시오.

공구 분해 Mandrel A

주문 번호 | Ø D | Ø C
--- | --- | ---
4080 0182 01 | 7 | 3.5
4080 0182 02 | 8 | 4.5
4080 0182 03 | 9 | 5.5
4080 0182 04 | 10 | 6.5
4080 0182 05 | 13 | 8.5
4080 0182 06 | 16 | 10.5
4080 0182 07 | 19 | 12.5
4080 0182 08 | 22 | 15.5
4080 0182 09 | 24 | 17.5
4080 0182 10 | 26 | 20.5
4080 0182 11 | 30 | 25.5
4080 0182 12 | 35 | 30.5
4080 0182 13 | 40 | 35.5
4080 0182 14 | 47 | 40.5

# 모터 부품 검사

# 조립

E: 볼 베어링

서비스 공구는 기본 서비스 공구 세트에도 포함됩니다. 자세한 정보는 주문 번호 9835 5485 00을 참조하십시오.

공구 분해 Mandrel B

주문 번호 | Ø D | Ø C
--- | --- | ---
4080 0567 04 | 12.5 | 5.2
4080 0567 11 | 14.5 | 6.5
4080 0567 01 | 15.5 | 5.2
4080 0567 05 | 18.5 | 6.2
4080 0567 02 | 18.5 | 8.2
4080 0567 06 | 21.5 | 7.5
4080 0567 03 | 21.5 | 8.2
4080 0567 07 | 25.5 | 10.5
4080 0567 08 | 27.5 | 12.5
4080 0567 09 | 31.5 | 15.5
4080 0567 10 | 34.5 | 18.5

# 모터 조립

# 척에 스페이서 링 조립하기

1. 공구 홀더를 바이스에 부착합니다.

2. 척과 기어 유닛의 나사를 풉니다.

3. 척과 기어 유닛을 칼라에 넣습니다. 칼라를 바이스에 부착합니다.

4. 척 키로 척을 분리합니다.

5. 스페이서 링을 기어 유닛에 조립합니다.

6. 척을 조립하고 척 키로 조입니다.

# 척 분리/조립

1. 스페이서 링 위에 15mm 오픈엔드 스패너를 넣습니다.

2. 척 키로 척을 분리하거나 조립합니다.

# 문제 진단

표는 가장 일반적인 문제, 가능한 이유 및 문제해결 방법을 설명합니다. 일부 조치는 공인 워크숍 또는 공인 서비스 기사가 수행할 수 있습니다.

문제 | 가능 이유 | 조치
--- | --- | ---
자유 속도가 너무 느리고, 압력이 목표치에 도달하지 않습니다. | 가압 시스템의 공기 흐름이 너무 낮습니다. | FRL 유닛의 호스가 짧고 직경이 더 커야 합니다. 자세한 정보는 설치 제안을 참조하십시오.
공구에 물이 들어 간적이 있습니다. | 가압 시스템에는 응결수가 포함되어 있습니다. | 특정 환경에 대한 서비스 권장사항을 참조하십시오.
공구가 시동되지 않음. | 공구에 공기 흐름이 없음. | 공기 연결 장치가 정확하게 설정되었는지 확인하십시오.
| 모터가 걸림. | *
비일관적인 공회전 속도. | 불안정한 공기 압력. | 공기 압력 조절장치가 정확하게 작동되는지 확인하십시오.
| 마모된 거버너(LBB45). | *
낮은 전력 | 낮은 공기 압력. | 공기 공급이 정확하게 설정되었는지 확인하십시오.
| 공기 공급 호스의 잘못된 길이 또는 크기. | 공기 연결 장치가 정확하게 설정되었는지 확인하십시오.
| 막힌 필터. | 거친 필터 및 미세 필터 청소 또는 교환
| 공기 내 습도가 높음. | 압축기가 정확하게 작동되는지 확인하십시오.
| 기어박스에 그리스가 너무 많음. | 그리스 양이 정확한지 확인하십시오.
| 마모된 스로틀 밸브 | *
| 마모된 베인/모터? | *
| 마모된 거버너(LBB45) | *
예기치 않은 공구 시동 | 손상된 스로틀 밸브 | *
| 시동 위치에 밸브 핀 걸림. | 핀 및 가이드 교환
진동 | 마모되거나 손상된 드릴 비트. | 드릴 비트 교환
모터 하우징이 너무 뜨거움. | 기어박스에 그리스가 너무 많음. | 그리스 양이 정확한지 확인하십시오.
비정상적인 소리 | 기어 하우징에 그리스가 충분하지 않음. | 그리스 양이 정확한지 확인하십시오.
| 손상된 기어. | *
| 마모된 모터 베어링. | *

*) 서비스는 공인 워크숍 또는 공인 서비스 기사만 수행할 수 있습니다.

# 재활용

# 환경 규제

제품이 목적에 도움이 되려면, 올바르게 재활용되어야 합니다. 제품을 분해해서 지역 규정에 따라 구성품을 재활용하십시오.

배터리는 국가의 배터리 회수 기관에서 처리해야 합니다.

# 재활용 정보

| 부품: | 재활용:
--- | --- | ---
1 | 척 | 금속, 강철
2 | 스페이서 링 | 금속, 강철
3 | 전면 부품 | 금속, 알루미늄
4 | 기어가 있는 축 | 금속, 강철
5 | 날개 모터 | 금속, 강철*
6 | 핸들 | 금속, 알루미늄
7 | 밸브 | 플라스틱, 기타, POM
8 | 어댑터 및 인접 부품 | 금속, 강철

*공구에 있는 로터 날에는 PTFE가 포함되어 있는데, PTFE에 관한 보건안전 권장사항을 준수해야 합니다.