# Instalowanie wiertarki

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń ciała

Powietrze pod ciśnieniem może spowodować obrażenia ciała.

- Zawsze odciąć dopływ sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Usunąć ciśnienie z węża pneumatycznego i odłączyć narzędzie od źródła sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Średnica węża oraz ciśnienie sprężonego powietrza zawsze muszą być dostosowane do używanego narzędzia.

OSTRZEŻENIE

Podczas posługiwania się narzędziem, a także podczas naprawy lub konserwacji narzędzia bądź w trakcie wymiany jego akcesoriów należy zawsze nosić odporne na uderzenia okulary ochronne i osłonę twarzy.

PRZESTROGA

Zagrożenie odniesienia ran ciętych

Chroń ręce przed wiertłami i innymi ostrymi narzędziami podczas wymiany akcesoriów i wykonywania napraw. Ostre elementy mogą powodować rany cięte i urazy.

- Podczas wymiany akcesoriów lub wykonywania napraw należy zawsze nosić rękawice ochronne.

- Przed uruchomieniem narzędzia zdjąć rękawice ochronne.

1. Umieścić uchwyt pomocniczy w położeniu odpowiadającym obsłudze prawą lub lewą ręką.

2. Przed podłączeniem do źródła sprężonego powietrza należy usunąć z węża ciśnienie.

3. Zamocować wiertło we właściwym położeniu w uchwycie. W uchwycie kluczykowym używany jest obrotowy klucz do zaciskania i luzowania uchwytu. Uchwyt bezkluczykowy obsługiwany jest ręką.

   W żadnym wypadku nie wolno wiercić otworu o średnicy większej niż średnica dopuszczalna dla danej wiertarki.

   Podczas pracy silnik nie wymaga dodatkowego smarowania.

4. Podłączyć narzędzie do źródła sprężonego powietrza.

5. Stosować prędkość wiercenia dostosowaną do danego zastosowania.

6. Aby uruchomić narzędzie, nacisnąć przycisk uruchamiający.

   Jeśli zalecane jest smarowanie — stosować wyłącznie środki smarne zalecane przez firmę Atlas Copco.