# Защита от коррозии и очистка

Содержащаяся в сжатом воздухе вода может вызвать коррозию. Чтобы предотвратить это, настоятельно рекомендуется установить осушитель воздуха.

Вода и твердые частицы могут вызвать заедание лопастей и клапанов. Это можно предотвратить, установив вблизи изделия воздушный фильтр, чтобы избежать перепадов давления.

Перед длительными простоями необходимо всегда защищать инструмент, добавляя несколько капель масла в отверстие для впуска воздуха. Запустите инструмент на 5–10 секунд и соберите на ткань излишки масла с отверстия для выпуска воздуха.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Запрещается чистить воздушный канал острыми инструментами.

Отверстие для впуска воздуха оснащено сетчатым фильтром. Если он будет проколот, попавшие внутрь посторонние предметы могут повредить клапаны и вызвать превышение скорости.