# Hauptkomponenten und Funktionen

Dieses Gerät, seine Zusatzgeräte und sämtliches Zubehör sind für ein Bohren, Aufreiben und Senken vorgesehen.

Pos. | Komponente | Funktion
--- | --- | ---
1 | Bohrfutterschutz | Garantiert höchste Präzision und gleichzeitig eine bequeme Handhabung.
2 | Bohrfutter | Hält den Bohreinsatz (Schneider) in Position.
3 | Distanzring | Wird für die Demontage des Bohrfutters verwendet.
4 | Getriebe | Überträgt das Drehmoment vom Luftmotor.
5 | Startknopf | Startet den Bohrer mit der Langsamstart-Funktion.
6 | Schmierfreier Luftmotor | Stellt eine sauberere Arbeitsumgebung bereit.
7 | Handgriff | Bietet einen bequemen Gummigriff.
8 | Einlassadapter | Schließt den Bohrer an die Wartungseinheit (Druckluft) an.
9 | Einstellbare Abluftführung | Führt die kühle Luft vom Bediener weg.