# Údržba a mazání

Škrticí ventil, planetová ozubená kola, jehlová ložiska a kuličková ložiska se musí mazat mazacím tukem tehdy, když je nástroj demontován při pravidelné údržbě. Mazací tuk Molycote BR2 Plus umožňuje dlouhé intervaly mezi mazáním.

1. Demontujte motor, viz část Demontáž a montáž.

2. Vyčistěte součásti motoru a naneste tenkou vrstvu oleje na přimazávání vzduchu na lopatky a vnitřní povrch válce a koncové plechy.

3. Smontujte motor a zkontrolujte, zda se volně otáčí. Přidejte dvě kapky oleje přes přívod vzduchu a nechejte motor v chodu na volnoběžné otáčky po dobu 5-10 sekund.

Sítko v adaptéru je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo ucpávání, které by vedlo ke snížení výkonnosti.