# オープンエンドの構成

オープンエンドツールを使用する前に、ツールヘッドとツールボディが正しく組み立て・構成されていることを確認してください。そうしなかった場合、ツールが間違った方向に動く可能性があり、オープンエンドヘッドの機械的停止装置が損傷する可能性があります。

オープンエンドツールで締め付けを行った後、オープンエンド構成を通じて、オープンエンドツールを再び開位置に戻すことができます。

HMI (ヒューマンマシンインターフェイス) を使用して、オープンエンドの戦略と設定を構成します。

オープンエンド構成は、 ケーブルツール、IXB ツール 、および STB ツールにのみ適用できます。
オープンエンド構成は Flex および StepSyncには適用されません。

## オープンエンドの構成

オープンエンドの設定
設定 | 説明
--- | ---
自動位置決め | オープンエンドツールで締め付けを行った後、オープンエンドツールを自動で開位置に戻すことができます。 トグルキーは 自動位置決めを オン または オフに切り替えます： オン：有効にすると、締め付け後にオープンエンドツールが持ち上げられると、オープンエンドツールは自動的に再びオープン位置に戻ります。 オペレーターは、完全なプロセス ( 締め付け+自動位置決め) の間、ツールトリガーを押し続ける必要があります。自動位置決めが完了する前にオペレータがツールトリガを放すと 、オープンエンドツールは選択した位置決め戦略を通じてオープン位置に戻ります。 オフ：デフォルト値。 無効にすると、締め付け後、オープンエンドツールが持ち上げられたときに、オープンエンドツールは自動的に再び開位置になりません。オープンエンドツールが持ち上げられたら、オペレーターはツールトリガーを放す必要があります。 オープンエンドツールを再びオープン位置に戻すには、オペレーターは 自動ポジショニングの間すべてを通じて、ツールトリガーをもう一度押し続ける必要があります。 自動位置決めは、マルチステップ締付けプログラムにのみ適用できます。 自動位置決めは、ケーブルツールと IXB ツールにのみ適用できます 。
位置決め戦略 | 締め付け後にオープンエンドツールを開いた位置に戻すには、位置決め戦略を選択します 。 正転：デフォルト値。 オープンエンドツールは、締め付け方向と同じ方向に、開位置に向かって正転方向に回転します。 逆転：オープンエンドツールは、締め付け方向と反対方向に、開位置と逆に回転します。 逆トルクベース：オープンエンドツールは、ゆっくり逆転してトルクを監視することによる、ゆっくりとした逆回転によって開位置に達します。 正転高速スタート：オープンエンドツールはできるだけ早く開位置に到達します。 前部が回転するオープンエンドツールでは逆トルクベース と 正転高速スタート の戦略の使用をお勧めします 。 逆転トルクベース と 正転高速スタート 戦略は ケーブルツール と IXBツール にのみ適用可能です。 STB ツールの位置決め戦略が [逆転トルクベース] または [正転高速スタート] の場合、デフォルトの位置決め戦略 が自動的に実行されます。逆転トルクベースの場合、既定の位置決め戦略は逆転方向となります。正転高速スタートの場合、デフォルトの位置決め戦略は正転方向となります。
位置決め速度 | [位置決め速度] は、ツールが開位置に達する速さを定義します。 位置決め速度は、オープンエンドツールの最高速度に対するパーセンテージ (%) で表されます。 オペレーターは、5% ～ 100% の範囲の [位置決め速度] の値を入力できます。 既定では、[位置決め速度] は 38% に設定されています。