# 创建来源批次

1. 进入 Sources（来源）菜单，然后在左侧导航中选择Batch sequence（批次序列） 。

2. 单击工作区右上部的加号（+）图标。

3. 给来源批次命名

4. 如果扫描新的标识符字符串中止之前扫描，将中止新的标识符设为是。

5. 选择 Identifier method（标识符方法）（文本字符串或数字串数）

6. 将 Free order（自由顺序）设置为 On（开），如果需要以任何顺序扫描字符串。

   标识符字符串可以由最多 4 个不同的字符串组成。如果自由顺序设置为“否”，则必须以特定的顺序扫描字符串，系统才能识别。

7. 如有必要可点击 Identifier string configuration（标识符字符串配置）部分的加号（+）图标添加标识符字符串。

8. 为需要更改属性的标识符字符串点击 Name（名称）标签（弹出窗口）。可以为字符串指定以下属性：

   - 名称 - 字符串的名称

   - 长度 - 字符串的长度。有关连接字符串的更多信息，请参见组合标识符字符串。

   - 有效位的作用是，将字符串组合成您预定义的字符串时，定义读取条码字符串中的哪个字符。有效位的数量必须与预定义字符串中的字符数量相同。

   - 保存位的作用是，指明保存来源批次中使用的每个字符串哪些部分，以及如何在日志中进行反映。在此字段中，指明需要在字符串中保存的位置。位置可能只构成整个字符串的一部分。如果字段留空，将保存整个（相连）字符串。下表只显示保存位组合的部分示例。

     保存位值用逗号分开（不带空格），范围使用连字符指明。

   标识符字符串 | 位置
   --- | ---
   字符串 1：1234567 | 1-7
   字符串 2：abcdef | 8-13
   字符串 3： GHIJKL | 14-19
   字符串 4：890 | 20-22

   保存位示例
   已保存的位置 | 保存结果
   --- | ---
   （空） | 1234567abcdefGHIJKL890
   1-3,9,11,15,20-22 | 123bdH890
   8-12,1-7,19,20-21 将自动变更为：1-12,19-21 | 1234567abcdeL89

   字符串属性窗口中的 ID 字段无法修改，只能用于在不同字符串之间导航。

   将自由顺序设置为开时可能发生错误，不同字符串的长度出现重复。此时，扫描顺序不会启用拧紧程序。如需修复该错误，将自由顺序设置为关，或者调节字符串长度。

9. 单击 Edit（编辑）。

10. 在编辑窗口中，指明应将哪些字符串（在 字符串包含列中）与哪些批次序列（在激活列中）关联在一起。单击底部的加号(+)号图标，添加更多字符串。

    键入“字符串中包含”时可使用通配符。通配符可以用于字符串中的任何位置。模糊匹配结果不会启用批次序列。

    通配符是 .（句号）

相关信息

- 配置有效位，以读取条码字符串