# Programmes de serrage

En sélectionnant le programme de serrage, il est possible de choisir la méthode d'application de la force de serrage (ou précharge) sur l'assemblage. Chaque assemblage nécessite une stratégie particulière quant à la façon d'appliquer la force de serrage désirée et de limiter les effets indésirables en service.Power Focus XCPower Focus XC peut stocker jusqu’à 1 000 programmes de serrage.

Dans l'IHM Web, un maximum de 1 000 programmes de serrage peuvent être créés.

Dans l'IHM mobile, un maximum de 500 programmes de serrage peuvent être créés.

- La stratégie TurboTight permet au choix d'utiliser la programmation Manuelle ou la programmation Rapide. Voir le paragraphe TurboTight pour plus d’informations.

- Les stratégies Quick step, Two step et Three step permettent de choisir l'exécution du serrage par rapport à une valeur de Couple cible ou d'Angle cible.

- La stratégie de Résultat externe s'utilise quand les serrages OK sont indiqués par un signal numérique externe. Voir le paragraphe Résultat externe pour plus d’informations.

Tous les programmes de serrage nécessitent de définir au moins la valeur Couple cible ou Angle cible.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Stratégie | Programmes de serrage disponibles. TurboTight : aucun comportement de serrage supplémentaire n'est utilisé par défaut. Seules les valeurs cibles sont utilisées. Quick step : Ajoute une étape de serrage initial pour réduire la dispersion de la précharge. Two step (deux étapes) : Ajoute une pause entre la première étape de serrage et l'étape finale pour mieux contrecarrer les effets de relâchement à court terme. Three step (trois étapes) : Effectue un serrage selon une première valeur de couple définie, puis dévisse la vis pour la resserrer aussitôt au Couple cible ou Angle cible. Wrench - production: Stratégie de serrage à utiliser avec un outil STwrench. Wrench - quality: Stratégie utilisée pour le test de qualité des serrages avec un outil STwrench. Rotate (rotation) : Fait tourner la broche à la vitesse et à l'angle spécifiés. Résultat externe : présentation d'un résultat de serrage prédéterminé à la place des valeurs couple/angle mesurées. MultiStep : Stratégie de serrage constituée d'étapes configurables multiples avec des restrictions et des surveillances. | TurboTight
Type cible | Définit le type de valeur cible de l'étape finale. Couple cible : le serrage cherche à atteindre la valeur cible spécifiée lors de l'exécution de l'étape finale. Angle cible : le serrage cherche à atteindre la valeur cible spécifiée lors de l'exécution de l'étape finale. |
Couple cible | Définit le couple cible du serrage de l'étape finale. |
Angle cible | Définit l'angle cible du serrage de l'étape finale. |
Target speed (vitesse cible) | Active le réglage manuel de la vitesse de l'outil pour l'étape finale ou l'utilisation de la vitesse par défaut. Auto : Utilise une valeur calculée sur la base de la Vitesse maxi. de l'outil. Manuel : Permet de spécifier manuellement la vitesse de l'outil. | Auto
<Manual> | Vitesse de l'outil pendant le serrage ou pendant l'étape finale. |

Dans cette section

- TurboTight
- Quick Step
- Two Step
- Three Step
- STwrench
- Stratégie d’outil à impulsions
- Rotation
- Résultat externe
- Programme de serrage et Signalement des erreurs de validation
- Tableau de compatibilité des outils avec le Programme de serrage