# T|A – Utiahnuť na moment alebo uhol (Tighten to Torque or Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento stupeň spustí nástroj s otáčkami n v smere dopredu, kým sa najskôr nedosiahne buď požadovaný moment alebo požadovaný uhol. Meranie momentu a uhla sa začne na začiatku stupňa.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Musí byť > 0.
Požadovaný uhol | Musí byť > 0.
Otáčky | Predvolene: 60 ot./min. Musí byť > 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdý, mäkký alebo manuálny. Predvolene: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolene: 500 ot./min/s.
Brzda (Platné len pre Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Požadovaný moment
B | Požadovaný uhol