# Ladenie prípojky

Ladenie prípojky poskytuje možnosť kompenzácie predného prípojného zariadenia nástroja. Korekcia sa môže vykonať pre každým program uťahovania.

Operátor môže vymeniť prípojku za prevádzky a následne zvoliť program uťahovania naladený pre danú prípojku.

Ladenie prípojky je dostupné pre všetky konvenčné stratégie, okrem STwrench.

1. V Nastavenie programu uťahovania, nastavte Funkciu aktivácie ladenia prípojky na Áno

2. Kliknite na parametre uťahovania > Upraviť

3. Kliknite na počiatočný stupeň.

4. Pod Ladenie prípojky, nastavte Použitie ladenia prípojky na Áno

5. Nastavte potrebné parametre pre prevodový pomer a efektívne ladenie (pozrite si tabuľku nižšie).

Parametre pre ladenie prípojky
Ladenie prípojky | Popis | Predvolene
--- | --- | ---
Prevodový pomer prípojky | Prevodový pomer prípojky je potrebný na kompenzáciu uhla. Minimálne: 0.5 Maximálne: 3.6 Rýchlosť otáčania objímky = Rýchlosť nástroja / prevodový pomer | 1.0
Efektívne ladenie | Prevodový pomer prípojky spolu s Efektívnym ladením je potrebné na kompenzovanie uťahovacieho momentu. Minimálne: 0.5 Maximálne: 1.0 Napríklad 0.9 znamená 10% straty efektivity. | 1.0