# PTCA - Angle post-filetage

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mesure l'angle atteint pendant la surveillance et vérifie qu'il se situe entre les limites d'angle. Le niveau de Couple de déclenchement est ignoré jusqu'à ce que la fin de la fenêtre d'angle de filetage soit atteinte. Après cela, la mesure de l’angle démarre dès que le couple mesuré dépasse le couple de déclenchement. Le paramètre Condition d'arrêt indique à quel point la mesure de l’angle devrait s'arrêter.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Doit être >= 0
Fenêtre d'angle de filetage | Doit être > 0
Type de mesure d'angle | Angle de crête Angle au couple de crête Angle de coupure Angle de fin
Couple de déclenchement de filetage | Doit être >= 0
Limite basse | Doit être >= 0
Limite haute | Doit être > 0 Doit être > Limite basse