# TC: calibrazione coppia

Utensili
QST

Questa fase è supportata solo per gli utensili a trasduttore doppio.

Nella fase Calibrazione coppia, l'utensile viene azionato con la velocità specificata nella direzione avanti finché non viene raggiunta la coppia target.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia target | Deve essere > 0.
Velocità | Deve essere > 0. Predefinito: 60 giri/min.
Trasduttore | Principale o Secondario. Predefinito: Principale. Impostare su Secondario per calibrare il trasduttore anteriore.
Freno adattivo (Valido solo per Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync e Flex). | Se On, lo strumento verrà arrestato una volta raggiunto il target. Se Off, il programma passa direttamente alla fase successiva senza arrestare lo strumento.