# T&A – Verschrauben bis Drehmoment und Winkel

Werkzeuge
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Das Werkzeug läuft mit der eingestellten Drehzahl in Vorwärtsrichtung, bis sowohl Solldrehmoment als auch Sollwinkel erreicht sind. Das Sollmoment und der Sollwinkel müssen auf > 0 eingestellt sein.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Solldrehmoment | Muss > 0 sein.
Sollwinkel | Standardeinstellung: 0. Muss > 0 sein.
Drehzahl | Standardeinstellung: 60 rpm Muss > 0 sein.
Drehzahlrampentyp | Hart, weich oder manuell. Standardeinstellung: Hart. Wenn Sie Manuell auswählen, wird das Feld Drehzahlrampe geöffnet.
Bremse (Gilt nur für Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync und Flex). | Bei Ein wird das Werkzeug angehalten, sobald der Sollwert erreicht ist. Bei Aus fährt das Programm direkt mit dem nächsten Schritt fort, ohne das Werkzeug anzuhalten.

Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:

A | Solldrehmoment
B | Sollwinkel