# 保存された結果

コントローラーは、実施したすべての締め付けと緩めの結果を保存します。Power Focus XCPower Focus XCは最大 10,000 件の結果を保存できます。

## 保存された結果を表示する

1. ホームビューで、[レポート]タブに行きます。結果は左側のペインで自動的に選択されます。

2. [結果]ウィンドウで、[すべての結果を表示]を選択します。
   結果リストには次の情報が表示されます：

   - 日付：締め付けが行われた日時。

   - 仮想ステーション：締め付けを行った仮想ステーション。

   - 締め付けプログラム：締付けプログラムの列には、マルチステップ締付けプログラム名、またはバッチシーケンス名、続いてバッチシーケンス内の締付けプログラム名が表示されます。

   - 結果：トルク/角度の結果

   - 制限：[制限]列には、ユーザーが[ステップモニター]または[ステップ制限]、または[プログラムモニター]または[プログラム制限]を設定した場合にのみ値が表示されます。

     ステップモニター、ステップ制限、プログラムモニター、およびプログラム制限は、最終トルクと最終角度に適用されます。

   - 詳細：締め付け/緩め結果の詳細です。

   - トレースチェックボックス：トレースチェックボックスを選択すると、対応する結果が同期トレース結果ビューに表示されます。

[制限]列で、赤色の最小値/最大値がある場合があります。
この場合、赤色の値は、次のいずれかが発生したことを意味します：

- 測定値が、マルチステッププログラムで設定された最小値よりも低い場合。

- 測定値が、締め付けプログラムで設定された最大値よりも高い場合。

## 結果トレースの表示と読み取り値

1. ホームビューで、[レポート]タブを選択します。結果は左側のペインで自動的に選択されます。

2. [結果]ウィンドウで、[すべての結果を表示]を選択します。
   結果リストが [結果] ウィンドウに表示されます。

3. 必要な結果を選択します。
   締め付けトレースが [トレース結果ビュー] ウィンドウに表示されます。

[トレース結果ビュー]ウィンドウには、締め付けのライフサイクルが段階的に表示されます。
締め付けが NG の場合、 トレース結果ビュー ウィンドウに、原因となったステップモニターまたはステップ制限が表示されます。
トレースグラフでは、ステップレベルでNGの締め付けを引き起こしたステップモニターまたはステップ制限が赤色で表示されます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

1 | 結果表示 トレースグラフ
2 | 結果表示 数字
3 | 結果表示 ステップモニター
4 | 結果表示 レポーター

## 結果表示 - トレースグラフ

このセクションでは、締め付けをグラフ形式で表示します。

トレースグラフの右上隅にある矢印を使用して、選択した締め付け結果に使用できるさまざまなトレースグラフを表示します。
次のトレースグラフが使用できます。

- トルク/時間

- トルク/角度

- 角度/時間

- 速度/時間

- 速度/角度

- 勾配/時間（締め付けプログラムが勾配トレースを作成するように構成されている場合）

- 勾配/角度（締め付けプログラムが勾配トレースを作成するように構成されている場合）

- 電流/時間

- 電流/角度

ステップラインはトレースグラフ上にあります。

トレースグラフでは、ズームイン/ズームアウト、トレースの移動、特定のポイントのx軸とy軸の値の読み取りが可能です。
トレースグラフの左下隅で、プラスアイコン（+）を選択してズームイン、マイナスアイコン（-）を選択してズームアウト、または正方形アイコン（□）を選択してズームレベルをデフォルトビューにリセットします。

## 結果表示 - 数字

このセクションでは、結果を数値で表示します。締め付けプログラム、仮想ステーション、締め付けの日時、ステータスなどに関する情報もあります。このビューには、VIN などの識別子もいくつか表示されます。

## 結果表示 - ステップモニター

このセクションでは、使用したステップモニターに関する情報やその他のステップ情報とともに、締め付け結果のリストを示します。

一覧表示されたさまざまな締め付け結果の省略記号アイコンを選択すると、詳細情報が表示されます。

## 結果表示 - レポーター

このセクションには、結果レポーターからの値が表示されます。プログラムのモニター/制限に対して定義された結果レポーターがある場合、そのモニター/制限からの値が報告されます。プログラムモニター/制限に対して定義された結果レポーターがない場合、メインパスで最後に実行された結果レポーターからの値が報告されます。

同じタイプの複数のレポーターがプログラムで定義されている場合の評価順序：

1. プログラムモニター/プログラム制限に関する結果レポーター。

2. メインパスで最後に実行されたステップの監視/制限に関する結果レポーター。

対応する結果レポーターによって設定されたマルチステップ結果の最高レベルの値：

- 結果レポーターの最終角度によって設定された最終角度

- 結果レポーター最終トルクによって設定された最終トルク

- 結果レポーター電流によって設定された電流

本セクション内

- 同期トレースの表示