# Power Focus XC (3.8)

## Software

# Inledning

I detta avsnitt hittar du grundläggande information om produkten och även om formateringsstandarder som används för ämnena.

# Vedertaget bruk

För att användaren ska ha lättare att förstå innehållet har vissa formateringsstandarder använts i hela dokumentet. Formateringsstandarderna som används anges i tabellen nedan.

Standarder i användarhandboken
Element | Beteckning | Beskrivning | Utgång
--- | --- | --- | ---
Allmänt eftertryck | I programarbetsytan. | Används till att framhäva vissa textelement, eller till att markera dem. | Text i fetstil
Objekt i grafiskt användargränssnitt (GUI) | Klicka på knappen Funktion. | Referenser till objekt som finns på skärmen i GUI (exempelvis kommandoknappar, ikonnamn och fältnamn). | Text i fetstil
Sökväg i grafiskt användargränssnitt (GUI) > | I allmänhet överst i GUI. | Navigationshjälp som håller reda på positionen i GUI. | Till exempel: Styrenhet > Program > Redigera
Användarinmatning | Ange en beskrivning av programmet. | All text som användaren matar in. | Text i fetstil
Filnamn | Ange ett filnamn för exporten. | Filer som antingen exporterats från eller importerats till systemet. | Text i kursiv fetstil
Namn på variabler och parametrar | Ange ett namn på exporten. | Namn på variabler och parametrar (ej värden). | Text i kursiv stil
Variabel- och parametervärden | Ange ett VÄRDE för exporten. | Variabel- och parametervärden. | Text i FETSTILTA VERSALER
Systemutmatning | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | All text som matas ut från systemet. | Text med fast teckenbredd
Externa länkar |  | Länkar till externa webbplatser som har information kopplad till dokumentet eller det aktuella innehållet. Dessa kan innefatta: Tekniska produktdata Dimensionsritningar Tillbehör Produktspecifik information | Valbar text till externa webbplatser
Länkar till intern dokumentation |  | Relevant information – länkar till information som är direkt relaterad till det aktuella ämnet och behöver beaktas för vissa konfigureringar som görs. I detta avsnitt – länkar till alla ämnen inom avsnittet, vilka kan vara nyttiga för att förstå en funktion eller konfiguration. Om de finns tillgängliga kommer dessa länkar att visas nedanför texten. | Valbar text till internt innehåll

# Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Denna produkt innehåller möjligheter att behandla personligt identifierbar information, t.ex. datorns användarnamn, roll och IP-adress. Syftet med denna möjlighet kan vara att förbättra kvalitetskontrollen genom spårbarhet och god åtkomsthantering.

Om du bestämmer dig för att behandla personliga data måste vara medveten om och följa gällande regler för dataskydd, inklusive GDPR inom EU samt andra tillämpliga lagar, direktiv och förordningar. Atlas Copco kan inte på något sätt hållas ansvariga för hur du använder produkten.

# Ansvar och varningar

# Ansvar

Många händelser i arbetsmiljön kan påverka åtdragningsprocessen och kräva en validering av resultat. I enlighet med gällande standarder och/eller föreskrifter, ställer vi som krav att det installerade momentet och rotationsriktningen kontrolleras efter varje händelse som kan påverka åtdragningsresultat. Exempel på sådana händelser inkluderar, men är inte begränsade till:

- initial installation av verktygssystemet

- ändring av delbatch, bult, skruvbatch, verktyg, mjukvara, konfiguration eller miljö

- ändring av luftanslutningar eller elektriska anslutningar

- ändring i linjens ergonomi, process, kvalitetsförfaranden eller praxis

- byte av operatör

- någon annan ändring som påverkar åtdragningsprocessens resultat

Kontrollen ska:

- Se till att sammanfogningen inte har ändrats på grund av påverkande händelser.

- Göras efter initial installation, underhåll eller reparation av utrustningen.

- Inträffa minst en gång per skift eller vid annan lämplig frekvens.

# Varningar

OBS

Ändring av parametrar kan leda till en minskning i verktygsprestanda och kan också bromsa produktionen.

VARNING

Risk för materiella skador eller allvarliga personskador

Se till att du läser, förstår och följer alla instruktioner innan du använder verktyget. Om inte alla instruktioner följs, kan det leda till elstötar, brand materiella skador och/eller allvarliga personskador.

- Läs all säkerhetsinformation levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktinstruktioner för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla instruktioner för framtida referens.

# Om användarguiden

Användarmanualen beskriver hur man installerar och konfigurerarPower Focus XCPower Focus XC.

Den är avsedd för alla som använder eller utför service på ett Power Focus XCPower Focus XC.

# Revisionshistorik

Utgivningsnummer
Ändringsdatum
Ändringsbeskrivning
Sök

Utgivningsnummer | Ändringsdatum | Ändringsbeskrivning
--- | --- | ---
item | item | none
3.8 | 06/2022 | NYTT innehåll Konfiguration > Arbeta med fliken Styrenhet > Export/Import > Exportera "Systemloggar och information" UPPDATERAT innehåll Referens > Insignaler Konfiguration > Arbeta med fliken Styrenhet > StepSync > StepSync-signaler > <Insignaler: Undersignaler Referens > Utsignaler
3.7 | 01/2022 | NYTT innehåll: Konfigurationsfliken > Verktygskonfiguration > Konfiguration av öppen ände Inställningsfliken > Konfiguration av protokoll > Konfiguration av fjärrloggningsanslutning Inställningsfliken > Konfiguration av utökad loggning Inställningsfliken > Konfiguration av utökad loggning > Konfiguration av loggrupper UPPDATERAT innehåll: Flerstegsprogram > Stegövervakning (C – ström) Flerstegsprogram > Inställningar för ett flerstegsprogram (programövervakning – tid, programrestriktion – vinkel, programrestriktion – tid) Flerstegsprogram > Stegrestriktioner (C – ström) Lista över händelskoder Insignaler – Power Focus XC Utsignaler – Power Focus XC
3.6 | 06/2021 | Första officiella utgåvan av bruksanvisningen för Power Focus XC.

# Nödvändiga förutsättningar

Alla som är intresserade av att lära sig mer om Power Focus XCPower Focus XC kan dra nytta av att läsa guiden.

För en fullständig förståelse av de tekniska aspekterna i guiden rekommenderar vi följande:

- Kunskap om ådragningstekniker

- Erfarenhet av att arbeta med tidigare versioner av Power Focus

# Systemöversikt

# Programvarustruktur

# Menyöversikt

Styrenheten har flera menyer för att utföra följande:

- konfigurera åtdragnings- och maskintillbehör

- utföra verktygsunderhåll

- administrera programvara

- visa rapporter.

De tillgängliga menyerna skiljer mellan fullt webbaserat gränssnitt och förenklat mobilgränssnitt.

I detta avsnitt

- Webb-GUI
- Mobil-GUI

# Webb-GUI

# Fliken Åtdragning

Menyn Åtdragning visar de åtdragningsprogram som lagrats på styrenheten och som är tillgängliga för enskilda åtdragningar. Åtdragningskonfigurationer beskrivs på fliken Åtdragning.

# Fliken Batchsekvens

Menyn Batchsekvens visar de batchsekvenser som finns lagrade i styrenheten.

En batchsekvens består av ett eller flera åtdragningsprogram i olika kombinationer. Batchsekvenser skapas och konfigureras på fliken Batchsekvens.

# Fliken Källor

På fliken Källor visas de funktioner som styr valet av åtdragningsprogram – till exempel ett åtdragningsprogram eller en batchsekvens via digitala insignaler från diverse maskinvaruenheter. Konfiguration av streckkodsläsare görs på menyn Källor.

# Fliken Virtuell station

Fliken Virtuell station styr konfigureringen av de virtuella stationerna.

En virtuella stationen är en programvarumodell av ett styrenhetssystem. På fliken Virtuell station visas de olika resurser, tillbehör, verktyg och uppgifter som kan tilldelas en virtuell station.

# Fliken Styrenhet

Fliken Styrenhet listar hårdvaru- och mjukvarukomponenter.

Mjukvaruversionerna som lagrats och används i styrenheten är listade och kan uppdateras. Licenshanteraren för ytterligare funktioner är hanterad. Det går även att importera eller exportera inställningar till och från styrenheten.

# Fliken Konfigurationer

En lista över tillbehörens konfigurationer finns på fliken Konfigurationer.

Tillbehör som verktygstillbehör och hylsväljare kan konfigureras. Digitala I/O-signaler mappas till knappar, lampor, omkopplare och kontakter.

# Fliken Rapporter

I fliken Rapporter finns resultat för åtdragning och händelser.

# Fliken Inställningar

På fliken Inställningar kan användaren ställa in styrenhetsspecifika inställningar, som språk, händelser och trådlöst nätverk.

# Fliken Licenstilldelning

Fliken Licenstilldelning används för att tilldela licenser och licensegenskaper till virtuella stationer

# Fliken Hjälp

Fliken Hjälp innehåller användbara hjälpavsnitt om styrenheten. Du kan ladda ned PDF-filer på flera språk genom en dator som är ansluten till styrenheten.

# Mobil-GUI

# Uppgiftsfliken

Fliken Uppgifter visar de åtdragningsprogram som lagrats på styrenheten och som kan användas vid enskilda åtdragningar. Åtdragningskonfigurationer beskrivs på fliken Uppdrag.

# Fliken Styrenhet

Fliken Styrenhet listar hårdvaru- och mjukvarukomponenter.

Mjukvaruversionerna som lagrats och används i styrenheten är listade och kan uppdateras. Licenshanteraren för ytterligare funktioner är hanterad. Det går även att importera eller exportera inställningar till och från styrenheten.

# Resultatfliken

På fliken Resultat finns resultat för åtdragning och händelser.

# Fliken Hjälp

Fliken Hjälp innehåller användbara hjälpavsnitt om styrenheten. Du kan ladda ned PDF-filer på flera språk genom en dator som är ansluten till styrenheten.

# Användning och handhavande

Power Focus XCPower Focus XC installeras och konfigureras genom ett webbgränssnitt som man når genom att bläddra till styrenhetens IP-adress på en ansluten dator. Det är även möjligt att nå styrenhetens gränssnitt via ett mobil-GUI.

I detta avsnitt

- Webb-GUI
- Mobil-GUI

# Webb-GUI

# Knappar och ikoner i gränssnittet

Knapp | Namn | Beskrivning
--- | --- | ---
| Lägg till | Lägg till ytterligare ett objekt.
| Ta bort | Ta bort ett objekt.
| Ellips | Redigera ett objekt.
| Gå bakåt | Återgå till föregående vy.
| Rulla uppåt Rulla nedåt | Förflytta sig i en lista som är för lång för skärmen.
| Maximera Minimera | Maximera eller minimera ett avsnitt med parametrar.
| Tillbaka (till start) (i en lista) Backa (i en lista) | Flytta bakåt genom sidorna i en lista.
| Gå framåt (till slutet) (i en lista) Bläddra framåt (i en lista) | Flytta framåt genom sidorna i en lista.
| Stäng | Peka för att stänga fönstret.
| Observera | Symbol som visar att en parameter har konfigurerats fel.
| Filter | Klicka för att filtrera objekten.
| VARNING | Symbolen leder till en varning om risken för personskador.
| Hopparning | Tryck för att para ihop ett STB-verktyg eller en STwrench med styrenheten via WLAN eller Bluetooth.
| Validera programmet | Tryck för att kontrollera om ett program är giltigt.
| Ladda ned handbok | Tryck för att ladda ned en manual.
| Gå till startsidan | Gå till startskärmen.
| Gå resultat | Gå till skärmen med aktiva resultat.

# Mobil-GUI

# Knappar och ikoner i gränssnittet

Knapp | Namn | Beskrivning
--- | --- | ---
| Lägg till | Lägg till ytterligare ett objekt.
| Ta bort | Ta bort ett objekt.
| Ellips | Redigera ett objekt.
| Tillbaka | Återgå till föregående vy.
| Maximera Minimera | Maximera eller minimera ett avsnitt med parametrar.
| Tillbaka (till början av listan) Tillbaka (en sida) | Flytta bakåt genom sidorna i en lista.
| Framåt (till slutet av listan) Framåt (en sida) | Flytta framåt genom sidorna i en lista.
| Stäng | Stäng fönstret.
| Observera | Symbol som visar att en parameter har konfigurerats fel.
| Ladda ned handbok | Tryck för att ladda ned en manual.
| Hem | Gå till startskärmen.
| Resultat | Gå till skärmen med aktiva resultat.
| Protokollanslutning | Se protokollstatus

# Snabbstartguide

För att ge en bättre översikt över systemet, berör följande instruktion de steg som är nödvändiga för att börja använda systemet.

Instruktionen omfattar inte alla systemfunktioner, utan fokuserar på de mest grundläggande.

## Webb-GUI

1. Välj den typ av verktyg som ska användas. De tillgängliga åtdragningsstrategierna beror på vilken verktygstyp du väljer.

2. Ange ett åtdragningsprogram som innehåller alla relevanta parametrar, till exempel målvinkel och målmoment. Huvudsyftet för verktyget är att utföra en åtdragning.

3. Skapa en Virtuell station och tilldela ett verktyg till den. Den virtuella stationen fungerar som ett gränssnitt mellan styrenheten och verktyget, så att flera verktyg kan anslutas till en enda fysisk styrenhet. En virtuell station krävs alltid, även om endast ett verktyg är anslutet till styrenheten.

4. Tilldela en uppgift till den virtuella stationen. Uppgiften kan vara antingen ett åtdragningsprogram eller en specificerad digital insignal (från exempelvis en streckkodsläsare). Verktyget som är tilldelat till stationen kan nu utföra uppgiften.

## Mobil-GUI

1. Välj den typ av verktyg som ska användas.

2. Skapa en åtdragningsuppgift och ange relevanta parametrar, till exempel målmoment och målvinkel. Huvudsyftet för verktyget är att utföra en åtdragning.

3. Uppgiften som skapats tilldelas en virtuell station. Verktyget som är tilldelat till stationen kan nu utföra uppgiften.

# Licensintroduktion

Licenserna för funktioner för styrenheter hanteras via Functionality Management System (FMS). Den gör att kunderna skräddarsyr funktionerna för styrenheterna till deras specifika behov när de behövs genom ett dynamiskt licenssystem.

Licenserna kan erhållas för enskilda funktioner eller flera funktioner och kan distribueras på flera virtuella stationer. Licenserna kan returneras till poolen när de inte längre behövs. Licenserna kan erhållas genom Atlas Copco License Portal (ACLP). Licenser kan laddas ned från ACLP och hanteras/distribueras genom ToolsTalk, eller lagras på en FMS Portable (USB-enhet) som sätts in i styrenheten.

Obs Att skapa och hantera ett kundkonto i ACLP täcks inte i denna dokumentation. Kontakta din lokala Atlas Copco-representant för mer information.

# Översikt över licenser

Konfiguration av funktioner som regleras av licenser kan göras även om en installerad licens saknas. T.ex. konfiguration av åtdragningsprogram och konfiguration av Multistep-program. Det är också möjligt att tilldela dessa funktioner till ett verktyg eller en virtuell station. Om du kör funktionen utan en giltig licens måste du dock installera rätt licens.

Licenshantering utförs i två steg: uppdrag och körtid (avtryckare intryckt). Om en funktion för vilken ingen licens är installerad tilldelas en virtuell station visas ett rött utropstecken i den virtuella stationsvyn i ToolsTalk 2. Styrenhetens gränssnitt visar också en varningstriangel vid verktyget eller uppgiftsytan (beroende på vad som saknas). Om en funktion för vilken ingen licens är installerad startas (dvs. avtryckare intryckt), kommer en händelse att presenteras för användaren som informerar användaren om vilken licens som saknas. Det går inte att fortsätta utan en korrekt licens installerad.

Att köra en olicensierad funktion kommer i de flesta fall att resultera i ett låst verktyg.

Många egenskaper och funktioner i styrenheten kräver en licens för att kunna tilldelas och användas av en virtuell station. Det finns tre typer av signaler:

## Virtuell stations-typ

Flera funktioner i ett enda paket. Den virtuella stationstypen bestämmer bland annat vilka verktyg som kan köras, hur många program och sekvenser som kan användas, vilka åtdragningsstrategier som finns och typen av rapportering som kan göras. Funktionerna i varje virtuell stationstyp är funktioner som ofta används i samband med varandra, eller som har interna beroenden som kräver att andra funktioner i paketet finns. Virtuella stationstyper är tilldelade i sin helhet till en virtuell station. Den virtuella stationen kan sedan utnyttja alla funktioner som finns i virtuell stationstyp. För att kunna utföra åtdragningar måste en virtuell station tilldelas en licens för virtuell stationstyp. Beroende på licenstypen kommer olika åtdragningsmöjligheter att aktiveras eller blockeras.

## Virtuell stations-funktion

Individuella funktioner som kan komplettera virtuella stationstyper. Många funktioner kan köpas som en enda licens.

# Licenskällor

Licenser som används på en styrenhet kan hämtas från flera olika källor. Antalet samtidiga källor är begränsat till 10 (antingen 10 FMS Portable-källor, eller en Licensserver (TT2) som tillägg till 9 FMS Portable-källor). Om du vill lägga till licenser från en källa när källans gränsvärde (10) har uppnåtts måste alla licenser från en källa tas bort från styrenheten för att skapa utrymme för licenser från den andra källan.

## Källöversikt

Fliken Källöversikt (Licenstilldelning > Källöversikt) ger användaren en översikt över de licenser som är installerade på styrenheten plus information om varifrån de installerades. Maximalt 10 olika källor kan visas här. Var och en markeras med FMS P (för FMS Portable, eller dongle), eller Licensserver (TT2).

Om du klickar på valfri licenskälla visas källans detaljerade licenskällinformation. Här anges källans namn och typ, plus antal och typ av licenser i respektive kategori (virtuell stationstyp, egenskaper för virtuell station, samt funktion hos styrenhet).

# Verktyg som stöds

Verktyg som stöds av en virtuell station kan variera beroende på typ av virtuell station på styrenheten.

Verktyg som stöds | Batchstyrning | Ledstyrning | Stationsstyrning | Kritisk styrning | Processtyrning
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BCP / BCV | X | - | - | - | -
TensorSB | - | X | X | - | -
TensorSL | - | - | X | X | X
TBP | - | - | X | X | X
TensorST | - | - | X | X | X
TensorSTR | - | - | X | X | X
SRB | - | - | X | X | X
TensorSTB | - | - | X | X | X
STWrench | - | - | X | X | X
TensorES | - | X | X | - | -
TensorSR | - | - | X | X | X
QST (fixturmonterad spindel) | - | - | X | X | X
TBPS | - | X | X | - | -
MWR-S (Mekatronisk nyckel med signal) | - | - | - | - | -
MWR-T (Mekatronisk signalnyckel) | X | X | X | X | -
MWR-TA (Mekatronisk momentvinkelnyckel) | - | - | X | X | X
Externt verktyg | X | X | X | X | X

# Installation och uppgradering

I detta avsnitt hittar du information som hjälper sig med den första installationen av produkten, eller uppgradering från en version till en annan.

# Licensinstallation

# Installera licenser på styrenheten

Observera att licenskällorna är begränsade till 1 Licensserver (TT2) och 9 FMS Portables (donglar) samtidigt. Licenser installeras antingen via servern (ToolsTalk 2) eller FMS Portable. Om licenskällans gränsvärde uppnås måste alla licenser från en källa tas bort från styrenheten för att skapa utrymme för licenser från den andra källan.

Innan några licenser installeras genom servern (ToolsTalk 2) måste du kontrollera att styrenhetens tid är synkroniserad med servertiden.

## Installera från servern

Tilldelning av serverbaserade licenser görs via ToolsTalk 2. Se användarguiden för ToolsTalk 2 för anvisningar om licensinstallation.

För att kunna installera licenser med ToolsTalk 2 måste rätt licensserver konfigureras:

1. Klicka på menyn Inställningar och välj fliken Serveranslutningar.

2. I fältet Atlas Copco Licenshanterare väljer du På.

3. Infoga rätt IP-adress för Servervärd (i regel samma som IP-adressen för ToolsTalk 2) och Serverport.

4. Välj Verkställ.

## Installera från FMS Portable (USB)

FMS (Functionality Management System) använder en speciell FMS Portable-enhet för att överföra funktioner till och från en styrenhet. USB-minnet innehåller både ett allmänt minnesområde och ett betrott lagringsutrymme som endast är tillgängligt för Licenshanteraren i en styrenhet. De inköpta funktionsobjekten laddas ned från Atlas Copco till det allmänna minnesområdet. Första gången FMS Portable sätts in i en styrenhet med en Licenshanterare kommer filen att upptäckas och avkodas. Funktionsobjekten överförs till det betrodda lagringsutrymmet som endast är åtkomligt från en Licenshanterare.

Om du har en USB-enhet med licenserna installerade, ska du följa följande steg för att installera dem på styrenheten.

1. Sätt in USB-enheten i USB-porten i styrenheten

   Fönstret med USB-licenshantering dyker upp i GUI. Kolumnen Pool visar totalt antal licenser på styrenheten från alla källor. Kolumnen Finns på FMS P visar tillgängliga licenser på den här dongeln, medan Från denna FMS P visar antalet licenser som har flyttats till den här styrenheten från markerad FMS P.

2. Klicka på vänsterpilen bredvid licensen du vill installera på styrenheten.

   Antalet i kolumnen Finns på FMS P minskar med värdet 1 och värdet i kolumnen Från denna FMS P ökar med 1.

Användaren kommer att presenteras med händelser på styrenheten för både licensöverföring start och slut.

## Automatisk licenstilldelning

En processtyrningslicens tilldelas automatiskt den virtuella station som skapas först. Licensen tilldelas om den finns tillgänglig på styrenheten och ingen annan licens har tilldelats den virtuella stationen. Den automatiska licenstilldelningen sker medan styrenheten startas.

## Licenssynkronisering

Befintliga licenser kontrolleras mot licensservern med två timmars intervall. Om inget svar från licensservern erhålls inom en 14-dagarsperiod, kommer de berörda licenserna återkallas. Användaren kommer också att varnas när licenser håller på att löpa ut. När licensen löper ut inom 7 dagar eller mindre kommer användaren att presenteras en varning en gång varannan timme. Om licenserna inte förnyas kommer de att upphöra och de berörda funktionerna kommer inte längre att vara tillgängliga.

Relevant information

- Licenskällor
- Ta bort licenser från styrenheten

# Ta bort licenser från styrenheten

Ett sätt att ta bort FMS Portable-installerade licenser beskrivs. För anvisningar om borttagning av serverinstallerade licenser hänvisas till användarmanualen för ToolsTalk 2.

## Borttagning av licenser som har installerats från FMS Portable

1. Kontrollera att FMS Portable sätts in i USB-porten i styrenheten.

2. [Om USB-fönstret License Manager inte är synligt] Välj menyn Licenshanterare.

3. Välj USB-ikonen högst upp till höger i fönstret.

   USB-fönstret License Manager dyker upp.

4. Klicka på högerpilen bredvid licensen som du vill ta bort från styrenheten.

   Licenser som tilldelas virtuella stationer kan tas bort från styrenheten. Den virtuella stationen blir dock oanvändbar som ett resultat av detta.

Relevant information

- Avregistrera licenser från en virtuell station

# Konfiguration

I detta avsnitt hittar du utförlig information om hur man skapar, modifierar och verifierar produktinställningar.

# Webb-GUI

# Arbeta med fliken Åtdragning

VARNING

Risk för personskada

En förändring i konfigurationen av åtdragningsprogrammet kan orsaka oväntat moment, rotationsriktning, eller hastighet i systemet (eller systemen) där åtdragningsprogrammet för närvarande är i bruk. Detta kan leda till allvarlig kroppsskada och/eller egendomsskador.

- Kontrollera åtdragningsprogrammets konfigurationer när ett nytt program har lagts till eller efter användning av ändringar i ett befintligt program.

Ändringar av åtdragningsprogram i någon sektion måste verkställas genom klickning på Applicera-knappen i gränssnittets nedre högra hörn. Alternativt kan ändringar ångras genom att klicka på Ångra-knappen på samma plats.

När du navigerar bort från det avsnitt där ändringar har gjorts (med hjälp av knappen Tillbaka, Hem eller Resultat) kommer användaren att presenteras med en varnings popup där ändringarna också kan tillämpas eller ångras. Användaren kan inte fortsätta utan att tillämpa eller ångra ändringar.

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

I åtdragningsprogrammen för Power Focus XCPower Focus XC behövs parametrar ställas in för att utföra åtdragning. Det är obligatoriskt att välja en strategi och antingen Målmoment eller Målvinkel. Andra inställningar är valfria, till exempel Mjukstart, Självgängning, och Momentkompensation. Det är även möjligt att övervaka åtdragningens förlopp genom att lägga till gränser, inom vilka momentet eller vinkeln som muttern vrids, ska hållas.

Åtdragningsförfarandet är indelat i fyra faser: Start, Nergängning, Åtdragning och Stopp.

I detta avsnitt

- Åtdragningsprogram
- Flerstegsprogram
- Stegkonfigureringsfaser
- Konfiguration av åtdragningsprogram – allmänna parametrar

# Åtdragningsprogram

Välj åtdragningsprogram och därefter välja metod för att applicera klämkraft (eller förspänning) på förbandet. Olika typer av förband kräver olika strategier för hur den önskade klämkraften appliceras och för att minska oönskade effekter under användning. Power Focus XCPower Focus XC kan lagra upp till 1000 åtdragningsprogram.

I dess webb-HMI kan max 1000 åtdragningsprogram skapas.

I dess mobil-HMI kan max 500 åtdragningsprogram skapas.

- Med strategin TurboTight kan du använda manuell programmering eller Snabb prog – se avsnittet TurboTight.

- Med strategierna Snabbsteg, Tvåsteg och Tresteg kan du välja åtdragning antingen mot ett målmoment eller ett målvinkelvärde.

- Strategin Externt resultat används när OK åtdragningar indikeras genom en extern digital signal – se stycket Externt resultat för mer information.

Alla dragningsstrategier kräver att du som minst anger värden på Målmoment eller Målvinkel.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Strategi | Tillgängliga åtdragningsprogram. TurboTight: Inga ytterligare egenskaper för dragning kommer att användas som standard. Endast målvärden används. Snabbsteg: Lägger till ett första dragningssteg för att minska spridning i förspänningen. Två steg: Lägger till en paus mellan första och sista åtdragning för att ytterligare motverka korttidseffekter för sättning. Tre steg: Drar åt till ett angivet värde för första åtdragning och lossar sedan skruven, varefter den omedelbart dras åt till målmomentet eller målvinkeln. Nyckel – produktion: Åtdragningsstrategi för användning av en ST-skiftnyckel. Nyckel – kvalitet: Strategi som används för kvalitetstest av åtdragningar med en ST-skiftnyckel. Rotation: Roterar axeln med angivet varvtal och vinkel. Externt resultat: visar ett förutbestämt åtdragningsresultat istället för uppmätt moment/vinkel. Multisteg: Åtdragningsstrategi som består av multipla konfigurerbara faser, med restriktioner och monitorer. | TurboTight
Måltyp | Anger målvärdets typ i sista steget. Målmoment: Åtdragningen syftar mot angivet målvärde när sista steget utförs. Målvinkel: Åtdragningen syftar mot angivet målvärde när sista steget utförs. |
Målmoment | Anger åtdragningens målmoment för det sista steget. |
Målvinkel | Anger åtdragningens målvinkel för det sista steget. |
Målvarvtal | Aktiverar inställning av verktygets varvtal för slutfasen manuellt eller använder standardvarvtalet. Auto: Använder ett värde som är beräknat på Verktygets max. varvtal. Manuell: Ange varvtalet manuellt. | Auto
<Manual> | Verktygets varvtal under åtdragning eller under slutfasen. |

I detta avsnitt

- TurboTight
- Snabbsteg
- Två steg
- Tre steg
- ST-skiftnyckel
- Strategier för pulsverktyg
- Rotation
- Externt resultat
- Validering av åtdragningsprogram och felrapportering
- Kompatibilitetstabell för åtdragningsprogram och verktyg

# TurboTight

TurboTight är standardstrategin för dragning och den är konstruerad att utföra en mycket snabb och ergonomisk dragning baserad på verktygets högsta varvtal (verktygets maxvarvtal). Strategin har två alternativ:

- Snabb prog, kräver endast att Målmoment ställs in för att utföra dragningen.

- Manuell, som gör att användaren kan konfigurera flera åtdragningsparametrar.

För att undvika risken för oväntade ryck i slutet av åtdragningen, när du använder åtdragningsstrategin TurboTight, se till att aktivera Tid-övervakning.

Ställ in Max tidsgräns för att minska oönskade ryck vid slutet av åtdragningen när du använder åtdragningsstrategin TurboTight.

Max tidsgräns är aktiverat som standard, men du måste ställa in relaterade värden. I åtdragningsfasen ska Vinkelgräns ställas in på Från nergängning klar.
Ställ in Tid max. så lågt som möjligt, utan att stoppa normal åtdragning. I nergängningsfasen ska momentet för Nergängning klar ställas in så att det löser ut när momentet börjar öka.

Beroende på förbandets egenskaper, t.ex. om förbandet är mycket styvt eller mycket mjukt, kan det krävas en annan strategi än TurboTight för dragning.

TurboTight är inte tillgänglig för Joint Control (Förbandskontroll).

## Finkalibrera TurboTight-strategin

Åtdragningsstrategin TurboTight visar målmoment, och resultatet kan vara under eller över målvärdet. Den viktigaste parametern för åtdragningsstrategin TurboTight är varvtalet. Det går att hålla maxvarvtal vid de flesta nergängningar, men om alla/vissa nergängningar överskrids ska du sänka varvtalet i små steg. Moment vid nergängning klarR används inte för att reglera åtdragningen, utan endast för beräkning av gränsvärden och resultat.

# Snabbsteg

Snabbsteg är en dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen genom att lägga till ett första steg med ett givet moment och varvtal och sedan minska målvarvtalet i det sista steget.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Första moment | Målmoment för första steget. |
Första moment | Moment under första steget. | 80% av målmomentet
Första varvtal | Målvarvtal för första steget. |
Första varvtal | Verktygets varvtal under första steget. | 50% av verktygets högsta varvtal

# Två steg

Tvåstegs-strategin liknar strategin Snabbsteg väldigt mycket förutom att den lägger till en liten tidsfördröjning mellan första steget och slutsteget för att ytterligare motverka korttidseffekter för sättning i förbandet.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Första moment | Moment under första steget. | 80% av målmomentet
Första varvtal | Målvarvtal för första steget. |
Paustid | Tiden mellan första och andra steget. | 50 ms

## Finkalibrera tvåstegsstrategin

När det första målet har uppnåtts stannar verktyget omedelbart under en viss tid innan det fortsätter med det sista steget. Det första momentvärdet och paustiden bör ställas in så att ergonomin förbättras för handhållna verktyg.

# Tre steg

Trestegsstrategin lägger till ett lossningssteg mellan det första och sista steget för att övervinna korttidseffekter för sättning på grund av ingjutning och minska spridning i förspänningen. Detta används ibland för att ställa in förbandet. Detta kan vara användbart i till exempel förband med många angränsande ytor, och har större effekt på nya delar än på återanvända, på grund av att ytor jämnas till, vilket minskar ingjutning.

Inställning av förbandet görs genom åtdragning av första steget till ett givet moment, Första moment, och sedan lossa belastningen genom att vrida muttern en specificerad Inställningsvinkel och därefter dra åt muttern på nytt till sitt Målmoment eller sin Målvinkel.

Målmomentet kan vara lägre än det vridmoment som uppnås under det första steget efter nedgängning. För att målmomentet ska vara lägre än det första momentet, ställ in målmoment (Åtdragningsparametrar > Åtdragningstillstånd > Slutsteg > Målmoment) till ett värde lägre än Första moment (Åtdragningsparametrar > Åtdragningstillstånd > Första steg > Första moment).

Om Vinkel används som ett mål i åtdragningsprogrammet, mäts Målvinkeln från läget i slutet av lossningssteget (konditionering).

## Uppförande av Mät vinkel på, och Mät vinkel till

Max momentvärde och Värde vid högsta moment mätt under Resultatutvärdering för Mäta moment vid och Mäta vinkel mot, respektive, representerar de högsta värden som uppmätts över hela åtdragningen. Detta innebär att om Målmomentet är inställt lägre än det Första momentet, kommer Resultatutvärderingsvärdet att vara högre än slutvärdet. För att visa åtdragningens slutvärde, bör både Mät moment på och Mät vinkel till vara inställda på Värde vid avstängning.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Första moment | Moment under första steget. | 80% av målmomentet
Första varvtal | Verktygets varvtal under första steget. | 50% av verktygets högsta varvtal
Inställningsvarvtal | Verktygets varvtal under inställningssteget. | 50% av verktygets högsta varvtal
Inställningsvinkel | Vinkel att vrida hylsan under inställningssteget. | 180°

## Finkalibrera trestegsstrategin

När det första målet har uppnåtts och inställningssteget påbörjas kommer verktyget att göra ett omedelbart stopp och ändra riktning innan det fortsätter med det sista steget. Detta inställningssteg kan behöva finkalibreras för att förbättra ergonomin för handhållna verktyg.

# ST-skiftnyckel

ST-skiftnyckeln ansluts trådlöst till en styrenhet och konfigureras genom styrenhetens gränssnitt eller webbgränssnittet.

ST-skiftnyckeln är konfigurerad under åtdragningsmenyn på samma sätt som de andra åtdragningsstrategierna.

ST-skiftnyckeln har en enhet för snabb säkerhetskopiering (Rapid Backup Unit [RBU]). RBU anger nyckelns funktion och lagrar åtdragningsprogrammen. Styrenheten stöder för närvarande endast RBU av typen Produktion.

Ändinpassningsverktyget (hylsan) på ST-skiftnyckeln innehåller en RFID-tagg med ett programmerbart nummer. Skiftnyckeln använder det här numret för att automatiskt känna igen verktyget och vilket program som kan användas. RFID-taggar lagrar också koefficienter för moment- och vinkelkorrigering.

ST-skiftnyckeln har flera program både för produktionsåtdragning och kvalitetskontroll.

ST-skiftnyckeln stöder endast de åtdragningsprogram som stöds av verktyget (Skiftnyckel – produktion och Skiftnyckel – kvalitet).

Mer information om ST-skiftnyckeln finns i i bruksanvisningen (trycksaksnummer 9836 4134 01).

I detta avsnitt

- ST-nyckel, startfasparametrar
- ST-nyckel, nergängningsfasparametrar
- ST-nyckel, åtdragningsfasparametrar
- ST-nyckel, lossning
- ST-nyckel, stoppfasparametrar

# ST-nyckel, startfasparametrar

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns startfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
TAG-nummer |  | På: efter att ha aktiverat TAG-kontrollväljaren (Konfigurationer > Verktygskonfiguration > TAG-kontroll > På), krävs ett korrekt TAG-nummer för att köra åtdragningsprogrammet. Av: TAG-numret är inte kontrollerat. | Av
Erfordrat TAG-nummer | TAG-nummer = På | Det erfordrade TAG-numret för detta åtdragningsprogram. | 1
Avkänning av upprepad åtdragning |  | Parameteralternativen är: Klar eller Av . | Av
Momentkorrigeringskoefficient |  | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Mer information om beräkning av korrigeringskoefficienten finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget. | 1.0
Vinkelkorrigering |  | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. För att beräkna korrigeringskoefficienten, se användarhandboken STwrench. Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget. | 0°

OBS

Korrigeringskoefficienterna ändrar ST-skiftnyckelns mått. Det kan ge en felaktig avläsning. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

# ST-nyckel, nergängningsfasparametrar

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Nergängning klar är i ST-skiftnyckeldokumentationen definierat som Cykelstart vilket är när åtdragningsfasen börjar.

Parametrar i ST-skiftnyckelns nergängningsfas
Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängning klar-moment | Definition av punkt för Nergängning klar | beror på smarthead minload (vanligtvis 5% av nominellt moment) i Nm
Spärrningstid |  | 5000 ms

# ST-nyckel, åtdragningsfasparametrar

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns åtdragningsfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Mål |  | Välj mål i rullgardinsmenyn. Parameteralternativen är: Moment, Vinkel, Moment eller vinkel. | Moment
Målmoment |  | Definierar målmomentet för åtdragningssteget. | 0 Nm
Målvinkel | Mål = Vinkel | Definierar målvinkeln för åtdragningssteget. | 360°
Momentgränser | Mål = Moment | Val gjort av en omkopplare. Auto eller Manuellt-position. |
Moment min | Momentgränser = Manuellt | Momentvärde för den lägre gränsen | 0 Nm
Moment max | Momentgränser = Manuellt | Momentvärde för den övre gränsen | 0 Nm
Vinkelgränser | Mål = Vinkel | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Auto eller Manuellt. Vinkelvärden för max och min kan vara eller väljas |
Vinkelgränser | Mål = Moment | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Av: Ingen vinkelgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningsfönstret är inställt från när momentet för Nergängning klar har uppnåtts. Från moment: Övervakningsfönstret är inställt från när det angivna momentvärdet har uppnåtts. |
Slutlig vinkel övervakningsmoment |  | Momentvärde från när vinkelgränserna övervakas. | 18,75 Nm
Vinkel min | Vinkelgränser = på eller manuellt | Vinkelvärde lägre gräns | 324°
Vinkel max | Vinkelgränser = på eller manuellt | Vinkelvärde övre gräns | 396°
Vinkelsökgräns | Vinkelgränser = manuellt |  |
Mät moment vid |  | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Max momentvärde Värde vid högsta vinkel |
NOK vid slutlig mindre än mål |  | Val gjort av en omkopplare. På eller Av-position. | Av
Ändra bultgräns |  |  | 50 Nm

Parametrar i ST-skiftnyckelåtdragningsfasen om strategin är Skiftnyckel – Produktion och PVT kompensera med tätt mot planet
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Punkt för momentkompensation | Momentkompensation = På |  | 0°
PCT-distans | Momentkompensation = På |  | 360°
PVT-intervall | Momentkompensation = På |  | 180°
Fördröj övervakning | Momentkompensation = På |  | 0°
Moment min | Momentkompensation = På | Momentvärde för den lägre gränsen | 1 Nm
Moment max | Momentkompensation = På | Momentvärde för den övre gränsen | 20 Nm
Kompensationsvärde | Momentkompensation = På | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Genomsnittsmoment Toppmoment |

# ST-nyckel, lossning

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns lossningsfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Lossningsgräns |  | Om denna parameter sätts till ett värde som är större än 0, så kontrollerar Power Focus om ett negativt moment som överstiger detta värde anbringats under åtdragningen. I så fall markeras den totala statusen för åtdragningen som Not OK. Denna funktion startas när nyckeln når cykelstart (innan åtdragningen påbörjas, tillåts en lossning som inte producerar några resultat). Denna funktion används för att detektera oönskad lossning i slutet av en åtdragning (till exempel när nyckeln mister ingrepp med förbandet). | 0 Nm

# ST-nyckel, stoppfasparametrar

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns lossningsfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Slutcykeltid |  | Det tillämpas när momentet faller under cykelstarten och kommer till det tredje procentandelsvärdet som anges på ST-nyckelns LED-lampor. | 100 ms

# Strategier för pulsverktyg

Strategin kan väljas om styrenhetens programversion stödjer åtdragningsprogrammet. Pulsverktyg kan nå ett högre moment jämfört med normalt roterande verktyg.

I detta avsnitt

- Pulsåtdragningsprogram
- Pulsåtdragning med direktdrivna elverktyg
- Åtdragning med TensorPulse-programmet
- Impuls enstegs åtdragningsprogram

# Pulsåtdragningsprogram

## Start

Under startsteget, roterar verktyget i ett hastighetsläge utan att pulsera.

Parameternamn | Beskrivning
--- | ---
Mjuk start | Möjliggör inställning av verktygets varvtal, vinkel och max moment för att underlätta för bulten att komma i rätt gäng. Valda genom radioknappar. Av: Mjuk start är avstängd. På: Mjuk start är på.
Varvtal | Anger varvtalet under mjuk start.
Tid | Anger varaktigheten på Mjuk start.
Vinkel | Anger hylsans målvinkel för att bulten ska ta rätt gäng.
Moment max | Anger den övre momentgränsen under mjuk start. Om Moment max överskrids, anses åtdragningen NOK.
Avkänning av dragning på redan draget förband | Tidig: Avslutar åtdragning omedelbart när en redan åtdragen skruv/bult detekteras. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. Kräver att mjukstart är aktiverad. Klar: Även om en redan åtdragen skruv/bult detekteras, avslutas inte åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har utförts. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. För att göra en "Avkänning av dragning på redan draget förband" när Mjuk start inte används, måste alternativet Avkänning av dragning på redan draget förband – Klar användas. Avkänning av dragning på redan draget förband – Klar kommer inte avsluta åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har genomförts och tar därför längre tid. Åtdragningen kommer att betraktas som en omdragning om hastigheten inte kan nå halva nergängningshastigheten; i detta fall ett omdragningsfel anges. Av: Ingen detektering av omdragning utförs. Kombination Mjuk start = Av och Rehit = Tidig tillåts inte.
Positiv | TrueAngle kompensation kan upptäcka verktygsrotation och göra vinkelkompensationer inom de angivna gränserna.
Negativ | TrueAngle kompensation kan upptäcka verktygsrotation och göra vinkelkompensationer inom de angivna gränserna.
Använda tillbehör, kalibrering | Tillbehörsinställning väljs genom radioknappar.
Utväxlingsförhållande | Hylsans rotationshastighet = Verktygshastighet / utväxlingsförhållande.
Effektivitetskalibrering | Till exempel betyder 0,9, 10 % effektivitetsförlust.

## Nergängning

Under nergängning kan verktyget använda antingen hastighetsläge, med ett konstant motorvarvtal, eller pulsläge. Valet görs beroende på det påträffade vridmomentet och de givna momentgränserna i konfigurationen.

Parameternamn | Beskrivning
--- | ---
Höghastighetsnergängning | Nergängningssteget kan göras i hög hastighet för att minimera tiden, utan att köra för långt. Detta uppnås genom att låta verktyget köra med hög hastighet med en specificerad vinkellängd. När vinkeln har nåtts, kommer hastigheten att ändras till den lägre hastigheten som anges i parametern Nergängningshastighet. Endast tillgängligt för SRB-verktyg. Längd: Standard 3600°, max 99999° Varvtal: Hastighet:Verktyg max varvtal måste vara högre än Nergängningsvarvtal (rpm).
Nergängningshastighet | Nergängningsvarvtal kan väljas mellan Max eller Manuell. Om Nergängningsvarvtal är inställt på Manuell: ange verktygets varvtal i rpm.
Vinkelgränser för nergängning | Av: Vinkelgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om vinkelgränser överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna momentvärdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids.
Nergängningsvinkel övervakningsmoment | Momentvärde från när Vinkelgränser för nergängning ställts in.
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten.
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten.
Tid min | Minimitid för steget.
Tid max | Maximimitid för steget.
Pulsgränser för nergängning | Vald från en snabbmeny: Av: Pulsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om pulsgränserna överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna från det angivna momentvärdet och rapporterar om pulsgränserna överskrids.
Nergängning pulsövervakningsmoment | Momentvärde från när Pulsgränser för nergängning övervakning startar. Värdet måste vara inställt på ett värde större än Kontinuerligt maxmoment.
Pulser min. | Minimum antal pulser för att nå värdet Nergängning klar momentet.
Pulser max. | Maximum antal pulser för att nå värdet Nergängning klar momentet.
Nergängning klar-moment | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. Programmet fortsätter med åtdragningen och börjar med pulsläge, om det inte redan gjorts under nergängning.

## Åtdragning

Parameternamn | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Slutligt målmoment för åtdragningen.
Pulsenergi | Pulsenergin som levereras i åtgärdspulsen uttryckt i en procentandel av den maximala energin verktyget kan leverera i varje puls.
Reaktionskraft, avstämningsfaktor | Den energi som levereras av verktyget uttryckt i en procentandel. Kalibreringsfaktorn för reaktionskraften grundar sig på handlingsenergin och ger en behaglig reaktion.
Återstående vridmoment korrelationsfaktor | Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg.
Momentgränser | Gränser kan väljas Automatiskt eller Manuellt
Moment min. | Minimoment för steget.
Moment max | Maxmoment för steget.
Vinkelgränser | Av: Vinkelgränser är urkopplad. Från Nergängning klar: Vinkelgränser är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som Nergängning klar har uppnåtts och rapporterar om vinkelgränser överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna momentvärdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids.
Nergängningsvinkel övervakningsmoment | Momentvärde från när Vinkelgränser för nergängning övervakning startar.
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten.
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten.
Tid min | Minimitid för steget.
Tid max | Maximimitid för steget.
Pulsgränser | Av: Ingen pulsgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningen börjar när Nergängning klar moment har uppnåtts. Från moment: Övervakningen börjar när det angivna momentvärdet uppnås.
Slutligt pulsövervakningsmoment | Momentvärde från när pulsgränserna övervakas.
Pulser min. | Minimum antal pulser för att nå slutmålet.
Pulser max. | Maximum antal pulser för att nå slutmålet.
Tid för detektion av för tidig momentförlust | En konstant ökning av vridmomentet antas vid övergång från nergängning till åtdragning. En hylsa som halkar, eller ett trasigt skruvhuvud kan orsaka momentminskning. Detta kan upptäckas i ett övervakningsfönster.

# Pulsåtdragning med direktdrivna elverktyg

Principen nedan gäller för direktdrivna elektriska verktyg. Den gäller för verktygen i Atlas Copco SRB-serien.

Pulsåtdragning använder en teknik som pulserar den elektriska strömmen i motorn och har två distinkta funktioner:

- En åtgärdsström som ger positivt vridmoment i åtdragningsriktningen.

- En reaktionsström som skapar en bekväm reaktion genom att applicera ett omvänt vridmoment.

Pulsåtdragningsprincip

A | Åtgärdspuls för att applicera åtdragningskraft.
B | Reaktionspuls för bekvämlighet

Bilden visar den allmänna principen för en pulsåtdragningsstrategi med ström. Den detaljerade kurvan beror på typ av verktyg och åtdragningsalgoritmen.

Pulsperioden består av två faser som visas i bilden med en åtgärdsström och en reaktionsström. Varje åtgärdspuls lägger till moment till åtdragningen tills slutmålet har nåtts. Varje reaktionspuls skapar en motkraft som tillhandahåller en bekväm reaktion.

Energinivån för åtgärdsfasen och reaktionsfasen är parametrar som kan konfigureras. Kombinationen av dessa två parametrar skapar en effektiv åtdragning i kombination med bekvämlighet för operatören.

# Åtdragning med TensorPulse-programmet

Principen nedan gäller för direktdrivna elektriska verktyg. Den gäller för verktygen i Atlas Copco SRB-serien.

Efter varje pulsperiod ökar det resulterande momentet i skruven. Efter en serie pulser, uppnås det slutliga målmomentet.

TensorPulse med max. pulsenergi

A | Maximum positiv energi i puls N
B | Maximum positiv energi i puls N+1
C | Ökning i energi (moment)

Energinivån för åtgärdsfasen och reaktionsfasen är parametrar som kan konfigureras av användaren. Kombinationen av dessa två parametrar skapar en effektiv åtdragning i kombination med bekvämlighet för operatören. Det går att ställa in energimängden i de två faserna i procent av den maximala energi som kan levereras i varje period:

- Pulsenergi; Den mängd energi som appliceras på varje positiv puls som en procentandel av den maximala energi som kan appliceras i pulsperioden. Värdet är mellan 10-100%.

- Reaktionskraft med kvarhållande faktor; Den mängd energi som appliceras på varje reaktiv puls som en procentandel av den maximala energi som kan appliceras i pulsperioden. Värdet är mellan 0-75 %.

TensorPulse med reducerad positiv pulsenergi

A | Reducerad positiv energi i puls N
B | Reducerad positiv energi i puls N+1
C | Resulterande kurva för att bygga upp moment med användning av maximal pulsenergi.
D | Resulterande kurva för att bygga upp moment med användning av reducerad pulsenergi.

- En liten Pulsenergi (reducerad energi) kräver flera pulser för att nå målmomentet eftersom vridmomentet ökas i mindre steg. Mindre steg ger bättre noggrannhet för att avsluta åtdragningen när målet har uppnåtts. Mindre pulser minskar verktygsrörelser och ökar bekvämligheten för operatören.

- En korrekt kalibrerad Reaktionskraft med kvarhållande faktor kommer att skapa den önskade bekvämligheten för operatören. Om faktorn är för hög känner operatören en medurs rotation av verktyget. Om faktorn är för låg känner operatören en moturs rotation av verktyget.

- I en idealisk konfiguration, skapar inte reaktionsenergin någon lossningskraft. Om mängden pulser för att nå målvärdet ökar, är värdet satt för högt och en liten lossning sker vid varje puls.

De optimala värdena för Pulsenergi och Reaktionskraft med kvarhållande faktor måste kalibreras för optimal prestanda för verktyget och bästa bekvämlighet för operatören.

# Impuls enstegs åtdragningsprogram

## Nergängning

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Nergängningsvarvtal |  | Väljs med envalsknappar. Nergängningsvarvtal kan väljas mellan Max eller Manuell. | Max
Nergängningsvarvtal | Nergängningsvarvtal = manuell | Anger verktygets varvtal under nergängningssteget. |
Tidsgränser för nergängning |  | Väljs från en snabbmeny: Av:Tidsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Tidsgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka tiden så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om tidsgränserna överskrids. Från moment: Tidsgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka tiden från det angivna momentvärdet och rapporterar om tidsgränserna överskrids. | Av
Nergängningstid övervakningsmoment | Tidsgränser för nergängning = från moment | Momentvärde från när Tidsgränser för nergängning övervakning startar. |
Tid min | Tidsgränser för nergängning = På | Minimum tillåten tid för nergängning. | 10ms
Tid max | Tidsgränser för nergängning = På | Maximum tillåten tid för nergängning. | 5000ms
Pulsgränser för nergängning |  | Väljs från en snabbmeny: Av:Pulsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om pulsgränserna överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna från det angivna momentvärdet och rapporterar om pulsgränserna överskrids. | Av
Nergängning pulsövervakningsmoment | Pulsgränser för nergängning = från moment | Momentvärde från när Pulsgränser för nergängning övervakning startar. | 2,5Nm
Pulser min. | Pulsgränser för nergängning = På | Minimum antal pulser för att nå målet. | 2
Pulser max. | Pulsgränser för nergängning = På | Maximum antal pulser för att nå målet. | 50
Nergängning klar-moment |  | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. | 5Nm

## Åtdragning

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Målmoment |  | Slutligt målmoment för åtdragningen. |
Pulsenergi |  | Pulsenergin som levereras i åtgärdspulsen uttryckt i en procentandel av den maximala energin verktyget kan leverera i varje puls. |
Korrelationsfaktor för återstående moment |  | Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg. | 100%
Momentgränser |  | Väljs med envalsknappar. Gränser kan väljas Automatiskt eller Manuellt |
Moment min | Momentgränser = manuell | Minimoment för steget. |
Moment max | Momentgränser = manuell | Maxmoment för steget. |
Tidsgränser |  | Väljs från en snabbmeny: Av: Tidsgränser är urkopplad. Från nergängning klar: Tidsgränser är På. Systemet börjar övervaka tiden så snart som Nergängning klar har uppnåtts och rapporterar om tidsgränserna överskrids. Från moment: Tidsgränser är På. Systemet börjar övervaka tiden från det angivna momentvärdet och rapporterar om tidsgränserna överskrids. | Av
Tidsövervakningsmoment | Tidsgränser = från moment | Momentvärde från när Tidsgränser övervakning startar. |
Tid min | Tidsgränser = På | Minimum tillåten tid för åtdragning. | 10ms
Tid max | Tidsgränser = På | Maximum tillåten tid för åtdragning. | 1000ms
Pulsgränser |  | Väljs från en snabbmeny: Av: Ingen pulsgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningen börjar när Nergängning klar moment uppnåtts och rapporterar om antalet pulser ligger utanför gränsen. Från moment: Övervakningen börjar när det angivna momentvärdet uppnåtts och rapporterar om antalet pulser ligger utanför gränsen. | Av
Slutligt pulsövervakningsmoment | Pulsgränser = från moment | Momentvärde från när pulsgränserna övervakas. |
Pulser min. | Pulsegränser = på | Minimum antal pulser för att nå slutmålet. | 2
Pulser max. | Pulsegränser = på | Maximum antal pulser för att nå slutmålet. | 50
Tid för detektion av för tidig momentförlust |  | En konstant ökning av vridmomentet antas vid övergång från nergängning till åtdragning. En hylsa som halkar, eller ett trasigt skruvhuvud kan orsaka momentminskning. Detta kan upptäckas i ett övervakningsfönster. | 200 ms

# Rotation

Rotations-strategin är framförallt en strategi för testning och demonstration. När man låter verktyget rotera fritt i luften, vrider det hylsan i specificerad vinkel med så lågt moment som möjligt.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Målvarvtal | Målvarvtal under strategin Rotation. |
<Target speed> | Verktygets manuella varvtal under strategin Rotation. | 16,5 % av verktygets högsta varvtal
Målvinkel | Vinkel att vrida hylsan till. | 360°

# Externt resultat

Externt resultat är en strategi som används när en OK-åtdragning rapporteras av en extern digital signal (och inte av moment eller vinkelvärden som uppmätts under åtdragningen).

När signalen sänds kommer Resultatvyn att visa värdet för Målparametern i åtdragningsprogrammet (angivet momentvärde, vinkelvärde, eller en textsträng). Dessa värden (moment och vinkel) representerar inte verkliga uppmätta värden, utan endast infogad text.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Moment <Målmoment> | Numeriskt värde för önskat visat målmomentvärde | 0.00
Vinkel <Målvinkel> | Numeriskt värde för önskat visat målvinkelvärde | 360°
Text | Alfanumerisk sträng för önskad text. |

I detta avsnitt

- Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat med anslutet verktyg

# Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat med anslutet verktyg

1. Gå till startvyn och välj fliken Åtdragning. Skapa sedan ett åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

2. Gå tillbaka till startvyn och tryck på fliken Virtuell station.

   I fönstret Licenser måste funktionen Externt resultat med anslutet verktyg ha en licens som ska tilldelas och användas av en virtuell station.

3. Gå till fönstret Verktyg och välj önskat verktyg. Välj sedan verktygskonfiguration:

4. I fönstret Uppgift väljer du åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

5. Skicka signalen EXTERN_OK till den virtuella stationen.

6. Tryck på knappen Gå resultat för att visa resultaten.
   Resultaten skickas från verktygskonfigurationen för verktyget som är anslutet till den virtuella stationen.

Relevant information

- Tilldela licenser till en virtuell station

# Validering av åtdragningsprogram och felrapportering

Åtdragningsprogrammet validerar automatiskt parameterregler och verktygsegenskaper så snart nya värden matas in eller ändringar görs. Om valideringen upptäcker några fel rapporteras de med en felbeskrivning.

I detta avsnitt

- Rapportering av valideringsfel
- Validera ett verktyg med ett åtdragningsprogram

# Rapportering av valideringsfel

Om valideringen ger ett fel, visas det med en ikon bredvid den parameter eller de parametrar som orsakar felet. När man pekar på ikonen ges en kort beskrivning av felet.

Exempel (Se bild):

1. Målmoment anges till 25 Nm med Slutmomentgränser inställda på Moment min 23,75 Nm och Moment max 24,5 Nm (Detta värde är dolt av popup-fönstret i bilden).

2. När du pekar på ikonen för valideringsfel bredvid parametern Moment max, ges en kort beskrivning av felet, som säger att Målmoment är större än Moment max (Moment max <= Målmoment).

3. För att rätta till felet, justera värdet för Moment max så att det är större än Målmoment, så försvinner felikonen.

# Validera ett verktyg med ett åtdragningsprogram

1. I Åtdragningsmenyn, välj Åtdragningsprogrambibliotek eller Flerstegsprogrambibliotek. Vid behov, välj ett särskilt program i listan. Observera att valideringen kan göras för både hela listan av program, eller enskilda program.

2. Välj Validera program-ikonen i skärmens övre högra hörn.

3. I popup-fönstret väljer du det verktyg som åtdragningsprogrammet ska valideras mot, och klickar på Validera.

   Om ett åtdragningsprogram inte är kompatibelt med det valda verktyget, visas det med en röd cirkel med ett utropstecken.

# Kompatibilitetstabell för åtdragningsprogram och verktyg

Vilka åtdragningsstrategier som finns tillgängliga på en styrenhet beror på vilka licenser som är installerade på styrenheten.

Åtdragningsstrategier | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (låg spänning) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Två steg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Snabbsteg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
Tre steg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Turbo Tight | X | - | X | X* | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Rotation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Externt resultat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
TensorPulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Impuls – ett enda steg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Skiftnyckel – produktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Skruvnyckelkvalitet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

* Finns endast för SR31.

Åtdragningsfunktioner | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (låg spänning) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Verklig vinkel | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -

# Flerstegsprogram

VARNING

Risk för personskada

En förändring i konfigurationen av åtdragningsprogrammet kan orsaka oväntat moment, rotationsriktning, eller hastighet i systemet (eller systemen) där åtdragningsprogrammet för närvarande är i bruk. Detta kan leda till allvarlig kroppsskada och/eller egendomsskador.

- Kontrollera åtdragningsprogrammets konfigurationer när ett nytt program har lagts till eller efter användning av ändringar i ett befintligt program.

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

En flerstegsåtdragning är en åtdragning som sker i flera steg. Antalet steg och typen av steg varierar beroende på den åtdragning som ska göras. Ett flerstegs åtdragningsprogram är mycket konfigurerbart, inklusive övervakningsfunktion och begränsningar.

I detta avsnitt

- Gränssnitt för multisteg
- Åtdragningssteg
- Stegmonitorer
- Stegbegränsningar
- Resultrapportörer
- Lägga till ett flerstegsprogram
- Ta bort ett flerstegsprogram
- Inställningar för ett multistegprogram
- STB-verktyg och multistep

# Gränssnitt för multisteg

Åtdragningsprogram i flera steg kan endast redigeras i webbgränssnittet.

Gränssnittet för flerstegsprogram kan delas in i tre huvudområden.

Längs upp finns det en rullgardinmeny som innehåller egenskaper för flerstegsåtdragningsprogrammet. Här kan generella egenskaper såsom programnamn, övergrip-programövervakning och validering kan fyllas i.

Till höger finns fyra flikar som innehåller steg, övervakningar, begränsningar och rapporter som kan användas för att bygga flerstegsprogrammet. Om du vill använda någon av posterna klickar du på en flik och dra objektet i listan till åtdragningsområdet. Beroende på dess funktion, släpp antingen objektet i början och slutet av programmet (för steg) eller ovanpå ett visst steg (för monitorer och begränsningar).

Gränssnittets huvudområde är åtdragningsområdet. Detta är det område som innehåller alla steg i åt åtdragningsprogrammet. Använd mushjulet för att zooma in och ut på åtdragningsområdet.

Nere till vänster på skärmen hittar du knapparna Kopiera åtdragningsprogram och Ta bort åtdragningsprogram.

# Åtdragningssteg

Vilka åtdragningssteg, övervakningar och restriktioner begränsningar som finns tillgängliga beror på vilken licens som är installerad på styrenheten.

## Allmänna parametrar

Följande stegparametrar är gemensamma för många stegtyper. Parametrarna ställs in i egenskapsfönstret som visas när du väljer ett steg i åtdragningsprogrammet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Namn | Stegets namn.
Rotationsriktning | Varje åtdragningssteg kan köra antingen framåt, dvs gör en åtdragning eller bakåt, dvs lossar skruven lite. Pilarna anger denna riktning. Många av åtdragningsstegen har en riktning som är hårdkodad för att gå framåt, t.ex. Dra åt till vinkel eller Dra till moment. Steg som Lossa till vinkel eller Lossa till moment har sin riktning automatiskt inställd till bakåt. Inställningen för reversering tillåts inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände. Åtdragningsriktningen för åtdragningsprogrammet måste vara samma som åtdragningsriktningen för ett verktyg med öppen ände innan en åtdragning får köras. Det går att koppla ett lossningsprogram till ett åtdragningsprogram för ett verktyg med öppen ände, men om riktningsomkopplaren är inställd på att köra lossningsprogrammet kommer verktyget att låsas.
Stegkategori | För varje steg finns möjlighet att välja en stegkategori. Genom att välja stegkategori listas NOK-åtdragningar i vyn händelseresultat med tillhörande detaljerad status samt motsvarande flerstegs-felinformation. Om inget val görs kommer den detaljerad statusen att ställas till ”Okategoriserat flerstegsfel”. Tillhörande detaljerad status kan anpassas.
Vinkelfönster | Ett förband anses hårt om skruven dras åt till dess fulla vridmoment och det roterar 30 grader eller mindre efter det har dragits till tättslutning. Ett mjukt förband roterar 720 grader eller mer efter att den har dragits till tättslutning. Hårdhetsparametern definierar Vinkelfönstret för gradientberäkning. Ju hårdare förband – desto mindre vinkelfönster.
Varvtalsramp/acceleration (endast tillgänglig i ToolsTalk 2) | För de flesta steg är det möjligt att specificera hur accelerationen till målvarvtalet utförs. Tre olika inställningar är möjliga; Hård, Mjuk och Manuell. Den angivna accelerationen kommer att användas när ett steg startas. Oavsett om verktyget redan är igång med lite fart i början av steget kommer rampen ändå att användas för att accelerera till stegets målvarvtal. Detta är fallet oavsett om varvtalet i början av steget är högre eller lägre än målvarvtalet.
Varvtalsramp – Hårt och Mjukt läge | Hårt: 2000 varv/s (Varvtalsramp mellan 1000 och 10000 varv/s är en hård acceleration). Mjukt: 500 varv/s (Varvtalsramp mellan 200 och 1000 varv/s är en mjuk acceleration).
Varvtalsramp – Manuellt läge | Varvtal: ﻿Standardvärde: 60 varv/minut Minimigräns: >0 Maxgräns: ≤Verktyg maxvarvtal Acceleration: ﻿Standardvärde: 500 varv/sek Minimigräns: >0 Maxgräns: ≤ Verktyg max acceleration
Använda varvtalsväxling | 1−5 vinkelutlösare eller momentutlösare kan definieras under ett steg där varvtalet kommer att ändras. Inom ett steg baseras alla utlösare för varvtalsväxling på samma egenskap, dvs. antingen vridmoment eller vinkel. De kan inte blandas inom ett steg. Momentutlösare och vinkelutlösare måste vara mindre än stegmålet, baserat på stegtyp och typ av utlösare. Momentutlösare och momenthastighet kontrolleras även mot verktygets Max vridmoment och Max varvtal. En varning eller felindikator visas när inställningarna för varvtalsväxling överstiger maxvärden för antingen verktyg eller steg. Momentutlösare och vinkelutlösare måste vara mindre än stegmålet, baserat på stegtyp och typ av utlösare. Momentutlösare och momenthastighet kontrolleras även mot verktygets Max vridmoment och Max varvtal. En varning eller felindikator visas när inställningarna för varvtalsväxling överstiger maxvärden för antingen verktyg eller steg. Det är möjligt att skicka inställningarna via Push till verktyget när ett åtdragningsprogram har en varning men inte när åtdragningsprogrammet har en aktiv felindikator. Hastighetsväxlingarna kan läggas till i fältet Konfiguration. Lägga till en varvtalsväxling: I dialogrutan i ett steg som kan ha varvtalsväxling, välj Lägg till varvtalsväxling. Välj sedan ett vinkelintervall eller ett momentintervall. Fälten Vinkel/moment för varvtalsväxling öppnas. Lägg till värden enligt nedanstående tabell: Vinkel-/momentutlösare: Måste vara > 0 Varvtal: Måste vara > 0 Typ av varvtalsramp: Hård eller mjuk
Bromstyp | Bromsbeteendet i ett åtdragningsprogram med flersteg kan anpassas på två olika platser i programmet: i ett steg före åtdragningens riktning ändras och/eller i det sista steget i åtdragningsprogrammet. På andra ställen i åtdragningsprogrammet är bromsparametrarna inte tillgängliga i stegets allmänna inställningar. Bromsning kan ställas in till antingen Ergo-stopp eller Tröghet. Tröghet bromsar verktyget helt medan Ergo-stopp ger en mer ergonomisk minskning av åtdragningen. Tröghet har inga ytterligare parametrar. Ergostopp -parametrar: Adaptiv broms: Ställ in den adaptiva bromsen i läge På eller Av Ramptid: Endast tillgänglig när den adaptiva bromsen är inställd på Av. Skriv in tiden i ms.

Följande åtdragningssteg stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände:

- A – Dra åt till vinkel/lossa till vinkel

- TrR – Lossa till avtryckaren släpps

- T – Dra åt till moment/lossa till moment

- E – Inkoppling

- SR – Lossa hylsa

- DT – Dra åt till DynaTork

- TP - TensorPulse

## Inställningar för spårning

När spårningskonfiguration har aktiverats på programnivå kan spårningens upplösning konfigureras på stegnivå. Inställningen för spårning styr hur provtagningen ska ske i varje enskilt steg.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Inställning av spårning | Program: Använd inställningarna enligt definitionen på programnivå. Manuell: Spårningens provtyp från programnivån kommer att användas, dvs. Tid eller Vinkel. Om ett alternativt provintervall används skrivs inställningen över på programnivå.
Provtid | Välj provtid i rullgardinslistan (0,25–1000 ms)
Provvinkel | Välj provvinkel i rullgardinslistan (0,25–20 grader)

Vid den här spårningsregistreringen blir provintervallen inte samma genom alla steg, utan provintervallen (samplingshastigheten) beror i stället på konfigureringen i varje steg. Detta betyder att spårningen är indelad i en spårning för varje steg.

Maximalt antal prover i en spårning är 4096.

Om en åtdragning ger mer än 4096 värden utförs en provkomprimering (down sampling). Vartannat spårningsprov tas bort från hela åtdragningen varefter systemet fortsätter registreringen med halva upplösningen. Processen upprepas varje gång gränsvärdet på 4096 prov har nåtts.

Om mer än 2048 registrerades totalt ger processen en kurva med mellan 2048 och 4096 prov.

Om gränsvärdet på 4096 prov nås kommer de konfigurerade provtiderna inte längre att följas. I stället kommer provtiderna att dubbleras eller fyrdubblas osv., beroende på hur många gånger komprimeringen har utförts. Eftersom alla steg komprimeras blir förhållandet mellan stegen ändå detsamma. Om ett steg konfigurerades med dubbla provtiden jämfört med ett annat steg kommer samma sak att gälla vid den slutliga spårningen oavsett antal komprimeringar.

Om mer än 4096 prov registreras kommer de konfigurerade provtiderna inte längre att följas. I stället kommer provtiderna att dubbleras eller fyrdubblas osv., beroende på hur många gånger komprimeringen har gjorts. Eftersom alla steg komprimeras blir förhållandet mellan stegen ändå detsamma. Om ett steg konfigurerades med dubbla provtiden jämfört med ett annat steg kommer samma sak att gälla vid den slutliga spårningen oavsett antal komprimeringar.

Spårningskanal | Notera
--- | ---
Moment | Finns för alla verktyg som har momentgivare
Vinkel | Finns för alla verktyg
Momentsekund | Endast för verktyg med två momentgivare
Vinkelsekund | Endast för verktyg med två vinkelgivare
Ström | Finns för alla verktyg
Gradient | Kan visas om steg/begränsning/monitor genererar gradientvärden

Tillgängliga verktyg per systemtyp
Power Focus 6000/Power Focus 8 | Power Focus 6000 StepSync/Power Focus 8 StepSync | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |

Åtdragningssteg
Verktyg
Sök

# A – Dra åt till vinkel/lossa till vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

A – Dra åt till vinkel

I det här steget kör verktyget tills en målvinkel uppnås. Målvinkeln mäts från stegets start.

A – Lossa till vinkel

Det här steget kör verktyget med hastigheten n i bakåtgående riktning tills målvinkeln är nådd. Målvinkeln mäts från stegets start.

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Parametrar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målvinkel | Inställd vinkel. Måste vara > 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målvinkel

## Mikrovideo

A – Dra åt till vinkel/lossa till vinkel

# C – Koppling

Verktyg
BCV BCP

I detta steg kör verktyget med programmerat varvtal framåt tills kopplingen släpps. När verktyget rapporterar att kopplingen frigörs kommer steget att slutföras med statusen OK.

Ett åtdragningsprogram som använder steget Koppling kan inte ha något annat steg tilldelat.

Detta steg gäller endast för kopplingsverktygen BCV-RE och BCP-RE.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Hastighetskontroll | Enkelhastighet eller dubbelhastighet
Slutlig hastighet | Anger den slutliga hastigheten för programmet [rpm]
Hastighetsramp | Knapp för att välja varvtalsramp [Hård, Mjuk]
Omdragning (Rehit) | Omdragningsdetektering inställd till På eller Av
Rehitvinkel | Ställer in rehitvinkeln [°]

# CL – Kopplingslossning

Verktyg
BCV BCP

I detta steg kör verktyget med programmerat varvtal i omvänd riktning tills kopplingen släpps.

Ett lossningsprogram som använder kopplingssteget kan inte ha något annat steg tilldelat.

Detta steg gäller endast för kopplingsverktygen BCV-RE och BCP-RE.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Slutlig | Anger programmets hastighet [rpm]

# DI – Kör till digital ingång

Verktyg
ES STR SL ST SR QST

Detta steg kör verktyget i den riktning som anges av parametern Riktning, tills den ingång som angetts av Digital ingång blir för hög eller för låg, beroende på värdet för Stoppförhållande.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Riktning | Framåt eller bakåt
Digital ingång | En av följande lokala digitala ingångar på styrenheten kan väljas: Lokal DI 1 Lokal DI 2 Lokal DI 3 Lokal DI 4
Broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.
Stoppförhållande | Fallande kant: Steget körs till en fallande kant detekteras efter stegstarten. Stigande kant: Steget körs till en stigande kant detekteras efter stegstarten. Någon kan: Steget körs till en fallande eller en stigande kant detekteras efter stegstarten. Lågt: Steget körs tills ett lågt värde detekteras. Högt: Steget körs tills ett högt värde detekteras.
Varvtal (rpm) | Standard: 60 rpm.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Tillgängligt om Hastighetsramptypen är Manuell. Standard: 500 rpm/s.

## Mikrovideo

DI – Kör till digital ingång

# DT – Dra åt till DynaTork

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Det här steget kör verktyget med hastigheten n i framåtriktning tills målmomentet nås. Verktyget håller därefter strömmen konstant på DynaTork-procent av Målmomentet under angiven DynaTork-tid.

För att undvika överhettning av verktyget rekommenderas det starkt att aldrig köra DynaTork till mer än 40 % av maximalt vridmoment på verktyget.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
DynaTork tid | Tiden som DynaTork är aktivt.
DynaTork procent | Procent av Momentmålet.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Varvtal (rpm) | Standard: 60 rpm.
Broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målmoment
B | Momentnivå behålls under DynaTork-tiden
C | Procent av Ts
D | Procent av Ts
E | Momentnivå behålls under DynaTork-tiden
F | DynaTork tid

## Mikrovideo

DT – Dra åt till DynaTork

# E – Inkoppling

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Detta steg kör verktyget i båda riktningarna tills hylsan tar an i skruven. Steget fortsätter tills Målmomentet eller Målvinkeln uppnås, förutsatt att Fortsätt om inte inkopplad har ställts till Ja. Om Målvinkeln nås i en riktning byter steget riktning. Begränsa upprepningar i sökningen genom att ange Max antal inkopplingsförsök. Om målmoment uppnås i någon riktning kommer steget att avsluta med status OK.

## Mikrovideo

E – Inkoppling

# Ext – Externt resultat

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB BCP BCV Externt verktyg

Externt resultat är en strategi som används när en OK-åtdragning rapporteras av en extern digital signal (och inte av moment eller vinkelvärden som uppmätts under åtdragningen). Den externa signalen kan tillhandahållas genom valfri enhet som kan ge en digital signal till styrenheten (t.ex. genom I/O-bussen).

När signalen sänds kommer Resultatvyn (loggad data) att visa värdet för åtdragningsprogrammets Målparameter (angivet momentvärde, vinkelvärde, eller en textsträng). Dessa värden (moment och vinkel) representerar inte verkliga uppmätta värden, utan endast infogad text.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Moment <Målmoment> | Numeriskt värde för önskat visat målmomentvärde. En signal kan till exempel komma från en klicknyckel och visa <Målmomentet>.
Vinkel <Målvinkel> | Numeriskt värde för önskat visat målvinkelvärde. En signal kan till exempel komma från en klicknyckel och visa <Målvinkeln>.
Text | Alfanumerisk sträng för önskad text. Till exempel: ”Oljan har bytts ut”.

# MWR – Mekatronisk nyckel

Verktyg
MWR

Steget Mekatronisk nyckel är ett specialsteg som endast kan användas tillsammans med den mekatroniska nyckeln (MWR).

Detta steg kan inte användas tillsammans med andra steg. Inga begränsningar kan användas med detta steg. Steget har som standard tre sorters övervakningar: Toppmoment, vinkel och klick.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Lossningsgräns | Numeriskt värde för negativt vridmoment (dvs. vridmoment i lossningsriktningen) där spänningsresultatet märks som NOK (falsk åtdragningsriktning (lossning)) – i Nm.
Verktygsstorlek | Numeriskt värde för den specifika längden på det slutverktyg som är monterats på MWR-TA – i mm.
Verktygsböjning | Numeriskt värde för det slutverktyg som monterats på MWR-TA – i mm.
Vinkelfönster för upprepad åtdragning | Numeriskt värde för den vinkel som används för att bestämma om skruven redan har dragits åt om man uppnår vridmomentet – i grader (°).
Max vinkelhastighet | Numeriskt värde för maxhastigheten som skruven kan spännas med – i °/s.

# RD – Nergängning

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Nergängningen är den del av en åtdragning från det att skruven tar gäng till alldeles innan skruvskallen vidrör den underliggande ytan och ligger an. Det moment som krävs under nergängningen bidrar inte till någon klämkraft.

I det här steget körs verktyget med hastigheten i framåtriktningen, och beroende på nergängningstyp, åtdragningsmoment eller tättslutning blir stegets uppförande följande:

Nergängningstyp: Till moment: Steget stoppar när angivet målmoment har hittats.

Nergängningstyp: Till tättslutning: Beräkningen av tättslutningens gradient börjar vid den specificerade momentutlösningsnivån Tt. Om ingen momentutlösning har ställts in startas gradientberäkningen vid stegets startpunkt.

Lutningsberäkningen görs mellan två vinkelpunkter Ad grader från varandra och beräknas som: (Tn – Tn-1) / (An – An-1) och så snart två lutningar efter varandra är större än TSLOPE så erhålls tättslutningspunkten.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Nergängningstyp | Till moment eller Till tättslutning.
Målmoment | Standard: ”ej inställt”. Måste vara > 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Utlösningsmoment | Om Nergängningstyp är Till tättslutning, så visas fältet Avtryckarmoment. Standard: ”ej inställt”. Måste vara > 0.
Deltavinkel | Om Nergängningstyp är Till tättslutning, så visas fältet Deltavinkel. Standard: ”0”. Måste vara > 0.
Momenthastighet | Om Nergängningstyp är Till tättslutning, så visas fältet Momenthastighet. Standard: ”0”. Måste vara > 0.
Broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Anliggningspunkt
B | Vinkeldelta
C | Momentkurvans lutning
D | Momentmål
E | Momentutlösare

# SR – Lossa hylsa

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Det här steget kör verktyget med hastigheten n i bakåtgående riktning tills målvinkeln är nådd. Målvinkeln mäts från stegets start.

Detta steg är endast tillåtet att använda som det sista steget i åtdragningsbanan av ett flerstegsåtdragningsprogram. Det går dock att lägga till en synkpunkt efter det här steget.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målvinkel | Inställd vinkel. Standard: 3 grader, måste vara > 0
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Varvtal | Standard: 60 rpm.

# SZP – Ange nolläge (Set Zero Pos)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST

Steget Ange nolläge (Set Zero Pos) skickar signalen om nollposition till verktyget. Positionen repeteras en gång per 360 grader.

Med stegen Lossa till nolläge eller Dra åt till nolläge kan du återställa verktyget till nolläget.

Det här steget har inga parametrar.

Nolläget är en specifik position som sparas med antingen steget ”Ange nolläge” eller signalen ”Ange nolläge”. Positionen repeteras en gång per 360 grader.

# T – Dra åt till moment/lossa till moment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

T – Dra åt till moment

I det här steget körs verktyget med den programmerade hastigheten i framåtriktning tills målmomentet uppnås.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## Mikrovideo

T – Dra åt till moment

T – Lossa till moment

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

I det här steget körs verktyget med hastigheten i bakåtgående riktning. För att steget ska vara aktivt måste åtdragningsmomentet först överstiga 110 % av målmomentet. Målmomentet måste vara ett positivt värde. När målmomentet har nåtts körs steget tills momentet faller under målmomentet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målmoment

# T&A – Dra åt till moment och vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Verktyget körs med den specificerade hastigheten i framåtriktning tills både målmomentet och målvinkeln har nåtts. Slutligt vridmoment och målvinkel måste vara > 0.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Målvinkel | Standard: 0. Måste vara > 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målmoment
B | Målvinkel

# T|A – Dra åt till moment eller vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

I det här steget körs verktyget med hastigheten n i framåtriktningen tills antingen momentbörvärdet eller vinkelbörvärdet har nåtts. Mätningarna av åtdragningsmoment och vinkel startar i början av steget.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Målvinkel | Måste vara > 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målmoment
B | Målvinkel

# T+A – Dra åt till moment plus vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

I det här steget kör verktyget tills målmomentet uppnås. Från denna punkt fortsätter det att köra ytterligare en målvinkel.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
Målvinkel | Inställd vinkel. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Varvtal | Standard: 60 rpm.
Broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målmoment
B | Målvinkel

# TC – Momentkalibrering

Verktyg
QST

Detta steg stöds endast för verktyg med dubbla givare.

I steget Momentkalibrering körs verktyget med angivet varvtal i framåtriktningen tills målmomentet uppnås.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Varvtal | Måste vara > 0. Standard: 60 rpm.
Givare | Primär eller sekundär. Standard: Primär. Ställ in på Sekundär för att kalibrera den främre givaren.
Adaptiv broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

# ThCT– Gängskärning till moment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Funktionen Gängskärning till moment möjliggör åtdragning när nergängningsmomentet är större än momentet för Nergängning klar, till exempel när tunna metallskikt dras åt med hjälp av självgängande (eller självborrande) skruvar. Verktyget kör framåt tills Vinkel för gängskärning (Aw) uppnås. Vinkelfönstret för gängskärning mäts från när momentet passerar Utlösningspunkt för gängskärning (Ttc) för första gången. Från den punkt där verktyget passerar gängskärningsvinkeln fortsätter steget att köra tills Målmomentet (Tt) uppnås.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Gängskärning, vinkelfönster | Standard: 0. Måste vara > 0.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målmoment
B | Momentutlösare
C | Gängskärning, vinkelfönster

# TP - TensorPulse

Verktyg
STR

Innan du använder åtdragningssteget TensorPulse måste följande licenstyp installeras på styrenheten:

- Strategier vid låg reaktion

TensorPulse fungerar endast med följande verktyg: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10.

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Det här steget genererar åtdragningspulser i framåtriktningen, tills inställt moment har nåtts.

Om du kör åtdragningssteget TensorPulse ska du använda den nödvändiga PulseDrive-hylsan/förskruvningen.
Om åtdragningssteget TensorPulse körs utan PulseDrive-hylsan/förskruvningen, så blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentmål - Ts | Momentets målvärde måste vara ett värde mellan 0 och verktygets maximala åtdragningsmoment.
Pulsenergi - Pe | Pulsenergi används för att reglera mängden energi/ström i varje puls. Pulsenergin måste ligga mellan 10 procent och 100 procent. Standardvärdet är inställt på 100 %.
Avstämningsfaktor för fasthållningskraft | Avstämningsfaktor för fasthållningskraft används för att justera reaktionskraften när steget TensorPulse körs. Det är den kraft som flyttar verktyget i motsatt riktning efter varje puls. Hög avstämningsfaktor ger hög reaktionskraft och hög pulsfrekvens; låg avstämningsfaktor ger låg reaktionskraft och låg pulsfrekvens. Avstämningsfaktorn för fasthållningskraft måste ligga mellan 0 och 100 procent. Standardvärdet är inställt på 40%.

I spårningen innebär vinkelreverseringen att verktyget roterar bakåt för att möjliggöra pulsering, men bulthuvudet roterar inte nödvändigtvis bakåt på grund av PulseDrive-hylsan/förskruvningen.

# TrR – Lossa till avtryckaren släpps

Verktyg
ES STR SL ST SR STB IXB

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Detta steg körs i baklänges riktning tills verktygets tryckreglage släpps (lossning). Den kan bara användas som sista steg i ett program.

För STB-verktyg kan detta steg endast användas för lossningsprogram.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Varvtal | Numeriskt värde för rotationshastighet – i varv/min.
Typ av varvtalsramp | Lista över alternativ där en varvtalsramp kan väljas [Hård, Mjuk, Manuell]

# TTTR – Dra åt till avtryckaren släpps

Verktyg
ES STR SL ST SR STB IXB

Detta steg kör tills verktygets avtryckare släpps (åtdragning). Det kan bara användas som sista steg i ett åtdragningsprogram.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Varvtal | Numeriskt värde för rotationshastighet – i varv/min.
Typ av varvtalsramp | Lista över alternativ där en varvtalsramp kan väljas [Hård, Mjuk, Manuell]

# W – Vänta

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

I detta steg väntar verktyget tills Väntetyp-villkoret är uppfyllt. Verktyget roterar inte medan det väntar, men Håll-status kan anges.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Väntetyp | Tid: Vänta angiven tid Signal (gäller endast Power Focus 6000 StepSync): Vänta tills en stigande kant på signalen Fortsätt steg tas emot.
Väntetid | Antalet sekunder som verktyget kommer att stå stilla – gäller endast när Tid valts som Väntetyp.
Håll-status | Håll inte: Verktyget väntar utan att köras. Håll moment: Under väntetiden strävar verktyget efter att hålla det moment som det hade när det gick in i steget. Håll position: Medan verktyget väntar strävar det efter att hålla den position det hade när det gick in i steget.

# WP – nyckelproduktion

Verktyg
ST-skiftnyckel

Strategi som används för kvalitetstestning av åtdragningen som gjorts med ST-nyckeln.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Styrstrategi | Stegtypen Nyckelproduktion kan konfigureras med följande styrstrategier. Moment: Denna strategi vägleder användaren så att önskat målmoment uppnås. Vinkel: Denna strategi vägleder användaren så att önskad målvinkel uppnås. Moment eller vinkel: Denna strategi vägleder användaren så att önskad målvinkel eller önskat målmoment uppnås. Moment och vinkel: Denna strategi vägleder användaren vid åtdragning av en bult tills både målmomentet och målvinkeln har uppnåtts. Sträckgräns: ST-nyckeln använder den här strategin för att känna av sträckgränspunkten automatiskt. Momentgränserna anger det intervall inom vilket resultatet är OK. Målvinkeln anger hur långt bortom sträckgränspunkten användaren kan dra åt. Lossa: Denna strategi används för att lossa en åtdragen skruv. PVT-kompensera med tättslutning: Denna strategi vägleder användaren till att uppnå det önskade målmomentet för förband med rådande moment när den rådande momentnivån är högre än slutmålet.

Baserat på den valda styrstrategin kommer en kombination av vissa av parametrarna som listas nedan att visas.

Parametrar | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Definierar målmomentet för åtdragningssteget.
Mät moment vid | Anger var momentet kommer att mätas. Välj mellan Toppmoment eller Toppvinkel. Toppmoment: Momentvärdet kommer att sättas till toppmomentvärdet. Toppvinkel: Momentvärdet kommer att sättas till det momentvärde som uppmäts vid toppvinkeln.
Vinkelsökgräns | Detta är en förskjutning som används för att ange momentresultatvärdet för en åtdragning. Uppmätt moment vid måste sättas till Toppvinkel för att denna parameter ska vara tillgänglig.
Spärrningstid | Numeriskt värde för spärrningstid, som är 5000 ms som standard. Det gör att användaren kan släppa momentet en stund och ladda under åtdragningen. Om Spärrningstiden överskrids, så markeras åtdragningens resultat som NOK med skälet "Åtdragnings-timeout".
Slutcykeltid | Numeriskt värde i ms för att ange slutcykeltiden. Tillämpas när momentet faller under nergängning klar
Momentkorrigeringskoefficient | Parametern används för att korrigera momentavläsningen vid användning av en förlängning eller momentmultiplikator på nyckeln. Standardvärdet är 1.
Vinkelkorrigering | Parametern används för att korrigera vinkelavläsningen vid användning av en förlängning eller momentmultiplikator på nyckeln. Standardvärdet är 0.
Målvinkel | Definierar målvinkeln för åtdragningssteget.
Avkänning av upprepad åtdragning | På eller Av. Detektering av omdragning kan användas för att avgöra när en åtdragning är en omdragning baserat på vinkelgränsinställningen. Vinkelgräns för omdragning är aktiverat om Omdragningsriktning är satt till På.
Linjär lutningskoefficient | Den linjära lutningskoefficienten kännetecknar förbandets styvhet i den linjära delen av kurvan, som moment-/vinkellutning i måttenheten Nm/grad.
Kompensera värde | Välj mellan Medelmoment och Toppmoment. Kompensationsvärdet anger hur PVT ska beräknas. Medelmoment – PVT baseras på ett medelvärde beräknat med hjälp av följande: Fördröj övervakning PVT-intervall PVT-distans Aktuellt moment min Aktuellt moment max Toppmoment – PVT baseras på toppvärde som uppmäts innan tättslutning detekteras.
Fördröj övervakning | PVT-beräkningen börjar inte förrän detta fönster har passerat, och börjar vid åtdragningsstart.
PVT-intervall | Anger hur många grader PVT-fönstret ska beräknas för, med början från PVT-distanspunkten.
PVT-distans | Anger hur många grader före tättslutning systemet ska starta PVT-fönstret.
Aktuellt moment min | Aktuellt moment – minimigräns.
Aktuellt moment max | Aktuellt moment – maximigräns

## Mikrovideo

WP – nyckelproduktion

# WQ – Nyckelkvalitet

Verktyg
ST-skiftnyckel

Strategi som används för kvalitetstestning av åtdragningen som gjorts med ST-nyckeln.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Styrstrategi | Strategin Nyckelkvalitet kan konfigureras med följande styrstrategier. Resterande moment/tid: Denna strategi analyserar momentspåret som en funktion av tid. Användaren ska utföra denna åtgärd med en enda stadig rörelse. Nyckeln känner automatiskt igen utbrytnings- och restpunkten. Resterande moment/vinkel: Denna strategi utvärderar det återstående momentet på ett förband och letar efter den återstående punkten på moment/vinkelspåret. Resterande moment/topp: Denna strategi utvärderar resterande moment på ett förband som ett toppmoment som krävs för att rotera skruven ytterligare. Lossa och dra åt igen: Denna strategi lossar en bult och drar på nytt åt den till dess ursprungsposition Sträckgräns: Med denna strategi detekterar nyckeln sträckgränspunkten automatiskt. Målvinkeln anger hur långt bortom sträckgränspunkten användaren kan dra åt.

Baserat på den valda styrstrategin kommer en kombination av vissa av parametrarna som listas nedan att visas.

Parametrar | Beskrivning
--- | ---
Spärrningstid | Numeriskt värde för spärrningstid, som är 5000 ms som standard. Det gör att användaren kan släppa momentet en stund och ladda under åtdragningen. Om Spärrningstiden överskrids, så markeras åtdragningens resultat som NOK med skälet "Åtdragnings-timeout".
Momentkorrigeringskoefficient | Parametern används för att korrigera momentavläsningen vid användning av en förlängning eller momentmultiplikator på nyckeln. Standardvärdet är 1.
Vinkelkorrigering | Parametern används för att korrigera vinkelavläsningen vid användning av en förlängning eller momentmultiplikator på nyckeln. Standardvärdet är 0.
Målvinkel | Definierar målvinkeln för åtdragningssteget.
Avkänning av upprepad åtdragning | På eller Av. Detektering av omdragning kan användas för att avgöra när en åtdragning är en omdragning baserat på vinkelgränsinställningen. Vinkelgräns för omdragning är aktiverat om Omdragningsriktning är satt till På.
Linjär lutningskoefficient | Den linjära lutningskoefficienten kännetecknar förbandets styvhet i den linjära delen av kurvan, som moment-/vinkellutning i måttenheten Nm/grad.

# Y – Dra åt till sträckgräns

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

I denna strategi kör verktyget med angivet varvtal framåt tills sträckgränsen nås. Sträckgränsen registreras genom att övervaka momentets gradient från den punkt där momentet överstiger Aktiveringsmomentet som beräknas utifrån vridmoment och vinkelavstånd. Parametern för vinkelavstånd ställs in enligt angiven hårdhet i förbandet.

Ställ in Gradient för vinkelfönster (för hårt förband, för mjukt förband eller manuell inställning av Vinkelfönster). Om man väljer Manuell måste Vinkelfönster ställas in. Ett förband anses hårt om skruven dras åt till dess fulla vridmoment och det roterar 30 grader eller mindre efter det har dragits till tättslutning. Ett mjukt förband roterar 720 grader eller mer efter att den har dragits till tättslutning. Hårdhetsparametern definierar vinkelfönstret för gradientberäkning. Ju hårdare förband – desto mindre vinkelfönster.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grader. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Sträckgränspunkt, procent | Måste vara >= 20 %
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32
Broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Högsta lutning
B | Sträckgräns
C | Frånslagspunkt
D | Vinkelavstånd
E | Momentutlösare

# YM2 – Dra åt till sträckgräns: Metod 2

Verktyg
QST

I det här steget körs verktyget med specificerad hastighet i framåtriktningen tills sträckgränspunkten avkänns.

Sökningen efter sträckgränspunkten startar när momentet har nått Tt. Genomsnittet för momentet över Af grader beräknas. Denna procedur upprepas N rs gånger.

En referenslutning beräknas med linjär regression över de N rs punkterna. Därefter beräknas nya genomsnittsvärden kontinuerligt över A f grader.

Den verkliga lutningen beräknas med linjär regression över the sist A s genomsnitt punkter. Sträckgränspunkten uppnås när lutningen är mindre än Py % av referenslutningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Filtervinkel | Standard: 1. Måste vara > 0.
Antal prov | Standard: 6. Måste vara >=4.
Antal prov, referens | Standard: 6. Måste vara >=4.
Sträckgränspunkt, procent | Standard: 90 %. Måste vara >20 %.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Momentutlösare
B | Antal prov, ref
C | Verklig lutning
D | Antal prov
E | Referenslutning
F | Filtervinkel

# ZP - Lossa till nolläge (Zero Position)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST

Steget kör verktyget med hastigheten (N) i bakåtgående riktning tills nolläget nås. Om den totala vinkeln för att rotera till nolläget är mindre än minimivinken (Am) i grader fortsätter rotationen ytterligare ett varv, 360 grader.

Nolläget är en specifik position som sparas med antingen steget ”Ange nolläge” eller signalen ”Ange nolläge”. Positionen repeteras en gång per 360 grader.

Parametrar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Minimivinkel | Minimivinkel (Am) [°]
Varvtal | Rotationsvarvtal (N) [varv/min]. Standardvärde 60 varv/min.

# ZP - Dra åt till nolläge (Zero Position)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST

Steget kör verktyget med hastigheten (N) i framåtgående riktning tills nolläget nås. Om den totala vinkeln för att rotera till nolläget är mindre än minimivinken (Am) i grader fortsätter rotationen ytterligare ett varv, 360 grader.

Nolläget är en specifik position som sparas med antingen steget ”Ange nolläge” eller signalen ”Ange nolläge”. Positionen repeteras en gång per 360 grader.

Parametrar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Minimivinkel | Minimivinkel (Am) [°]
Varvtal | Rotationsvarvtal (N) [varv/min]. Standardvärde 60 varv/min

# Stegmonitorer

Vilka åtdragningssteg, övervakningar och restriktioner begränsningar som finns tillgängliga beror på vilken licens som är installerad på styrenheten.

Stegövervakningsfunktioner används för att verifiera att åtdragningen följde specifikationen, exempelvis vinkelbegränsningar eller moment. Varje steg har obligatoriska stegövervakningar och valfria stegövervakningar. Obligatoriska övervakningar inkluderas när ett nytt steg dras till flerstegsprogrammet. De valfria skärmar är flexibla och kan placeras enligt behov i flerstegsprogrammet. Varje steg kan ha upp till fyra egna sorters övervakning.

Följande monitorer läggs automatiskt till varje steg som läggs till flerstegs åtdragningsprogrammet.

Stegövervakning standard
Stegövervakning | Gällande steg
--- | ---
Vinkel | Alla
Toppmoment | Alla

Tillgängliga verktyg per systemtyp
Power Focus 6000/Power Focus 8 | Power Focus 6000 StepSync/Power Focus 8 StepSync | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |

Stegmonitorer
Verktyg
Sök

# A – Vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

Denna stegövervakningsfunktion mäter maximal vinkel som uppnås under övervakningen och kontrollerar att den ligger mellan Övre gräns och Undre gräns. Vinkelmätningen startar i vid övervakningens början eller om så anges vid den punkt där momentet passerar Utlösningsmoment för första gången under övervakningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Fyra vinkeltyper kan användas: Toppvinkel (standard), Vinkel vid toppmoment, Avstängningsvinkel, samt Slutvinkel.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde.
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel.
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel.

# C – Ström (Current)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Den här övervakningsfunktionen mäter den verkliga strömstyrkan vid valfri punkt efter att momentet har passerat förbi utlösningsmomentet. Resultatet blir det första toppvärdet eller låga värdet som triggade ett NOK-resultat. Vid OK kommer resultatet att vara det senast uppmätta värdet på strömstyrka. Om momentutlösningsvärdet aldrig nås under övervakningen avslutas övervakningen med NOK-status utan uppmätt värde.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentutlösare | Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Låg gräns | Lägsta acceptabla ström.
Hög gräns | Högsta acceptabla ström.

# Cl - Klicka

Verktyg
MWR-T MWR-TA

Denna stegövervakningsfunktion är inte tillgänglig för IxB-verktyg.

Övervakning för att möjliggöra klickmoment och klickvinkelresultat. Denna övervakning har inga inställningar och kan bara användas med MWR-steget.

# LD – Lossningsdetektering

Verktyg
ST-skiftnyckel

Denna stegövervakningsfunktion är endast tillgänglig för STWrench-verktyg

Övervakningsfunktionen kan användas för att kontrollera moment och riktning och upptäcka försök att utföra en lossning med hjälp av stegstrategin Wrench Production för STwrench. Om det anbringade momentet är över det värde som satts som Lossningsgräns i riktningen motsatt den konfigurerade gängriktningen för programmet, så ska resultatet rapporteras som NOK.

# MT – Medelmoment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna monitor mäter medelmomentet under övervakningen och kontrollerar att det beräknade värdet är inom gränserna.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Anger startförhållandet: Stegstart: Mätningen börjar från stegstarten och slutar vid avstängningspunkten. Momentutlösare: Mätningen börjar vid den punkt där momentet passerar Momentutlösaren för första gången. Den slutar vid avstängningspunkten. Vinkelutlösare: Mätningen börjar vid den punkt där vinkeln är Vinkelutlösaren, mätt från att det valfria Utlösningsmomentet, uppnås. Utan Utlösningsmoment mäts Vinkelutlösaren från stegets start. Den slutar vid avstängningspunkten Vinkelfönster: Mäts under ett Vinkelfönster. Fönstret startar vid den punkt där momentet passerar Utlösningsmomentet för första gången plus en vinkelförskjutning, Vinkelutlösare. Tidsintervall: Mäter under de sista Tidsintervall sekunderna av åtdragningen.
Momentutlösare | Tillgängligt när Typ är satt till Utlösningsmoment, Vinkelutlösare eller Vinkelfönster. Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Vinkelutlösare | Tillgängligt när Typ är satt till Vinkelutlösare eller Vinkelfönster. Måste vara > 0.
Vinkelfönster | Tillgängligt när Typ är satt till Vinkelfönster. Måste vara > 0.
Tidsintervall | Tillgängligt när Typ är satt till Tidsintervall. Måste vara > 0.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

# PC - Pulsräkning

Verktyg
STR

Denna stegövervakning är inte tillgänglig för följande verktyg:

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

Innan du använder stegövervakningen Pulsräkning måste licensen för lågreaktionsstrategier ha installerats på styrenheten.

Här mäts antalet pulser varpå systemet bekräftar om värdet ligger mellan gränsen för pulsräkning låg och gränsen för pulsräkning hög.
Om momentutlösningsnivån har ställts in startar kontrollen så snart som det uppmätta åtdragningsmomentet överstiger inställt gränsvärde.

Om du kör ett åtdragningssteg med stegövervakningen Pulsräkning ska du använda rätt PulseDrive-hylsa/adapter.
Om åtdragningsstegen körs utan PulseDrive-hylsa/adapter blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Pulsräkning Hög gräns - n+ | Pulsräkningens gränsvärden används för att fastställa om uppmätt antal pulser är OK eller NOK. Det uppmätta antalet pulser är OK om värdet ligger mellan gräns en för pulsräkning låg och gräns en för pulsräkning hög. Det uppmätta antalet pulser är NOK om: Det är högre än pulsräkning hög gräns. Det är lägre än pulsräkning låg gräns. Tryckreglagets momentnivå har inte uppnåtts. Pulsräkning Hög gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Det måste vara större än eller lika med pulsräkning låg gräns. Pulsräkning Hög gräns kan lämnas tom.
Pulsräkning Låg gräns - n- | Pulsräkningens gränsvärden används för att fastställa om uppmätt antal pulser är OK eller NOK. Det uppmätta antalet pulser är OK om värdet ligger mellan gräns en för pulsräkning låg och gräns en för pulsräkning hög. Det uppmätta antalet pulser är NOK om: Det är högre än pulsräkning hög gräns. Det är lägre än pulsräkning låg gräns. Tryckreglagets momentnivå har inte uppnåtts. Pulsräkning gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Det måste vara mindre än eller lika med pulsräkning hög gräns. Pulsräkning Låg gräns kan lämnas tom.
Momentutlösare - Tt | Momentutlösare måste vara ett värde mellan 0 och verktygets maxmoment. Momentutlösare kan lämnas tom.

# PrT - Prevailing Torque (låsmoment)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Skärmen beräknar det gällande låsmomentvärdet under Fönsterlängd och kontrollerar att det ligger mellan momentgränsvärdena. Vinkelfönstret börjar vid vinkelgraderna som ställs in i Startvinkel i bakåtriktning från avstängningspunkten. Detta spänner sedan över vinkelgraderna som ställs in i vinkelfönstret längd i bakåtriktning. Om Startvinkel lämnas tomt börjar vinkelfönstret vid avstängningspunkten. Den beräknade låsmomentet är det genomsnittliga momentet eller toppmomentet (beroende på parametervärdet som användaren har ställt in) under Fönsterlängd. Det beräknade värdet sparas som resultatdata Uppmätt låsmoment. Om Momentkompensering är På kommer uppmätt låsmoment att subtraheras från alla momentresultat i efterföljande steg. Eventuella tidigare beräknade kompensationsvärden för låsmoment kommer inte längre att subtraheras från momentresultaten. Om Torque compensation (momentkompensation) är inställd på No (nej), kommer ingen subtraktion att göras i efterföljande steg.

Om stegets totala vinkel är mindre än Startvinkeln plus Vinkelfönsterlängden, så rapporterar monitorn NOK.

Låsmoment kan mätas som ett genomsnitt av uppmätta värden, eller ett toppmoment. Du kan välja mellan de två lägena genom att sätta parametern Använd värde på antingen Medelmoment (för genomsnittsvärden), eller Toppmoment (”peak”, för toppvärden).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentkompensation | På eller av.
Startvinkel | Måste vara > 0
Fönsterlängd | Måste vara >= 0
Låg gräns | Måste vara > 0
Hög gräns | Måste vara >= 0
Använd värde | Medelmoment (för medelvärden), eller Toppmoment (för toppvärde).

# PT – Toppmoment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA MWR-T

Vid det här steget mäter systemet maximalt moment som har uppnåtts under övervakningen, inklusive eventuella överskjutningar. Systemet kontrollerar även att värdena ligger mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

# PTCA – Eftergängsnittsvinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mäter uppnådd vinkeln under övervakning och kontrollerar att den är mellan vinkelbegränsningar. Trigger Torque-nivån ignoreras tills slutet av Gängsnittsvinkelfönster har uppnåtts. Efter det, startar mätning av vinkeln så fort uppmätt vridmoment är högre än Trigger Torque. Parametern Stoppvillkor anger där vinkelmätningen ska avslutas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Gängskärning, vinkelfönster | Måste vara > 0
Vinkelmåttstyp | Maxvinkel Vinkel vid toppmoment Avstängningsvinkel Slutvinkel
Gängsnitt utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

# PTCPT – Eftergängsnitt toppmoment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mäter det maximala vridmomentet som uppnåtts under övervakningen, inklusive eventuella överskridanden och kontrollerar att det ligger mellan momentgränserna. Alla momentvärden ignoreras tills slutet av Gängsnittsvinkelfönster (Thread cut angle window) har nåtts.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gängsnitt utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Gängskärning, vinkelfönster | Måste vara > 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

# PVTH – Eftervy moment högt (Post view torque high)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Här kontrollerar systemet att alla momentvärden i Vinkelfönsterlängd ligger under den Övre gränsen.

Vinkelfönstret börjar vid vinkelgraderna som ställs in i Startvinkel i bakåtriktning från avstängningspunkten. Detta spänner sedan över vinkelgraderna som ställs in i vinkelfönstret längd i bakåtriktning. Om Startvinkel lämnas tomt börjar Vinkelfönstret vid avstängningspunkten. De vridmomentvärden som används i monitorn är baserade på medelmomentvärdet, beräknat över antal prov. Om stegets totala vinkel är mindre än Startvinkel plus Vinkelfönsterlängd, rapporterar monitorn NOK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara > 0
Antal prov | Lägsta värde = 1 Högsta värde = 80
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

# PVTL – Eftervy moment lågt (Post view torque low)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Samma som Post View Torque High (eftervy moment hög), men monitorn kontrollerar att alla momentvärden i Vinkelfönsterlängd ligger över den Nedre gräsen i stället.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara > 0
Antal prov | Lägsta värde = 1 Högsta värde = 80
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.

# SOC – Frånslagsström (Shut Off Current)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Avstängningspunkten är punkten där steget når sitt målvärde. Strömmen mäts vid avstängningspunkten och systemet kontrollerar att värdet är mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla ström.
Hög gräns | Högsta acceptabla ström.

# SOT – Frånslagsmoment (Shut Off Torque)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Avstängningspunkten är punkten där steget når sitt målvärde. Momentet mäts vid avstängningspunkten och systemet kontrollerar att värdet är mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

# SSD - Stick Slip Detection

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna stegövervakningsfunktion upptäcker och anmäler ”stick slip”-effekter (spärrfel) under ett steg. Detektionen görs genom att räkna antalet gånger vridmomentet faller under Utlösningsnivå (Trigger Level). Om maximalt antal är större än Maximalt antal oscillationer (Maximum Number of Oscillations) rapporteras spärrfelet. Monitorn fungerar i två olika lägen, Dynamisk eller Fast. Skillnaden mellan de olika lägena är hur Utlösningsnivån beräknas.

Dynamiskt moment: Utlösningsnivån beräknas dynamiskt som Procent av toppmoment av aktuell max vridmoment som har uppnåtts hittills under monitorn. Övervakningen startas så snart moment passerar utlösande moment.

Fixerat moment: Triggernivå är fasta utlösande momentet som anges av användaren. I detta läge är inte procentsatsen nödvändig.

Om vridmomentet aldrig når Trigger Torque (utlösande momentet) startar inte övervakningen, så kommer detta att resultera i status NOK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Anger vilken typ av Stick Slip-avkänning som kan göras vid övervakning av Stick Slip-avkänning. Standard: Dynamiskt moment.
Toppmomentprocent | Standard: 80 %, Måste vara >=10 och <100.
Utlösningsmoment | Standard: 5, Måste vara >= 0 och <Verktyg max moment.
Maximalt antal oscillationer | Standard: 5, Måste vara >= 3 och <20.

# TAW - Lågt moment i vinkelfönster

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Här kontrollerar systemet att alla momentvärden i vinkelfönstret är inom tillåtna momentgränsvärden.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Startvinkel | Måste vara > 0
Fönsterlängd | Måste vara <= 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns
NOK om fönstret passeras | OM den sätts till Ja, så blir statusen för denna monitor NOK om slutet av vinkelfönstret inte nås.

# TC – Momentkalibrering

Verktyg
QST

Denna stegövervakning är inte tillgänglig för verktyg med dubbla givare.

Övervakningsfunktionen Momentkalibrering kontrollerar om det uppnådda maxmomentet ligger inom momentgränsvärdena.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ av givare | Primär eller sekundär Ställ in på Sekundär för verktygets främre givare.
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

# TG – Momentgradient

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Övervakningsfunktionen kontrollerar att gradienten är inom gränsen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grader. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Slutpunktskontroll | Om den sätts till Ja, så kontrolleras endast att den gradient som uppmäts vid stegets avstängningspunkt är inom gränserna.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Måste vara > 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Låg gräns | Lägsta acceptabla momentgradient. Måste vara >= -100.
Hög gräns | Högsta acceptabla momentgradient. Måste vara > -100 och > nedre gräns.
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32
Vinkelförskjutning | Tillgänglig när Slutpunktskontroll är satt till Nej. Specificerar hur många grader efter att utlösningsmomentets passeras för första gången som beräkningen av gradienten startar.

# Ti – Tid

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mäter den förflutna tiden under monitorn och kontrollerar att det ligger mellan tidsgränserna. Tidmätningen börjar vid monitorns start och, om utlösningsmomentet är angivet, vid den punkt där vridmomentet överför Trigger Torque för första gången under övervakningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

# TRD – Momenthastighet och avvikelse (Torque Rate and Deviation)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna stegövervakningsfunktion mäter och kontrollerar förhållandet mellan moment och vinkel. Den beräknade momenthastigheten är markerat om det är inom momenthastighetsbegränsningarna definierade av High Limit (övre gräns) och Low Limit (nedre gräns).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Moment vid vinkelstartpunkt.
Startpunktsvinkel | När startpunktvinkeln har mätts upp från utlösningsmomentet påbörjas mätningen av åtdragningsmomentet.
Slutpunktsvinkel | Vinkelpunkt där mätning av vridmoment stoppas.
Slutpunktsmoment | Moment där mätning av vridmoment är stoppad.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.
Gräns | Måste vara > 0

# YA – Vinkel från sträckgräns (Angle from Yield)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Den här övervakningsfunktionen mäter toppvinkeln från sträckgränspunkten och kontrollerar att toppvinkeln är inom tillåtna gränsvärden.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grader. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Sträckgränspunkt, procent | Måste vara >= 20 %
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Måste vara > 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel. Måste vara >= 0
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel. Måste vara > 0
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32

# Stegbegränsningar

Vilka åtdragningssteg, övervakningar och restriktioner begränsningar som finns tillgängliga beror på vilken licens som är installerad på styrenheten.

För att säkerställa att åtdragningen stannar om något oväntat händer går det att lägga till begränsningar i flerstegsprogrammet för åtdragning. Dessa begränsningar kan till exempel testa att ett maximalt vridmoment inte uppnås, eller att en del av flerstegsåtdragningen inte tar för lång tid att köra. Varje steg har en egen uppsättning obligatoriska stegbegränsningar och valfria stegbegränsningar. Obligatoriska begränsningar inkluderas när ett nytt steg dras till flerstegsprogrammet. Alla faser kan ha upp till fyra Restriktioner vardera.

Hos styrenheter typ Power Focus 6000 StepSync och Power Focus 8 StepSync kan du använda synkroniseringspunkter i åtdragningsprogrammet. När något begränsningsvillkor uppfylls kommer verktyget att stoppas omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex), eller till programmets slut. I styrenheter utan StepSync stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till programmets slut.

Endast för Flex:

För varje begränsning väljer du Reparerbar = Ja för att tillåta nya försök när åtdragningen stoppas.

Följande begränsningar läggs automatiskt till varje steg som läggs till flerstegs åtdragningsprogrammet.

Standardstegbegränsningar
Stegbegränsning | Gällande steg
--- | ---
Maximal tid | Alla utom Externa resultat och MWR
Max.moment | Dra åt till vinkel Dra åt till moment+vinkel Turbolossning Vänta Lossa hylsa Kör till digital ingång Dra åt till tryckreglaget släpps
Maximal vinkel | Dra åt till moment TurboTight Turbolossning Dra åt till DynaTork Vänta Kör till digital ingång Lossa till moment Gängskärning till moment Nergängning Dra åt till sträckgräns Pulserande nergängning ligger an TensorPulse

Tillgängliga verktyg per systemtyp
Power Focus 6000/Power Focus 8 | Power Focus 6000 StepSync/Power Focus 8 StepSync | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |

Stegbegränsningar
Verktyg
Sök

# A – Maximal vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Restriktionen mäter vinkeln. Om den uppmätta vinkeln når maxgränsen stoppas verktyget omedelbart. Vinkeln mäts från början av begränsningen eller, om specificerat, från den punkt där momentet passerar Utlösningsmoment för första gången under begränsningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Vinkeln mäts från detta moment om så anges.
Maxgräns | När denna gräns har uppnåtts stannar verktyget omedelbart.

# C – Ström (Current)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Den här stegbegränsningen stöds inte för Power Focus XC.

Begränsningen kontrollerar den faktiska strömstyrkan när momentet överskrider utlösningsmomentet. Om den faktiska strömstyrkan överskrider gränsvärdena kommer verktyget att stoppas omedelbart och åtdragningsprogrammet hoppar till nästa synkroniseringspunkt eller programmets slut. Resultatet blir det första toppvärdet eller låga värdet som triggade ett NOK-resultat. Vid OK kommer resultatet att vara det senast uppmätta värdet på strömstyrka. Om momentutlösningsvärdet aldrig nås under begränsningen avslutas funktionen med status OK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentutlösare | Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Låg gräns | Lägsta acceptabla ström.
Hög gräns | Högsta acceptabla ström.

# CTh – Korsgängning (Cross Thread)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Den här begränsningen kontrollerar vinkeln från den punkt där momentet passerar Startmoment (T1) till den punkt där momentet passerar Slutmoment (T2). Om vinkeln uppmätt från Start Torque (startmoment) (T1) är högre än Maximum limit (maximal gräns) (Amax), stoppas verktyget omedelbart.

När momentet passerar Slutmoment (T2) kontrolleras den uppmätta vinkeln mot Minimigränsvärdet (Amin). Om vinkeln är lägre än den här gränsen stoppas verktyget omedelbart.

Parameter | Beskrivning | I bild
--- | --- | ---
Startmoment | Måste vara <=0. | T1
Slutmoment | Måste vara <=0. | T2
Minimigräns | Undre vinkelgränsvärde. | Amin
Maxgräns | Övre vinkelgräns. | Amax

# PCH - Pulsräkning hög

Verktyg
STR

Denna begränsning är inte tillgänglig för följande verktyg:

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

Innan du använder begränsningen Pulsräkning måste licensen för lågreaktionsstrategier ha installerats på styrenheten.

Den här begränsningen styr gränsvärdet för antal pulser, och ser till att de är under det inställda värdet för pulsräkning hög gräns.
Om det uppmätta antalet pulser är högre än pulsräkningens höga gränsvärde stoppas verktyget omedelbart och programmet går vidare till nästa synkroniseringspunkt eller till programmets slut.
Om momentutlösningsnivån har ställts in startar kontrollen så snart som det uppmätta åtdragningsmomentet överstiger inställt gränsvärde.

Om du kör ett åtdragningssteg med Pulsräkning hög ska du använda rätt PulseDrive-hylsa/adapter.
Om åtdragningsstegen körs utan PulseDrive-hylsa/adapter blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Pulsräkning Hög gräns - n+ | Pulsräkning Hög gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Pulsräkning Hög gräns kan lämnas tom.
Momentutlösare - Tt | Momentutlösare måste vara ett värde mellan 0 och verktygets maxmoment. Momentutlösare kan lämnas tom.

# Rh – Omdragning (Rehit)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Begränsningen kontrollerar momentet. Om det uppmätta momentet överskrider detektionsmomentet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (för Power Focus 6000 StepSync och Power Focus 8 StepSync), eller till programmets slut.

Det går endast att lägga till omdragningsbegränsning till det första steget i flerstegsåtdragningsprogrammet. När en omdragningsbegränsning har lagts till i det första steget ska det inte vara möjligt att flytta steget till någon annan position inom åtdragningsprogrammet. Omdragningsbegränsningen måste raderas från det första steget för att kunna flytta det till en annan position i åtdragningsprogrammet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Detektionsmoment | Om det uppmätta momentet överskrider detektionsmomentet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (för Power Focus 6000 StepSync och Power Focus 8 StepSync), eller till programmets slut. Måste vara större än noll.
Vinkelfönster | Målvinkeln mäts från stegets start. Om inget vinkelfönster har angivits är begränsningen aktiv under hela steget.

# RT – Upphäver moment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Begränsningen kontrollerar momentet. Om det uppmätta momentet faller under detektionsmomentet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (för Power Focus 6000 StepSync och Power Focus 8 StepSync) eller till slutet av programmet.

- Processer för momentreglering
  Begränsningsvillkoret är det uppmätta momentet. För att begränsningen ska vara aktiv måste momentet först överstiga 110 % av Upphävningsmomentgränsen.

- Processer för vinkelreglering
  Denna begränsning kontrollerar det maxmoment som uppnåtts under begränsningen. För att begränsningen ska vara aktiv måste momentet först överstiga utlösningsmomentet.

Processer för momentreglering
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Upphävningsmomentgräns | Standard: 10 Nm. Måste vara > 0.

Processer för vinkelreglering (gäller endast Power Focus 6000 StepSync och Power Focus 8 StepSync)
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara > 0.
Toppmomentprocent | Standard: 95. Måste vara >= 50.
Upphävningsmomenttid | Standard: 20. Måste vara >= 5 och <= 500.
Upphävningsmomentvinkel | Måste vara > 0.

På kabelverktyg kan du ange upphävningsmoment för vinkel. Denna begränsning styrs av två parametrar: Toppmomentsprocentandel och Upphävningsmomenttid. Procentandelen anger den nedåtriktade avvikelsen från det senaste toppmomentet, och Upphävningsmomenttiden anger tiden (mellan 5 och 500 ms) för denna avvikelse. Endast när båda villkoren (lika med eller lägre än den angivna procentsatsen för den inställda varaktigheten) är uppfyllda, kommer programmet att avbrytas och hoppa till slutet.

# T – Max.moment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Begränsningen kontrollerar momentet. Om det uppmätta momentet överstiger maxgränsen stoppas verktyget omedelbart.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Maxgräns | Om momentet når denna angivna gräns, så stoppas verktyget omedelbart.

# TAW - Lågt moment i vinkelfönster

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Denna begränsning kontrollerar att det uppmätt Angle Window Length ligger mellan Torque limits (momentgränserna). Om det uppmätta momentet ligger utanför gränserna stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till slutet. Vinkelfönstret längd börjar vid Start Angle (startvinkeln) från den punkt där momentet först passerar Trigger Torque. Om Trigger Torque inte är angiven, börjar Start Angle (startvinkeln) börjar i början av begränsningen.

Om slutet på vinkelfönstret längd inte nås är status på begränsningen NOK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara >0
Minimigräns | Måste vara >= 0
Maxgräns | Måste vara <= Minimigräns

# TCD - Moment kontra strömavvikelse

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Begränsning verifierar att alla aktuella mätningar konverteras till motsvarande moment är mest Maximum deviation (maximal avvikelse) från den verkliga momentet uppmätt med momentomvandlaren. Begränsningen startar när momentet når Trigger Torque (utlösarmomentet) för första gången under steget och är aktivt tills steget når sitt mål.

Om utlösningsmomentet aldrig uppnås, så kommer monitorn att rapportera OK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Maximal avvikelse | Standard: 1, Måste vara > 0

# TG – Momentgradient

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna begränsning kontrollerar gradienten, och om den är utanför gränserna så stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till slutet av programmet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grader. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Utlösningsmoment | Måste vara > 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Minimigräns | Måste vara >= -100.
Maxgräns | Måste vara > -100 och > nedre gräns.
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32

# Ti – maximal tid

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Restriktionen kontrollerar tiden. När maxgränsen har nåtts verktyget stannar omedelbart.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Maxgräns | När denna tid har förflutit stannar verktyget omedelbart.

# Resultrapportörer

Resultatrapportörerna gör det möjligt att dra ut specifika värden på valda procedurer från resultatet. Resultatrapportörerna hör till ett steg men måste kopplas till den monitor/begränsning från vilken de läser värdena. Endast monitorer eller begränsningar belägna i samma steg som resultatrapportören kan väljas. En resultatrapportör läggs till ett steg med hjälp av en klicka-och-dra-åtgärd (på samma sätt som monitorer och begränsningar). Varje resulltatrapportör är ansvarig för ett specifikt resultatvärde, till exempel nergängningsvinkel, slutmoment, aktuellt moment.

Det är möjligt att koppla en resultatrapportör till:

- programmonitorer

- stegmonitorer

- stegbegränsningar

Varje resultatrapportör definierar en slutvärdestyp:

- Slutvinkel

- Slutmoment

- Rådande moment

- Självgängningsmoment

- Ström

- Nergängningsvinkel

- Antal pulser

## Allmänna parametrar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Producent | Anger vilken monitor/begränsning som producerar värdet.
Värde | Anger vilket värde från den valda producenten som ska visas.

Begränsningar:

- Det är endast möjligt att lägga till en resultatrapportör på en monitor/begränsning som hör till ett steg i huvudvägen eller en programmonitor/programbegränsning.

- Det kan finnas flera rapportörer på ett steg om det är av olika typer.

- Det kan finnas en resultatrapportör av, exempelvis typen slutvinkel på varje steg och programmonitorvinkel.

- För de monitorer/begränsningar som har mer än ett resultatvärde är det möjligt att lägga till mer än en resultatrapportör om resultatrapportörerna är av olika typer.

- Det kan inte finnas flera resulltatrapportör av samma typ på ett steg eller på en programmonitor/-begränsning.

- Endast ett resultat rapporteras för varje möjlig slutvärdestyp-

Regler:

- Det interna numret för ett resultatelement måste vara detsamma som för motsvarande resultatrapportör.

- Det interna numret för ett monitor-/begränsningsresultat måste vara detsamma som det interna numret för monitorn/begränsningen i konfigurationen.

- Stegresultatens ordning måste överensstämma med ordningen i vilken de utförs. Det först utförda steget måste vara först.

Möjliga värden som rapporteras av en resultatrapportör, om en sådan finns, i monitor/begränsning/steg:

- Monitorernas/begränsningarnas uppmätta värde (som flyttal eller heltal)

- Monitorernas/begränsningarnas övre och nedre gränser

- Status

- Momentutlösare och vinkelutlösare

- Vinkelmål och momentmål (läses från steget)

Möjliga statusvärden:

- Låg

- OK

- Hög

- Annat

- EjSatt

Målvärdena hör inte till någon stegmonitor, så målvärdena tas från det steg till vilket monitorn hör.

# Lägga till ett flerstegsprogram

1. Gå till startvyn och välj fliken Åtdragning. Till vänster väljer du sedan Flerstegsprogram bibliotek.

2. Välj Plus -ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet. Välj sedan typ av program (åtdragning eller lossning).

3. Dra och släpp åtdragningssteg, övervakningar och begränsningar i åtdragningsområdet.

   Stegen kan endast placeras mellan start- och slutpunkter i programmet, medan övervakning och begränsningar endast kan placeras på steg.

   Funktion |  | Beskrivning
   --- | --- | ---
   Start och slutpunkter |  | Start och slutpunkter på flerstegsprogram, Alla steg måste placeras mellan dessa två punkter.
   Lägga till ett steg |  | Dra ett steg från listan och släpp det i önskat position mellan start- och slutpunkt.
   Flytta ett steg |  | Klicka på och håll ned ett steg och flytta den till önskad position
   Visar steg-egenskaper |  | Klicka på steget för att visa egenskaper
   Stänger steg-egenskaper |  | Klicka varsomhelst i området för att stänga menyn egenskaper
   Ta bort ett steg |  | Öppna steg-egenskaper och klicka på Delete (Ta bort) längst ned i menyn
   Lägga till en begränsning/monitor |  | Dra en begränsning/monitor från listan och släpp den på lämpligt steg.
   Flytta en begränsning/monitor |  | Klicka på och håll ikonen (markering för monitor, stopptecken för begränsning) och dra och släpp sedan den på lämpligt steg
   Visa begränsning-/monitoregenskaper |  | Klicka på begränsning/monitor-ikonen för att visa menyn egenskaper
   Stänga begränsning-/monitoregenskaper |  | Klicka varsomhelst i området för att stänga menyn egenskaper
   Ta bort en begränsning/monitor |  | Öppna Restriktioner/-egenskaper och klicka på Delete (Ta bort) längst ned i menyn
   Stegfel |  | När en valideringsfel inträffar i ett steg, markeras det steget.. Observera att när stegegenskaper öppnas, kommer parametern som orsakar felet också att vara markerad.
   Bildskärms-/Begränsningsfel |  | När en valideringsfel inträffar i övervakning eller begränsningar, markeras övervakningen eller steget. Observera att när monitor/begränsningsegenskaper öppnas, kommer parametern som orsakar felet också att vara markerad.
   Förbjuden placering |  | När en viss placering (av ett steg, monitor eller begränsning) inte är tillåtna, visas inte platshållarikonen.

# Ta bort ett flerstegsprogram

1. I menyn Tightening (åtdragning)klicka på Multistep program library (flerstegsprogrambibilotek).

2. I listan, klicka på flerstegsåtdragningsprogram som du vill ta bort.

3. I själva programmet, längst ned till vänster klickar du på Delete (Ta bort).

4. Klicka på Yes (Ja) i popup-fönstret för att bekräfta ditt val.

# Inställningar för ett multistegprogram

## Allmänna inställningar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Namn | Ett användardefinierat namn för flerstegsprogrammet.
Gängriktning | Riktning på gängorna, antingen medurs (CW) eller moturs (CCW).
Lossningsprogram | Anger om ett program finnas tillgängligt. Välj från listan med tillgängliga lossningsprogram i styrenheten.
Typ | Typ av program, antingen åtdragning eller lossning.
Programstart | Ger den vridmomentnivå som genererar ett resultat. Om det lämnas tomt skapas resultatet varje gång verktyget startas. annars genereras resultatet endast från inställt vridmoment-nivå.
Programslut moment | Ger momentvärdet som stoppar en flerstegsåtdragning. Signalen 168 – Programslut är sann efter en flerstegsåtdragning när Programslut moment har uppnåtts och Programslut timeout har förflutit. Standardvärde för Programslut moment är Verktygets maxmoment * 0,03.
Programslut timeout | Visar tidsvärdet (i sekunder) som stoppar en flerstegsåtdragning. Signalen 168 – Programslut är sann efter en flerstegsåtdragning när Programslut moment har uppnåtts och Programslut timeout har förflutit. Standardvärde för Programslut timeout är 0 sekunder.
Verklig vinkelkompensation | Slår på eller av Verklig vinkelkompensation (standard är av).
NOK vid förlorad avtryckare | NOK vid förlorad avtryckare styr om det är tillåtet att släppa verktygets startreglage innan måltillståndet har uppnåtts vid sista steget. Inställningen kan vara På eller Av. Av - Att släppa avtryckaren innan måltillståndet har uppnåtts vid sista steget ger en OK-åtdragning, så länge som alla andra tillstånd har uppfyllts. På (standardvärde) - Att släppa avtryckaren innan måltillståndet har uppnåtts oavsett steg ger en NOK-åtdragning.

## Tillbehörsinställning

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Använda tillbehör, kalibrering | Välj om tillbehörsjustering ska vara på eller av.
Utväxling | Utväxlingsförhållandet kan vara mellan 0,5 och 4,0.
Effektivitetsinställning | Effektivitetsinställningen kan vara mellan 0,5 och 1,0.

## Programbildskärm

Vinkel
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slår På eller Av vinkelövervakningen för hela programmet. Om värden för Aktiv i steg och Avtryckarmoment lämnas tomma startar vinkelövervakningen vid programstart.
Aktiv i steg | Ställer in ett antal steg för vilka övervakningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer övervakningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här övervakningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Typ | Typ av vinkelövervakning. Välj mellan: Maximal vinkel: Den högsta vinkeln som uppnåtts under monitorn Vinkel vid maximalt vridmoment: vinkeln vid den punkt där högsta vridmoment uppnåddes under monitorn (Inte tillgängligt för STB-verktyg) Avstängningsvinkel: vinkeln vid avstängningspunkten för steget Vinkel vid slut: vinkeln vid övervakningens slut, inklusive broms om den är aktiv.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment vid vinkelövervakning. För STB-verktyg aktiveras avtryckarmomentet endast i åtdragningsriktningen när ett åtdragningsprogram utförs och endast i lossningsriktningen när man utför ett lossningsprogram.
Låg gräns | Anger vinkelövervakningens undre gräns (för programmet).
Hög gräns | Anger vinkelövervakningens övre gräns (för programmet).

Moment
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slå På eller Av momentövervakningen för hela programmet. Om Aktiv i steg lämnas tomt, så startar momentövervakningen vid programstart.
Aktiv i steg | Ställer in ett antal steg för vilka övervakningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer övervakningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här övervakningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Typ | Typ av vinkelövervakning: Toppmoment: det högsta moment som uppnåtts under övervakningen. Avstängningsmoment: momentet vid stegets avstängningspunkt.
Låg gräns | Anger momentövervakningens undre gräns (för programmet).
Hög gräns | Anger momentövervakningens övre gräns (för programmet).

Tid
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slå På eller Av tidsövervakningen för hela programmet. Denna övervakning kontrollerar att tiden ligger inom angivna gränsvärden.
Aktiv i steg | Ställer in ett antal steg för vilka övervakningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer övervakningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här övervakningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment där denna övervakning ska starta.
Låg gräns | Anger tidsövervakningens undre gräns (för programmet).
Hög gräns | Anger tidsövervakningens övre gräns (för programmet).

## Programrestriktioner

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Maximal tidsgräns | Inställt värde i sekunder. Denna begränsning kontrollerar total tid för åtdragning och om den överskrider Övre tidsgräns stoppas verktyget omedelbart. Tiden räknas alltid från programstart.
Maximal momentgräns | Denna begränsning kontrollerar vridmoment och om uppmätt vridmoment överstiger gränsen för Moment högt stoppas verktyget omedelbart.

Vinkel
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slår På eller Av vinkelbegränsningen för hela programmet. Den här begränsningen kontrollerar att vinkeln ligger inom tillåtna gränsvärden.
Aktiv i steg | Ställer in ett stegintervall där begränsningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer den här begränsningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här begränsningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment där begränsningen ska starta.
Hög gräns | Anger vinkelbegränsningens övre gräns (för programmet).

Tid
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | Slå På eller Av tidsbegränsningen för hela programmet. Den här begränsningen kontrollerar att tiden ligger inom tillåtna tidsgränser.
Aktiv i steg | Ställer in ett stegintervall där begränsningen gäller: Om inget startsteg har specificerats kommer den här begränsningen att starta vid programstart. Om inget slutsteg anges kommer den här begränsningen att avslutas vid det sista steget i programmet.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment där denna begränsning ska starta.
Hög gräns | Anger tidsbegränsningens övre gräns (för programmet).

## Rapportörer

Detta gör det möjligt för användaren att välja vilka värden (från övervakning/begränsningar) som ska visas som slutvärden. Klicka på Lägg till för att välja en resultatrapportör som ska kopplas till ett programs övervaknings-/begränsningsvärde.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Rapportör | Välj en resultatrapportör.
Producent | Välj vilken övervakning/begränsning som producerar värdet.
Värde | Välj vilket värde från den valda producenten som ska visas.

## Spårningskonfiguration

Spårningskonfiguration kan utföras på programnivå eller för varje steg. Standardkonfigurationen är inställd på programnivå och kan förbigås i varje steg om så behövs.

Aktivering av funktionen möjliggör här konfigurering på programnivå.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | På: Aktiverar spårningen upplösningskonfiguration på programnivå. Av: Spårningen registreras med samma upplösning för hela åtdragningen. I det här fallet fördelas spårningens punkter jämnt tidsmässigt över hela åtdragningen. För varje tidsintervall (0,25 ms) visas två värden (lägsta och högsta uppmätta värde) i spårningen. Max antal prover i det här formatet är 2000.
Provtyp | Provtid: anger hur ofta proven ska sparas i spårningen genom en provtid som anges i ms. Provvinkel: anger hur ofta proven ska sparas i spårningen genom ett provvärde som anges i grader.
Provtid | Välj provtid i rullgardinslistan (0,25–1000 ms)
Provvinkel | Välj provvinkel i rullgardinslistan (0,25–20 grader)

## Validering

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Validera mot verktygsvärden | Använd On (på) om verktyget är känt ange Max Torque (max vridmoment) och Max Speed (max hastighet). Använd Off (Av) om verktyget inte är känt.
Verktyg | Rullgardinsmeny med verktyg för validering.
Max moment | Max vridmoment på verktyget att validera mot.
Max varvtal | Max varvtal på verktyget att validera mot.

# STB-verktyg och multistep

På grund av den trådlösa karaktären hos STB-verktyg kan vissa flerstegsfunktioner och beteenden vara olika. Förutom de allmänna begränsningarna som anges här, har beskrivningar av flerstegsfunktioner ytterligare information om STB-verktyg vid behov.

## Programvalidering

Alla åtdragningsprogram kommer att valideras för kompatibilitet med STB-verktyg innan programmet laddas ner till verktyget. Om det valda åtdragningsprogrammet inte är kompatibelt med verktyget kommer detta att låsas. När detta fel uppstår kommer det att utlösa händelse 5030, "Konfigurationskomplexitet överskriden".

För att låsa upp verktyget, minska komplexiteten i åtdragningen, eller välj ett annat åtdragningsprogram helt och hållet.

# Stegkonfigureringsfaser

Styrenhetens åtdragningsprogram behöver parametrar som ställs in för att kunna utföra programmen. Det är obligatoriskt att välja en Strategi och antingen Målmoment eller Målvinkel. Andra inställningar är frivilliga. Det är även möjligt att övervaka åtdragningens förlopp genom att lägga till gränser som momentet eller rotationsvinkeln måste hållas inom.

Åtdragningsförfarandet är indelat i fyra faser: Start, Nergängning, Åtdragning och Stopp.

Typisk åtdragningskurva

Figuren visar hur en typisk åtdragning sker. Kurvorna visar hur varvtal, moment och vinkel varierar under åtdragningen. Alla åtdragningsstrategier representeras så här. Parametrar, övervakning och gränser visas också med detaljerade figurer.

En uppgift räknas från den tidpunkt då en avtryckare trycks in tills åtdragningsmålet nås eller ett fel uppstår.

En kombination av en åtdragningsstrategi tillsammans med specifika parameterinställningar bildar ett åtdragningsprogram.

Användaren kan skapa många olika åtdragningsprogram, och en av dessa väljs vid körning.

I detta avsnitt

- Startfas
- Nergängningsfas
- Stoppfas
- Lossa en skruv
- Beskrivningar av fasparametrar

# Startfas

Den valfria Startfasen initierar åtdragning, gör att hylsa och gänga hittas, och att omdragningar kan upptäckas.

I detta avsnitt

- Riktning
- Mjukstart
- Avkänning av dragning på redan draget förband
- Strömövervakning
- Kompensation för TrueAngle

# Riktning

Gängriktning fastställer hylsans åtdragningsriktning till med- eller moturs. Hylsans rotation kommer alltid att vara i denna riktning utom vid lossning och under inställningssteget som används i strategin Tre steg.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Gängriktning | Fastställer hylsans åtdragningsriktning. | Medurs

# Mjukstart

Under Mjukstart går det att ställa in varvtalet, det maximala vridmomentet och rotationsvinkeln för att hjälpa skruven att komma i rätt gäng, och för att förhindra att verktyget rycks ur sitt läge när verktygsavtryckaren trycks ned.

Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Mjukstart | Möjliggör inställning av verktygets varvtal, vinkel och max moment för att underlätta för bulten att komma i rätt gäng. Av: Mjukstart är avstängd. På: Mjukstart är på. | På
Varvtal | Anger varvtalet under mjukstart. | 35 varv/minut
Vinkel | Anger spindelns vinkel för att bulten ska ta rätt gäng. | 90°
Moment max | Anger den övre momentgränsen under mjukstart. Om Moment max överskrids avbryts åtdragningen och ett felmeddelande ges. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. | 1,25 Nm

# Avkänning av dragning på redan draget förband

När Rehit-detektering är aktiverad går det att upptäcka en skruv som redan är åtdragen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Avkänning av upprepad åtdragning | Detekterar åtdragning på redan åtdragen skruv. Tidig: alternativet Avkänning av redan draget förband – Tidig avslutar åtdragningen direkt när en omdragning upptäcks och avslutar åtdragningen så ergonomiskt som möjligt. För att kunna avkänna redan draget förband tidigt måste Mjukstart vara På. Detta är för att värdet Mjukstart moment max används som momentgränsvärde och värden som överstiger detta värde utlöser omdragningsfel. Åtdragningen anses vara NOK och ett omdragningsfel visas. Komplett: för att känna av omdragning när Mjukstart inte används måste alternativet Avkänning av redan draget förband – Fullständig användas. Avkänning av redan draget förband – Klar kommer inte avsluta åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har genomförts och tar därför längre tid. Åtdragningen betraktas som en omdragning om hastigheten aldrig når halva nergängningshastigheten och ett omdragningsfel indikeras. Åtdragningen klassas som NOK. Av: Ingen omdragning detekteras. | Tidig

# Strömövervakning

Strömövervakning ger en extra trygghet för att övervaka åtdragningsmomentet och är ett komplement till momentgivaren i verktyget.

Vid det slutgiltiga målmomentet mäts och konverteras rotorströmmen till ett momentvärde. Om det beräknade momentet är inom 10 % av det uppmätta momentet anses åtdragningen vara OK.

Parameter | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Strömövervakning | Omkopplare med På/Av-läge. Av: Strömövervakning är inaktiverad och verktygets moment mäts av momentgivaren. På: strömmen mäts vid slutmålmomentet och omvandlas till ett momentvärde. Det beräknade momentet jämförs med det uppmätta momentet. Om skillnaden är inom 10 % anses åtdragningen vara OK. | Av

Strömövervakning är inte implementerat i strategier för Turbo Tight, rotations, puls eller ST-skiftnyckel.

# Kompensation för TrueAngle

Vissa verktyg är utrustade med ett gyro och kan upptäcka och mäta verktygsrotationen under åtdragning. Om verktyget roteras under åtdragningen kan vinkelmätningen störas. Detta leder till felaktig åtdragning om de gjorts enligt vinkelreferenser. Styrenheten kan, för variationer inom angivna gränser, kompensera dessa rotationer och göra en korrekt åtdragning.

Om verktygets rotation ligger utanför angivna gränser avbryts åtdragningen, och resultatstatus NOK rapporteras. Ytterligare informationsrapporter – Verktygsrörelse överskridits.

Parameter | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Verklig vinkelkompensation | Tillgänglig för alla åtdragningsstrategier utom Rotera. Verktyg som har kråkfot som tillbehör stöder inte parametern TrueAngle-kompensation. | På
Verktyg rörelsegränser – Negativa | Endast synlig om TrueAngle-kompensation är på. Definierar verktygets maximala negativa rotation. Om värdet överskrids upphör åtdragningen och ett fel rapporteras. Uttrycks i ett numeriskt vinkelvärde Min. värde: 1 Max. värde: 180 | 30
Verktyg rörelsegränser – Positiv | Endast synlig om TrueAngle-kompensation är på. Definierar verktygets maximala positiva rotation. Om värdet överskrids upphör åtdragningen och ett fel rapporteras. Uttrycks i ett numeriskt vinkelvärde Min. värde: 1 Max. värde: 180 | 30

Endast verktyg med gyro kan mäta verktygspositioneringen.

# Nergängningsfas

Den del av åtdragningen från det att skruven tar gäng till alldeles innan skruvskallen vidrör den underliggande ytan och ligger an mot den. Det moment som krävs under nergängningen bidrar inte till någon klämkraft.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängningsvarvtal | Anger varvtalet under Nergängningsfasen | Max varvtal

I detta avsnitt

- Självgängning
- Momentgränser vid nergängning
- Vinkelgränser för nergängning
- Eftervy av moment
- Nergängning klar

# Självgängning

Självgängningsfasen möjliggör åtdragning när nergängningsmomentet är större än momentet för Nergängning klar, till exempel när tunna metallskikt dras åt med hjälp av självgängande (eller självborrande) skruvar. Självgängningsfönstret startar när momentvärdet når SelftapTorqueMin/2. Momentet måste nå över SelftapTorqueMin, men inte passera SelftapTorqueMax, under vinkelfönstret.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Självgängning | Aktiverar steget för självgängning. | Av
Varvtal | Anger varvtalet under självgängning. | Mjukstart varvtal eller 5 % av Verktyg Max Varvtal
Längd | Anger vinkeln för hylsan under självgängning. Mäts från slutet av startfasen. | 360°
Moment min. | Momentvärde för nedre gräns för självgängning. | 0 Nm
Moment max | Momentvärde för övre gräns för självgängning. | Verktygets maxmoment

# Momentgränser vid nergängning

Friktionen mellan muttern och förbandet kan variera. Detta kan leda till att det vridmoment som behövs för att få ner en mutter en gänga, innan kontakt med förbandsytan äger rum, också varierar. Dessa effekter skulle t.ex. kunna vara hinder i hålet, låsmoment eller varierande smörjning.

Övervakning av nergängningsmomentet kan vara användbart vid nergängning av en låsmutter med ett plastinlägg i gängorna som hjälper förbandet stå emot vibrationer. Detta kräver ett högre moment, känt som låsmoment, för att klara av motståndet.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Momentgränser vid nergängning | Ställer in Momentgränser vid nergängning till på eller av. Av: Inga gränser inställda. På: Momentgränser och vinkelintervall inställda. | Av
Förskjutning | Vinkelförskjutning innan Vinkelintervallet börjar. | 0°
Längd | Vinkel som definierar nergängningsmomentets begränsning. | 360°
Moment min | Moment för den lägre momentgränsen vid nergängning. | 0 Nm
Moment max | Moment för den övre momentgränsen vid nergängning. | 19% av målmomentet

# Vinkelgränser för nergängning

Genom att övervaka rotationsvinkeln under nergängning, kan fel som saknade brickor eller bultar med felaktig gängstorlek eller längd upptäckas. För långa gängor skulle t.ex. kräva en större vridvinkel för att bulten ska ligga an.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Vinkelgränser för nergängning | Aktiverar vinkelgränser för nergängning. Vinkelgränser ställs in i förhållande till när verktygets avtryckare trycks in eller när ett speciellt momentvärde uppnås. Vinkelgränser kontrolleras inte under självgängning om självgängning är aktiverat. Av: Inga gränser inställda. Från avtryckare:Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om vinkelgränser eller tid överskrids. Från moment: Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna <Från moment>-värdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids. | Av
<Från moment> | Momentvärde från när vinkelgränser för nergängning ställts in. | 10 % av målmomentet
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten. | 100°
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten. | 1000°
Tid min | Minimitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 10 ms
Tid max | Maximitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 5000 ms

# Eftervy av moment

Vissa förband har en momenttopp innan Nergängning klar. En eftervy av moment gör det möjligt att övervaka momentvärden under två angivna vinkelintervall. Intervallstarter anges som en vinkel före Nergängning klar och moment övervakas sedan under ett angivet vinkelintervall.

Eftervy moment liknar därför Nergängningsmomentgränser, utom att max och min gränser kan placeras oberoende av varandra och vara olika långa för bättre kontroll av resultatet av nergängningsfasen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Eftervy av moment | En eftervy av moment gör det möjligt att övervaka momentvärden under två angivna vinkelintervall. | Av
Moment min. | Momentvärde för nedre gräns vid Eftervy av moment. |
Moment min förskjutning | Vinkelförskjutning innan minsta intervallet för Eftervy av moment börjar. | 720°
Moment min längd | Vinkellängd som anger Eftervy moment min avsnitt. | 90°
Moment max | Momentvärde för övre gräns vid Eftervy av moment. |
Moment max förskjutning | Vinkelförskjutning innan högsta intervallet för Eftervy av moment börjar. | 360°
Moment max längd | Vinkellängd som anger Eftervy moment max avsnitt. | 90°

# Nergängning klar

Nergängning klar ställer in om skruven har nått planet. Det avslutar Nergängningsfasen så att åtdragningsfasen kan påbörjas.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängning klar | Specificerar hur man ska kontrollera när bulten kommit ner tätt mot planet. Vid moment: Anger momentvärdet när nergängningen är avslutad. | Vid moment
<Vid moment> | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. Nergängning klar måste vara mindre än Första moment i flerstegstrategier eller Målmoment i TurboTight-strategin. |

# Stoppfas

Stoppfasen avslutar åtdragningen så att hylsan kan frigöras.

## Mjukstopp

Mjukstopp avslutar åtdragningen på ett mer ergonomiskt sätt.

Verktyget ska inte stoppas inom tidsintervallet 50–300 ms, eftersom sådana stopp är obekväma.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Mjukstopp | Slår på eller av mjukstoppet. Av: Inget mjukstopp används. På: Mjukstopp är aktiverat. När målmomentet uppnås minskas verktygsvarvtalet omedelbart till 75 %. Sedan minskar varvtalet till noll inom som mest 40 ms. | Av

# Lossa en skruv

Genom att ställa in lossningsparametrarna, kan du styra beteendet för lossning för ett specifikt åtdragningsprogram. Ange lossningsvarvtalet och momentet för att säkerställa att skruven skruvas enligt önskemål, så att skruvgängan inte går sönder, oavsett vilket verktyg du använder.

Lossning anses OK när Urgängningsmomentet uppnås. Men skruven kommer troligen inte vara helt urgängad då. Skruven bör nu kunna vridas med ett lågt vridmoment och hastigheten kan ökas. Operatören måste fortsätta med lossning tills åtgärden anses färdig.

Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Detektionsmoment | Minsta moment som behövs för att börja med lossning och få ett lossningsresultat. | 7 % Verktyg Max Moment
Urgängningsmoment | När momentet hamnar under Urgängningsmomentet anses lossningen vara OK. Obs! Eftersom skruvlängden kan variera är det inte möjligt för systemet att fastställa när skruven har gängats ur helt. Detta får operatören avgöra. | 3,5% Verktyg Max Moment
Lossningsvarvtal | Lossningsvarvtal uppnås när Urgängningsmoment nås. | Verktyg Max Varvtal

# Beskrivningar av fasparametrar

# Målmomentgränser

Genom att ställa in Målmomentgränser, är det möjligt att kassera en åtdragning om momenresultatet inte ligger inom de specificerade momentgränserna. Ett alltför högt moment skulle kunna deformera skruven som ett resultat av att ha passerat sträckgränsen och t.o.m. få den att gå sönder eller att fläka av gängorna. För litet moment skulle kunna leda till att klämkraften inte är tillräcklig för att stå emot krafterna för vilka förbandet är konstruerat.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Momentgränser | Åtdragningen klassas som NOK om momentresultatet ligger utanför området som definierats av minsta och högsta momentet. Auto: Momentgränser ställs automatiskt in till standardvärdena som specificerats för minsta och högsta momentet. Manuell: Aktiverar de momentgränsvärden som skall ställas in manuellt. | Auto
Moment min | Momentvärde för nedre momentgräns. Kan anges om Manuell har valts. | 95% av målmomentet
Moment max | Momentvärde för övre momentgräns. Kan anges om Manuell har valts. | 120 % av målmomentet

Parametern Mät moment på kan ha olika värden. Som standard mäts momentet vid dess topp. Parameterns möjliga värden räknas upp i tabellen nedan.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Max momentvärde | Mäter det högsta momentvärdet under åtdragningen.
Värde vid högsta vinkel | Mäter momentvärdet vid det högsta vinkelvärdet.
Värde vid avstängning | Mäter sista momentvärdet innan avbrottssteget.

# Målvinkelgränser

Med inställda Målvinkelgränser är det möjligt att övervaka om muttern vrids i önskad grad under åtdragningen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Vinkelgränser | Välj avsnitt för åtdragningen, i grader, där vinkeln ska övervakas. Av: Inga gränser kontrollerade. Från Nergängning klar: Övervakningsfönstret är inställt från när momentet för Nergängning klar har uppnåtts. Från moment: Övervakningsfönstret är inställt från när det angivna momentvärdet nåtts. Momentet måste vara större än Nergängning klar-momentet. Från första målmoment: Övervakningen är inställd från när Första målmoment nåtts. Det här alternativet är inte tillgängligt om TurboTight väljs. Auto: Vinkelns övervakningsgränser beräknas automatiskt av styrenheten Manuell: Vinkelns övervakningsgränser anges manuellt. | Av
<Från moment> | Momentvärde från när vinkelgränser ställts in. |
<Från moment> | Momentvärde från när vinkelgränser ställts in. | 75% av målmomentet
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns | 90°
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns | 720°
Tid min | Minimitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 10 ms För TurboTight: 0 ms
Tid max | Maximitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 1000 ms För TurboTight: 40 ms

Position 1- 4 är giltig om målet är moment. Position 5- 6 är giltig om målet är vinkel.

Parametern Mät vinkel på kan ha olika värden. Parametern är endast tillgänglig när vinkelövervakning är aktiverad för det åtdragningsprogram som används. Som standard mäts vinkeln på Max vinkelvärde. Parameterns möjliga värden räknas upp i tabellen nedan.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Värde vid högsta moment | Mäter vinkeln vid det högsta momentvärdet.
Max vinkelvärde | Mäter den största vinkeln under åtdragning.
Värde vid avstängning | Mäter det sista vinkelvärdet innan avbrottssteget.

# Momentkompensation

Genom att använda momentkompensation kan själva klämkraften som appliceras på förbandet fastställas bättre och spridningen i den applicerade klämkraften kan reduceras.

Punkten för momentkompensation ställs in genom att referera till en viss vinkel från Nergängning klar och beräkna ett värde för det vridmoment som används vid nergängning. Detta kompenseras sedan när förspänningen i skruven skapas genom att lägga till det beräknade momentvärdet i punkten för momentkompensation till målmomentet.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Momentkompensation | Gör det möjligt att justera målmomentet för momentet som används i nergängningsfasen. Av: Ingen kompensation görs. På: Manuell inställning av Punkten för momentkompensation. | Av

# Återstående vridmoment korrelationsfaktor

Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg.

Återstående vridmoment korrelationsfaktor är tillgänglig för alla verktyg som driver TurboTight-strategin och TensoPulse-åtdragningsstrategin. Den är också tillgänglig för batteripulsverktygen som stöds av styrenheten.

När en Återstående vridmoment korrelationsfaktor används som skiljer med 100, är det rapporterade Slutliga momentet inte längre det dynamiska momentet som uppmättes med verktygsomvandlaren.

Det dynamiska måttet använder en intern momentomvandlare som mäter momentet hela tiden. När målmomentet uppnås, stannar verktyget och resultatet utvärderas och rapporteras. Det uppmätta slutliga momentet i omvandlaren påverkas av förbandets tillstånd, verktygets varvtal, kugghjul och hylsor.

Det kvarvarande momentet uppmäts efter att åtdragningen är klar. Det är det moment som behövs för att fortsätta eller starta om åtdragning till en högre nivå. Det kvarvarande momentet bestämmer klämstyrkan i förbandet.

En dynamisk vridmomentmätning är mycket repeterande, men kan skilja sig mellan verktygstyp och verktygsvarvtal. | En handhållen kalibrerad momentnyckel ger hög noggrannhet vid mätning av det kvarvarande momentet, men har högre variationer på grund av sättning i förbandet, momentet klingar av, friktion eller operatörsteknik.

Återstående vridmoment korrelationsfaktorn är en kompensation mellan det dynamiska momentet och det kvarvarande momentet. Faktorn bör fastställas genom experiment. Det valda åtdragningsprogrammet görs några gånger och det dynamiska momentet registreras. Åtdragningarna mäts också manuellt för att bestämma det kvarvarande momentet.

Återstående vridmoment korrelationsfaktorn kan beräknas genom att dividera ett kvarvarande moment genom ett dynamiskt moment. Återstående vridmoment korrelationsfaktorn visas som procent och är som standard 100%. Detta betyder att det rapporterade dynamiska momentvärdet inte har ändrats.

Parametrar | Funktion
--- | ---
Målmoment | Målmomentet som ställts in för åtdragning med TurboTight-strategin.
Slutligt dynamiskt moment | Det slutliga momentet som rapporterats som resultat av den utförda åtdragningen.
Dynamiskt moment | Det dynamiska momentet som uppmätts med en referensgivare.
Kvarvarande moment | Det önskade kvarvarande momentet som försäkrar den önskade klämkraften.
Korrelationsfaktor för återstående moment | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment

Ett exempel på hur vridmomentinställning kan användas:

TurboTight-strategin har valts. Förbandet ska dras åt till 12 Nm för att nå den önskade klämkraften. Följande inställning görs:

Exempelinställningar | Värde | Funktion
--- | --- | ---
Målmoment | 12 Nm | Det programmerade önskade målmomentet i styrenheten
Korrelationsfaktor för återstående moment | 100 | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment

Ett antal åtdragningar görs. Efter varje åtdragning kontrolleras förbandet med en kalibrerad momentnyckel. Medelvärdet beräknas och följande resultat hittades:

Initialparametrar och resultat | Värde | Funktion
--- | --- | ---
Målmoment | 12 Nm | Det programmerade målmomentet i styrenheten.
Slutmoment | 12 Nm | Det slutliga momentet som rapporterats som resultat av den utförda åtdragningen.
Dynamiskt moment | 12 Nm | Det okompenserade uppmätta momentet från verktygsomvandlaren.
Kvarvarande moment | 10 Nm | Det kvarvarande momentet uppmätt med en kalibrerad momentnyckel eller ett annat testverktyg.
Korrelationsfaktor för återstående moment | 100 % | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment

Testet visar att det kvarvarande momentet är för lågt för att ge den önskade klämkraften. Återstående vridmoment korrelationsfaktorn beräknas till 0,83, vilket är 83 %. En justering av kalibreringsfaktorn görs och resultatet erhålls.

Slutparametrar och resultat | Värde | Funktion
--- | --- | ---
Målmoment | 12 Nm | Det programmerade målmomentet i styrenheten.
Slutmoment | 12 Nm | Det slutliga momentet som rapporterats som resultat av den utförda åtdragningen.
Dynamiskt moment | 14,5 Nm | Det okompenserade uppmätta momentet från verktygsomvandlaren.
Kvarvarande moment | 12 Nm | Det önskade kvarvarande momentet som försäkrar den önskade klämkraften.
Korrelationsfaktor för återstående moment | 83 % | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment.

Detta visar att vi måste dra åt lite hårdare än målet, för att kompensera för skillnader och nå det önskade momentet i förbandet.

Det är viktigt att kalibreringen görs med samma verktygstyp och parameterkonfiguration som kommer att användas i produktionen.

# Startknapp släppt

I fönstret Resultatutvärdering i programmets åtdragningsfas kommer flaggan NOK på startreglage släppt att styra om det är tillåtet att släppa verktygets startreglage innan måltillståndet har uppnåtts. Inställningen kan ställas in på, På eller Av. Nedan följer en beskrivning av de två tillstånden.

Växla inställning | Beskrivning
--- | ---
På | Att släppa avtryckaren innan måltillståndet har uppnåtts resulterar i en NOK-åtdragning.
Av | Att släppa avtryckaren innan måltillståndet har uppnåtts resulterar i en OK-åtdragning, så länge som alla andra tillstånd har uppfyllts.

Normalläget är att inte tillåta att startknappen släpps för tidigt.

Tillgänglighet

NOK vid förlorad avtryckare är tillgänglig i följande åtdragningsstrategier: Rotera, Snabbsteg, Två steg, Tre steg, Fyra steg och Impuls – Ett steg.

För åtdragningsstrategierna Rotera, Snabbsteg, Två steg och Tre steg är inställningen Tryckreglage förlorat endast tillgänglig när programmet är inställt på vinkel (inte moment).

# Konfiguration av åtdragningsprogram – allmänna parametrar

Ändringar av åtdragningsprogram i någon sektion måste verkställas genom klickning på Applicera-knappen i gränssnittets nedre högra hörn. Alternativt kan ändringar ångras genom att klicka på Ångra-knappen på samma plats.

När du navigerar bort från det avsnitt där ändringar har gjorts (med hjälp av knappen Tillbaka, Hem eller Resultat) kommer användaren att presenteras med en varnings popup där ändringarna också kan tillämpas eller ångras. Användaren kan inte fortsätta utan att tillämpa eller ångra ändringar.

Åtdragningsprogrammets allmänna inställningar kan användas för att ställa in och hantera åtdragningsprogram genom att namnge åtdragningsprogram och göra generella åtdragningsinställningar såsom att välja åtdragningsstrategi, Manuellt eller Snabbt prog. läge, och ställa in åtdragningsprogram målvärde.

Mer information om åtdragningsparametrar finns i avsnitten Startfas, Nergängningsfas, Åtdragningsstrategier och Stoppfas.

Mer information om lossningsparametrar finns i avsnittet Lossa en skruv.

Relevant information

- Lossa en skruv
- Nergängningsfas
- Startfas
- Stoppfas

I detta avsnitt

- Namn
- Strategi
- Mål
- Tidsövervakning (förfluten tid)
- Tillbehörsinställning

# Namn

Använd fältet Namn för att ge åtdragningsprogrammet ett namn. Namnet lagras med åtdragningsresultatet och skickas till ToolsNet (om tillämpligt). Namnet kan högst ha 32 tecken.

# Strategi

Strategi anger den åtdragningsstrategi som ska användas i åtdragningsprogrammet.

Mer information om tillgängliga strategier och relevanta parametrar hittar du under ”Åtdragningsstrategier”.

# Mål

Snabbstegs-, Tvåstegs-, och Trestegsstrategierna gör att det går att välja åtdragning antingen mot ett målmoment eller ett målvinkelvärde. När TurboTight är aktiverat är endast målmomentalternativet tillgängligt.

# Tidsövervakning (förfluten tid)

Tidsövervakning är tillgänglig för alla åtdragningsstrategier utom Rotera. Tidsövervakning kan aktiveras när vinkelgränser aktiveras. Tidsövervakning är tillgänglig för nergängningssteget och det slutliga steget i åtdragningsfasen.

För att undvika risken för oväntade ryck i slutet av åtdragningen, när du använder åtdragningsstrategin TurboTight, se till att aktivera Tid-övervakning.

Eftersom hantering av spårningen tar tid, är det alltid en kort skillnad mellan Program förfluten tid jämfört med Fas förfluten tid. Detta är särskilt tydligt i program med bara en fas.

När du använder ett STB-verktyg går det inte att använda tidsövervakning om alla övervakningsalternativ är påslagna.

# Tillbehörsinställning

Tillbehörsinställningen gör det möjligt att kompensera för verktygets fronttillbehör. Denna kompensering kan göras för varje åtdragningsprogram.

En operatör kan byta ett tillbehör med strömmen på och sedan välja ett åtdragningsprogram som är kalibrerat för det specifika tillbehöret.

Tillbehörskalibrering är tillgänglig för alla konventionella strategier utom för STwrench.

1. I Åtdragningsprograminställningar, ställ in Tillbehörskalibrering aktiverad på Ja

2. Klicka på Åtdragningsparametrar > Redigera

3. Klicka på startsteget.

4. Under Tillbehörskalibrering, ställ in Använda tillbehörskalibrering på Ja

5. Ställ in de nödvändiga parametrarna för Utväxlingsförhållande och Effektivitetskalibrering (se tabell nedan).

Parametrar för tillbehörskalibrering
Tillbehör, kalibrering | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Tillbehör, utväxlingsförhållande | Tillbehör, utväxlingsförhållande behövs för att kompensera vinkeln. Minimum: 0.5 Maximum: 3.6 Hylsans rotationshastighet = Verktygshastighet / utväxlingsförhållande | 1.0
Effektivitetskalibrering | Tillbehörsutväxlingsförhållande kombinerat med Effektivitetskalibrering behövs för att kompensera momentet. Minimum: 0.5 Maximum: 1.0 Till exempel betyder 0,9, 10 % effektivitetsförlust. | 1.0

# Arbeta med Gruppsekvensfliken

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

Batchsekvenser används för att utföra ett specificerat antal åtdragningar i en viss ordning. Varje batchsekvens ges ett namn.

I detta avsnitt

- Inställningar för batchsekvens
- Batchkonfiguration

# Inställningar för batchsekvens

En batchsekvens kan bestå av upp till 99 batcher med en batchstorlek på upp till 250 åtdragningar. Batcherna i en batchsekvens kan utföras i den ordning som anges eller genom att välja en hylsväljare som bestämmer vilken batch som ska köras.

Batchinställningar, parametrar
Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Lås verktyg när batchsekvens är klar | En batchsekvens är klar när batchsekvensräknaren är lika med storleken på batchsekvensen. På: Verktyget är låst och ett åtdragningsprogram eller en batchsekvens måste väljas för att fortsätta utföra åtdragningar. Av: När batchsekvensen är slutförd kan den upprepas igen. | På
Fri ordning | Nej: De konfigurerade batcherna utförs i den följd de listats, förutsatt att de konfigurerats för att utföra åtdragningar. Om en hylsa har angivits frågar systemet efter hylsan när batcherna ska köras. Ja: De konfigurerade batcherna kan köras i vilken följd som helst. Operatören måste tala om för systemet vilken batch som ska utföras genom att välja en hylsväljare. En batch betraktas som avslutad när alla förband har dragits. | Nej
Uppräkning vid NOK | Gör det möjligt att räkna upp värdet för batchräkning trots att åtdragningen rapporterats som NOK. För att funktionen Max NOK efter varandra ska fungera (max antal en enda skruv kan dras åt) måste Uppräkning vid NOK vara inställd på Nej. Om parametern ställs in på Ja kommer sekvensen att gå vidare till nästa dragning. | Nej
Max NOK efter varandra | Max INTE OK (NOK) åtdragningar i följd anges som ett högsta antal tillåtna NOK åtdragningar i följd i en batch. Om max. antal NOK i följd nås visas händelsen För många NOK åtdragningar (4020). | 0
Nedräkning vid lossning | Räknar ned räknevärdet inom den aktiva batchen. Slutförd batch kan inte räknas ned. Aldrig: Inställningen är av. Räknaren stegas inte ned vid lossning i den aktiva batchen. Alltid: Batchräknaren räknar ned om en lossning utförs. När senaste åtdragning är OK Batchräknaren räknar ned om en lossning utförs efter att föregående åtdragning var OK. | Aldrig
Sekvensavbrottstimer | På: Den valda batchsekvensen kan avbrytas inom en angiven tidsgräns Av: Den valda batchsekvensen kan inte avbrytas. | Av
Avbrottstid (10–600) | Antalet sekunder medan den valda batchsekvensen kan avbrytas. | 10

# Batchkonfiguration

En batch ställs in för att utföra ett specificerat antal åtdragningar efter varandra med samma åtdragningsprogram. Batcher måste ha åtdragningsprogram och batchstorlek angivna för att kunna köras.

Batchkonfiguration, parametrar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Åtdragningsprogram | Det åtdragningsprogram som ska användas för batchen.
Batchstorlek | Antal åtdragningar som ska utföras för batchen. Max antal åtdragningar i en batch är 250. Batchstorlek 0 kommer att ge batchen ett oändligt antal åtdragningar.
Identifieringsnummer | Vid användning av en hylsväljare används denna hylsposition för att aktivera batchen.

# Arbeta med fliken Källor

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och styrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

Externa signaler som används som uppgifter för åtdragningar konfigureras i menyn Källor. Källor är tillbehör eller liknande, anslutna till en virtuell station. Två typer av källuppgifter finns tillgängliga:

- Uppgiften Källåtdragning

- Uppgiften Källbatch

En källåtdragning används för att välja ett enskilt åtdragningsprogram.

En Källbatch används för att välja en batchsekvens – en serie av åtdragningsprogram.

Mer information om val av uppgifter finns under Tilldela en uppgift till en virtuell station.

I detta avsnitt

- Källåtdragning
- Källa batchsekvens

# Källåtdragning

Åtdragningsmenyn visar en lista över källåtdragningskonfigurationer. Separata listor kan kopplas till en virtuell station genom att gå till fliken för den virtuella stationen i fråga, klicka på Uppgift och sedan klicka på Välj uppgift. Välj sedan en källa som en uppgift. Källåtdragningar länkar ett specifikt åtdragningsprogram till ett identifieringsnummer. När identifieringsnumret skickas till styrenheten (antingen genom en extern digital signal, eller, om en hylsväljare används, genom att lyfta motsvarande hylsa i väljaren) kommer det länkade programmet att köra om och om igen, tills en annan signal sänds (eller hylsa tas upp). Ingen batchräkning görs.

Källåtdragningslistor kan antingen ställas in i läget Kontroll eller Bekräfta

Vid inställning på Kontroll kommer den externa källan att välja åtdragningsprogram genom att begära ett identifieringsnummer. Vid val av en hylsväljare kopplas identifieringsnumret till ett motsvarande uttag i hylsväljaren och när hylsan lyfts väljs åtdragningsprogrammet.

I läget Bekräfta kan hylsväljaren inte användas som kontrollkälla. I detta läge länkas identifieringsnummer till både ett åtdragningsprogram och en specifik hylsa (anges i ytterligare en kolumn i listan). När ett identifieringsnummer begärs (av en extern signal), uppmanas motsvarande hylsa i hylsväljaren, och åtdragningsprogrammet aktiveras när operatören lyfter hylsan (andra hylsor är inaktiverade). Om ingen hylsa är specificerad (dvs. inställd på 0 i Hylskolumnen), aktiveras åtdragningsprogrammet direkt och hylsstatus ignoreras.

Power Focus XCPower Focus XC kan lagra upp till 1000 källbaserade åtdragningsprogram.

I detta avsnitt

- Skapa en källåtdragning

# Skapa en källåtdragning

Ändringar av åtdragningsprogram i någon sektion måste verkställas genom klickning på Applicera-knappen i gränssnittets nedre högra hörn. Alternativt kan ändringar ångras genom att klicka på Ångra-knappen på samma plats.

När du navigerar bort från det avsnitt där ändringar har gjorts (med hjälp av knappen Tillbaka, Hem eller Resultat) kommer användaren att presenteras med en varnings popup där ändringarna också kan tillämpas eller ångras. Användaren kan inte fortsätta utan att tillämpa eller ångra ändringar.

1. Gå till menyn Källor, och välj sedan Åtdragning i vänster navigering.

2. Klicka på plus-ikonen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

3. Ge Källåtdragningen ett namn och välj rätt Väljarläge (Kontroll eller Bekräfta, beroende på vad som krävs).

4. Som standard kommer bara ett redigerbart identifieringsnummer att vara tillgängligt när du skapar en ny Källåtdragning. Längst ner på skärmen, klicka på plus-ikonen för att lägga till mer.

5. Ge varje objekt ett identifieringsnummer

   Om en hylsväljare används, kommer identifieringsnumren att motsvara positionerna i hylsväljaren, dvs. identifieringsnummer 1 motsvarar hylsa 1 i hylsväljaren.

6. Välj ett åtdragningsprogram för att länka till varje identifieringsnummer genom att klicka på Program och välja från listan av åtdragningsprogram.

## Källor – max NOK efter varandra

Max NOK efter varandra kan ställas in per källåtdragning eller per individuellt program som ingår i the källåtdragningen.

Inställning max NOK efter varandra per källåtdragning

1. Ställ in Max NOK efter varandra per program på Nej

2. Ange värdet i fältet Max NOK efter varandra.

Inställning max NOK efter varandra per program

1. Ställ in Max NOK efter varandra per program på Ja

2. För varje program i sektorn Identifierare väljare konfiguration väljer du ett värde i kolumnen Max NOK.

# Källa batchsekvens

Käll Batchkonfigurationen hittas under Batch-alternativet i menyn Källor.

Styrenheten kan konfigureras till att välja en batchsevens som är baserad på antingen ett identifieringsnummer eller en identifieringssträng.

Insignal | Beskrivning
--- | ---
Identifieringsnummer | Numret måste vara ett positivt heltal som kan komma från ett tillbehör eller från en extern kontrollenhet.
Identifieringssträng | Strängen måste bestå av ASCII-tecken och kan komma från en streckkodsläsare eller från en extern styrenhet.

I detta avsnitt

- Skapa en Källgrupp
- Konfigurera viktiga positioner för att läsa in en streckkodssträng
- Kombinera identifieringssträngar

# Skapa en Källgrupp

1. Gå till menyn Källor, och välj sedan Batchsekvens i vänster navigering.

2. Klicka på plus-ikonen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

3. Ge Källbatchen ett namn

4. Ställ värdet Avbryt för ny identifierare till Ja om registrering av en ny identifierarsträng ska avbryta den föregående registreringen.

5. Välj Identifieringsmetod (Sträng för text, eller Antal för numeriska strängar)

6. Ange Fri order till På om strängarna ska kunna skannas i vilken ordning som helst.

   Identifikationssträngar kan bestå av upp till 4 olika strängar. Om fri ordning ställs till Nej måste strängarna skannas i en viss ordning för att systemet ska acceptera strängen.

7. Om det behövs, tillsätt en identifierare sträng genom att klicka på ikonen Plus i Identifierarträng konfiguration.

8. Klicka på namnetiketten för identifieringssträngen som du vill ändra egenskaperna för (popup-fönster). Följande egenskaper kan anges per sträng:

   - Namn - Namnet på strängen.

   - Längd - längden på strängen. Se Kombinera identifieringssträngar för mer information om sammanfogning av strängar.

   - Viktiga positioner – används för att ange vilka tecken i streckkodssträngen som ska läsas när man sätter ihop strängen för att matcha din fördefinierade sträng. Antalet viktiga positioner måste matcha antalet tecken i de fördefinierade strängarna.

   - Sparade positioner – visar vilka delar av varje sträng i Källbatchen som kommer att sparas, och hur de betecknas i loggen. I det här fältet, ange de positioner i strängen som måste sparas. Positioner kan utgöra endast delar av hela strängen. Om fältet lämnas tomt, kommer hela (sammanfogade) strängen att sparas. Tabellen nedan visar några exempel på sparade positionskombinationer.

     Sparade positionsvärden är kommaseparerade (utan mellanslag), och intervallen anges med ett bindestreck.

   Identifieringssträng | Positioner
   --- | ---
   Sträng 1: 1234567 | 1-7
   Sträng 2: abcdef | 8-13
   Sträng 3: GHIJKL | 14-19
   Sträng 4: 890 | 20-22

   Exempel på sparad position
   Sparade positioner | Sparade resultat
   --- | ---
   (tom) | 1234567abcdefGHIJKL890
   1-3,9,11,15,20-22 | 123bdH890
   8-12,1-7,19, 20-21 ändras automatiskt till: 1-12,19-21 | 1234567abcdeL89

   ID-fältet i strängegenskapsfönstret kan inte ändras, men kan bara användas för att navigera mellan de olika strängarna.

   Ett fel kan inträffa om Fri ordning ställs till På och de olika strängarnas längder dupliceras. Den skannade sekvensen aktiverar då inte ett åtdragningsprogram. För att åtgärda det här felet ställer du antingen Fri ordning till Av eller så anpassar du strängarnas längder.

9. Klicka på Avbryt.

10. I fönstret Redigera, ange vilka strängar (i kolumnen Stränginnehåll) som ska länkas med Batchsekvens (i kolumnen Aktiverar). Klicka på plus-ikonen längst ner för att lägga till fler strängar.

    Vildkort kan användas när du skriver i ”Sträng innehåller”. Vildkort kan användas vid valfri position i strängen. Ingen Gruppsekvens aktiveras om ett tvetydigt sökresultat uppstår.

    Vildkortet är en . (punkt)

Relevant information

- Konfigurera viktiga positioner för att läsa in en streckkodssträng

# Konfigurera viktiga positioner för att läsa in en streckkodssträng

Positionerna i streckkodssträngen är förknippade med ett nummer mellan 1 och 1024. Den första positionen i strängen är 1 och den sista är 1024

De viktiga positionerna måste anges efter de regler som beskrivs i tabellen nedan. Streckkodssträngar:
Beskrivning | Viktiga positioner | Giltig konfiguration | Streckkodssträng för att matcha med fördefinierad sträng
--- | --- | --- | ---
Viktiga positioner i ordning | 1,2,3,7,8 | Ok | ABCGH
Viktiga positioner i valfri ordning | 7,1,2,3,8 | Ok | GABCH
Intervall av tal | 1-3,7-8 | Ok | ABCGH

# Kombinera identifieringssträngar

Identifieringssträngen som används för matchning kan vara en kombination av upp till fyra strängar från ett fabriksledningssystem, eller upp till fyra skanneringångar som behöver kombineras till en sträng.

Knapparna Lägg till och Ta bort sköter hur många strängar som kombineras. Följande parametrar finns tillgängliga:

Parametrar för att kombinera strängar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Namn | Strängen måste få ett namn.
Längd | Längden på strängen måste vara känd och måste anges. Detta är viktigt för att kunna kombinera den rätta strängidentifieraren.
Viktiga positioner | De kommaseparerade positionerna eller intervall (separerade med bindestreck) i den kombinerade strängen som används för matchning.
Sparade positioner | De kommaseparerade positionerna eller intervall i strängarna som sparas i resultatet.

Om mer än en identifieringssträng ska användas, gör följande steg:

1. Tryck på knappen Lägg till för att skapa en ny inmatning i tabellen.

2. Ge strängen ett namn.

3. Ange längden på strängen.

4. Upprepa steg 1-3 för varje sträng som ska läggas till. Upp till fyra strängar kan kombineras.

Parametrarna Start-Slut i varje rad definierar de enskilda strängpositionerna i den kombinerade strängidentifieraren som används i nästa steg av matchningsprocessen.

Utföra en uppgiftsvalsprocess med hjälp av en identifieringssträng som inmatning:

1. Ange vilka positioner i strängen som ska aktiveras.

2. Ange de viktiga positionerna, för att definiera vilka positioner i identifieringssträngen som kommer att användas för matchningen. Positionerna måste vara kommaseparerade eller intervall.

# Arbeta med fliken Verktyg

Ett verktyg måste vara anslutet för att menyn Verktyg ska visa information.

I detta avsnitt

- Verktygsinformation
- Verktygsanslutning
- Verktygshälsa
- Verktygsunderhåll
- Verktygskalibrering
- Verktygsmotorkalibrering
- Open-end-inställning
- WLAN och Bluetooth för trådlösa verktyg

# Verktygsinformation

Vyn Verktygsinformation innehåller information för att ge servicepersonal exakt information om verktyget som är anslutet till styrenheten, så att de kan ge rätt hjälp och support eller för operatörer för att se vilket verktyg som är anslutet till styrenheten.

Verktygsinformation
Information | Beskrivning
--- | ---
Modell | Verktygets modellbeteckning.
Maximalt moment | Det högsta moment verktyget kan använda för en åtdragning.
Min. hastighet | Verktygets minimala rotationsvarvtal.
Max varvtal | Verktygets maximala rotationsvarvtal.
Min. slutlig hastighet | Min. slutlig hastighet för verktyget (endast för BCP/BCV-RE-verktyg).
Max slutlig hastighet | Max slutlig hastighet för verktyget (endast för BCP/BCV-RE-verktyg).
Utväxlingsförhållande | Förhållandet mellan vinkelhastigheten hos det ingående kugghjulet till vinkelhastigheten hos det utgående drevet.
Serienummer | Verktygets serienummer kan behövas när rätt version av produktinstruktionen behövs för att få rätt reservdelar eller serviceinstruktioner.
Programversion | Verktygsprogramversion.
Produktnummer | Verktygets produkt- eller ordernummer.

## Information om verktygstaggar

Denna verktygsinformation är endast tillgänglig om verktygstypen är ST-skiftnyckel.

Verktygsinformation om ST-skiftnyckel
Information | Beskrivning
--- | ---
Tagg-ID | Det programmerbara RFID-nummer som programmeras in i Slutverktyget (hylsan).
Momentkorrigeringskoefficient | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av bruksanvisningen för ST-skiftnyckeln (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget.
Vinkelkorrigeringskoefficient | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av bruksanvisningen för ST-skiftnyckeln (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget.
Nominellt moment | ST-skiftnyckelns SmartHEAD innehåller momentgivare och definierar skiftnyckelns nominella moment. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-skiftnyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

OBS

Korrigeringskoefficienterna ändrar ST-skiftnyckelns mått. Det kan ge en felaktig avläsning. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

# Verktygsanslutning

Verktygsanslutningsområdet visar vilken virtuell station som verktyget är anslutet till.

# Verktygshälsa

Vyn Hälsa innehåller information om verktygstemperatur.

## Verktygstemperatur

Verktygstemperaturer (både för kabelverktyg och batteridrivna verktyg) övervakas kontinuerligt av Power Focus XCPower Focus XC. Temperaturenheter som stöds är grader Celsius (°C) och grader Fahrenheit (°F), med Celsius som standardenhet. Det går att växla mellan de två enheterna utan att styrenheten behöver startas om. När temperaturen för verktygsmotorn eller verktygselektroniken överstiger maxtemperaturen låses verktyget och en varning (2014) visas. Verktyget låses återigen upp när verktygets temperatur sjunker under temperaturgränsen.

Verktygstemperatur är inte tillgänglig för ST-skiftnyckel.

## Övervaka verktygstemperaturen

En användare kan se de senast uppmätta temperaturerna för verktygselektroniken och verktygsmotorn på displayen eller på webbgränssnittet, plus tiden när mätningen gjordes.

1. Gå till startvyn och välj fliken Verktyg.

2. Både temperatur för verktygselektronik och verktygsmotor är listade under Hälsa
   För pulsverktyg, listas också enhetens Verktygspulstemperatur

3. Klicka på någon av posterna för att få tillgång till en förteckning över topptemperaturer och deras tidsstämplar.

# Verktygsunderhåll

Verktyget lagrar ett serviceintervallnummer och räknar hur många åtdragningar som kan utföras innan verktygsunderhåll eller service krävs.

## Ställa in underhållslarmet

1. I startvyn trycker du på fliken Inställningar och därefter Verktyg.

2. Sätt Serviceindikatorlarm i läge På.

3. Gå till startvyn, tryck på fliken Verktyg och välj sedan det verktyg där du vill ange ett larm.

4. Skriv ett värde i fältet Serviceintervall.

   Serviceintervallen kan bara ställas in i multipler av 10 000. Siffror som inte är multipler av 10 000 rundas av till den närmaste multipeln av 10 000.

   Vid arbete med pulskvertyg kommer både serviceintervall för åtdragningar och antal pulser att ställas in. Det intervall som uppnås först utlöser larmet.

Underhållsparametrar
Fält | Beskrivning
--- | ---
Senaste service | Datum och tid när senaste underhåll utfördes. Sista servicedatum ställs in på reparationsverkstaden. Sista servicedatum ställs in på nuvarande datum och tid när knappen Återställa serviceräkn trycks in.
Totalt antal åtdragningar vid underhåll | Totala antalet åtdragningar som verktyget utfört sedan det användes första gången. Detta värde blir tillgängligt vid service och förblir det samma till nästa service.
Återstående åtdragningar | Totalt antal åtdragningar som är kvar tills serviceintervallet uppnås.
Serviceintervall | Antal åtdragningar som ska utföras innan nästa service. Kan ställas in i multipler av 10 000.
Totalt antal pulser vid service | [endast pulsverktyg] Totala antalet pulser som verktyget utfört sedan det användes första gången. Detta värde blir tillgängligt vid service och förblir det samma till nästa service.
Återstående pulser | [endast pulsverktyg] Totalt antal pulser som är kvar tills underhållsintervallet uppnås.
Serviceintervall | [endast pulsverktyg] Antal pulser som ska utföras innan nästa service. Kan ställas in i multipler av 10 000.
Återställa serviceräknare | Återställer räknaren för Återstående åtdragningar och ställer in Sista servicedatum till nuvarande datum.
Återställ servicedata | [endast pulsverktyg] Återställ räknaren för Återstående åtdragningar samt oljestatus och ställer in Senaste servicedatum till nuvarande datum.

# Verktygskalibrering

Verktygskalibrering används för att styra hur väl ett verktyg motsvarar en referensgivare.

Kalibreringsvärdet som lagras i verktygsminnet används för att justera det momentvärde som verktygets momentgivare ger så att korrekt momentvärde visas i webb- eller mobilgränssnittet. Webb- eller mobilgränssnittet visar även det datum då verktyget kalibrerades senast.

Kalibreringsparametrar
Fält | Beskrivning
--- | ---
Senast kalibrerad | Datum och tid när senaste kalibrering utfördes.
Kalibreringsvärde | Momentvärde att kalibrera mot.
Nästa kalibreringsdatum | Datum när nästa kalibrering för detta verktyg behövs.

I detta avsnitt

- Förbereda kalibrering
- Kalibrera verktyget
- QA-kalibrering
- Kalibrera ett verktyg med STa6000 eller STpad

# Förbereda kalibrering

1. Kontrollera att verktyget och styrenheten är inställda för åtdragning.

2. Ställ in verktyget med en referensgivare (STa6000, STpad eller JSB Bench).

   Se momentreferensgivarens bruksanvisning för anvisningar om inställning.

3. Välj ett åtdragningsprogram med ett målmoment som motsvarar en normal åtdragning med verktyget.

   Se Ställa in grundläggande åtdragning för en guide om hur man ställer in och aktiverar ett lämpligt åtdragningsprogram.

# Kalibrera verktyget

Verktygets kalibreringsvärde beräknas från styrenhetens momentavläsningar och referensgivaren genom ekvationen nedan:

Nytt kalibreringsvärde = Gammalt kalibreringsvärde × Medelvärde (Referensvärden/Power Focus-värden)

1. Gå till startvyn, tryck på fliken Verktyg och välj verktyget som ska kalibreras. Gå sedan till Kalibrering.

2. Ange det gamla kalibreringsvärdet från textrutan Kalibreringsvärde.

3. Utför minst tre åtdragningar och använd de avlästa momentvärdena från styrenheten och referensgivaren (ACTA eller liknande) för beräkning av medel kalibreringsvärdena.

4. Beräkna det nya kalibreringsvärdet med hjälp av ekvationen Nytt kalibreringsvärde.

5. Lagra det nya kalibreringsvärdet i verktygsminnet genom att skriva in det beräknade värdet i textrutan Kalibreringsvärde och peka på Använd.

När kalibreringen är klar, utför en åtdragning för att verifiera att de nya värdena är korrekta.

# QA-kalibrering

1. Gå till startsidan och fliken Verktyg och välj QA-kalibrering till vänster.

2. Modifiera parametrarna i fönstret QA-kalibrering och klicka på Tillämpa för att implementera ändringarna.

   Parameter | Beskrivning
   --- | ---
   Aktivera | PÅ: Aktiverar alternativet för extern verktygskonfiguration. AV: Inaktiverar alternativet för extern verktygskonfiguration.
   Virtuell station | Klicka på ikonen med tre punkter för att ansluta verktyget till en virtuell station.
   Anslutningstyp | Ansluts via TCP-port eller så Ansluts den via COM-port.
   COM-port | Visas när anslutningstypen COM-port väljs. Visar en rullgardinsmeny med tillgängliga COM-portar.
   TCP-port | Visas när anslutningstypen TCP-port väljs. Visar TCP-porten, förifylld.

# Kalibrera ett verktyg med STa6000 eller STpad

## Ansluta STa6000/STpad

STa6000/STpad kan anslutas till styrenheten på två sätt:

- Anslutning av STa6000

Anslutning | Förklaringar
--- | ---
COM-port | Anslut Atlas Copco USB:n till den seriella adaptern till styrenhetens USB-port med ACTA-seriekabeln. Anslut STa6000 till serieadaptern med en USB-kabel.
Ethernet-port | Anslut Ethernet-kabeln mellan STa6000 och styrenhetens Factory Ethernet-port, eller fabrikens nätverk.

- Anslutning av STpad

Anslutning | Förklaringar
--- | ---
COM-port | Anslut STpad till styrenhetens COM-port med ACTA-seriekabeln.
Ethernet-port | Anslut Ethernet-kabeln mellan STa6000 och styrenhetens Factory Ethernet-port, eller fabrikens nätverk.

## Utför QA-kalibrering genom STa6000 eller STpad

1. Se till att verktyget är anslutet och har tilldelats till en virtuell station på styrenheten.

   Enskilda åtdragningsprogram kan inte användas i kalibreringssyfte. Se till att ett grupprogram väljs.

2. Gå till startvyn och tryck på fliken Verktyg. Klicka sedan på QA-kalibrering och sätt QA-kalibrering i läget På.

3. Välj den virtuella station som verktyget som ska kalibreras är anslutet till, och välj den anslutningstyp som ska användas (TCP för COM-port).

   Observera att standardporten för kommunikation är 4561.

4. Anslut STa6000/STpad till styrenheten och markera rätt virtuell station.

5. Starta kalibreringen från STa6000/STpad.

   STa6000/STpad begär information från styrenheten, bland annat verktygsinformation och åtdragningsprogram.

6. Kör åtdragningen. När kalibreringsenheten känner av åtdragningen begär den åtdragningsresultatet från styrenheten.

7. Upprepa steget ovan tills alla åtdragningar i gruppen utförts.

   När det har slutförts skapar STa6000/STpad en rapport och beräknar ett nytt kalibreringsvärde för verktyget.

8. Välj Lagra i STa6000/STpad så skickas det nya kalibreringsvärdet till styrenheten, som i sin tur sparar det i verktyget.

Om åtdragningsprogrammet ändras eller om sekvensen/batchen uppdateras kommer kalibreringen att avbrytas.

Det finns ingen begränsning på den gruppstorlek som kan användas för kalibrering. Dock kan STa6000 endast visa två siffror för gruppstorlek. Räknaren på Sta6000 visar då 00 för 100.

När kalibreringen är klar, utför en åtdragning för att verifiera att de nya värdena är korrekta.

# Verktygsmotorkalibrering

En motorkalibrering justerar verktygets motorstyrningsenhet för att optimera prestandan och minimera förlusten.

För kabelverktyg ska en motorkalibrering utföras på varje specifik kombination av styrenhet och verktyg tillsammans. STB-verktyg kan flyttas till en annan styrenhet utan att man behöver göra en ny motorkalibrering.

Innan motorkalibreringen utförs, se till att verktyget är anslutet till en virtuell station och att styrenheten är inställd för att utföra åtdragning.

Motorkalibreringen tar cirka en (1) minut och axeln roteras både medurs (CW) och moturs (CCW) varefter kalibreringen slutförs.

För verktyg som är konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment – frontmonterat tillbehör), ta bort förlängningen för öppen ände från verktyget innan du utför motorkalibrering.

## Utföra kalibrering av verktygsmotorn

1. Gå till startvyn och välj fliken Verktyg. Klicka sedan på verktyget som ska motorkalibreras och gå till Motorkalibrering.

2. Välj Utför, och tryck sedan på verktygets tryckreglage.

3. Tryck OK för att starta Motorkalibreringen.

   Följ instruktionerna på skärmen och fortsätt att trycka på verktygets startknapp tills motorkalibreringen är klar.

   - Om motorkalibreringen lyckades visas en OK-händelse.

   - Om motorkalibreringen inte lyckades, eller verktygets avtryckare släpptes innan kalibreringen var klar, visas NOK.

# Open-end-inställning

Kalibreringsfunktion finns för verktyg med GFA (Gear Front Attachment) och öppen ände.
Funktionen beräknar den verkliga utväxlingen för både verktyget och förlängningen kombinerat, och sparar värdena till verktyget.
Kalibreringen tar cirka två (2) minuter att utföra.

När kalibreringen för öppen ände är klar måste verktyget kalibreras med förlängningen monterad.

## Utföra open-end-inställning

1. Gå till startvyn och välj fliken Verktyg. Välj sedan verktyget som ska kalibreras och gå till Open End-inställning.

2. Välj Utför, och tryck sedan på verktygets tryckreglage.

3. Följ anvisningarna på skärmen och fortsätt att trycka på verktygets startknapp tills kalibreringen är klar.

   - Om kalibreringen av öppen ände lyckades visas en OK-händelse.

   - Om kalibreringen av Open End inte lyckades, om eller verktygets tryckreglage släpptes innan kalibreringen avslutades, visas NOK.

# WLAN och Bluetooth för trådlösa verktyg

Power Focus XCPower Focus XC-styrenheten har inbyggd trådlös LAN och Bluetooth-radiomoduler som gör det möjligt att ansluta trådlösa verktyg till en styrenhet med hjälp av en parningsprocess. När hopparningen har gjorts, kommer verktyget att ansluta till styrenheten automatiskt när verktyget är inom styrenhetens räckvidd. Ett verktyg som paras ihop med en styrenhet kommer bara att kunna ansluta till den specifika styrenheten, även om en annan styrenhet är inställd för att använda samma radiokanal.

WLAN radiomoduler i styrenheten kan anslutas till tre verktyg samtidigt, medan Bluetooth-modulen möjliggör sex samtidiga anslutningar.

I detta avsnitt

- Hopparningsläge för STB-verktyg och ST-skiftnyckel
- Bluetooth-krav
- Begränsningar för trådlösa verktyg
- Para ihop ett trådlöst verktyg med en styrenhet
- Konfiguration av BCP/BCV-RE-verktyg

# Hopparningsläge för STB-verktyg och ST-skiftnyckel

## Sätta STB-verktyget i hopparningsläge

1. Koppla bort det (laddade) batteriet från verktyget.

2. Tryck på verktygets avtryckare medan du sätter tillbaka batteriet.

3. När verktygets lysdioder släcks, släpp verktygsavtryckaren.

4. När verktygets lysdioder tänds igen, tryck på verktygsavtryckaren.

5. När verktygets lysdioder släcks igen, släpp verktygsavtryckaren. Båda lysdioderna börjar blinka (efter ca 10 sekunder).

6. Verktyget är nu i hopparningsläge. LED-lamporna blinkar när verktyget är i hopparningsläge.

Starta inte hopparningen för Power Focus innan båda lysdioderna på verktyget blinkar. Aktivera hopparningen inom 30 sekunder eller tidsgränsen för verktyget kan nås.

Sätt verktyget i hopparningsläge och tryck på anslutningstypen för att starta hopparningen.

## Sätt ST-skiftnyckeln i hopparningsläge

1. Starta ST-skiftnyckeln.

2. Under justering av cell och gyroskop trycker du på knapparna för UPP, HÖGER och STRECKKOD på tangentbordet för ST-skiftnyckeln, i nämnd ordning.

3. När nollpunktsjusteringen är slutförd är skiftnyckeln i hopparningsläge.

Sätt verktyget i hopparningsläge och tryck på anslutningstypen för att starta hopparningen.

# Bluetooth-krav

För att kunna använda Bluetooth med Power Focus XCPower Focus XC, måste följande krav vara uppfyllda:

- Power Focus XCPower Focus XC -programvara 3,5 eller högre

- Ett trådlöst verktyg som utrustas med en Bluetooth-modul

- Verktygsmjukvara boot-version 9.1.6 eller högre

- Verktygsmjukvara app-version 3.6.1 eller högre

# Begränsningar för trådlösa verktyg

När alla WLAN (3) eller Bluetooth-kortplatser (6) är fyllda, kommer extra trådlösa verktyg att paras ihop med handkontrollen och ersätter befintliga ihopparade verktyg. Det finns vissa regler som styr dessa ersättningar.

I fallet med WLAN, kommer en av de tidigare ihopparade verktygen slumpmässigt att bytas ut.

I fallet med Bluetooth, kommer verktyg som är offline att bytas ut först, följt av verktyg online. Verktyg som är kopplade till en Virtuell station kommer aldrig att bytas ut. När man parar ihop ett extra Bluetooth-utrustat verktyg till en styrenhet som redan har sex trådlösa Bluetooth verktyg kopplat till Virtuella stationer, se då till att ta bort ett av de parade verktyg från en av de Virtuella stationerna innan du parar ihop ytterligare verktyg. Verktyget som kopplats bort från den Virtuella stationen blir då ersatt av det nya verktyget.

# Para ihop ett trådlöst verktyg med en styrenhet

Hopparningen av en mekatronisk nyckel till en styrenhet görs annorlunda än andra trådlösa verktyg, och kräver att en MWRKit ansluts till styrenheten. Se produktanvisningar för mer detaljerad information.

Innan du påbörjar hopparningsprocessen:

- Se till att WLAN eller Bluetooth är aktiverat i styrenheten (beroende på det trådlösa verktyg du vill para ihop)

- Kontrollera att det finns tillgängliga hopparningsplatser (3 för WLAN och 6 för Bluetooth)

- Kontrollera vilken radiokanal som ska användas

- Kontrollera hur verktyget sätts i hopparningsläge. Se användarguiden för STB (9836 3043 01) för anvisningar om hur du gör detta, eller följ anvisningarna nedan

- Om möjligt, se till att du har en klar siktlinje mellan verktyg och styrenhet

- Se till att inga andra verktyg håller på att paras ihop med styrenheten samtidigt

1. Aktivera internt WLAN genom att gå till Inställningar > WLAN. Dra omkopplaren Aktiverad till På

   Om omkopplaren Aktiverad för WLAN är inställd på Av, går det inte att koppla ihop ett verktyg med styrenheten. Verktyg som redan är anslutna till internt WLAN kopplas ur när omkopplaren Aktiverad sätts i läge Av.

2. Ställ in radiokanalen som ska användas med det trådlösa verktyget: I startvyn trycker du på fliken Inställningar och klickar på WLAN.

3. I radiokanalsområdet trycker du på kanallistan och väljer lämplig kanal.

   Att ändra kanal kommer att koppla bort alla trådlösa verktyg som parats ihop med styrenheten permanent.

4. Gå tillbaka till startvyn och tryck på fliken Verktyg. Tryck sedan på hopparningsikonen i det övre högra hörnet.

5. Sätt verktyget i hopparningsläge. Se Att sätta det trådlösa verktyget i hopparningsläge.

6. I dialogrutan Hopparning klickar du på Utför för att starta hopparningsprocessen.

7. Hopparningsprocessen slutar med ett av följande resultat:

   - Hopparning lyckades – Verktyget har parats ihop med styrenheten med den valda kanalen.

   - Hopparning misslyckades – Detta kan bero på något följande:

     - Inget verktyg hittades under hopparningsprocessen. Se till att verktyget kan nås och är i hopparningsläge och tryck sedan på Stäng och försök igen.

     - Mer än ett verktyg hittades under hopparningsprocessen. Se till att inga andra verktyg är i hopparningsläge och tryck sedan på Stäng och försök igen.

     - Hopparning pågår redan. Se till att ingen annan parar ihop styrenheten och tryck sedan på Stäng och försök igen.

     - Hopparning misslyckades. Klicka på Stäng och försök igen.

Ett verktyg med IRC-W-infrastruktur är ett verktyg som använder fabrikens trådlösa infrastruktur för att anslutas till styrenheten. Verktygskonfigurationerna, ADHOC- eller infrastrukturläge, ställs in i ToolsTalk Service 2. Ett verktyg konfigurerat för IRC-W-infrastruktur kan även anslutas som ett ADHOC-anslutet verktyg, med hjälp av styrenheternas egna inbyggda nätverk. Men när verktyget startas om kommer det att återgå till att vara ett verktyg med IRC-W-infrastruktur.

# Konfiguration av BCP/BCV-RE-verktyg

Processen för att ansluta BCV och BCP-verktyg till styrenheten är något annorlunda än för andra verktygstyper.

1. Gå till startvyn och välj fliken Inställningar. Välj sedan BCP/BCV-RE-anslutningar.

2. Lägg till en ny konfigurering av anslutningen BCP/BCV-RE genom att klicka på Plus (+) överst till höger.

3. Starta konfigurationen och ange ett namn i namnfältet.

4. Fyll i Serverport och servervärd för verktyget som du vill ansluta inom respektive område. Du hittar båda i verktygets hanteringsprogram.

Verktyg ska nu vara anslutet till styrenheten. Ge det en Virtuell Station för att kunna använda det i ett åtdragningsprogram.

# Arbeta med fliken Virtuell station

Virtuella stationer är konfigurerade i menyn Virtuell station.

En virtuell station är en programabstraktion av en fysisk station och kan ställas in för att använda ett visst verktyg och på distans utföra olika uppgifter med hjälp av verktyget.

I Power Focus XCPower Focus XC kan du ställa in 6 virtuella stationer per styrenhet. Varje virtuell station kan anslutas till ett verktyg och ett eller flera tillbehör.

Genom att använda virtuella stationer, kan operatören använda flera verktyg och köra olika uppgifter med hjälp av samma styrenhet. Det är möjligt att ansluta ett kabelverktyg och flera STB-verktyg samtidigt till styrenheten.

När olika verktyg konfigureras, se till att den valda startsignalen i Startkälla matchar det valda verktyget och att den valda uppgiften kan köras på det specifika verktyget.

Innan någon åtdragning kan påbörjas, måste en uppgift väljas i den virtuella stationsmenyn. En uppgift är en av tre typer:

- Åtdragningsprogram

- Gruppsekvens

- Källor

Valet kan göras manuellt av operatören eller genom externa signaler.

I detta avsnitt

- Skapa en virtuell station
- Ta bort en virtuell station
- Tilldela licenser till en virtuell station
- Avregistrera licenser från en virtuell station
- Ansluta ett verktyg till en virtuell station
- Konfigurera ett uppgiftsfönster i en virtuell station
- Konfigurera protokollfönster i en virtuell station
- Konfigurera tillbehörsfönster i en virtuell station

# Skapa en virtuell station

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och klicka på plus-ikonen i skärmens övre högra hörn.

2. Ändra namnet och andra parametrar.

Listan över virtuella stationer som skapats presenteras i den ordning de skapades.

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

Om ingen verktygskonfiguration är tillgänglig vid tilldelning av ett verktyg, skapas automatiskt en ny verktygskonfiguration och tilldelas till den virtuella stationen.

Denna automatiskt skapade verktygskonfiguration kommer att ha Startkälla inställd på endast Trycke och spåra på Av. För STB-verktyg kan Start-begäran sättas till På.

# Ta bort en virtuell station

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj den virtuella station som ska tas bort till vänster.

2. Klicka på ikonen Ta bort nederst på den virtuella stationens lista med parametrar.

# Tilldela licenser till en virtuell station

För att de virtuella stationerna ska fungera måste de tilldelas en licens för Virtuell stationstyp.

1. Välj Virtuell stationsmeny och välj den virtuella stationen du vill tilldela licenser till.

2. I avsnittet Licenser väljer du pilen i fältet Virtuell stationstyp

   Fönstret Ändra licenstyp visas.

3. Välj den virtuella stationstyp du vill tilldela den virtuella stationen.

4. [Om ytterligare Virtuell stationsfunktioner måste tilldelas] ska du välja Redigera i fältet Egenskaper.

   Fönstret Välj egenskaper visas.

5. Markera alla funktioner som du vill tilldela den virtuella stationen och välj OK.

# Avregistrera licenser från en virtuell station

1. Välj Virtuell stationsmeny och välj den virtuella stationen du vill avregistrera licenser från.

2. I avsnittet Licenser ska du välja licensnamnet i fältet Virtuell stationstyp.

   Fönstret Ändra licenstyp visas.

3. Välj namnet på den tilldelade virtuella stationstypen du vill avregistrera.

   Fönstret Andra licenstyp stängs och fältet Virtuell stationstyp visas Ingen. Alla funktioner kommer även att tas bort från styrenheten.

När en virtuell station tas bort kommer de licenser som associeras med denna virtuella station automatiskt att återgå till poolen.

# Ansluta ett verktyg till en virtuell station

En virtuell station kan endast ha ett verktyg anslutet. Endast ett av de verktyg som är anslutna till en styrenhet kan vara ett kabelverktyg. Tillagda virtuella stationer kan ansluta trådlösa verktyg som parats ihop till styrenheten.

Varje virtuell station måste ha en verktygskonfiguration, förutom verktyget. Verktygskonfigurationerna skapas i menyn Konfigurationer.

1. Gå till menyn Virtuell station och peka på den virtuella station som du vill ansluta verktyget till.

2. I verktygsområdet, peka på Välja verktyg för att öppna listan med tillgängliga verktyg.

   Eller, om ett verktyg redan valts, peka på Ändra verktyg för att öppna listan över tillgängliga verktyg att ändra till.

3. Peka, i listan över tillgängliga verktyg, på önskat verktyg för att ansluta det till den virtuella stationen.

   Verktyg som inte är tillgängliga visas i grått. För att ansluta ett sådant verktyg, måste det först kopplas bort från sin virtuella station.

4. När du ansluter ett nytt verktyg, bifogas en verktygskonfiguration. Om det finns fler än en konfiguration tillgänglig, visas en lista över verktygskonfigurationer.

5. För att byta verktygskonfiguration för den virtuella stationen:

   - Klicka på pilen bredvid namnet på den aktuella konfigurationen.

   - Välj en annan av konfigurationerna i listan.

   Det går inte att välja bort en konfiguration, bara för att välja en annan tillgänglig konfiguration

# Konfigurera ett uppgiftsfönster i en virtuell station

Den valda uppgiften kan antingen köra ett åtdragningsprogram, köra en batchsekvens eller aktivera uppgiften med hjälp av en källa som konfigurerats i menyn Källor.

Uppgiften kan övervakas från styrenheten och resultatet av uppgiften kan visas tillsammans med eventuella händelser som kan ha inträffat under driften.

I detta avsnitt

- Konfigurera manuellt läge i en virtuell station

# Konfigurera manuellt läge i en virtuell station

Manuellt läge för virtuella stationer används för att utföra uppgifter medan verktyget är i låst läge. I de fall där verktyget är låst av en viss anledning (t.ex. på grund av att verktyget är utanför sitt TLS-fotavtryck) kan det fortfarande finnas ett behov av att utföra vissa uppgifter med verktyget, till exempel nödarbete. Genom att konfigurera manuellt läge för den virtuella stationen kan användare bestämma vilka signaler som sänds vid inmatning av manuellt läge (Ingångssignaler), vilken uppgift som kan utföras medan man befinner sig i manuellt läge (Sekundär uppgift), och vilka signaler som sänds när man lämnar manuellt läge (Lämna-signaler).

Eftersom önskade scenarier kan variera mellan olika användare (dvs. vilka signaler som ska sändas vid ingång och utgång och vilken uppgift som ska utföras), är manuellt läge helt konfigurerbart för varje virtuell station.

Konfiguration består av tre delar: ingångssignaler, lämnasignaler och sekundär uppgift (observera att med primär uppgift avses den (automatiska) uppgift som tilldelats till den virtuella stationen i enlighet med Uppgift).

1. Gå till menyn Virtuell station och klicka på den virtuella station som ska konfigureras, och klicka sedan under Uppgift,, på Ställa in manuellt läge

2. I Manuellt läge, konfigurationsskärmen, ställ in den sekundära uppgiften. Detta bestämmer vilken uppgift som ska köras i manuellt läge.

   Om ingen sekundär uppgift har ställts in, kommer den primära uppgiften att användas under manuellt läge.

   Alla uppgifter (åtdragning, batchsekvens, källa) kan ställas in för både den sekundära uppgiften och den primära uppgiften.

3. Ställ in ingångssignalerna som ska skickas genom att klicka på plus-ikonen längst ner på avsnittet Ingång. Se parametrarna för ingångssignaler nedan.

4. Ställ in lämnasignalerna som ska skickas genom att klicka på plus-ikonen längst ner på avsnittet Lämna. Se parametrarna för lämnasignaler nedan.

Det finns en gräns på 99 signaler som kan ställas in för ingång och lämna.

I detta avsnitt

- Ingångs- och lämnasignaler

# Ingångs- och lämnasignaler

Parametrarna för ingångs- och lämna-signaler är samma.

Det finns två typer av signaler: Boolean och heltal/strängtyp. För signaler av Boolean-typ, används en på/av (sann/falsk)-omkopplare. För signaler av heltal/strängtyp, används ett textfält där (I/O)-signalen eller strängen kan indikeras.

Signal | Typ | Standardvärde
--- | --- | ---
Avbrottssekvens | Booleskt | Av
Bekräfta händelser | Booleskt | Av
Aktivera verktygets streckkodsläsare | Booleskt | Av
Rensa resultat | Booleskt | Av
Inaktivera kommandon om öppet protokoll | Booleskt | Av
Inaktivera verktygets streckkodsläsare | Booleskt | Av
Dynamisk batchstorlek | Heltal | 0
Extern identifierare | Heltal | 0
Externt övervakade [1-8] | Booleskt | Av
Flash Tool Grön LED (externt protokoll) | Booleskt | Av
Generisk IO [1-10] | Heltal | 0
ID för dynamisk batchstorlek | Heltal | 0
Återställ grupp | Booleskt | Av
Återställ gruppsekvens | Booleskt | Av
Återställa bistable-relä | Booleskt | Av
Återställa för många NOK | Booleskt | Av
Välj insignal | Heltal | 0
Ställa in bistabilt relä | Booleskt | Av
Lås upp verktyget på kompletter | Booleskt | Av
Lås upp verktyget på inaktivera | Booleskt | Av

# Konfigurera protokollfönster i en virtuell station

Under fliken Protokoll i menyn Virtuell station finns en lista över tillgängliga kommunikationsprotokoll, beroende på aktuell licens. Öppet protokoll är tillgängligt för alla licenser.

För att få tillgång till funktionalitet genom Öppet protokoll, behöver en unik port för varje Virtuell station definieras.

1. Sätt omkopplaren för Öppet protokoll i läge På.

2. Ange nummer för Serverport.

3. Ange värde för PLC-index från 1 till 6.

   PLC-index används för att kartlägga var i det delade minnet kommandona för öppet protokoll ska skrivas. Standardvärdet är 1 men du kan ange värden från 1 till 6.

4. Välj vilken åtgärd som ska tillämpas när anslutningen till klienten förloras.

   Inställningen Koppla ur, kontrollerar den åtgärd som ska tillämpas när ett anslutningsfel uppstår:

   - Ingen – Åtdragningsprogrammet fortsätter normalt.

   - Lås verktyg – Verktyget låses normalt efter avslutad aktuell åtdragning.

   - Tilldela inte uppgift – Åtdragningen avbryts efter den pågående uppgiften. Med undantag för vanliga åtdragningsprogram eller Batchsekvenser där uppgiften kommer att tas bort efter det är klart.

   - Lås alltid verktyg – Verktyget låses efter avslutad aktuell åtdragning, oavsett resultat.

5. Använd äldre räknare

   Inställningen för Äldre räknare registrerar alla åtdragningar i en sekvens och skickar denna siffra till sekundära system. Du aktiverar denna inställning genom att ange Använd äldre räknare till Ja.

6. Lossningsprogram MID2500

   Den här inställningen ger dig möjlighet att välja ett MID2500 lossningsprogram från listan.

7. Tryck på eller välj Verkställ när du är klar.

# Konfigurera tillbehörsfönster i en virtuell station

För att ansluta och koppla ur QIF-tillbehör till en virtuell station, se Ansluta QIF-tillbehör till en virtuell station samt Koppla ur QIF-tillbehör från en virtuell station.

Felsökning med hjälp av IO-diagnostik av ett tillbehör beskrivs under Digital IO-signaldiagnostik.

I detta avsnitt

- Digital signaldiagnostik
- Diagnostikkonfiguration
- Normal drift
- Övervakning av digitala signaler
- Tvinga digitala signaler

# Digital signaldiagnostik

Under driftsättning och under felsökning av en styrenhet kan ett diagnosverktyg vara till stor hjälp. Det är tillgängligt för analys under infotaggen för en enhetskonfiguration i menyn Virtuell station.

Styrenheten kan användas i normalläge eller i diagnosläge. I normalläge verkar digitala in- och utsignaler normalt och dirigeras mellan den interna styrlogiken och ett externt tillbehör eller en kontakt.

Diagnosläget är uppdelat i övervakningsläge och tvångsläge. I övervakningsläget fungerar signaler normalt, men man får en övervakning av signalbeteende i realtid. I tvångsläge öppnas förbindelsen mellan styrenhetens interna logik och det externa tillbehöret, och in- och utsignalerna kan tvingas till ett önskat tillstånd.

Det går att diagnostisera digitala signaler för en enhet åt gången.

# Diagnostikkonfiguration

Diagnostiken för ett visst tillbehör är tillgänglig via alternativet Info i den virtuella stationsvyn för tillbehöret.

Komma åt diagnostikens konfiguration:

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj en virtuell station till vänster.

2. Gå till fönstret Tillbehör och välj Info och sedan Diagnostik.

3. Aktivera Övervakningsläge eller Tvångsläge med omkopplaren.
   Status för insignaler och utsignaler är tillgängliga under respektive flikar.

Det är endast möjligt att få tillgång till diagnostik från en enskild användare eller funktion i taget. Om en diagnos redan är aktiv visas ett informationsmeddelande på skärmen.

# Normal drift

I läget normal drift skickas externa insignaler till den interna styrlogiken och styrenhetens utsignaler skickas till ett externt mål, utan något ingripande från diagnosmodulen.

A | Styrenhetens interna tillstånd, maskin och logiska funktioner
B | Digital utgång signalväg
C | Digital ingång signalväg
D | Diagnosmodul

# Övervakning av digitala signaler

I diagnosläget kan alla signaler som skickats till och från styrenhetens interna logik övervakas. En signaltapp är ansluten i diagnosmodulen och signaltillstånden visas i webb-GUI eller styrenhet-GUI.

A | Styrenhetens interna tillstånd, maskin och logiska funktioner
B | Digital utgång signalväg
C | Digital ingång signalväg
D | Diagnosmodul
E | Användargränssnitt
F | Utgång signaltapp
G | Ingång signaltapp

# Tvinga digitala signaler

I diagnosläget kan alla signaler som skickats till och från styrenhetens interna logik tvingas till ett önskat tillstånd. Signallinjerna öppnas i diagnosmodulen. Från användargränssnittet kan både in- och utsignaler tvingas till stabila tillstånd. Användargränssnittet är antingen webb-GUI eller styrenhetens GUI

Vita signaler tvingas, styrenheten fungerar normalt. När du lämnar diagnosläget och tvångsläget ställs alla signaler in på styrenhetens aktuella drifttillstånd. Detta kan leda till en förändring-av-tillstånd för digitala utgångar, vilket kan skapa oönskade åtgärder.

A | Styrenhetens interna tillstånd, maskin och logiska funktioner
B | Digital utgång signalväg
C | Digital ingång signalväg
D | Diagnosmodul
E | Användargränssnitt
F | Insättningspunkt för tvingad utsignal
G | Insättningspunkt för tvingad insignal

# Arbete med fliken Konfigurationer

# Verktygskonfiguration

På startskärmen går du till fliken Konfigurationer och klickar på Verktygskonfiguration till vänster för att konfigurera de tillgängliga tillbehörsfunktionerna på verktyget.

Funktionerna kan variera beroende på typ av verktyg.

## Konfigurera tillbehörsfunktioner på verktyget

1. I Konfigurations-fönstret klickar du på Filtrera på verktygstyp. Välj sedan det relevanta verktyget.

2. I Konfigurations-fönstret klickar du på Redigera för att konfigurera de relevanta funktionerna.

   En konfiguration som tilldelats en virtuell station kan inte tas bort.

3. Om det finns en funktionsknapp, en LED-ring och en rörelseomkopplare, en summer och en vibrator, så konfigurerar du dessa genom att klicka på ikonen med tre punkter på motsvarande fält.
   Varje fält visar ett siffervärde som motsvarar numret den specifika funktionen (nr 1 motsvarar till exempel funktionsknappen, 2 avser LED-ringen, 3 avser riktningsomkopplaren, 4 avser summern och 5 avser vibratorn).

4. Du kan även konfigurera allmänna inställningar, startvillkor och tillbehörsbussen i motsvarande fönster, efter kundens behov.

I detta avsnitt

- Konfiguration av funktionsknappen
- Konfiguration av verktygets lysdioder/LED
- Konfiguration av riktningsomkopplaren
- Konfiguration av ljudsignal
- Allmänna inställningar
- Konfiguration av startvillkor
- Konfiguration av tillbehörsbussen
- Konfigurera Open End

# Konfiguration av funktionsknappen

Använd funktionsknappen på verktyget för att styra upp till sex av de tillgängliga ingångssignalerna. Knappens tre möjliga användningstillstånd kombineras med de två möjliga tillstånden hos riktningsomkopplaren.

Funktionsknapp, tillstånd | Riktningskontakt. tillstånd
--- | ---
Ett tryck | CW (medurs)
Ett tryck | Moturs:
Dubbeltryck | CW (medurs)
Dubbeltryck | Moturs:
Tryckt in | CW (medurs)
Tryckt in | Moturs:

Två konfigurerbara parametrar styr trycktiden.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Tryckdetekteringsintervall | För ett tryck: den maximala trycktiden (i millisekunder) mellan knappen som trycks och knappen som frigörs. | 300 ms
Nästa tryckintervall | För dubbeltryck: den maximala tiden (i millisekunder) mellan att knappen släpps efter den första tryckningen, och knappen trycks igen. | 300 ms

# Konfiguration av verktygets lysdioder/LED

De olika lysdioderna på verktyget är konfigurerade att styras av en av de tillgängliga utsignalerna.

## Blå LED

Den blå lysdioden tänds under en konfigurerbar tidsperiod, eller konfigureras för att tändas till nästa åtdragning. Den tänds på den signal som väljs av konfigurationen.

## Resultatindikator

Resultatindikatorn avgör hur och hur lång tid lysdioderna är tända vid åtdragningsresultat. Ett förkonfigurerat mönster väljs från en snabbmeny. Mönstret kan vara en kombination av åtdragningsresultat.

Resultatindikatorsignaler
Signal | Beskrivning
--- | ---
Av | Inga lysdioder aktiveras efter åtdragningen, oavsett resultatet.
Grön | Om en resultatindikator väljs är standardsignalen en grön lampa om åtdragningen avslutas korrekt (OK).
Rött:hög:gult:låg | Om åtdragningen avslutas felaktigt (NOK); indikerar en röd lysdiod att det slutliga värdet är för högt, eller en gul lysdiod indikerar att värdet är för lågt. Röd och gul kan tändas samtidigt (t.ex. vid för högt vridmoment och för låg vinkel).
Rött:hög(prio):gult:låg | Om åtdragningen avslutas felaktigt (NOK); indikerar en röd lysdiod att det slutliga värdet är för högt, eller en gul lysdiod indikerar att värdet är för lågt. Röd och gul kan inte tändas samtidigt. Endast röd tänds vid samtidiga höga och låga värden.
Rött:NOK:gult:låg | En röd lysdiod indikerar att åtdragningen avslutas felaktigt (NOK). En ytterligare gul lysdiod kan indikera att värdet är för lågt.
Rött:NOK | En röd lysdiod indikerar att åtdragningen avslutas felaktigt (NOK). Inga ytterligare lysdioder visas.

## LED-ring

LED-ringen avgör hur lysdioderna uppför sig mellan åtdragningarna- LED-ringen består av tre cirklar med lysdioder. En cirkel av röda lysdioder, en cirkel av gula lysdioder och en cirkel av gröna lysdioder. Varje cirkel kan ha en fast signal eller en blinkande signal. Detta ger totalt sex olika signaler som kan anslutas till LED-ringen.

- En lysdiod slås på endast när ingen åtdragning pågår och när den styrande utsignalen aktiveras.

- En lysdiod stängs av när den maximala tiden har överskridits. Endast tillgänglig om signaltypen är en Händelse.

- En lysdiod stängs av när nästa åtdragning börjar.

- En lysdiod stängs av när den styrande utsignalen avaktiveras. Endast tillgänglig om signaltypen är ett Tillstånd.

# Konfiguration av riktningsomkopplaren

Maskinens riktningsomkopplare kan konfigureras så att en insignal aktiveras om den snabbt växlar (varaktighet 500 ms) från medurs (CW) till moturs (CCW) och tillbaka, eller vice versa.

# Konfiguration av ljudsignal

Summern konfigureras genom att tilldela ett ljud till en signal som väljs från en lista med tillgängliga signaler.

Ljudet består av en uppsättning parametrar som beskrivs i tabellen. En signal med ett ljud kan prioriteras mellan 1 och 10, där 1 är högsta prioritet och 10 lägsta. Som standard har en signal och ljud prioritet 5. Upp till 20 ljud kan tilldelas signaler.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Prioritet | Anger summerns prioritet
Frekvens | Exakt frekvens i Hz.
Tid på | Tid (i ms) tills summern ljuder.
Tid av | Tid (i ms) som summern är tyst.
Repetition | Antal gånger summern upprepar på/av-sekvensen.
Volym | Summerns volym i procent av maxvolym.

# Allmänna inställningar

De allmänna inställningarna för verktyget kan ställas in i avsnittet Allmänna inställningar
Spårningskonfigurations-, TAG-kontrolls- och TAG-valsfunktionerna beskrivs mer utförligt i respektive avsnitt.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Inaktivitetstimer | Fastställer om verktyget ska stängas av efter en viss tids inaktivitet. | På
<Inaktivitet, tidsutlösning> | Om inaktivitetens timeout är På väljs antal minuter före avstängning. | 120 min
Front-LED | Ställer in frontlampans uppträdande (ovanför tryckeutlösaren). Finns endast för trådlösa verktyg. När den främre LED-lampan är inställd på Av kommer den inte att tändas när tryckeutlösaren trycks in. | På
Varaktighet efter utlösaren släpptes | Anger hur länge den främre LED-lampan fortsätter lysa efter att tryckeutlösaren släppts (i sekunder). För kabelanslutna verktyg fortsätter LED-lampan att lysa i 10 sekunder efter att verktygets tryckeutlösare har tryckts in. | 0 sek
Spårning | Visar åtdragningen grafiskt. För multistep-program är spår alltid på från Trycke pressat . För trådlösa verktyg väljer du Trycke intryckt eller Nergängning klar varefter spårningen skapas. | Av
Taggkontroll | Aktiverar TAG-kontroll på verktyget. Verktyget låser om den TAG som medföljer programmet inte är samma som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. TAG-kontroll finns bara för ST-skiftnyckel eller om inget verktyg har valts vid validering av verktygets konfiguration. | Av
Taggval | Den används för att välja åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens genom Batchsekvens/Källåtdragning/Källbatch. Åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens har ett TAG-nummer som motsvarar TAG-numret på den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. På displayen för ST-skiftnyckeln kan operatören se åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har valts för den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. TAG-alternativ finns bara för ST-skiftnyckel eller om inget verktyg har valts vid validering av verktygets konfiguration. | Av
Lås verktyg när minnet är fullt | Gör det möjligt att låsa verktyget när styrenhetens minne är fullt. | På

I detta avsnitt

- Spårningskonfiguration
- TAG-kontroll
- TAG-val

# Spårningskonfiguration

Spårningar ger användare en grafisk representation av åtdragningen. Spårningar kan börja antingen från det att avtryckaren trycks in eller efter avslutad nergängning.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Spårning | Gör att resultatet kan visas i grafisk form. Av: Ingen spårning görs. Avtryckare trycks in: Spårningen visas från när verktygets avtryckaren trycks in. Nergängning klar: Spårningen visas från när Nergängning klar uppnåtts. | Av

Det maximala antalet spårpunkter är 2000 (200 för STB-verktyg). Om det maximala antalet spårpunkter överskrids, raderas alla andra resultat (halverar effektivt samplingsfrekvensen). Spårningen fortsätter så länge åtdragningen är aktiv och varje gång det maximala antalet spårpunkter nås, raderas hälften av spårpunkterna för att spårningen fortsätter. Spårning slutar när sista fasen av åtdragningen är klar.

# TAG-kontroll

TAG-kontroll aktiverar TAG-kontrollen på verktyget. När TAG-kontroll är aktiverad på både Power Focus XCPower Focus XC och på STnyckeln kommer verktyget att låsas om den TAG som medföljde programmet inte är samma som sätts in i STnyckelns smartHEAD.

TAG-numret specificeras olika beroende på arbetsuppgiften.

Vad gäller Allmänna åtdragningsstrategier anges TAG-nummer i åtdragningsprogrammet.

Vid åtdragningsstrategin Multisteg beror TAG-numret på vad som har valts på menyn Källor/Batchsekvens.

- Vid körning av Källåtdragning (Källor > Åtdragning > Källåtdragning > Väljarläge - Bekräfta) anges TAG-nummer i rutan Hylsa.

- Vid körning av Batchsekvens (Batchsekvens > Sekvensbibliotek > Sekvens > Batchkonfiguration - Redigera) är TAG-nummer identifieringsnumret.

- Vid körning av Källbatch (Källor > Batchsekvens > Källbatch) anges TAG-nummer vid Batchsekvens som i ovanstående.

Vid Batchsekvens och Källbatch, ställ in Fri ordning - i Batchsekvens - på Nej.

TAG-kontroll finns bara för ST-skiftnyckel.

Alternativ för TAG-kontroll | Beskrivning
--- | ---
Av | Verktyget låses inte oavsett insatt TAG.
På | Verktyget är låst så länge som TAG-numret inte är detsamma som det TAG-nummer som anges vid konfigurering av åtdragningsstrategin.

# TAG-val

TAG-val används för att välja ett åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har ett TAG-nummer som motsvarar TAG-numret på den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD.

TAG-val finns bara för ST-skiftnyckel.

Alternativ för TAG-val | Beskrivning
--- | ---
Av | ST-skiftnyckeln skickar ingen signal till styrenheten att välja åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens.
På | Välj åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har ett TAG-nummer som har konfigurerats under Batchsekvens/Källåtdragning/Källbatch.

# Konfiguration av startvillkor

Startvillkoren för ett verktyg, såsom startbegäran och startkälla, konfigureras här. Funktionerna beskrivs i respektive avsnitt.

I detta avsnitt

- Startbegäran
- Startkälla

# Startbegäran

Startbegäran aktiverar kravet på att ha en fast anslutning mellan verktyget och styrenheten för ett STB-verktyg. Detta för att se till att verktyget alltid är aktuellt med åtdragningsprogram eller batchinställningar, och med andra inställningar på styrenheten, när åtdragningar utförs.

När Startbegäran är inställt på På låses verktyget om verktyget tappar anslutningen med styrenheten. Detta innebär att om verktyget tappar anslutningen mitt i en åtdragning eller en gruppsekvens kommer verktyget att avsluta den pågående åtdragningen och sedan stanna. Verktyget kommer då att vara låst tills förbindelsen är återupprättad.

Parametrar tillgängliga för startbegäran
Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Startbegäran | Lås verktyget när verktyget tappar anslutningen med styrenheten. På: Verktyget kommer att vara låst från att utföra åtdragningar om det tappar anslutning med styrenheten. Av: Verktyget kan fortsätta att utföra åtdragningar fastän det har förlorat anslutning med styrenheten. | På

# Startkälla

Använd verktygsstartkällan för att ställa in hur verktyget startas. Standardvärdet är Trycke endast.

Startkälla finns bara för vissa verktygstyper.

Alternativ för startkälla
Startkälla | Beskrivning
--- | ---
Endast avtryckare | Tryck på verktygsavtryckaren för att starta åtdragningen.
Avtryckare ELLER tryck | Tryck på verktygsavtryckaren eller tryck verktyget mot förbandet för att starta åtdragningen.
Avtryckare OCH tryck | Tryck på verktygsavtryckaren och tryck verktyget mot förbandet för att starta åtdragningen.
Endast tryck | Tryck verktyget mot förbandet för att starta åtdragningen.
Säkerhetsavtryckare | Två avtryckare (som med avtryckare och push) aktiverade inom 500 ms från varandra för att starta åtdragningen.

# Konfiguration av tillbehörsbussen

Verktygstillbehör är anslutna till verktyget via tillbehörsbussen. Verktygstillbehör konfigureras separat för varje verktygskonfiguration på styrenheten.

Konfigurationer för tillbehörsbuss
Typ | Beskrivning
--- | ---
ST Selector | En liten display och knappar för att välja uppgifter eller program enligt konfigurationen.
TLS-tagg | Tool Location System-tag som används för att ge utsignaler till operatören.
EHMI | En liten display och knappar för att välja uppgifter eller program enligt konfigurationen.
Streckkodsläsare | En enhet för att läsa en streckkodssträng eller en QR-kod som innehåller information.

I detta avsnitt

- ST-selektor
- TLS-tag
- EHMI
- Streckkodsläsare

# ST-selektor

ST Selector är ett verktygstillbehör. Det installeras på verktyget och ansluts till verktygstillbehörsbussen. Det har en liten skärm, två ingångsknappar och utgångslysdioder.

## Skärm

Displayen visar en information åt gången och har fyra olika sidor som kan konfigureras, för att visa olika förinställda objekt på varje sida.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Sida 1 | Välj det meddelande som ska visas från listan: Batchräkning Batch som körs för närvarande Slutvinkel Slutmoment Generisk IO 1 Generisk IO 2 Generisk IO 3 Generisk IO 4 Generisk IO 5 Generisk IO 6 Generisk IO 7 Generisk IO 8 Generisk IO 9 Generisk IO 10 Återstående batch Valt sekvens-ID Valt åtdragningsprogram Sekvensens storlek Mål-/slutmoment Målmoment Sekvensräkning totalt kvar Totalsekvensräknare Totalsekvens – storlek
Sida 2
Sida 3
Sida 4

## Brytartid

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Brytartid | Välj den tid ett meddelande visas innan nästa meddelande kommer.

## Knappar

De två knapparna kan konfigureras att verka på den information som visas och används för att gå igenom förteckningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Vänster knapp | Välj en åtgärd från snabbmenyn.
Höger knapp | Välj en åtgärd från snabbmenyn.

## Statusdioder

Statusdioderna kan aktiveras eller inaktiveras.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Visa resultat LED | Välj önskad envalsknapp för På eller Av.
Visa extra LED | Välj önskad envalsknapp för På eller Av.

Resultatlysdioderna är röda, gröna och gula, och visar samma information som huvudverktygets lysdioder.

De två extra lysdioderna kan visa Batch OK och Batchsekvens OK. Båda dessa lysdioder stängs av vid nästa åtdragning.

# TLS-tag

Tool Location System (TLS)-tag, är ett verktygstillbehör. TLS-taggen är monterad på verktyget och ansluten till verktygstillbehörsbussen. TLS-taggen är en del av Ubisense positioneringssystem och hanteras oberoende från styrenheten. Förutom positioneringen, kan TLS-taggen användas för att ge information till operatören. Valda utsignaler kan ge olika LED-belysningskombinationer.

Upp till 10 olika utsignaler kan mappas till en belysningsprioritet.

TLS-tagkonfiguration, parametrar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Signal | Välj en signal för att utlösa lysdioden från en snabbmeny. För en signal av typen Händelse, välj varaktigheten för signalen.
Färg | Välj en färg för lysdioden.
Prioritet | 10 prioritetsnivåer är tillgängliga för ljud där ett (1) är den högsta prioritetsnivån. Standard prioritetsnivå är (5).

För två signaler samtidigt, vinner signalen med högsta prioritet. När två signaler med samma prioritet utlöser lysdioden, vinner den som når fram först.

En utsignal kan vara av typ Händelse eller av typ Tillstånd.

En tillståndssignal är aktiv så länge tillståndet är aktivt.

En händelsesignal är aktiv under en konfigurerbar tid.

# EHMI

EHMI är ett verktygstillbehör. Det installeras på verktyget och ansluts till verktygstillbehörsbussen. Det har en grafisk display, tre funktionsknappar och alternativt en streckkodsläsare. Displayen är en del av styrenhetens GUI med möjlighet att välja åtdragningsprogram, batchsekvenser och att visa resultat från åtdragningar. Samspelet med styrenheten sker via funktionsknappar.

I EHMI-konfigurationen är det möjligt att avgöra om funktionsknapparna är På eller Av.

EHMI-knappar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktivera funktionsknappar | På = Knapparna har full funktionalitet för att konfigurera inställningar inom de synliga menyerna. Av = Funktionsknapparna kan endast användas för att bekräfta en nödvändig dialog på EHMI.

# Streckkodsläsare

Läsaren är ett verktygstillbehör. Den installeras på verktyget och ansluts till tillbehörsbussen.
En streckkodsläsare används för att läsa en streckkodssträng eller en QR-kod som innehåller information för att välja den lämpliga batchsekvensen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Passera genom-läge | På: Aktiverar genompassering. Av: Inaktiverar genompassering. | Av

# Konfigurera Open End

Innan du använder ett open end-verktyg ska du kontrollera att verktygshuvud och verktygshus har monterats och konfigurerats korrekt. Om detta inte görs kan verktyget köras i fel riktning och det mekaniska stoppet i open end-huvudet kan skadas.

Efter åtdragning med open end-verktyg kan du låta open end-verktyget gå till öppningspositionen igen genom open end-konfigurationen.

Konfigurera open end-strategier och inställningar genom HMI-gränssnittet (Human Machine Interface).

Open end-konfigurationen gäller endast kabelanslutna verktyg, IXB-verktyg och STB-verktyg.
Open end-konfigurationen omfattar inte Flex eller StepSync.

## Open end-konfiguration

Open end-inställningar
Inställningar | Beskrivning
--- | ---
Automatisk positionering | Efter åtdragning med open end-verktyg kan du låta open end-verktyget gå tillbaka till öppningspositionen automatiskt. En omkopplare ställer automatisk positionering i läge På eller Av: På: vid aktivering efter åtdragningen när open end-verktyget lyfts upp går verktyget tillbaka till öppningspositionen automatiskt. Operatören måste hålla in verktygsreglaget under hela processen (åtdragning + automatisk positionering). Om operatören släpper verktygsreglaget innan den automatiska positioneringen har slutförts kommer open end-verktyget att gå tillbaka till öppningsläget genom den valda positioneringsstrategin. Av: standardvärde. Vid inaktivering efter åtdragningen när open end-verktyget lyfts upp går det inte tillbaka till öppningspositionen automatiskt. När open end-verktyget lyfts upp måste operatören släppa verktygsreglaget. För att open end-verktyget ska gå tillbaka till öppningsläget igen måste operatören hålla in verktygsreglaget under hela den automatiska positioneringen. Automatisk positionering omfattar endast flerstegsprogram för åtdragning. Automatisk positionering gäller endast kabelanslutna verktyg och IxB-verktyg.
Positioneringsstrategi | Välj Positioneringsstrategi för att låta open end-verktyget gå tillbaka till öppningspositionen efter åtdragningen. Framåt: standardvärde. Open end-verktyget går i framåtriktningen – samma riktning som vid åtdragning – till öppningsläget. Backning: open end-verktyget går i backriktningen – i motsatt riktning mot åtdragning – till öppningsläget. Backning momentbaserad: open end-verktyget går till öppningsläget genom en långsam rotation i backriktningen där momentet också övervakas. Framåt snabbstart: open end-verktyget går till öppningsläget så snabbt som möjligt. Vi rekommenderar strategierna Backning momentbaserad och Framåt snabbstart för open end-verktyg med ledad frontdel. Backning momentbaserad och Framåt snabbstart -strategierna gäller endast kabelanslutna verktyg och IXB-verktyg. Om positioneringsstrategin för STB-verktyg är Backning momentbaserad eller Framåt snabbstart kommer standardalternativet för Positioneringsstrategi att köras automatiskt. För Backning momentbaserad är standardalternativet för Positioneringsstrategi normalt Backning. För Framåt snabbstart är standardalternativet för Positioneringsstrategi normalt Framåt.
Positionering hastighet | Positioneringshastighet styr hur snabbt verktyget ska gå till öppningsläget. Positionering hastighet uttrycks i procent (%) av open end-verktygets maxhastighet. Operatören kan ange ett värde på Positionering hastighet från 5 % till 100 %. Standardvärdet på positioneringshastighet är inställt på 38 %.

# Digitala signaler

# Insignaler

Insignaler är systemkommandon som utförs med hjälp av till exempel knappar eller omkopplare på ett tillbehör, antingen ett verktygstillbehör eller ett QIF-tillbehör eller genom att ansluta dem till en I/O-inkontakt.

Insignalen Lås verktyg får inte vara konfigurerad för mer än ett tillbehör för varje virtuell station.

# Utsignaler

Utsignaler är tillstånd eller händelser i systemet. De kan antingen kopplas till ett verktygstillbehör eller till ett QIF-tillbehör.

# Väljarkonfiguration

# Hylsväljarkonfiguration

Hylsväljare är ett hylsställ med lysdioder som leder användaren genom t.ex. en batchsekvens. När mer än ett åtdragningsprogram används, är det mycket praktiskt att använda en hylsväljare. När en hylsa lyfts så väljs motsvarande åtdragningsprogram. Flera hylsväljare kan anslutas till varje virtuell station.

Information om de anslutna hylsväljarna kan hittas genom att peka på Åtdragning och sedan Hylsväljare på menyn Källor.

I detta avsnitt

- Konfigurera en hylsväljare
- Ansluta en hylsväljare till en virtuell station

# Konfigurera en hylsväljare

1. Gå till startsidan och fliken Konfigurationer och välj Hylsväljare till vänster. Klicka på plus-ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet för att skapa en ny konfiguration

2. Ge konfigurationen ett namn.

3. Välj Redigera.

4. Klicka på Lägg till eller Ta bort för rätt antal hylsfack, välj sedan alla fack som måste vara aktiva (anges i blått).

5. Sätt Styrning till Extern om hylsvalet ska styras av ett externt system.

# Ansluta en hylsväljare till en virtuell station

1. På menyn Virtuell station, gå till den virtuella stationen som ska användas och gå sedan till Tillbehör och peka på Välja tillbehör.

2. Under Tillbehör, klicka på Välja tillbehör och gå sedan till fliken Hylsväljare.

3. I kolumnen Konfiguration (vänster), välj en konfiguration som du vill använda med hylsväljaren (se Konfigurera hylsväljarenKonfigurera hylsväljaren)

4. I kolumnen Anslutna tillbehör (höger), välj den hylsväljare som du vill använda.

# Ställa in en Väljare 6 via Ethernetkabel/trådlös

Väljare 6 huvudöversikt

Väljare framifrån

A | Hållare för hylsa eller bit
B | Indikatorlysdioder för position
C | Dekalområde
D | Monteringshål i varje hörn
E | Serviceport
F | Lysdiod för batteristatus (endast tillgängligt på trådlösa versioner)
G | WLAN-status LED (tillgängligt på vissa väljare)
H | Batteri (endast tillgängligt på trådlösa versioner)
I | Mobilitetsmodul (endast tillgängligt på trådlösa versioner)

Väljare 6 anslutningsöversikt

Väljare underifrån

A | Kontaktskydd
B | Extern likström in; Kycon (DC DIN) kontakt
C | Ethernet in, nedströms anslutning; M12 D-kodad honkontakt
D | Väljarens baksida
E | Digital in- och utgångsanslutning
F | Ethernet ut, nedströms anslutning; M12 D-kodad honkontakt
G | Batteri

Väljare 6 serviceport översikt

Servicegränssnitt

A | RJ45 Serviceport
B | RBU-fack
C | Funktionsknapp

Allmän inställning

1. På styrenheten, gå till Inställningar > Nätverk och kontrollera IP-adressen under Fabriksethernet-porten, (krävs endast när du ställer in via trådlös anslutning).

2. Öppna väljarens servicelucka. Luckan hålls fast med en 2 mm insexskruv.

3. Anslut en Ethernet-kabel mellan en dator och RJ-45-kontakten i servicegränssnittet.

4. Se till att väljaren har ström, antingen genom PoE, genom en extern strömkälla eller med batteri.

5. Öppna ett webbläsarfönster i datorn.

6. Skriv in webbadressen 169.251.1.1 och tryck på knappen Enter. Webbservern i väljaren kommer att svara och visa väljarens webbgränssnitt.

7. Välj Inställningar i den vänstra navigeringen (detta väljs som standard) Arbetsutrymmet i Inställningar visar konfigurationsmenyerna och är uppdelat i fem olika inställningar: Grundläggande inställningar, Serviceport, Ethernet in, WLAN, och Power Focus XCPower Focus XC.

8. I avsnittet Ethernet in, välj Externt läge På eller Av för den LED-kontrollkälla som önskas.

9. Nästa steg i inställningen beror på hur hylsväljaren kommer att anslutas till styrenheten (Ethernet-kabel direkt till styrenheten (standard), Ethernet-kabel till fabriksnätet eller trådlöst till fabriksnätverk). Se instruktionerna nedan för din inställning.

Ställa in hylsväljare - Ethernet kabelansluten till styrenheten (standard)

1. Ethernet-portar (RJ45) för kopplingsanordningar och styrenheter i kedjekoppling finns endast i nyare modeller av Power Focus XCPower Focus XC. För att ansluta Väljaren 6 via Ethernet-kabel till äldre styrenhetsmodeller, bör en adapterkabel användas för att ansluta Ethernet-kabeln till styrenheternas COM PORT.

2. I avsnittet Ethernet In väljer du Power Focus XCPower Focus XC (standard) i rullgardinsmenyn Ansluten till.

3. Klicka på Spara-knappen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

4. Ta bort ethernet-kabeln från serviceporten.

5. Stäng serviceporten med luckan och säkra den med låsskruven.

   Hylsväljaren visar sig i listan Anslutna tillbehör (Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare)

Ställa in Väljare – kabelansluten till fabriksnätet

1. I avsnittet Ethernet In, välj Fabriksnät från Ansluten till rullgardin.

2. Välj DHCP På eller Av för dynamisk eller statisk IP-adresskonfiguration. Om det krävs en statisk IP-adress i IP-adressfältet, anger du IP-adressen för hylsväljaren.

3. I avsnittet Power Focus XCPower Focus XC anger du IP-adressen (se ovan) för den styrenhet som väljaren kommer att anslutas till.

4. Klicka på Spara-knappen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

5. Ta bort ethernet-kabeln från serviceporten.

6. Stäng serviceporten med luckan och säkra den med låsskruven.

   Hylsväljaren visar sig i listan Anslutna tillbehör (Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare)

Ställa in hylsväljare – kabelansluten till fabriksnätet

1. I avsnittet Ethernet In, välj Fabriksnät från Ansluten till rullgardin.

2. I WLAN-avsnittet, fyll i följande parametrar:

   - Aktivera: ställ in radioknapp på JA

   - SSID: fyll i SSID-namnet på hylsväljaren

   - Lösenord: fyll i lösenordet för det trådlösa nätverket som ska anslutas till

   - Krypteringstyp: välj rätt typ av kryptering för det trådlösa nätverket (WPA-PSK, eller WPA2-PSK, EAP-TLS)

3. I avsnittet Power Focus XCPower Focus XC anger du IP-adressen (se ovan) för den styrenhet som väljaren kommer att anslutas till.

4. Klicka på Spara-knappen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

5. Ta bort ethernet-kabeln från serviceporten.

6. Stäng serviceporten med luckan och säkra den med låsskruven.

   Hylsväljaren visar sig i listan Anslutna tillbehör (Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare)

# Allmän virtuell station

I Allmän virtuell station kan olika specifika resultatrapporter och åtdragningsinställningar sparas. Olika filter kan skapas och filtrera bort specifika resultat. Under Åtdragningsinställningar kan du till exempel ställa in verktygets beteende vid upplåsning. Dessa konfigurationer kan sedan tilldelas virtuella stationer.

## Lägga till och redigera en konfiguration

1. I menyn Konfigurationer, klicka på fliken Allmän virtuell station, och klicka på plus-tecknet i övre högra hörnet.

2. Ge den nya konfigurationen ett namn och klicka på Redigera.

3. I fönstret Resultatfilter för rapportering, ställ omkopplaren på, På för de parametrar du vill inkludera i resultaten. Som standard är alla parametrar satta till På.

   Om du aktiverar ett resultatfilter kommer resultatet inte att skickas, men det visas fortfarande på styrenheten.

   Följande parametrar kan ställas in i sektorn Resultatfilter för rapportering:

   - Lossning

   - Räkna upp grupp

   - Räkna ner grupp

   - Återställ grupp

   - Gå förbi åtdragningsprogram

   - Avbrottssekvens

   - Återställ gruppsekvens

4. I fönstret Åtdragningsinställningar anger du värden för de parametrar som visas, där så behövs. Som standard är alla parametrar satta till Av.

   Följande parametrar kan ställas in i sektorn Åtdragningsinställningar:

   - Lås upp verktyget vid lossning – ser till att verktyget är låst efter en NOK-åtdragning.

   - Inaktivera lossning – ser till att en operatör inte lossar en skruv för vilken processen inte tillåter lossning.

   - Inaktivera åtdragning – ser till att en operatör inte drar åt en skruv för vilken processen inte tillåter åtdragning.

Lås upp verktyg vid lossningsalternativ
Lås upp verktyget vid OK lossning | Beskrivning
--- | ---
Av | Ett inaktiverat verktyg förblir inaktiverat oavsett lossningsstatus.
OK | Ett inaktiverat verktyg låses upp när en OK-lossning har utförts.
Alltid | Ett inaktiverat verktyg låses upp när en lossning har utförts, oavsett läsningsstatus.

Alternativ för inaktiverad lossning
Inaktivera lossning | Beskrivning
--- | ---
Av | Inaktivera lossning är AV. Det går alltid att lossa en skruv.
Vid åtdragning OK | Inaktivera lossning för åtdragningsresultat OK. En operatör kan inte lossa en bult som avslutats med åtdragningsresultat OK.
Vid åtdragning NOK | Inaktivera lossning för åtdragningsresultat NOK. En operatör kan inte lossa en bult som avslutats med åtdragningsresultat NOK.
Alltid | Inaktivera lossning är alltid PÅ. En operatör kan aldrig lossa en bult.

Alternativ för inaktiverad åtdragning
Inaktivera åtdragning | Beskrivning
--- | ---
Av | Inaktivera åtdragning är AV. En operatör kan alltid dra åt en bult.
Vid åtdragning OK | Inaktivera åtdragning efter åtdragningsresultat OK – en operatör kan inte dra åt en annan skruv om den aktuella åtdragningen avbröts trots att resultatet var OK.
Vid åtdragning NOK | Inaktivera åtdragning efter åtdragningsresultat NOK. En operatör kan inte dra åt en annan bult om den aktiva åtdragningens resultat var NOK.
Efter varje åtdragning | Inaktivera åtdragning aktiveras efter varje åtdragning. En operatör kan inte dra åt en annan bult förrän den aktuella åtdragningen har avslutats.

## Tillåter ett inaktiverat verktyg att låsa upp efter lossning

- I den virtuella stationskonfiguration som är inställd på den virtuella station där verktyget är anslutet ställer du in Lås upp på lossning till På OK eller Alltid.

För att aktivera ovanstående inställning måste följande villkor uppfyllas:

- Parametern Inaktivera lossning kan inte vara inställd på Av eller Alltid.

- Parametern Inaktivera lossning kan inte ställas in på samma värde som Inaktivera åtdragning.

- Åtdragningsprogrammet som används måste ha lossning aktiverad.

När verktyget är låst för antingen åtdragning eller lossning på grund av ett inaktiveringsläge, kan det låsas upp av någon av följande insignaler:

- Masterupplåsning – 10005

- Lås upp verktyget när det är klart – 10059

Upplåsning av ett inaktiverat verktyg genom insignaler fungerar inte om Lås verktyg vid lossning är inställt på Alltid.

## Tilldela en konfiguration till en virtuell station

Varje virtuell station kan ha sin egen konfiguration i samband med sig, eller flera virtuella stationer kan dela samma konfiguration. För att en konfiguration ska verkställas måste den tilldelas en virtuell station.

1. Gå till den menyn Virtuell station och välj den virtuella station som du vill tilldela konfigurationen till.

2. Under Allmän kommer den första konfigurationen för Allmän virtuell station att väljas som standard. Klicka på konfigurationsnamnet.

3. I pop-up-fönstret, välj önskad konfiguration från listan. Pop-up-fönstret kommer att stängas när valet gjorts.

I detta avsnitt

- Konfigurering av inställningar för resultatvisning

# Konfigurering av inställningar för resultatvisning

I fönstret Inställningar för resultatvisning kan en användare visa slutmoment utan PrT-kompensationsvärde, samt PrT-kompensationsvärde under Liveresultat.

## Konfigurera fönstret Inställningar för resultatvisning

1. Gå till startsidan och fliken Konfigurationer och välj Generell virtuell station. till vänster.

2. I Konfigurations-fönstret du vill arbeta med klickar du på Redigera.
   Skärmbilden Redigera konfiguration visas.

3. I fönstret Inställningar för resultatvisning anger du PÅ eller AV beroende på önskade resultat.

   Om flaggan Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat är PÅ visar fönstret Liveresultat värdet PrT-kompensation.

   Om flaggan Visa slutmoment med PrT-kompensation är PÅ visar fönstret Liveresultat i styrenheten slutmoment med PrT-kompensation inräknad.

   Att sätta omkopplarna i fönstret för Resultatvisningsinställningar till antingen PÅ eller AV har ingen inverkan såvida inte flerstegsprogrammet har ett åtdragningssteg som innefattar stegövervakning av Rådande moment med Kompensations-omkopplaren satt till PÅ.

## Inställningar för resultatvisning

Här är de olika konfigurationsalternativen i fönstret Inställningar för resultatvisning.

Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ | Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV | Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ | Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV
--- | --- | --- | ---
Peka och klicka på bilden för att se mer information: | Peka och klicka på bilden för att se mer information: | Peka och klicka på bilden för att se mer information: | Peka och klicka på bilden för att se mer information:

I detta avsnitt

- Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV

# Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ

Fönstret Liveresultat visar slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

Om eHMI och ST-väljare är på och konfigurerade visas slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

## Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ

Fönstret Liveresultat visar PrT-kompensationsvärde samt kompensationsikon ().

Om det finns flera kompensationsvärden visas värdet för det senaste tillgängliga steget.

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för öppna protokoll.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.

# Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV

Fönstret Liveresultat visar slutmoment utan PrT-kompensationsvärde. Eftersom slutmomentet inte innefattar PrT-kompensationsvärdet visas det kursivt.

## Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ

Fönstret Liveresultat visar PrT-kompensationsvärde samt kompensationsikon ().

Om det finns flera kompensationsvärden visas värdet för det senaste tillgängliga steget.

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för öppna protokoll.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.

# Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV

Fönstret Liveresultat visar slutmoment utan PrT-kompensationsvärde. Eftersom slutmomentet inte innefattar PrT-kompensationsvärdet visas det kursivt.

## Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV

Fönstret Liveresultat visar inte PrT-kompensationsvärde eller relaterad kompensationsikon ().

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för öppna protokoll.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.

# Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ

Fönstret Liveresultat visar slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

Om eHMI och ST-väljare är på och konfigurerade visas slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

## Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV

Fönstret Liveresultat visar inte PrT-kompensationsvärde eller relaterad kompensationsikon ().

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för öppna protokoll.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.

# Konfiguration av streckkodsläsaren

På den här menyn kan streckkodskonfigurationer läggas till. Streckkodsläsare kan konfigureras så att lästa strängar antingen hanteras av styrenheten eller skickas till ett externt system. När den lästa strängen skickas vidare väljer styrenheten ingen uppgift baserat på strängen, utan skickar den bara till en extern enhet via en utgångssignal.

## Lägga till en streckkodsläsare och aktivera vidaresändning

1. Gå till Konfigurationer > Streckkodsläsare och klicka på plustecknet längst upp till höger.

2. Ge streckkodskonfigurationen ett namn.

3. Aktivera vidaresändning genom att klicka på Redigera, och sätt Passerläge till På.

I detta avsnitt

- Streckkodskonfiguration

# Streckkodskonfiguration

En streckkodsläsare används för att läsa en streckkodssträng eller en QR-kod som innehåller information för att välja den lämpliga batchsekvensen.

Streckkodsläsaren konfigureras i fliken Källor.

Streckkodsläsaren kommer att läsa de tecken som du anger och sätta ihop dem till en textsträng. Denna textsträng matchas sedan med de fördefinierade strängar som du har angett i styrenheten, och om de matchar, kommer batchsekvensen som är kopplad till din fördefinierade sträng att väljas.

Streckkodssträngar av en längd på upp till 1024 tecken kan läsas och de kan innehålla tecken i positionerna 32 till 126 i ASCII-tabellen. Om streckkoden innehåller en sträng längre än 1024 tecken, kommer den återstående delen av strängen, från position 1025 och framåt, att kasseras.

I detta avsnitt

- Konfigurera streckkodsläsaren
- Giltiga streckkodsläsare

# Konfigurera streckkodsläsaren

Streckkodsläsaren i sig måste ställas in med hjälp av ett amerikanskt tangentbord, och streckkodsläsaren ska avge ett returtecken för att avsluta streckkodssträngen.

# Giltiga streckkodsläsare

För en lista över scannrar som är verifierade för användning med styrenheten Power Focus XCPower Focus XC, kontakta lokala Atlas Copco-representant.

# Arbeta med fliken Information om styrenhet

Systemadministrationsuppgifterna för styrenheten Power Focus XCPower Focus XC hanteras i menyn Styrenhet. Menyn nås genom styrenhetens GUI, webb-GUI, eller Tools Talk 2 GUI.

I detta avsnitt

- Intelligent Application Module
- Programvara
- Hårdvara
- Export/import

# Intelligent Application Module

Intelligent Application module (IAM) är ett beständigt minne som ligger i styrenheten. Minnesmodulen innehåller alla styrenhetsprogram, konfigurationer och resultat. Vissa moduler kan även innefatta ytterligare laddade funktionsobjekt.

För en fullständig lista över tillgängliga IAMs och deras kapacitet, kontakta en Atlas Copco-representant.

IAM-information

# Programvara

Versionsnumret av två versioner av programvara som finns på styrenheten Power Focus XCPower Focus XC finns under fliken Programvara.

Det är bra att installera en andra programversion av styrenhetens program vid uppgradering av flera styrenheter. När produktionen är klar att gå över till det uppgraderade programmet, kan den nya programversionen aktiveras lokalt på styrenhetens gränssnitt, från en fjärrdator med webbgränssnittet, eller med ToolsTalk.

En ny programvarudistribution kan installeras antingen genom att ansluta en USB-flash-enhet med programmet till styrenhetens USB-port eller med hjälp av webbgränssnittet.

Programuppdateringen är endast synlig när du bläddrar till styrenhetens gränssnitt från en dator. När en masslagringsenhet med en giltig programversion sätts in i USB-porten, visas en uppmaning att uppdatera programvaran.

Filen för uppdatering av programvara får inte packas upp och måste lagras i en mapp med namnet PFImages i roten på USB-flash-enheten.

Ett oväntat fel under programuppgraderingen kan leda till förlust av data.
Innan några programversioner uppgraderas rekommenderas en säkerhetskopiering av styrenhetens konfiguration genom export av ”All styrenhetsinformation”.

I detta avsnitt

- Uppdatera program för styrenhet via USB
- Uppdatera styrenhetens program via webbgränssnitt

# Uppdatera program för styrenhet via USB

1. Anslut USB-flash-enheten till styrenheten: installationsguiden startar automatiskt.

   Om flera programversioner finns på USB-flash-enheten, visas en lista med de olika mjukvaruuppgraderingsfilerna.

2. Välj filen för programvaruuppgradering för att installera och följ instruktionerna för att slutföra installationen.

   USB-minnet behöver ha en delning tillgänglig och formateras för att fungera med Linux. Möjliga format är till exempel FAT eller NTFS.

   Ta inte bort USB-enheten och koppla inte ifrån IAM förrän uppgraderingen har slutförts.

# Uppdatera styrenhetens program via webbgränssnitt

1. På fliken Styrenhet går du till Program och väljer sedan Programuppdatering. Klicka sedan på Bläddra.

2. Bläddra och välj zipfilen med programmet och följ instruktionerna för att avsluta installationen.

# Hårdvara

Fliken Hårdvara innehåller Styrenhetsinformation, såsom modellbeteckning och serienummer, Hälsa, Touch-kalibreringsskärm och information om de olika elektronikkorten i styrenheten.

I detta avsnitt

- Hälsa

# Hälsa

Vyn Hälsa innehåller information om batteristatus och styrenhetstemperatur.

## Batteristatus

Styrenhet > Hårdvara > Hälsa

Power Focus XCPower Focus XC-batteriet fungerar som reservkraft för vissa systemelement, såsom den interna klockan. Batteristatusen uppdateras en gång om dagen, samt vid omstart av styrenheten. När batteriet är nära att bli helt urladdat, kommer en varning (3011) att visas. Batteriet ska bytas ut så snart som möjligt när varningen dyker upp.

## Styrenhetstemperatur

Styrenhet > Hårdvara > Hälsa

Styrenhetstemperaturen övervakas kontinuerligt av Power Focus XCPower Focus XC. Temperaturenheter som stöds är grader Celsius (°C) och grader Fahrenheit (°F), med Celsius som standardenhet. Det går att växla mellan de två enheterna utan att styrenheten behöver startas om. När styrenhetstemperaturen överstiger maxtemperatur, inaktiveras drivtillståndet och en varning (3010) visas. Drivtillståndet aktiveras återigen när styrenhetens temperatur sjunker under temperaturgränsen.

Från displayen eller via webb-GUI, kan användare få tillgång till de senast uppmätta temperaturerna för styrenheten tillsammans med tidsstämpeln när mätningen gjordes.

# Export/import

Från fliken Export/Import kan användaren utföra ett av följande moment: Export, import och automatisk säkerhetskopiering.

Från fönstret Export kan användaren exportera styrenhetens konfigurationer, inställningar, resultat och händelser. Du kan dessutom exportera verktygsloggar som kan delas med servicepersonal från Atlas Copco vid felsökning av verktyg.

Från fönstret Import kan användaren importera styrenhetens konfigurationer och inställningar.

Det går bara att ha en aktiv export eller import samtidigt. Alla försök att starta en ny Export/Import nekas medan en Export/Import pågår.

Fönstret Automatiserad backup ger användaren möjlighet att generera en backupfil automatiskt.

Det är möjligt att exportera data genom att använda:

- Webb-GUI

- ToolsTalk 2

- mobil-GUI (exportera till enhet)

- USB-minne, i mobil-GUI.

USB-minnet behöver formateras och med en delning för att fungera med Linux: möjliga format är till exempel FAT eller NTFS.

Det är möjligt att importera data genom att använda:

- Webb-GUI

- ToolsTalk 2

Under Export/Import-processen visas en förloppsindikator medan exporten/importen pågår. Tiden att utföra en export/import beror på antalet resultat, händelser och loggfiler.

## Export/import mellan styrenheter

Styrenheterna kan ha olika IAM-typer som kan ha olika kapaciteter.
En styrenhet kan exporterar alla konfigurationer som är tillämpliga för den aktuella IAM-modulen.

En styrenhet kan inte importera en fil som exporterats från en annan typ av IAM-modul. Detta gäller även vid användning av ToolsTalk 2.

I detta avsnitt

- Exporterar ”All styrenhetsinformation”
- Exportera ”Inställningar och konfigurationer”
- Exportera ”Loggar från anslutna verktyg”
- Exportera ”Resultat”
- Exporterar ”Systemloggar och information”
- Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar

# Exporterar ”All styrenhetsinformation”

Det går att exportera styrenhetens konfigureringsinställningar, resultat och händelser för ytterligare bearbetning. En del av exporten utförs både från kabelverktyget och från anslutna trådlösa verktyg.

Alla data som ingår i exporten lagras i en fil med namnet "PFExport_<IAM name>_<datetime (lägsta tidsvärdet visas i sekunder)>.tar.gz", som innefattar följande filer och kataloger:

- "PFExport_<datetime>_Results.csv" – Alla tillgängliga resultat

  Resultaten exporteras i en CSV-formaterad textfil. Det senast utförda resultatet är den första posten i CSV-filen.

  Det går att exportera följande resultatinformation för åtdragningar och lossningar:

Information om resultat | Power Focus XC – Åtdragningsprogram | Power Focus XC – Flerstegsprogram
--- | --- | ---
Identitetsnummer | - | -
Typ av åtdragning | X | X
Namn på virtuell station | X | X
VIN (Identifieringssträng) | X | X
Datum och tid | X | X
Unikt verktygs-ID | X | X
Gruppsekvensnamn | X | X
Gruppsekvens – räknare | X | X
Batchräkning | X | X
Bultnamn | - | -
Totalstatus | - | -
Totalstatus info | - | -
Status | X | X
Statusinfo | X | X
Lägesnamn | - | -
Namn på åtdragningsprogram/flersteg | X | X
Stoppfel | - | X
Fel | - | X
Steg där fel inträffade | - | X
Kanal | - | -
Målmoment (Nm) | X | X
Slutmoment (Nm) | X | X
Målvinkel (grad) | X | X
Start för slutvinkel (Nm) | X | X
Slutvinkel (grad) | X | X
Nergängningsvinkel (grad) | X | -
Korrelationsfaktor för återstående moment | X | X
Tid som gått (s) | - | X
Vinkel låg gräns (grad) | X | X
Vinkel hög gräns (grad) | X | X
Undre momentgräns (Nm) | X | X
Övre momentgräns (Nm) | X | X
Antal pulser | X | -
Ström vid avstängning (A) | X | X
TrueAngle-kompensation (grad) | X | X
Tid till nedgängning klar (ms) | X | -
Tid till slutmoment (ms) | X | -
Måltext | X | X
Stegdata | - | X
Självgängningsmoment | X | X
Rådande moment | X | X
Nedgängningsvinkel utlösare | X | X

Fältavgränsare och sifferformat beror på språkinställningarna:

Språk | Datum/tid | Fältavgränsare | Sifferformat
--- | --- | --- | ---
Engelsk (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Tjeckiska (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Tysk (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Spansk (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Fransk (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Koreansk (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Italiensk (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japansk (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugisiska (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Rysk (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Svensk (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Kinesisk (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

- "PFExport_<datetime>_Events.csv" – Alla tillgängliga händelser

  Följande händelseinformation exporteras i en CSV-formaterad textfil:

  - Allvarlighet

  - Datum

  - Tid

  - Kod

  - Beskrivning

  - Virtuell station som utlöste händelsen (exporteras bara för PFXC-Handhållen)

- ”/inställningar” – Inställningar och konfigurationer (används av Import)

- "jsonConfigurations.zip" - Program för flerstegsåtdragning och lossning exporteras som .json-filer (för användning med MID2500)

- "atlas_sys_d.zip" - Loggfiler från drivapplikationen

- "atlas_sys_i.zip" - Loggfiler från IT-applikationen

- "atlas_protocol_log.zip" – Loggfiler från externa protokolladaptrar

- ”ExportInfo.txt” – Textdokument med information om IAM och styrenhet

- "atlas_plc.zip" – PLC-konfiguration

- ”licenseInformation.zip” – Licensinformation och systeminformation

## Så exporterar du ”All styrenhetsinformation”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer All styrenhetsinformation.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popup-fönster som bekräftar att exporten är klar.
   En PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

# Exportera ”Inställningar och konfigurationer”

Du kan välja att endast exportera styrenhetens konfigurationer och inställningar.

Exporterade data lagras i en komprimerad fil som identifieras med IAM-namn samt datum och tidpunkt för exporten.
Data i filen innefattar alla konfigurationer och inställningar i styrenheten, vilket innebär att exportfilen kan importeras och ställa in en annan styrenhet med samma eller senare programversion.
Exporterade data innefattar information om IAM och styrenhet, samt förformaterade flerstegsprogram för åtdragning och lossning, för användning med MID2500-systemet.

## Så exporterar du ”Inställningar och konfigurationer”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer Inställningar och konfigurationer.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är klar.
   En PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

# Exportera ”Loggar från anslutna verktyg”

Genom export av verktygsloggar kan en servicetekniker dela verktygsloggdata med servicepersonal från Atlas Copco Underhåll vid felsökning av verktyg.

Det går att exportera verktygsloggar från följande verktyg: STB, SRB och TBP/TBP-S.

Gör så här för att exportera verktygets loggar – verktyget måste vara anslutet till styrenheten. Verktyget behöver inte vara kopplat till någon virtuell station.

Alla data som ingår i verktygsloggexporten lagras i en fil med namnet "PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz", som innefattar följande filer och kataloger:

- "atlas_tool_i.zip" – Alla tillgängliga resultat

  Individuella filer skapas för varje anslutet verktyg. Filformatet för verktygets loggfiler är ”verktyg-<verktygstyp>-<verktygets serienummer>.log"

- "ExportInfo.txt" – Textdokument som innehåller information om IAM, styrenhet och anslutna verktyg

## Så exporterar du ”Loggar från anslutna verktyg”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer Loggar från anslutna verktyg.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är klar.
   En PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

# Exportera ”Resultat”

Du kan även välja att endast exportera åtdragningsresultat från styrenheten.

## Så exporterar du ”Resultat”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer Resultat.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är klar.
   För flerspindelsystem (fixturmonterade) kommer den exporterade filen automatiskt att laddas ned i .zip-format, annars laddas den ned i .csv-format.

# Exporterar ”Systemloggar och information”

Genom export av systemloggar och information kan en servicetekniker dela systemets loggar och dess information med servicepersonal från Atlas Copco.
Felsökning av problem i systemet with – till exempel styrenheter – är lättare genom export av systemloggar och information.

Exporten av systemloggar och information innefattar inte loggar från anslutna (anslutet) verktyg.
Om du behöver exportera loggarna från anslutna (anslutet) verktyg väljer du önskad exportmetod.

Alla data som ingår i verktygsloggexporten lagras i filen PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz, som innefattar följande filer och kataloger:

- atlas_sys_d.zip – Loggfiler från drivappen

- atlas_sys_i.zip – Loggfiler från IT-appen

- atlas_protocol_log.zip – Loggfiler från externa protokolladaptrar

- ExportInfo.txt – Textdokument med information om IAM och styrenhet

- licenseInformation.zip – Licensinformation och systemkapaciteter

- atlas_systeminformation.zip – Information till Atlas Copco FoU om systemets verkliga hälsa och inställning

- atlas_workflow_log.zip – Loggfiler för arbetsflöde från externa protokolladaptrar

## Så exporterar du ”Systemloggar och information”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj Export/Import -fliken.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer Systemloggar och information.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popup-fönster som bekräftar att exporten är klar.
   En PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

Relevant information

- Konfiguration av utökad loggning

# Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar

När användaren importerar styrenhetens konfiguration och inställningar ersätts befintliga konfigurationer och inställningar av de importerade motsvarigheterna.

Följande konfigurationer importeras inte eller avmarkeras:

- Styrenhetens nätverksinställningar importeras inte

- Resultat och händelser importeras inte

- Licenstilldelning importeras inte

- Den tilldelade uppgiften i Virtuell station/Virtuella stationer avmarkeras

- "jsonConfigurations.zip" (Program för flerstegsåtdragning och lossning) importeras inte

- "licenseInformation.zip" (Licensinformation och systeminformation) importeras inte

## Så importerar du styrenhetens konfigurationer och inställningar

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Import väljer du Importera.

   Popupfönstret Information bekräftar att alla inställningsprogram, batchinformation, tillbehör och styrenhet ersätts med inställningarna i den importerade filen.
   Däremot importeras inte inställningar för nätverk, resultat och händelser.

   Välj Fortsätt.

3. I popup-fönstret Import går du till Välj fil. Välj sedan den fil som ska importeras till styrenheten.

   Vid slutet av importprocessen startar styrenheten om automatiskt.

   Om importprocessen avbryts innan den har startat, eller om filen försvinner, informeras användaren och styrenheten måste startas om (för att säkerställa att den har giltig status).
   Om importprocessen avbryts men filen existerar och inte är korrupt kan importen slutföras.

# Arbete med fliken Inställningar

# Konfiguration av nätverket

Power Focus XCPower Focus XC kan ställas in för åtkomst från Atlas Copcos mjukvara ToolsTalk eller från en webbläsare på ett Local Area Network (LAN). Det kan också nås direkt från en ansluten dator. Protokollet IPv4 används.

Du kan komma åt och ändra Ethernet-inställningarna genom att klicka på Redigera.

Endast porten Factory Ethernet kan konfigureras. Porten Service Ethernet har en tilldelad IP-adress, 169.254.1.1, som inte får anslutas till nätverket.

I detta avsnitt

- Åtkomst av styrenheten via LAN
- Öppna styrenheten genom webbgränssnittet
- Öppna styrenheten genom mobilgränssnittet

# Åtkomst av styrenheten via LAN

Gå till Nätverks-menyn och fönstret Fabriks-ethernetport, och klicka på Redigera. Sätt sedan Aktiverad till På för att ändra Ethernetinställningarna.

Anslut nätverkskabeln till Factory Ethernet-porten och specificera sedan informationen som krävs antingen manuellt eller, om möjligt, använd informationen som tillhandahålls av DHCP-servern. Information som behövs är:

- IP-adress

- Subnet-mask

- Gateway

Den här informationen får du från den lokala systemadministratören.

När manuellt alternativ används, finns det manuella inställningar som kan användas för DNS-servrar.

# Öppna styrenheten genom webbgränssnittet

1. Anlut ena änden av en direkt genomgående, oskyddad Ethernetkabel (RJ45) till en dator och den andra änden till Ethernetkabelns kontakt (serviceporten) på styrenheten.

2. Öppna en webbläsare på datorn och ange webbadressen som visas under Ethernetkabelns kontakt (serviceporten).

# Öppna styrenheten genom mobilgränssnittet

1. Läs av QR-koden till vänster på framsidan av styrenheten med en mobilkamera.

2. Läs av QR-koden till höger med en mobilkamera.

# Konfiguration av protokollet

Power Focus XCPower Focus XC kan ställas in för att kommunicera med servrar som kör en Atlas Copco licenshanterare samt de två Atlas Copco programprodukterna Toolstalk och ToolsNet. ToolsTalk används för att konfigurera en eller flera styrenheter. ToolsNet används för att hantera resultatrapportering.

I detta avsnitt

- Konfigurering av ToolsTalk-anslutning
- Konfigurera ToolsNet-anslutningen
- Konfigurera en licenshanterare
- Konfigurera anslutning för fjärrloggning

# Konfigurering av ToolsTalk-anslutning

För att ansluta en styrenhet till Toolstalk måste du konfigurera och aktivera Toolstalk-protokollinställningarna på styrenheten.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. I fönstret ToolsTalk ställer du in följande parametrar:

   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   På/Av | Aktiverar/inaktiverar kommunikation med ToolsTalk-servern
   Serverport | ToolsTalk serverport
   Servervärd | IP-adress till ToolsTalk-servern

3. Välj Verkställ.

Visa anslutningsstatus för ToolsTalk genom att trycka på knappen Resultat och gå till Liveresultat. Klicka sedan på knappen Protokolanslutning. I dialogrutan väljer du fliken Serveranslutningar.

Se bruksanvisningen för ToolsTalk för uppgift om hur du konfigurerar ToolsTalk 2.

# Konfigurera ToolsNet-anslutningen

För att ansluta en styrenhet till ToolsNet och samla in åtdragningsresultat ska du konfigurera och aktivera ToolsNet-protokollinställningarna i styrenheten.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. I fönstret ToolsNet ställer du in följande parametrar:

   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   På/Av | Aktiverar/Avaktiverar kommunikation med ToolsNet-servern
   Serverport | ToolsNet serverport
   Servervärd | IP-adress till ToolsNet-server

3. Välj Verkställ.

Visa anslutningsstatus för ToolsNet genom att trycka på ikonen Kör-resultat och gå till Liveresultat. Välj sedan knappen . I dialogrutan väljer du fliken Serveranslutningar.

Se bruksanvisningen för ToolsNet 8 för information om konfigurering av ToolsNet.

# Konfigurera en licenshanterare

Atlas Copcos licenshanterare är ansluten till en styrenhet och protokollinställningarna aktiveras på styrenheten från fliken Serveranslutningar i menyn Inställningar.

Fält | Beskrivning
--- | ---
På/Av | Aktiverar/Inaktiverar kommunikation med Atlas Copcos licenshanterare.
Server-värd | Atlas Copco licenshanterare server-IP-adress
Server-port | Atlas Copco licenshanterare serverport

# Konfigurera anslutning för fjärrloggning

För att ansluta en styrenhet till en fjärrloggningsserver måste du konfigurera och aktivera fjärrloggningens inställningar på styrenheten:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. Under Fjärrloggning ska följande parametrar konfigureras:

Fält | Beskrivning
--- | ---
På/Av | Aktiverar/inaktiverar kommunikation med fjärrloggningsservern
TCP/UDP | Väljer TCP- eller UDP-protokoll
Servervärd | IP-adress till fjärrloggningsserver
Serverport | Fjärrloggningens serverport

## Konfigurera loggnivåer

Så här konfigurerar du loggarna som är lagrade på fjärrloggningsservern:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. I fönstret Fjärrloggning markerar du Konfigurera.

3. I fönstret Konfigurera faciliteter markerar du relevanta kryssrutor.

   Kategori | SysLog-klassificering
   --- | ---
   Fel | Uppmärksamhet, Kritiskt, Nödsituation, Fel
   Varning | Varning
   Info | Information, Observera

   För att återgå till den förra konfigurationen klickar du på ÅNGRA.

4. Välj Verkställ.

# Konfiguration av preferenser

Önskemål innehåller allmänna inställningar som datum och tid, språk, momentenhet och startskärm.

I detta avsnitt

- Ställa in datum och tid
- Konfigurera styrenhetsspråket
- Konfigurera visad momentenhet
- Konfigurera visad temperaturenhet
- Konfigurera startskärmbilden
- Tillgång till fabriksportar

# Ställa in datum och tid

Datum och tid måste ställas in för att händelser och resultat ska få rätt tidsstämpel för när de inträffade.

Tiden hämtas från en av tre tillgängliga källor:

- Manuell

- NTP

- ToolsNet

När källan är inställd på Manuell ställs datum, tid och tidszon in manuellt.

När källan är inställd på NTP, hämtas datum och tid från den NTP-server som definierats i GUI.

När källan är inställd på ToolsNet, hämtas datum och tid från ToolsNet-servern.

Parametrar för att ställa in datum och tid
Fält | Beskrivning
--- | ---
Källa | Källa att hämta datum och tid från.
Datum (ÅÅÅÅMMDD) | Datum som angetts manuellt om källan är inställd på manuell.
Tid (ttmmss) | Tid som angetts manuellt om källan är inställd på manuell.
Tidszon | Tidszon; antingen på platsen eller en standard tidszon som ETC/UTC (Coordinated Universal Time)
NTP-server | IP-adress för den NTP-server som ger datum och tid för styrenheten.

# Konfigurera styrenhetsspråket

Styrenhetens GUI är översatt till tolv språk. För att ändra språk för GUI:

1. Peka eller klicka på pilen bredvid namnet på det språk som används för närvarande.

2. Välj ett språk från listan.

Ändringen av språk sker direkt.

Tillgängliga GUI-språk
Språk | Så som visas i styrenheten
--- | ---
Engelska | Engelska
Tjeckiska | Čeština
Tyska | Tyska
Spanska | Español
Franska | Français
Koreanska | 한국어
Italienska | Italiano
Japanska | 日本語
Portugisiska | Português
Ryska | Русский
Svenska | Svenska
Kinesiska | 中文

# Konfigurera visad momentenhet

Välj den enhet som ska visas för momentvärden och resultat. Momentresultat visas i den valda enheten både efter att en åtdragning utförts och vid lagring i resultatlistan.

För att ändra momentenheten som används i styrenhetens GUI:

1. Peka eller klicka på pilen bredvid namnet på den enhet som används för närvarande.

2. Välj en enhet från listan.

Ändringen av momentenhet sker direkt.

Tillgängliga momentenheter
Enhet | Beskrivning
--- | ---
cNm | centinewton metre
dNm | decinewton metre
Nm | newton metre
kNm | kilonewton metre
in·lbf | inch-pound force
ft·lbf | foot-pound force
in·ozf | inch ounce-force
ft·ozf | foot ounce-force
gf·cm | gram-force centimetre
kgf·cm | kilogram-force centimetre
kgf·m | kilogram-force metre

# Konfigurera visad temperaturenhet

Temperaturerna i styrenheten kan visas i grader Celsius eller grader Fahrenheit.

Så här ändrar du temperaturenheten som används i styrenhetens GUI:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Preferenser till vänster och gå till fönstret Temperaturenheter.

2. Klicka på ikonen med de tre punkterna bredvid namnet på den enhet som används just nu.

3. Välj en enhet från listan.

   Ändringen av temperaturenhet sker direkt.

   Tillgängliga temperaturenheter
   Enhet | Beskrivning
   --- | ---
   °C | Grader Celsius
   °F | Grader Fahrenheit

# Konfigurera startskärmbilden

Standardskärmen vid start av styrenheten är hemskärmen. Det går att ändra startskärm till resultatskärmen.

En förändring av startskärmen i inställningarna kräver en omstart av styrenheten eller en uppdatering av webb-GUI.

# Tillgång till fabriksportar

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Preferenser till vänster och gå till fönstret Tillgänglighet.

2. Sätt väljaren Tillgång via fabriksport till Av för att komma åt gränssnittet genom fabriksporten.

   Väljaren Tillgång via fabriksport är som standard i läge På.

När åtkomst till GUI sker via fabriksporten, kan inga fler ändringar göras.

# Konfigurera verktygslarmen

Larm kan ställas in för att styra när du ska utföra underhåll eller kalibrering på de verktyg som är anslutna till styrenheten. Verktygets serviceintervall och annan relevant information om de anslutna verktygen finns under fliken Verktyg

Du kan komma till verktygslarmen från fliken Inställningar på startsidan och därefter Larm till vänster.

Olika verktygslarm
Fönster | Beskrivning
--- | ---
Serviceindikatorlarm | Aktiverar ett larm när serviceintervallet för verktyget har nåtts.
Verktygslås efter larm | Lås verktyget när underhållsintervallet löper ut.
Kalibreringslarm | Aktiverar larmet för verktygskalibrering för alla verktyg som är anslutna till styrenheten.
Oljeövervakningslarm | Aktiverar larmet för oljeövervakning för alla verktyg som är anslutna till styrenheten. Sätt valet för Verktygslås efter larm till På för att låsa det aktuella verktyget när detta larm utlöses.

# Konfigurera de trådlösa inställningarna

Trådlöst-inställningar i styrenheten aktiverar användningen av ett WLAN och Bluetooth.

1. Gå till menyn Inställningar och klicka på fliken Trådlöst.

2. Beroende på dina verktyg (WLAN-utrustade verktyg är märkta IRC-W, medan Bluetooth-utrustade verktyg är märkta IRC-B) sätt Aktiverad till På.

# Konfigurera inställningarna för händelser

Det går att konfigurera de händelser som finns i styrenheten som endera eller flera av:

- Bekräftad

- Loggad

- Visad

# Konfigurera resultaten

Från menyn Resultat kan användaren konfigurera etikettnamnen för resultat som visas i Resultatlistan.

## Ändra namn på Resultatstatus

1. Gå till Inställningar, sedan Resultat, och klicka på Anpassad detaljerad status.

2. Hitta det Statusnamn som du vill ändra.

3. Skriv det nya namnet i motsvarande fält i Nytt statusnamn till höger.

# Konfiguration av utökad loggning

Power Focus XCPower Focus XC skapar automatiskt loggar och lagrar dem. Dessa loggar kan konfigureras att innefattar utökad loggning med hjälp av loggrupper.

I detta avsnitt

- Konfigurera loggrupperna

# Konfigurera loggrupperna

Standardinställningen för en loggrupp är att den är avstängd. Så här ändrar du inställningarna för en loggrupp till på:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Utökad loggning till vänster.

2. I fönstret Loggrupper sätter du gruppen till PÅ.

## Återställ loggrupper

Du kan återställa alla loggrupper till sina standardinställningar.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Utökad loggning till vänster.

2. I fönstret Återställ loggrupper väljer du Återställ.
   Ett popup-fönster öppnas där du frågas om du vill återställa alla loggrupper. Klicka JA.

## Kvarstående loggrupper

Loggrupperna återställs till sina standardinställningar vid varje omstart. Du kan förhindra återställning genom att använda kvarstående loggrupper.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Utökad loggning till vänster.

2. I fönstret Behåll alternativ efter omstart sätter du Kvarstående i läge PÅ.

# Återställ

# Fabriksåterställning styrenhet

Du kan återställa styrenheten till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Alla inställningar, konfigurationer och historiska data raderas när styrenheten återställs. Fabriksåterställning ska bara göras när du är helt säker på att det behövs.

## Utföra en fabriksåterställning av styrenheten

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan Återställ.

2. I fönstret Fabriksåterställning styrenhet väljer du Återställ.

   Ett fönster visas och varnar att alla data kommer att raderas. Välj sedan Ja.

   Styrenheten startas och aktiverar de nya inställningarna.

# Rensa resultat

Det går att ta bort resultat och händelser som har sparats på styrenheten.

## Ta bort resultat och händelser

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan Återställ.

2. I fönstret Rensa resultat väljer du Rensa.

   Ett fönster visas och varnar att alla resultat och händelser kommer att raderas. Välj sedan Ja.

3. Stäng av styrenheten och vänta 30 sekunder innan du startar om den.

# Mobil-GUI

# Fliken Arbeta med uppgift

Uppgifter konfigureras i Uppgifts-menyn. En uppgift kör ett åtdragningsprogram och kan övervakas från mobilgränssnittet. Resultaten för uppgiften visas i Resultat-menyn.

För att skapa ett åtdragningsprogram skapar och väljer du en strategi, antingen Dra åt till moment eller Dra åt till moment plus vinkel.

I PFXC-åtdragningsprogrammen behövs parametrar ställas in för att utföra åtdragning. Det är obligatoriskt att ange ett värde för Målmoment, liksom Målvinkel om man valt Dra åt till moment plus vinkel. Övriga inställningar är valfria, såsom Programnamn, Toppmoment och Vinkel. Med dessa inställningar är det även möjligt att övervaka åtdragningens förlopp genom att lägga till gränser, inom vilka momentet eller vinkeln som muttern vrids, ska hållas.

Det är möjligt att köra två typer av åtdragningsprograms från mobilgränssnittet, Dra åt till moment och Dra åt till moment plus vinkel.

Flerstegsprogram och andra typer av åtdragningsprogram finns tillgängliga i mobilgränssnittet och bör inte tilldelas virtuell station 1, för att undvika felaktig visning av resultat.

I detta avsnitt

- Skapa källbaserade åtdragningsprogram
- Redigera källbaserade åtdragningsprogram
- Ta bort källbaserade åtdragningsprogram

# Skapa källbaserade åtdragningsprogram

1. Gå till fliken Uppgifter.

2. Välj Plus-ikonen i skärmens övre högra hörn.

3. Välj en åtdragningsstrategi

4. Ge källåtdragningen ett namn

5. Ange målmoment.

6. Välj Tillämpa för att spara ändringarna. Ändringarna sparas inte automatiskt.

7. Klicka på Ångra för att ångra ändringarna.

# Redigera källbaserade åtdragningsprogram

1. Gå till fliken Uppgift och sätt väljaren Redigera i läget På.

2. På åtdragningsprogrammet som ska redigeras klickar du på ikonen med tre punkter.

3. Gör de önskade ändringarna på åtdragningsprogrammet.

4. Välj Tillämpa för att spara ändringarna. Ändringarna sparas inte automatiskt.

5. Klicka på Ångra för att ångra ändringarna.

# Ta bort källbaserade åtdragningsprogram

1. Gå till fliken Uppgift och sätt väljaren Redigera i läget På.

2. På åtdragningsprogrammet som ska tas bort klickar du på ikonen Ta bort.

# Arbeta med fliken Information om styrenhet

Systemadministrationsuppgifterna för styrenheten Power Focus XCPower Focus XC hanteras i menyn Styrenhet. Menyn nås genom webb-GUI, eller Tools Talk 2 GUI.

I detta avsnitt

- Exportera konfiguration

# Exportera konfiguration

Exportfunktionen används för att exportera åtdragningsresultat som finns i Rapport-menyn för analys i externa program.

Exportfunktionerna används för att:

- exportera åtdragningsresultat och händelser för vidare bearbetning från kabelverktyget

- exportera loggfiler för hjälp med att åtgärda problem från en servicetekniker från Atlas Copco

- exportera styrenhetskonfigurationer som kan användas för att kopiera inställningar till en annan styrenhet.

I detta avsnitt

- Exportera data från mobil-GUI
- Exporterade filer
- Exporterat csv-filformat

# Exportera data från mobil-GUI

För att exportera data från mobilgränssnittet gör du följande:

1. Gå till fliken Styrenhet.

2. Gå till Export-menyn och tryck på ikonen med tre punkter (...).

3. Välj ett alternativ:

   - All styrningsinformation

   - Inställningar och konfigurationer

   - Loggar från anslutna verktyg

   - Resultat

4. Tryck på Till enhet för att ladda ned valda data till den mobila enheten.

5. Tryck på Till USB för att ladda ned valda data till ett korrekt formaterat USB-minne som är anslutet till USB-porten framtill på styrenheten.

Varken All styrenhetsinformation eller Inställningar och konfigurationer kommer att innehålla information om de anslutna verktygen.

Med Inställningar och konfigurationer exporteras endast inställningarna och det tar mindre tid att utföra.

För STB-, SRB- och TBP-verktyg går det endast att exportera loggar.

Observera att när Loggar från anslutna verktyg väljs och inga verktyg är anslutna till styrenheten, så exporteras en tom fil.

Resultat används endast för att exportera åtdragningsresultat från styrenheten.

# Exporterade filer

Den exporterade filen består av en komprimerad fil som innehåller en binär fil med alla inställningar och två teckenavgränsade värden (csv) filer med resultat och händelser.

När inställningar och konfigurationer väljs, kommer ingen fil med resultat eller händelser att exporteras till arkivet.

Exporterad information
Fil | Beskrivning
--- | ---
PFExport__<Controller name>_<Time stamp>_Events.csv | En semikolonavgränsad fil som innehåller följande information: Allvarlighet: Typ av händelse Datum och tid: En tidsstämpel som talar om när händelsen inträffade Kod: Händelse-ID Beskrivning: En kort beskrivning av händelsen Virtuell station: Virtuell stations-ID:
PFExport__<Controller name>_<Time stamp>_Results.csv | En semikolonavgränsad fil som innehåller följande information: Typ av åtdragning: Multiverktyg , enskilt verktyg, enskild verktygsbatch eller multiverktygsbatch. Namn på virtuell station Unikt verktygs-ID VIN: Fordonets identifieringsnummer (Vehicle Identification Number) Datum och tid: En tidsstämpel som talar om när resultatet inträffade Batchsekvensnamn: Batchsekvensnamnet Batchsekvensräknare: Batchnumret i batchsekvensen Batchräkning: Faktisk åtdragning i batchen Bultnamn Status: Åtdragnings- eller lossningsstatus OK eller NOK Status ytterligare info: En kort beskrivning av resultatets status Namn på åtdragningsprogram/flersteg Stoppfel Fel Steg där fel inträffade Målmoment: Målmomentvärdet Slutmoment: Det slutliga momentvärdet Målvinkel: Målvinkelvärdet Slutvinkel: Det slutliga vinkelvärdet Nergängningsvinkel: Nergängningsvinkelvärde Återstående vridmomentskorrelationsfaktor [%]: Faktor för att kompensera för skillnaden mellan kvarvarande vridmoment och dynamiskt vridmoment vid användning av TurboTight. Tid som förflutet Vinkel låg gräns [deg] Undre momentgräns [Nm] Övre momentgräns [Nm] Antal pulser Ström vid avstängning [A] TrueAngle-kompensation [deg] Tid till nedgängning klar [ms] Tid till slutmoment [ms] måltext
ExportInfo.txt | Information om styrenhetens inställning och installerad maskinvara på styrenheten.
settings/settings.bin | En binär fil som innehåller alla inställningar för åtdragningsprogram och batchinställningar, konfiguration av tillbehör och inställningar av styrenheten som t.ex.: Språk, momentenheter, data, datum och tid och visning av resultat.

# Exporterat csv-filformat

Beroende på språkinställningen i styrenheten använder den exporterade .csv-filen olika tecken för att separera fälten. Se följande tabell för mer information om språkformatering.

Format i olika språk
Språk | Datum/tid | Fältavgränsare | Sifferformat
--- | --- | --- | ---
Engelsk (en_US) | MM/dd/åååå tt:mm:ss | , | 123.456
Tjeck (cs_CZ) | dd.MM.åååå tt:mm:ss | ; | 123 456
Tysk (de_DE) | dd.MM.åååå tt:mm:ss | ; | 123 456
Spansk (es_ES) | dd/MM//åååå tt:mm:ss | ; | 123 456
Fransk (fr_FR) | dd/MM/åååå tt:mm:ss | ; | 123 456
Koreansk (ko_KR) | åååå-MM-dd tt:mm:ss | , | 123.456
Italiensk (it_IT) | dd/MM/åååå tt:mm:ss | ; | 123 456
Japansk (ja_JP) | åååå/MM/dd tt:mm:ss | , | 123.456
Portugisisk (pt_BR | dd/MM/åååå tt:mm:ss | ; | 123 456
Rysk (ru_RU) | dd.MM.åååå tt:mm:ss | ; | 123 456
Svensk (sv_SE) | åååå-MM-dd tt:mm:ss | ; | 123 456
Kinesisk (zh_CN) | åååå/MM/dd tt:mm:ss | , | 123.456

Formateringsproblem kan uppstå vid öppning av den exporterade .csv-filen beroende på språkinställningen i styrenheten. Undvik problem genom att alltid se till att språken i styrenheten och datorn är desamma.

# Rapporter och statistik

I detta avsnitt får du veta mer om tillgängliga rapporter och statistik.

# Webb-GUI

# Fliken Arbeta med rapporter

# Resultat

Det här avsnittet beskriver hur du får tillgång till åtdragningsresultat på Power Focus XCPower Focus XC -styrenhet och hur man läser den information som ges i de olika resultatvyerna. Den beskriver både de aktuella resultatvyerna som är tillgängliga efter varje åtdragning och den historiska resultatvyn som är tillgänglig i Resultat i menyn Rapporter.

När en åtdragning utförs lagras resultaten på styrenheten. Resultaten kan också skickas till ett externt system, till exempel ToolsNet, eller exporteras för analys med exportfunktionen.

I detta avsnitt

- Aktuella resultat
- Lagrade resultat

# Aktuella resultat

Fliken Liveresultat visar resultat från de olika virtuella stationerna på styrenheterna.

Det här avsnittet beskriver hur du får tillgång till åtdragningsresultat på Power Focus XCPower Focus XC-styrenhetens mobil-GUI och hur man läser den information som ges i de olika liveresultatvyerna efter varje åtdragning.

## Läsa informationen som ges i ett liveresultat

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Namn på virtuell station
2 | Resultatstatus. En OK åtdragning är grön. En pågående åtdragning är gul. En NOK åtdragning är röd.
3 | Åtdragningsprogramnamn
4 | Meddelande som anger skälet till NOK-resultatet
5 | Åtdragningsmoment resultat
6 | Målmoment
7 | Resultat åtdragningsvinkel
8 | Målvinkel

I detta avsnitt

- Visa protokollstatus

# Visa protokollstatus

1. Gå till startsidan och välj Gå resultat -knappen. Till vänster är Resultat valt automatiskt.

2. I det övre högra hörnet klickar du på knappen Protokollanslutning . Dialogrutan Protokollstatus visas.

3. Flikarna i dialogrutan visar följande information:

   Flik | Beskrivning
   --- | ---
   Öppet protokoll | Visar status för anslutning via öppet protokoll: OK/NOK
   Serveranslutningar | Visar status för anslutningarna till ToolsTalk och ToolsNet -servrar: OK/NOK Om du vill ändra konfigurationen Aktiverad/Inaktiverad, gå till Inställningar > Serveranslutningar och välj den server som ska konfigureras.
   Status för startadapter | Visar startstatus för olika systemadaptrar: OK/NOK

4. Välj Stäng.

Relevant information

- Konfigurera ToolsNet-anslutningen
- Konfigurering av ToolsTalk-anslutning

# Lagrade resultat

Styrenheten lagrar resultaten för varje åtdragning eller lossning som görs.Power Focus XCPower Focus XC kan lagra upp till 10 000 resultat.

## Visa lagrade resultat

1. Gå till startsidan och fliken Rapporter. Resultat väljs automatiskt till vänster.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.
   Resultatlistan visar följande information:

   - Datum: datum och tidpunkt för åtdragningen som utfördes.

   - Virtuell station: Virtuell station som utförde åtdragningen.

   - Åtdragningsprogram: Kolumnen Åtdragningsprogram visar flerstegsåtdragningens programnamn, eller batchsekvensens namn åtföljt av åtdragningsprogrammets namn inom batchsekvensen.

   - Resultat: Moment-/Vinkelresultat.

   - Gränsvärden: Kolumnen med gränsvärden visar bara värden när användaren har valt stegmonitor eller stegbegränsning, eller programövervakning eller programbegränsningar.

     Stegmonitorer, Stegbegränsningar, Programmonitorer och Programbegränsningar gäller för Slutmoment och Slutvinkel.

   - Detaljer: Resultatdetaljer för åtdragning/lossning.

   - Kryssrutan Spåra: Om du väljer en spårningsruta visas motsvarande resultat under Synkronisera spårning.

I kolumnen Gränsvärden kan minimi-/maximivärdet ha röd färg.
I det här fallet betyder den röda färgen att något av följande har inträffat:

- Det uppmätta värdet är lägre än det minimivärde som har ställts in i flerstegsprogrammet.

- Det uppmätta värdet är högre än det maxvärde som har ställts in i åtdragningsprogrammet.

## Visa och avläsa resultatkurvor

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Resultat väljs automatiskt till vänster.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.
   Resultatlistan visas i Resultat -fönstret.

3. Välj önskat resultat.
   Åtdragningen visas i fönstret Resultatvy för spårning.

Resultatvy för spårning visar åtdragningens livscykel steg för steg.
När åtdragningen är NOK visar fönstret Resultatvy för spårning vilken Stegmonitor eller Stegbegränsning som orsakade problemet.
På spårningskurvan kommer den stegmonitor eller stegbegränsning som orsakade NOK-åtdragningen på stegnivå att visas i rött.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Resultatvy – Spårningsgraf
2 | Resultatvy – Siffror
3 | Resultatvy – Stegmonitorer
4 | Resultatvy – Rapporter

## Resultatvy – Spårningsgraf

I detta avsnitt visas åtdragningen i form av en graf.

Använd pilarna i spårningskurvans övre högra hörn för att visa de olika kurvorna för åtdragningsresultatet.
Följande spårningskurvor finns:

- Moment/Tid

- Moment/Vinkel

- Vinkel/Tid

- Varvtal/Tid

- Varvtal/Vinkel

- Lutning/Tid (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Lutning/vinkel (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Aktuell/Tid

- Aktuell/Vinkel

Steglinjerna visas på spårningskurvan.

På spårningskurvan kan du zooma in/ut, flytta spårningskurvan samt läsa x-axeln och y-axelns värden på en specifik punkt.
Gå till nedre vänstra hörnet av spårningskurvan och välj plus-ikonen (+) för att zooma in, minus-ikonen (-) för att zooma ut, eller kvadratikonen (□) för att återställa zoomningen till standardvyn.

## Resultvy – Siffror

I detta avsnitt visas resultaten i siffror. Där finns även information om åtdragningsprogrammet, den virtuella stationen, datum och tid för åtdragningen, dess status etc. Denna vy visar också en del identitetsbeteckningar såsom VIN.

## Resultatvy – Stegmonitorer

I detta avsnitt visas en lista över åtdragningsresultaten med information om de stegmonitorer som använts samt annan steginformation.

Klicka på ikonen med tre punkter för de olika åtdragningsresultaten så visas ytterligare information.

## Resultatvy – Rapporter

I denna lista visas värdena från resultatrapportörerna. Om det finns en resultatrapportör angiven för en programmonitor/-begränsning, så rapporteras värdet från den monitorn/begränsningen. Om det inte finns någon resultatrapportör angiven för en programmonitor/-begränsning rapporteras värdet från det senaste steget i huvudvägen.

Utvärderingsordning om flera rapportörer av samma typ är definierade i ett program:

1. resultatrapport om programövervakning/programbegränsning.

2. resultatrapport om övervakning/begränsning för det senast utförda steget i huvudvägen.

Värden på den högsta nivån för flerstegsresultat angivna av motsvarande resultatrapportör:

- slutvinkel angiven av resultatrapportören slutvinkel

- slutmoment angivet av resultatrapportören slutmoment

- ström angiven av rapportören ström

I detta avsnitt

- Visa synkroniserade spårningar

# Visa synkroniserade spårningar

Synkroniserade spårningar äldre än programversion 3.5 stöds inte.

Synkronisera och jämföra spårningar

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. På vänstra sidan väljs Resultat automatiskt.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.

3. Välj spårningskurvor att jämföra genom att markera ikonen för motsvarande resultat. En vald spårningsikon visas i blått.

   Upp till 10 spårningar kan markeras.

   Resultat utan ikonen stöder inte synkronisering.

4. Markera ikonen i övre högra hörnet så visas synkroniserade spårningar. När du väljer ikonen avmarkeras alla markerade resultatspårningar.

5. Under Synkroniserade spårningsresultat väljer du önskad Synkmetod från rullgardinslistan.

   Välj spårningstyp med pilarna i övre högra hörnet.

De synkroniserade spårningsresultaten visas nedan:

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Välj metod för att synkronisera spårningar och visa aktuell synkmetod.
2 | Växla mellan tillgängliga spårningstyper. Följande spårningskurvor finns: Moment/Tid Moment/Vinkel Vinkel/Tid Varvtal/Tid Varvtal/Vinkel Lutning/Tid (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva) Lutning/vinkel (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva) Aktuell/Tid Aktuell/Vinkel
3 | Zoomningsmetoder för kontroll av spårningsavsnitt i mer detalj. Välj ”+” för att zooma in, ”-” för att zooma ut, eller ”fyrkant-ikonen” för att återställa zoomnivån till standardvyn. Det går också att zooma till ett specifikt avsnitt genom att hålla ned höger musknapp, flytta musen över ett avsnitt och släppa höger musknapp igen. Området inuti den ritade rektangeln definierar det visade området.
4 | Varje resultat representeras av en flik som visar tidpunkt då åtdragningen utfördes. En ikon till vänster om respektive flik visar resultatet från åtdragningen: Blå: Åtdragning lyckades Röd: Åtdragning misslyckades Utropstecken: Spårningen kan inte visas i diagrammet Om du klickar på ikonen växlar visningen mellan följande skärminställningar för kurvan: Visa endast spårning Visa spårning och stegavdelare med tillgängliga gränsvärden eller restriktioner Dölj spårning
5 | Ändra spårning för primärresultat. Spårningskurvan för primärresultat används som referens och definierar värdena för x-axeln. Det går endast att välja en spårningskurva för primärresultat. Den första valda spårningen (fliken längst till vänster) används som standardreferens.
6 | Åtdragningsuppgifter för det valda resultatet.

## Synkmetoder

Synkmetoder är olika strategier för synkronisering av spårningar efter ett specifikt värde.

Spårningar kan synkroniseras genom exempelvis toppmoment (högsta moment för varje spårning). Alla kurvor anpassas längs x-axeln tills varje kurva har toppmomentet på exakt samma plats på x-axeln.

Alla efterföljande resultat ges ett förskjutningsvärde på x-axeln enligt någon av följande metoder:

Synkmetod | Beskrivning
--- | ---
Ingen | Standardvärde Valda spårningar är inte synkroniserade.
Topp/Moment Topp/Vinkel Topp/Varvtal Topp/Ström Topp/Lutning | Alla spårningar synkroniseras efter toppvärdet och förskjuts längs x-axeln så att toppvärdet visas på samma plats x-axeln som primärresultatets toppvärde.
Special/Moment Special/Vinkel Special/Varvtal Special/Ström Special/Lutning | Alla spårningar synkroniseras mot ett toppvärde, förskjuts längs x-axeln så att börvärdet är i samma position. Primärresultatets börvärde används som referenspunkt på x-axeln. Om synkmetoden Special (Custom) har valts och ingen av kurvorna innehåller det konfigurerade värdet visas ett utropstecken i värdefältet.

Om ett resultat inte har några spårningsvärden som matchar synkmetoden kan detta resultat inte synkroniseras och kurva visas inte. Det visas i stället som ett utropstecken.

Om inga spårningar kan synkroniseras visas felmeddelandet ”Kunde inte synkronisera”.

# Händelser

# Läsa informationen från en händelse

En händelse innehåller information som beskriver den inträffade händelsen samt viss systeminformation, för att beskriva vad som hänt, var och när.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Rubrik – Beskriver i vilken del av systemet händelsen gäller.
2 | Händelsenamn – En kort beskrivning av händelsen.
3 | Virtuell station – Om händelsen är relaterad till en virtuell station på styrenheten, kommer namnet på den virtuella stationen att visas.
4 | Kod – Ett unikt fyrsiffrigt nummer som identifierar händelsen.
5 | Modul – Beskriver i vilken del av systemet händelsen gäller.
6 | Typ – Information, varning eller fel.
7 | Tid – Datum och tid när händelsen inträffade.

# Händelsetyper

Händelser delas in i tre kategorier: Information, Varningar eller Fel.

Power Focus XCPower Focus XC kan lagra upp till 2 000 händelser.

I detta avsnitt

- Informationshändelse
- Varningshändelse
- Felhändelser

# Informationshändelse

Informationshändelser signalerar en anmärkningsvärd händelse som har skett, från åtgärder som utförts av användaren eller systemet. Informationshändelser kräver inte några specifika användaråtgärder.

# Varningshändelse

Varningshändelser signalerar potentiellt allvarliga tillstånd som kan påverka systemets prestanda eller resultera i personskador.

# Felhändelser

Felhändelser signalerar allvarliga tillstånd, till exempel en misslyckad tjänst, som för det mesta kräver att användaren gör ändringar i inställningarna eller konfigurationen för att fortsätta.

# Konfigurera händelserna

Alla händelser har standardinställningar som visar om de ska kvitteras (ACK.), loggas (LOG.) eller visas (DISP.). Händelserna kan konfigureras under Händelser i menyn Inställningar.

Gråmarkerade alternativ kan inte ändras.

# Händelsekoder

Olika typer av händelser används för att meddela användaren om vissa tillståndsförändringar eller händelser i systemet. Varje händelse kräver en egen åtgärd.

Vissa av de förvaranden som beskrivs kan endast utföras av Atlas Copcos servicepersonal.

Mer information om en specifik händelsekod kan fås genom sökfiltren nedan eller genom att ange sökkriterier för händelsekoden i sökrutan.

Händelsekod
Händelsetyp
Händelsenamn
Beskrivning
Procedur
Logg / Display / Kvittera (Ack) / Konf
Finns för
Grupp
Sök

Händelsekod | Händelsetyp | Händelsenamn | Beskrivning | Procedur | Logg / Display / Kvittera (Ack) / Konf | Finns för | Grupp
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | Info | Styrenhet startad | Styrenheten startas. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1001 | Varning | Styrenhetens serienummer uppdaterat | Skapas vid uppstart om serienumret på IT-kortet (styrenhetens serienummer) avviker från AUX-kortets serienummer. AUX-tavla anses vara outbytbar i fält. Styrenheten startar om när serienumret uppdateras. | Byt ut IT-tavla eller box. | Logg Display Bekr Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1010 | Info | Verktyg anslutet | Ett verktyg är anslutet. |  | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1011 | Info | Verktyg urkopplat | Ett verktyg är frånkopplat. |  | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1012 | Info | Verktyget nekade anslutning till styrenheten | Händelsen kan inträffa om verktyget befinner sig i en överhoppningszon. | Kontrollera om en annan styrenhet är ansluten till verktyget. Kontrollera att verktygsinställningarna är rätt. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
2000 | Varning | Batteri svagt |  | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2001 | Varning | Batteri slut |  | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2002 | Varning | Verktygsbatteriet har hälsoproblem | Hälsoproblem har avkänts i verktygsbatteriet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2004 | Varning | Verktyget är inte av föredragen typ | Verktyget har ersatts av ett verktyg med ett annat maxmoment. | Byt verktyg. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2006 | Varning | Svagt hälsotillstånd för verktygets reservbatteri | Reservbatteriet i verktyget har för dåliga prestanda. | Reservbatteriet bör bytas ut. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2007 | Varning | Verktygets reservbatteri saknas | Verktygets reservbatteri saknas. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Sätt i batteriet | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2008 | Varning | Fel i reservbatteri | Fel avkänt i verktygets reservbatteri. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2009 | Varning | Låg spänning i reservbatteri | Styrenhetens backupbatteri är nästan tomt | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2010 | Fel | Fel programversion för verktyget | Mjukvaruversionerna för verktyg och styrenhet är inte kompatibla. | Utför service på verktyget – uppdatera verktygets program. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2012 | Varning | Störning i verktygskommunikation | Kommunikation mellan verktyg och styrenhet avbröts. | Flytta antennplacering. | Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2013 | Varning | Otillåten ringposition | Verktygets riktningsbrytare i felaktig position. | Om det inträffar ofta – utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2014 | Varning | Verktyget överhettat | Verktyg överhettat. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Låt verktyget svalna. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2015 | Fel | Fel på verktygstemperaturgivare | Endast verktyg typ SRB, TBP och IxB. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2016 | Varning | Verktygspulsenhet överhettad | Pulsenheten har överhettats. Verktyget är inte låst, men varningen visas när verktyget startas så länge som pulsenhetens temperatur är över tröskeln. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Låt verktyget svalna. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2019 | Varning | Verktyget kunde inte starta motorn | Fel i verktygsmotor. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2020 | Varning | Verktyget behöver motorkalibrering | Verktyget behöver motorkalibrering. | Utför motorkalibrering. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2021 | Varning | Motorkalibrering misslyckades | Motorkalibrering misslyckades. | Fullfölj motorkalibrering eller utför service på verktyget. | Logg | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2022 | Info | Motorkalibrering klar | Motorkalibrering klar. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2023 | Varning | Verktyget behöver open-end-inställning | Verktyget behöver open-end-kalibrering. | Utför open-end-inställning. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2024 | Varning | Open-end-inställning misslyckades | Open-end-kalibrering misslyckades. | Försök utföra open-end-inställning en gång till. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2025 | Info | Open-end-inställning lyckades | Open-end-kalibrering lyckades. |  | Logg Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2026 | Varning | Open-end-position misslyckades | Open-end-positionering misslyckades. | Tryck på verktygsreglaget igen och vänta på att positioneringen slutförs. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2027 | Varning | Begränsad användning pga. hög verktygstemperatur | Temperaturgränsvärdet har nåtts. Åtdragningen har begränsats för att minska risken för att verktyget stängs av p.g.a. överhettning. | Vänta tills verktygstemperaturen har sjunkit. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2030 | Fel | Verktygsminnesfel: Byt verktyg | Verktygets minne är skadat. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2031 | Fel | Verktygstillbehörsminnet skadat | Verktygstillbehörsminnet skadat. | Utför service på verktygstillbehöret. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2040 | Fel | Systemkontrollen misslyckades |  |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2041 | Fel | Momentgivarfel | Genereras antingen vid kalibreringsfel eller om verktyget rapporterar momentgivarfel. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2042 | Fel | Fel på vinkelgivare |  | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2043 | Fel | Fel i verktygsjord |  | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2044 | Info | Verktygs serviceintervall har löpt ut | Anger att det behöver utföras service på verktyget. Utlöses när antalet inställda åtdragningar har överskridits. | Utföra service av verktyg. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2045 | Varning | Verktygets kalibreringsdata ogiltiga | Om validering av kalibreringsdata misslyckas. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2046 | Info | Verktyg: Nästa kalibreringsdatum har förfallit | Anger att kalibrering av verktyget behövs. Utlöses när kalibreringslarm aktiveras i inställningar och den aktuella tiden överskrider nästa kalibreringsdatum. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2048 | Info | Kalibreringsvärde för verktyg uppdaterat av QA-enheten | Verktygskalibrering uppdaterades när en kalibrering med en QA-enhet utfördes. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2050 | Fel | Verktygsparameterfil stöds inte | Verktygsparametrar som krävs saknas. | Uppdatera verktygsparametrarna. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2060 | Info | Oväntat avtryckarbeteende | Används för att förhindra att verktyget startar om tillbehör ansluts. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2071 | Fel | Verktygsminnet är skadat | Verktygsdeskriptor är korrupt. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2072 | Info | Okänd enhet ansluten |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2073 | Varning | Övervakning av verktygets tryckreglage misslyckades | HW-kanal misslyckande. Hårdvara och mjukvara för övervakning av verktygsavtryckare passade inte ihop. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2074 | Varning | Fel i verktygsindikatorkort | Verktygets indikatorkort fungerar inte. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2075 | Varning | Fel i verktygsfläktens spänning | Verktygets fläktspänning fungerade ej. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2076 | Varning | Spänningsfel i verktygets tillbehörsbuss | Verktygets tillbehörsbuss-spänning fungerade ej. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2077 | Varning | Givarfel på verktygets avtryckare | Givarfel på verktygets avtryckare. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2078 | Info | Verktygets åtdragningsprogram uppdaterat | Verktyg låst pga uppdatering av åtdragningsprogram. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2079 | Fel | Verktygskabel stöds inte | Verktygskabel är korrupt. Chippet i kabeln svarar inte eller är skadat. | Byt kabel. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2080 | Fel | Batterifel i verktyget | DC-spänning för hög eller för låg. Batterifel. | Kontakta Atlas Copcos servicerepresentant och skicka tillbaka batteriet till Atlas Copco (återanvänd det inte!). | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2081 | Fel | Verktygets strömgränsvärde har nåtts | Strömgränsvärdet har uppnåtts och drivenheten har kopplats ur. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2082 | Fel | Fel vid mätning av verktygsströmm | Strömmätningsfel. Strömmen kan inte mätas med ett pålitligt resultat. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2083 | Fel | Internt verktygsfel | Diverse interna maskinvarufel. Gäller endast för STB- och IxB-verktyg. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2084 | Fel | Verktyg – internt programfel | Diverse interna programfel. Gäller endast för STB- och IxB-verktyg. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2085 | Fel | Verktyg – RBU-fel | Ett RBU-fel upptäcktes av verktygets programvara. | Kontrollera att RBU:n är korrekt installerad. Om felet består, gör service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2086 | Fel | Verktyget stannar | Verktygsmotor stannar. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2087 | Varning | Verktygets motorström hög | Verktygets motorströmgränsvärde har överskridits och verktyget är låst. Verktyget går in i felsäkert läge. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2088 | Varning | Verktygets batteriström hög | Batteriströmmen i verktyget är för hög. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2089 | Varning | Verktygets drivspänning låg | Verktygets drivspänning ligger under övervakat nedre spänningsgränsvärde. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2090 | Varning | Verktygets drivspänning hög | Verktygets drivspänning är över det övervakade högre spänningsgränsvärdet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2091 | Varning | Fel på verktygets huvudkort | Internt fel på verktygets huvudkort. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2092 | Varning | Fel i verktygets effektmodul | Internt fel i verktygets effektmodul. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2093 | Varning | Pulsenhetens oljenivå är låg | Oljenivån för det anslutna pulsverktyget är låg. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2094 | Varning | Oljenivå tom i pulsenhet | Oljenivån för det anslutna pulsverktyget är under nödvändig driftnivå. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2095 | Varning | Kommunikation förlorad till verktygsbatteri | Verktyget förlorade kommunikationen med batteriet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Kontrollera att batteriet sitter ordentligt. Byt annars batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2096 | Fel | Fel programversion för verktygsbatteri | Batteriprogrammet är inte kompatibelt med verktygsprogramvaran. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Uppdatera mjukvaran. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2100 | Info | STwrench smartHEAD borttagen | STwrench smartHEAD har tagits bort. | Anslut smartHead igen och starta om verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2101 | Varning | Åtdragning vid låst | En nyckelåtdragning utfördes när verktygsstatusen låst i styrenheten. | Vänta tills verktygsstatusen i styrenheten är olåst. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 | Verktyg
2120 | Varning | Kan inte starta: Verktyget har ingen aktiv momentgivare |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2121 | Varning | Givare inaktiverade för anslutet verktyg |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2122 | Varning | Kan inte starta: Verktyget saknar nödvändig momentgivare |  |  | Logg Skärm | Flex IxB | Verktyg
2123 | Varning | Kan inte starta: Verktyget saknar nödvändig vinkelgivare |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2124 | Fel | Momentgivarfel på huvudgivare | Det finns ett fel på huvudmomentgivaren i ett verktyg med dubbla givare. |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2125 | Fel | Momentgivarfel på sekundärgivaren | Det finns ett fel på den sekundära momentgivaren i ett verktyg med dubbla givare. |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2126 | Fel | Givarkalibreringsfel i verktygets huvudgivare |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2127 | Fel | Kalibreringsfel i verktygsmomentgivare |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2128 | Fel | Verktygets momentgivare: Shunt-testet misslyckades på huvudgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2129 | Fel | Verktygets momentgivare: Shunt-test misslyckades |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2130 | Fel | Verktygets momentgivare: Kompensation vid nollförskjutning misslyckades på huvudgivare |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2131 | Fel | Verktygets momentgivare: Kompensation av nollförskjutning misslyckades |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2132 | Fel | Maskinvarufel i verktygets momentgivare på huvudgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2133 | Fel | Maskinvarufel i verktygets momentgivare |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2134 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren på huvudgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2135 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2136 | Fel | Kalibreringsfel i verktygets momentgivare på sekundärgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2137 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Shunt-testet misslyckades på sekundärgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2138 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Kompensation av nollförskjutning misslyckades på sekundärgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2139 | Fel | Maskinvarufel på verktygets momentgivare på sekundärgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2140 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren på den sekundära givaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2202 | Fel | Överström uppstod i verktygsgränssnitt | Överström avkändes i verktygsgränssnitt. | Utför service på verktyget. Byt ut verktygsgränssnittet. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB | Verktyg
2203 | Fel | Överström uppstod i verktygets främre lampa | Överström avkändes i verktygets främre lampa | Utför service på verktyget. Byt ut verktygets främre lampa. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB | Verktyg
2204 | Fel | Överström uppstod i tillbehörsbussen | Överström avkändes i tillbehörsbussen. | Utför service på verktyget. Byt ut tillbehörsbussen. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB | Verktyg
2207 | Fel | Överström uppstod i vibratorn | Överström avkändes i vibratorn. | Utför service på verktyget. Byt ut vibratorn. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB | Verktyg
2208 | Varning | Systemets CPU-temperatur hög | Systemets CPU-temperatur hög. | Vänta tills verktygstemperaturen har sjunkit. | Logg Skärm Konf | IxB | Verktyg
2209 | Fel | Systemets CPU-temperatur kritisk | Systemets CPU-temperatur kritisk. | Vänta tills verktygstemperaturen har sjunkit. | Logg Skärm Konf | IxB | Verktyg
2210 | Fel | Åtdragning med strömkälla som saknar stöd tillåts inte | Verktygets batteri har för låg spänning. | Anslut batteri med högre spänning till verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB | Verktyg
3000 | Fel | Internt programfel i styrenhet | Mjukvarufel i styrenheten. | Kontakta service. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3001 | Fel | Styrenhet klockbatteri tomt | Internt batteri är nära slutet av sin livstid. | Byt batteri. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3010 | Varning | System överhettat | Styrenheten är överhettad. | Kyl ner. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3011 | Varning | Drivenhet i styrenhetens maskinvara överhettad |  | Kyl ner. | Logg Skärm Konf | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3013 | Varning | Begränsad användning pga. hög styrenhetstemperatur | Temperaturgränsvärdet har nåtts. Åtdragningen har begränsats för att minska risken för att styrenheten stängs av p.g.a. överhettning. | Vänta tills styrenhetens temperatur har sjunkit. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3020 | Varning | Fel i styrenhetens maskinvara |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3021 | Varning | Systemspänningsproblem | DC-spänning för hög eller för låg. |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3022 | Varning | Styrenhetsspänningsproblem AC-ingångsspänningen är för hög | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Skärm | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3023 | Varning | Styrenhetsspänningsproblem AC-ingångsspänningen är för låg | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Skärm | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3024 | Varning | Drivspänningsproblem: AC-ingångsspänningen är för hög | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3025 | Varning | Drivspänningsproblem: AC-ingångsspänningen är för låg | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3030 | Fel | IP-adressen är i konflikt med en annan nod på nätverket | Den inställda IP-adressen används av en annan enhet i samma nätverk. | Ändra IP-adress på en av enheterna. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3031 | Info | Nätverkskabeln urkopplad | Bäraren av fabriksporten har förlorats (kabel har kopplats från). | Kontrollera kabelanslutningen. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3032 | Info | Hopparning startad | Verktygsihopparning startad. |  | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3033 | Info | Hopparning klar | Verktygsihopparning lyckades. |  | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3034 | Fel | Hopkoppling misslyckades: Inget verktyg hittades | Styrenheten fann inga verktyg att para ihop med vid sökning efter radionoder. | Ställ in verktyget i ihopparningsläge och försök igen. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3035 | Fel | Hopkoppling misslyckades: Mer än ett verktyg hittades | Styrenheten fann mer än ett verktyg vid sökning efter radionoder. | Se till att endast ett verktyg är i ihopparningsläge när ihopparningsläget startas på styrenheten. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3036 | Fel | Hopkoppling misslyckades: Kommunikationsfel | Styrenheten förlorade anslutningen, fick ett oväntat svar eller timeout under ihopparningsprocessen. | Försök para ihop en gång till. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3037 | Info | Hopkoppling misslyckades: Verktygsfältet är fullt |  | Rensa ett verktygsfält. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3040 | Varning | Nödstopp | Drivenheten kopplades ur på grund av nödstopp. | Återställ nödstopp. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3050 | Info | Systemklocka uppdaterad | Systemklockan har uppdaterats. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3051 | Fel | Systemklockfel | Fel tidavläsning från hårdvarans realtidsklocka (Real Time Clock, RTC). | Byt RTC-batteri. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3052 | Varning | Konfigurationsfel för fjärrstart | HW och SW fjärrstartkonfiguration passade inte ihop. | Kontrollera att HW \"dip switch\" matchar den valda startkällan. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3053 | Info | Drivenhet ansluten | StepSync-enheten har anslutits. |  | Logg Skärm | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3054 | Info | Drivning frånkopplad | StepSync-enheten har kopplats från. |  | Logg Skärm | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3055 | Varning | Fel i lägeskonfiguration | Genereras när det valda läget är felaktigt konfigurerat. T.ex. konfigurera två bultar med samma bultnummer eller samma kanal, ofullständig lägeskonfiguration. | Kontrollera ToolsTalk 2 avseende fel i lägeskonfigurationen. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3056 | Varning | Kan inte starta: Verktyg eller drivenhet saknas | Genereras när en använd kanal missar en drive eller verktyg. | Kontrollera kanalmenyn på gränssnittet. Anslut drive eller verktyg som saknas. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3057 | Info | Kan inte starta: Kanalen används redan | Genereras när en kanal som behövs har allokerats till en annan virtuell station. |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3058 | Info | Inget läge valt |  | Välj läge. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3059 | Varning | Kunde inte ansluta till Atlas Copco licenshanterare | Anger att styrenheten inte lyckades ansluta till den lokala licenshanteraren för att få licenser. | Verifiera det lokala nätverket. Om det misslyckas igen, gör service på styrenheten. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3061 | Varning | Kan inte starta: Aktiveringssignal låg |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3062 | Varning | Kan inte starta: Stoppsignal hög |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3063 | Varning | Kan inte starta: Alla kanaler spärrade | Alla kanaler har hämmats, så ingen åtdragning kan påbörjas. | Sätt åtminstone en kanal till ohämmad. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3064 | Varning | Felaktigt nummer för bärare | En FlexCarriers sexvägsbrytare är satt till noll. | Sätt brytaren i ett annat läge än noll. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3065 | Varning | Bärarens anslutning för nödstoppskonfiguration är fel typ eller saknas. | En bärare saknar anslutning för nödstoppskonfiguration, alternativt fel anslutningstyp. | Sätt i rätt pluggtyp. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3066 | Varning | Bärare spänningsingång: Ingen 3-fas växelström (AC) |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3067 | Varning | Bärare spänningsingång: En AC-fas saknas |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3068 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-nätdel trasig |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3069 | Varning | Bärare, 24-volt UT-port inaktiverad på grund av överström |  | Återställ systemet. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3070 | Varning | Bärare, hårdvarufel i PF6 Flexcontrol-kabel UT |  | Återställ systemet. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3071 | Varning | Bärare, hårdvarufel i PF6 Flexcontrol-kabel IN |  | Återställ systemet. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3072 | Varning | Nödstopp 24 VDC strömavbrott på grund av kortslutning |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3073 | Varning | Kan inte starta: Systemet är nödstoppat | När du tilldelar flera spindlar kommer händelsen att kallas av preStartCheckFailed på grund av nödstopp. | Återställ nödstoppet. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3074 | Varning | Bärare överhettad |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3075 | Varning | Bärartemperatur OK |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3076 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-strömförsörjning överbelastad | Den utgående strömmen från den interna PSU:n är för hög. | Koppla från bärare som får sin ström från denna PSU. Koppla från all extern utrustning som använder 24 VDC. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3077 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-strömförsörjning överspänning | Den utgående spänningen från den interna PSU:n är för hög. | But ut bäraren. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3078 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC strömförsörjning underspänning | Den utgående spänningen från den interna PSU:n är för låg. | But ut bäraren. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3079 | Varning | Extern matning till bärare: 24 VDC överspänning | Den ingående reservspänningen är över 27 VDC. | Justera den ingående reservspänningen. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3080 | Varning | Extern matning till bärare: 24 VDC underspänning | Den ingående reservspänningen är under 19 VDC. | Justera den ingående reservspänningen. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3081 | Varning | Bärare spänningsingång: 3-fas AC överspänning | Ingångsspänningen är för hög. | Sänk ingångsspänningen, måste vara 400 VAC eller 480 VAC. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3082 | Varning | Bärare spänningsingång: 3-fas AC underspänning | Ingångsspänningen är för låg. | Höj ingångsspänningen, måste vara 400 VAC eller 480 VAC. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3083 | Fel | Fel Anybus/Profisafe-modulprogram |  |  | Logg Skärm | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3084 | Fel | Körningsfel i Soft PLC | eCLR har avslutats på ett okontrollerat sätt. |  | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3085 | Varning | Bärare: Fläktmodul ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3086 | Varning | Bärare: Fläktmodul delvis ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3087 | Varning | Bärare: Vänster fläktmodul ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3088 | Varning | Bärare: Vänster fläktmodul delvis ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3089 | Varning | Bärare: Höger fläktmodul ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3090 | Varning | Bärare: Höger fläktmodul delvis ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3100 | Varning | Lägeskonfigurationen finns inte |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3150 | Fel | Inkompatiblitet IAM-program | IAM är inkompatibel med programvaran som är installerad på styrenheten. | Byt ut IAM. | Logg Skärm Bekr | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3160 | Fel | Kunde inte aktivera nyinstallerad programvara | Ett fel uppstod under aktiveringen. När det nyinstallerade programmet startar görs en återkoppling till tidigare fungerande programversion. Felet uppstår när den nya programvaran inte startar tre gånger i rad och endast under programinstallationen. | Genomför en export och kontakta Atlas Copco för hjälp. Notera den programversion som du försöker installera plus den programversion som fungerar. | Logg Skärm Bekr | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3161 | Fel | Startade på en oväntad programpartition | Styrenheten har startat på den inaktiva programsidan och inte på den förväntade programsidan. | Notera programinformationen (på styrenhetens Hem-sida – välj Styrenhet > Programvara). Försök starta om styrenheten och kontrollera att den körs med korrekt programvara när den startas om. Om ett fel återkommer ska du göra en export och kontakta Atlas Copco. | Logg Skärm Bekr | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3500 | Fel | Generiskt licenshanterarfel | Inkonsekvens upptäckt i det använda funktionshanteringssystemet. | Kontakta din Atlas Copco-representant. | Logg Skärm Bekr | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3501 | Fel | Licenshanterare synkroniseringsfel |  |  | Logg Skärm Bekr | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3502 | Info | Synkronisering av licenshanterare utförd |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3503 | Varning | Licenshanterare: En annan källa används | Licensen används av en annan källa. | Verifiera licenstilldelning. | Logg Skärm | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3504 | Varning | Licenshanteraren måste startas om |  | Starta om licenshanteraren. | Logg Skärm | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3505 | Info | USB-licenssynkronisering startade |  |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3506 | Fel | Fel vid synkronisering av USB-licens |  |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3507 | Info | Synkronisering av USB-licens klar |  |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 | Styrenhet, Drive och StepSync
3508 | Info | En eller flera av dina licenser håller på att upphöra. Se till att du har en licensserver konfigurerad |  | Uppdatera licenser. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3511 | Varning | En av dina licenser har en annan licensdefinition | Inkonsekvens upptäckt i en licens som ska användas. | Kontakta din Atlas Copco-representant. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3550 | Varning | Licensen saknas |  | Installera rätt licens. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3551 | Varning | Trådlös kommunikation inaktiverad genom licensiering |  | Avregistrera fristående licens från en virtuell station. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
4010 | Info | Verktyget låst av digital ingång | Verktyget är låst av en digital insignal. |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4011 | Info | Verktyg låst av Open Protocol | Verktyget är låst av Open Protocol. |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4012 | Info | Verktyg låst av Fältbuss | Verktyget är låst av fältbussen. |  | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4013 | Info | Verktyg spärrat av hylsväljare | Verktyget är låst när hylsväljare är bortkopplad från Virtual Station. | Lås upp med Master Unlock. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4014 | Info | Verktyget låst av Soft PLC | Mjuk PLC-signal låste verktyget. | Lås upp med Master Unlock. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4015 | Info | Lossning inaktiverad | Lossning är inaktiverad i åtdragningsprogrammet. |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4016 | Info | Åtdragning inaktiverad |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4017 | Info | Lossning inte konfigurerad | Lossning är inte konfigurerad i valt i åtdragningsprogram | Välj ett annat åtdragningsprogram. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4020 | Info | För många NOK-åtdragningar | Maximum NOK-åtdragningar i följd i batch har överskridits |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4025 | Info | Inget åtdragningsprogram har valts | Inget åtdragningsprogram har valts. | Välj åtdragningsprogram eller batchsekvens. | Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4030 | Info | Batchsekvens avbruten | Batchsekvensen har avbrutits. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4031 | Info | Max tid för att avsluta batchsekvens uppnådd |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4032 | Info | Max tid för att slutföra första åtdragningen uppnådd |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4035 | Info | Låst av linjekontroll |  |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4040 | Info | Låst av alternativ identifierare | Verktyg låst av alternativ identifierare. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4050 |  | Ogiltig hylskonfiguration | Åtdragningsprogrammet har tilldelats till flera hylsor. | Åtdragningsprogrammet har tilldelats till flera hylsor. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4060 | Info | Verktyg låst på batch slutförd | När du kör en batch med flagga Verktyg låst på batchsekvens slutförd genereras denna händelse när användaren trycker på avtryckaren. | Lås upp med signal Lås upp verktyg på avslutad. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4070 | Info | Gå in i manuellt läge | Indikerar att manuellt läge har aktiverats för en virtuell station. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4071 | Info | Gå in i automatläge | Visar att automatiskt läge har aktiverats för en virtuell station. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4072 | Info | Testbult |  |  | Konf | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
4073 | Info | Verktygets nolläge uppdaterat | Visar att verktygets nolläge har ställts in med hjälp av signaler. |  | Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4100 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Ogiltig stränglängd |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4101 | Varning | Strängval misslyckades: Flera träffar |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4102 | Varning | Strängval misslyckades: Ingen träff hittades |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4103 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Identisk sträng har redan tagits emot |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4104 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Ingen träff hittades |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4500 | Info | Resultat DrivFel | Internt drivrutinfel eller detekterade drivförlust. |  | Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4501 | Info | Resultat Rehit | Försöka att dra åt en redan åtdragen bult när Rehit-detektering är på. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4502 | Info | Resultat Mjukstart Moment lågt | Mjuk start moment under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4503 | Info | Resultat Mjukstart Moment högt | Mjuk start moment överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4504 | Info | Resultat Självg. Moment högt | Självgängningsmoment överskred maxnivån. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4505 | Info | Resultat Självg. Moment lågt | Självgängningsmoment under minimigräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4506 | Info | Resultat Säkerhet Moment lågt | Automatiskt beräknat momentvärde för att säkerställa att momentsensorn är korrekt monterad. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4507 | Info | Resultat Nergängning Moment högt | Nergängning moment överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4508 | Info | Resultat Nergängning Vinkel hög | Nergängning vinkel överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4509 | Info | Resultat Nergängning Tid hög | Nergängning tid överskred maximum gräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4510 | Info | Resultat Nergängning Tid låg | Nergängning tid under minimum gräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4511 | Info | Resultat Nergängning Moment lågt | Nergängning moment under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4512 | Info | Resultat Nergängning Vinkel låg | Nergängning vinkel under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4513 | Info | Resultat Slutligt Moment högt | Slutsteg moment överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4514 | Info | Resultat Slutligt Vinkel hög | Slutsteg vinkel överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4515 | Info | Resultat Slutlig Moment låg | Slutsteg moment under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4516 | Info | Resultat Slutlig Vinkel låg | Slutsteg vinkel under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4517 | Info | Resultat Åtdragning Timeout | Åtdragning tidsgräns överskreds. För generella åtdragningsstrategier är maxåtdragningstid 30 sekunder. För multistep beror max åtdragningstid på stegbegränsning Maximal tidsgräns. Felkoden är beroende av åtdragningssteget. | Gör om åtdragningen. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4518 | Info | Resultat Avtryckare Förlorad | Verktygsavtryckare släpptes innan målet nåtts. För generella åtdragningsstrategier är det inte tillåtet att släppa tryckreglaget innan åtdragningssteget är klart. För flersteg visas felet när tryckutlösaren har förlorats innan målvärdet har nåtts. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4519 | Info | För tidig momentförlust | Hylsa har glidit av muttern. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4520 | Info | Resultat Mål Nått Före Slutligt Steg | Målmoment uppnått innan slutsteg i åtdragningsprogram. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4521 | Info | Resultat Eftervy Moment lågt | Eftervy moment under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4522 | Info | Resultat Eftervy Moment högt | Eftervy moment överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4523 | Info | Resultat Eftervy Momentintervall Ej Uppnått | Eftervy momentintervall ej nått. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4524 | Info | Resultat Momentkompensations-intervall Ej Uppnått | Momentkompensation intervallvinkel före nergängningsslut ej uppnådd. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4525 | Info | Resultat Verktygsrörelse överskridet | Från en NOK-åtdragning, detaljerad status. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4526 | Info | Resultat SafetyCurrMon Sensor Mismatch | Aktuellt övervakningsfel. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4527 | Info | Resultat Verktygsrörelse överskridet |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4538 | Info | Resultat Slutlig Övervakning Moment låg | Slutlig Övervakning Moment uppnåddes inte. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4543 | Info | Resultat Tätt mot övervakning hög | Endast nyckel. Övervakat detekterat åtdragningsvärdet överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4545 | Info | Resultat inget kvarvarande moment | Endast nyckel. Återstående vridmoment var under tröskelvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4546 | Info | Resultat för högt varvtal | Endast nyckel. Nyckelgyro misslyckades att mäta vinkel på grund av hög hastighet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4547 | Info | Resultat effektiv lossning | Endast nyckel. Nyckel upptäckte oväntad lossning. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4548 | Info | Resultat slutlig mindre än mål | Slutmoment är under målmoment som ställts in i åtdragningsprogram. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4549 | Info | TurboTight tidsgräns överskreds |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4550 | Info | Resultat Nergängning Pulser hög | Maximalt antal nergängningsspulser har överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4551 | Info | Resultat Nergängning Pulser låg | Nergängning är färdig innan det minsta antalet nergängningspulser uppnås. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4552 | Info | Resultat Slutpulser hög | Maximalt antal pulser har överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4553 | Info | Resultat Slutpulser låg | Åtdragningen är avslutad innan det minsta antalet pulser uppnås. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4554 | Info | Ström vid avstängning hög | Ström vid avstängning översteg övre strömgräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4555 | Info | Ström vid avstängning låg | Uppmätt ström vid avstängning låg under nedre strömgräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4556 | Info | Okategoriserat flerstegsfel | Fel i konfigurationen av flersteg, ofta vid verktygsvalidering. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4557 | Info | Resultat överbelastning |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4600 | Varning | Data Drop eller Data Hold används i kombination med batchåtdragning. Signalerna har ingen effekt |  | Data Drop och Data Hold stöds endast för arbetsuppgifter utan batchstyrning. Välj en annan arbetsuppgift om signalerna måste användas. |  | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
4601 | Info | Data Hold aktiv: åtdragningsresultat skickas när signalen är låg |  |  |  | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
4602 | Info | Data Drop aktiv: åtdragningsresultat kasseras |  |  |  | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
5010 | Varning | Ogiltigt parametervärde för åtdragningsprogram | Parametern i valt åtdragningsprogram är ogiltig. | Kontrollera konfigurationen i valt åtdragningsprogram för att hitta och ändra värdet i parametern. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Programkonfiguration
5011 | Varning | Det gick inte att förbereda programlagring i verktyget | Det går inte att läsa aktuell programstorlek i STB-verktyget, eller att preparera programlagringen för nedladdningen av uppdaterade – eller nyligen valda – åtdragningsprogram till STB-verktyget. | Kontrollera vilken programversion som stöder STB-verktyget. Starta om STB-verktyget. Välj åtdragningsprogrammet igen. Kontrollera nätverksanslutningen avseende datakonsekvens och kvalitet. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Programkonfiguration
5020 | Info | Huvudavtryckaren är inte den aktiva startkällan | Genereras när enheten endast är konfigurerad för tryck-start och användaren trycker på huvudavtryckaren. Fortsätter att genereras tills användaren trycker på tryck-start. | Tryck på tryck-start för att starta verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Programkonfiguration
5030 | Info | Åtdragningsprogrammet är för komplicerat för verktyget | Det valda åtdragningsprogrammet är för komplicerat för det STB-verktyg som används. Verktyget låses. | Minska komplexiteten i åtdragningen eller välj ett annat program. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Programkonfiguration
6010 | Info | Tillbehör anslutet | Tillbehör är anslutet till styrenheten. |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6020 | Info | Tillbehör urkopplat | Tillbehör är frånkopplat från styrenheten. |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6021 | Varning | Fältbuss offline | Ingen kommunikation med fältbuss. |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6030 | Varning | Tillbehör adresskollision | Två eller flera tillbehör med samma adress är anslutna. | Ändra adress på tillbehör. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6040 | Varning | Tillbehör kommunikationsfel | Periodiska kommunikationsfel med tillbehör. | Kontrollera kablar och kontakter. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6041 | Varning | Fältbussfel | Kommunikationsfel med fältbuss. |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Tillbehör
6042 | Varning | Fel i fältbussmodul | Den installerade fältbussmodulen stämmer inte med den konfigurerade modulen. | Ändra konfigurationen så att den stämmer överens med den installerade modulen, eller ersätt den installerade modulen med korrekt modul. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Tillbehör
6043 | Varning | Buffertspill från fältbussutgång | Den utgångsbuffert som används för fältbusskommunikationen är uttömd och ett dataspill har inträffat från bufferten. En eller flera signaluppdateringar har förkastats. | Stoppa fältbusskommunikationen och fältbussdiagnostiken (om den används) för att återställa bufferten. Om händelsen inträffar ofta ska du kontrollera inställningen för fältbusskommunikation, inklusive PLC-programmet: alltför täta uppdateringar jämfört med uppdateringsintervallet kan leda till det här scenariot. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Tillbehör
6044 | Varning | Fel ID för fältbussleverantör | Den installerade fältbussmodulen stöds inte. | Anslut en fältbussmodul som stöds av Atlas Copco. | Logg Skärm Bekr | Power Focus 8 | Tillbehör
6050 | Info | Fel hylsa vald | Genereras när ingen eller felaktig hylsa valts. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Tillbehör
6090 | Varning | Streckkodsläsaren kunde inte identifieras | När inget unikt serienummer hittas. | Konfigurera streckkodsläsarenheten. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
7010 | Info | Meddelandetext som ska visas | Allmän händelse för att visa meddelanden. |  | Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Meddelande
8200 | Info | Kunde inte öppna serieport | Serieporten som ska användas kunde inte öppnas. | Kontrollera serieportens anslutningar. | Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Diverse
8300 | Varning | Timeout i klientkommunikation via öppet protokoll | Timeout i kommunikation till en klient med öppet protokoll. Inget keep alive-meddelande eller kommando har skickats inom den förväntade tiden. | Kontrollera styrenhetens nätverksanslutning. Kontrollera nätverksinställningen: brandvägg och switchar. Kontrollera klientsidans programvara. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Diverse
8214 | Fel | Fel EHMI-programversion | EHMI-programversionen är inte kompatibel med styrenheten. | Uppdatera programversionen för EHMI. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Diverse

##

Konf – Lista över händelskoder

Informerar användaren om det är möjligt att konfigurera händelsen via sidan ”Configure Event” (konfigurera händelse).

Tillgänglig för – Lista över händelskoder

Lista över produkter för vilka händelsekoden är tillgänglig.

Grupper – Lista över händelskoder

Grupp som händelsekoderna tillhör.

Beskrivning av händelsen

En kort beskrivning av händelsen och varför den inträffade.

Procedur – Lista över händelskoder

I tillämpliga fall innehåller förfarandet en instruktion om hur man rensar händelsen.

Logg – Lista över händelskoder

Talar om för användaren om händelsen ska sparas i händelseloggen eller inte. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Display – Lista över händelsekoder

Talar om för användaren om händelsen ska visas på skärmen eller inte. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Kvittera (Ack) – Lista över händelskoder

Talar om för användaren om händelsen måste kvitteras eller inte innan man kan gå vidare. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Händelsekod

Unikt händelsenummer.

Typ av händelse – Lista över händelsekoder

Typ av händelse: Info, Varning och Fel.

Händelsenamn

En beskrivande namn av händelsen.

# NOK Resultatlista

Felmeddelande | Beskrivning | GUI-plats
--- | --- | ---
Fel på drivenhet | Internt drivrutinfel eller detekterade drivförlust. | Används ej
Omdragning (Rehit) | Försök att dra åt en redan åtdragen bult. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > Rehit-detektering
Mjukstart moment över max | Mjuk start moment överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 1) Mjuk start > Moment max
Självgängningsmoment över max | Självgängning moment överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Självgängning > Moment max
Självgängningsmoment under min | Självgängning moment under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Självgängning > Moment min
Säkerhetsmomentsgräns låg | Automatiskt beräknat momentvärde för att säkerställa att momentsensorn är korrekt monterad. | Används ej
Nergängningsmoment över max | Nergängning moment överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning momentgränser > Moment max
Nergängningsmoment över max | Nergängning vinkel överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning vinkelgränser > Vinkel max
Nergängning överskred max tidsgräns | Nergängning tid överskred maximum gräns. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning vinkelgränser > Tid max
Nergängning under min tidsgräns | Nergängning tid under minimum gräns. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning vinkelgränser > Tid min
Nergängningsmoment under min | Nergängning moment under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning momentgränser > Moment min
Nergängningsvinkel under min | Nergängning vinkel under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning vinkelgränser > Vinkel min
Slutligt steg moment över max | Slutsteg moment överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Momentgränser manuell > Moment max
Slutligt steg vinkel över max | Slutsteg vinkel överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Vinkel max
Slutligt steg moment under min | Slutsteg moment under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Momentgränser manuell > Moment min
Slutligt steg vinkel under min | Slutsteg vinkel under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Vinkel max
Timeout för åtdragning | Åtdragning tidsgräns överskreds. | [Multistep] Åtdragningsparametrar (Redigera)> Stegberoende [Other tighening programs]: Fast parameter inställd på 30 sekunder
Startknapp släppt | Verktygsavtryckare släpptes innan målet nåtts. | [Multistep]: Tryckefrigöring innan åtdragningssteget har uppnåtts [Other tighening programs]: Tryckefrigöring innan åtdragningssteget är klart
Slip off | Hylsa har glidit av muttern. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Åtdragningsparametrar > Avglidning detekteringstid
Mål uppnått innan sista steget | Målmoment uppnått innan slutsteg i åtdragningsprogram. | Målmoment
Eftervy moment under min | Eftervy moment under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Eftervy moment > Moment min
Eftervy moment över max | Eftervy moment överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Eftervy moment > Moment max
Eftervy momentintervall ej nått | Eftervy momentintervall ej nått. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Eftervy moment > Moment min längd
Momentkompenseringsintervall är inte uppnått | Momentkompensation intervallvinkel före nergängningsslut ej uppnådd. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Momentkompensation > Momentkompensationspunkt
Verktygspositionering överskridits | Verktyg flyttades förbi inställda vinkelgränser. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 1) Verklig vinkelkompensation (På); Verktyg rörelsegränser > Positiv/Negativ
Nuvarande övervakningsfel | Aktuellt övervakningsfel. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 1) Aktuell övervakning (På)
Slutligt steg överskred max tidsgräns |  | [TurboTight] Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Tid max
Slutligt steg under min tidsgräns |  | [TurboTight] Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Tid min
TurboTight tidsgräns överskreds | TurboTight tidsgräns överskreds. | [TurboTight] Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Tid max
Tätt mot övervakning hög | Endast nyckel. Övervakat detekterat åtdragningsvärdet överskridits. | Åtdragningsparametrar (Redigera)> Nergängningsfas (Steg 2) Nergängning klar> Nergängning klar-moment
Inget kvarvarande moment | Endast nyckel. Återstående vridmoment var under tröskelvärdet. | [TurboTight] + [TensorPulse] Åtdragningsparametrar (Redigera)> (Steg 3)> Åtdragningsparametrar> Återstående vridmoment korrelationsfaktor
För högt varvtal | Endast nyckel. Nyckelgyro misslyckades att mäta vinkel på grund av hög hastighet. | Används ej

# NOK-andel

I detta avsnitt visas de tio åtdragningsprogrammen med högst andel NOK-resultat.

Klicka på Återställ alla för att radera lagrade data.

# SPC - Statistisk processtyrning.

Syftet med den inbyggda SPC-funktionen är att ge operatören eller kvalitetskontrollpersonalen data så att de kan avgöra stabiliteten och kapaciteten i monteringsprocessen enligt standardmässiga SPC-regler.
Genom att konfigurera SPC-funktionen inom styrenheten kan du förenkla och utföra arbete direkt på styrenheten utan behov av extern programvara. Diagrammen genereras på styrenheten.
Eftersom du kan använda programmonitorer inom styrenheten som en SPC-variabel måste du kunna specificera att endast variabler som styrs av styrenheten prestandan hos styrenhetens system. Andra variabler visar huvudsakligen resultat från övriga processer. Exempel: om ett momentvärde tillämpas på ett förband kommer SPC för slutmomentvärdet och relaterade resultat – till exempel Cp och Cpk – att visa verktygets och styrenhetens prestanda på det valda förbandet.

Statistikberäkningarna baseras på tidigare data som har sparats i styrenheten.

Statistikberäkningarna utförs på virtuell stationsnivå, beroende på valt åtdragningsprogram och används för den specifika virtuella stationen.

I detta avsnitt

- Konfigurera SPC-parametrar
- Konfigurera SPC-variabler
- Beräkna statistik
- Visa statistikresultat

# Konfigurera SPC-parametrar

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Till vänster väljer du sedan Statistik.

2. I fönstret SPC-konfiguration anger du följande parametrar för att samla in resultat som har lagrats i styrenheten:

   - Antal undergrupper: ange antalet undergrupper på vilka statistikberäkningen baseras.
     Det totala antalet resultat (Antal undergrupper × Frekvens) kan variera från 2 till 500.

   - Undergruppens storlek: ange antalet tester (provtagningar) som krävs för att definiera varje punkt (genomsnittsvärde för testerna i undergruppen) i SPC-diagrammen.
     Undergruppens storlek kan variera från 2 till 25.

   - Frekvens: ange hur ofta insamling ska ske av en ny undergrupp.
     Frekvens måste vara lika med eller högre än Undergruppens storlek.

     Om frekvensen till exempel är 8 och undergruppens storlek är 5 används första 5 data (resultat) för undergruppen. När Frekvens=8 börjar nästa undergrupp behandla data (resultat) från det 8:e och vidare i en loop.

# Konfigurera SPC-variabler

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Till vänster väljer du sedan Statistik.

2. Välj Plus -ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet.
   Fönstret SPC-variabel visar den nya variabeln.

3. Under Namn anger du variabelnamnet.
   Variabelns namn är rubriken i fönstret SPC-variabel.

4. Välj Åtdragningsprogram.
   Fönstret Åtdragningsprogram visas med alla program för flerstegsåtdragning som finns lagrade i styrenheten och som kan användas för statistikberäkningar.
   Välj flerstegsåtdragning för den nya variabeln.

   Åtdragningsprogrammet måste vara ett flerstegsprogram.

5. Välj en virtuell station.
   Fönstret Virtuell station visas.
   Välj den virtuella station där resultaten hämtas.

   Statistik bygger på resultat från en virtuell station som har följande licenstyp:

   - Processtyrning

6. Välj Monitor.
   Fönstret Monitor visas.
   Välj någon av följande programmonitorer som SPC-beräkningen baseras på:

   - Stegövervakning toppmoment

   - Stegövervakning vinkel

   - Slutmoment

   - Slutvinkel

   - Programövervakning moment

   - Programövervakning vinkel

   Om användaren väljer Stegövervakning toppmoment eller Stegmonitor vinkel, gå till rutan Stegnummer och ange steg i det åtdragningsprogram varifrån värdet ska läsas.

   Om användaren använder resultatrapporterna kan detta påverka följande värden: Slutmoment och Slutvinkel.

7. Välj Redigera gränsvärden.
   Fönstret Variabel konfiguration visas.
   För beräkningar och analys av resultaten ska följande gränsvärden anges för varje värde av intresse.

I fönstret Toleransvärden anger du följande gränsvärden (används för beräkning av processparametrarna Cp och Cpk):

- Övre toleransgräns (UTL–Upper Tolerance Limit): en användardefinierad kvantitet som identifierar högsta acceptabla värde för ett produktattribut.

- Nedre toleransgräns (LTL–Lower Tolerance Limit): en användardefinierad kvantitet som identifierar lägsta acceptabla värde för ett produktattribut.

I fönstret Kontrollgränsvärden kan du aktivera eller inaktivera parametern Autoberäkna.
Om Autoberäkna är inställt på Ja kommer kontrollgränsvärdena att beräknas automatiskt.
Om Autoberäkna är inställt på Nej ska följande gränsvärden ställas in:

- Medel – Övre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje över processens genomsnitt.

- Medel – Nedre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje under processens genomsnitt.

- Intervall – Övre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje över processens genomsnitt.

- Intervall – Nedre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje under processens genomsnitt.

- Sigma – Övre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje över processens genomsnitt.

- Sigma – Nedre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje under processens genomsnitt.

I fönstret Kapaciteter ställer du in följande gränsvärden:

- Cp: Cp-index visar processens kapacitet: det är antal gånger processens spridning ligger inom toleransbredden (Övre toleransgräns – Nedre toleransgräns). Ju högre Cp-värde desto bättre process.

- Cpk: Cpk-indexet beskriver processkapaciteten korrigerad för position. Det är inte meningsfullt att ha ett högt Cp-index om processinställningen är helt utanför centrum i relation till mitten av toleransområdet. Ett högt Cpk-index innebär att du har en bra process med en liten spridning i relation till toleransens omfattning och att den är väl centrerad inom denna omfattning (Övre toleransgräns – Nedre toleransgräns). Om Cpk är lika med Cp är processen inställd på att producera exakt i mitten av toleransområdet.

# Beräkna statistik

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Till vänster väljer du sedan Statistik.

2. Gå till fönstret Konfiguration och ange parametrar för insamling av resultat som har lagrats i styrenheten (Antal undergrupper, Undergruppens storlek, samt Frekvens).

3. Välj Plus -ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet.
   Fönstret SPC-variabel visar den nya variabeln.
   Konfigurera den nya SPC-variabeln.

4. I fönstret SPC-variabel väljer du Beräkna.
   Data samlas in från historiska resultat som har lagrats i styrenheten och jämförts med kriterierna i fönstren SPC-konfiguration och SPC-variabel. De värden som är av intresse samlas i undergrupper i den storlek som ställs in i fönstret SPC-konfiguration. De insamlade åtdragningsresultaten på styrenheten används för statistikberäkningar.

Det går inte att beräkna statistik för resultat från borttagna åtdragningsprogram eller virtuella stationer, såvida inte resultaten fortfarande finns lagrade på styrenheten.

Endast 1 användare åt gången kan beräkna statistik.

## Statistikformler

Data i en undergrupp beräknas som:

- Genomsnitt:

- Intervall = R = max (Xi) - min (Xi), där i=1...n

- Standardavvikelse för en undergrupp:

- Total standardavvikelse:

  Där N = totalt antal observationer.

När angivet antal undergrupper har samlats in för beräkningarna börjar SPC-funktionen beräkna statistisk stabilitet.
Beräkningarna utförs med följande steg: (m = antal undergrupper)

- Beräkna genomsnitt av genomsnittsvärden:

- Beräkna genomsnitt av intervall:

- Beräkna genomsnitt av standardavvikelse:

- Beräkna processkapaciteterna Cp och Cpk i förhållande till Sigma:

  Där:

  - är det totala aritmetiska genomsnittet hos de observerade karakteristiska värden.

  - UTL står för övre toleransgräns (Upper Tolerance Limit).

  - LTL står för Lower Tolerance Limit.

  - Uppskattat sigma är kvadratiskt medelvärde för standardavvikelse inom undergrupperna:

- Beräkna processkapaciteterna Cp och Cpk i förhållande till intervall:

  För normal distribution gäller su = sl = 3.

Beräkningar för gränsvärden om fönstret SPC-konfiguration har värdet Autoberäkna inställt på Ja:

- X-bar R (Medel)

- X-bar R (Intervall)

- X-bar S (Medel)

- X-bar S (Sigma)

A2, A3, D3, D4, B3, and B4 är konstanter (mer information finns under ”SPC-beräkningskonstanter”).

## SPC-beräkningskonstanter

Undergruppens storlek | Nämnare för uppskattning av standardavvikelse. | Faktorer för kontrollgränser
--- | --- | ---
|  | Xbar R | Xbar S
A2 | D3 | D4 | A3 | B3 | B4
n | d2
2 | 1,128 | 1,880 | - | 3,267 | 2,659 | - | 3,267
3 | 1,693 | 1,023 | - | 2,574 | 1,954 | - | 2,568
4 | 2,059 | 0,729 | - | 2,282 | 1,628 | - | 2,266
5 | 2,326 | 0,577 | - | 2,114 | 1,427 | - | 2,089
6 | 2,534 | 0,483 | - | 2,004 | 1,287 | 0,030 | 1,970
7 | 2,704 | 0,419 | 0,076 | 1,924 | 1,182 | 0,118 | 1,882
8 | 2,847 | 0,373 | 0,136 | 1,864 | 1,099 | 0,185 | 1,815
9 | 2,970 | 0,337 | 0,184 | 1,816 | 1,032 | 0,239 | 1,761
10 | 3,078 | 0,308 | 0,223 | 1,777 | 0,975 | 0,284 | 1,716
11 | 3,173 | 0,285 | 0,256 | 1,744 | 0,927 | 0,321 | 1,679
12 | 3,258 | 0,266 | 0,283 | 1,717 | 0,886 | 0,354 | 1,646
13 | 3,336 | 0,249 | 0,307 | 1,693 | 0,850 | 0,382 | 1,618
14 | 3,407 | 0,235 | 0,328 | 1,672 | 0,817 | 0,406 | 1,594
15 | 3,472 | 0,223 | 0,347 | 1,653 | 0,789 | 0,428 | 1,572
16 | 3,532 | 0,212 | 0,363 | 1,637 | 0,763 | 0,448 | 1,552
17 | 3,588 | 0,203 | 0,378 | 1,622 | 0,739 | 0,466 | 1,534
18 | 3,640 | 0,194 | 0,391 | 1,608 | 0,718 | 0,482 | 1,518
19 | 3,689 | 0,187 | 0,403 | 1,597 | 0,698 | 0,497 | 1,503
20 | 3,735 | 0,180 | 0,415 | 1,585 | 0,680 | 0,510 | 1,490
21 | 3,778 | 0,173 | 0,425 | 1,575 | 0,663 | 0,523 | 1,477
22 | 3,819 | 0,167 | 0,434 | 1,566 | 0,647 | 0,534 | 1,466
23 | 3,858 | 0,162 | 0,443 | 1,557 | 0,633 | 0,545 | 1,455
24 | 3,895 | 0,157 | 0,451 | 1,548 | 0,619 | 0,555 | 1,445
25 | 3,931 | 0,153 | 0,459 | 1,541 | 0,606 | 0,565 | 1,435

Relevant information

- Konfigurera SPC-parametrar
- Konfigurera SPC-variabler

# Visa statistikresultat

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Till vänster väljer du sedan Statistik.

2. Gå till fönstret SPC-konfiguration och ange följande parametrar: Antal undergrupper, Undergruppens storlek, och Frekvens.

3. Välj Plus -ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet.
   Fönstret SPC-variabel visar den nya variabeln.
   Konfigurera den nya SPC-variabeln.

4. I fönstret SPC-variabel väljer du Beräkna.

5. Visa statistikresultaten genom att gå till fönstret SPC-variabel och markera rutan Visa.
   Visa visar datum och tidpunkt när statistikresultaten utfördes.
   Statistikresultaten visas i ett histogram, diagrammen XBar-R och XBar-S.

   När alla beräkningar på de filtrerade resultaten har gjorts skickas de till webbgränssnittet och till ToolsTalk 2.
   Statistikresultatet sparas lokalt i en temporär mapp för internetfiler (de sparas inte på styrenheten).

   Statistikresultat kan bara visas på webbgränssnittet.

## Histogram

Ett histogram är en serie staplar, var och en proportionell i bredd till värdeintervallet inom en klass och proportionell i höjd till antalet fallande prov i klassen. En gaussisk kurva följer rektanglarnas trender. Ett histogram visar variationen inom varje process.
Histogrammet betonar och klargör trender som inte alltid framgår helt ur tabeller.

## XBar-R-diagram

Diagrammet för XBar-R visar både medelvärde (XBar) och intervall (R) för varje undergrupp. Detta är den vanligaste typen av kontrolldiagram som visar indiskreta eller kontinuerliga värden. XBar-komponenten i diagrammet visar eventuella ändringar i medelvärde hos processen medan R-komponenten visar eventuella ändringar i spridning hos processen.
Diagrammet är extra användbart eftersom det visar ändringar i medelvärde och spridning inom processen samtidigt, vilket gör det till en mycket effektiv metod att kontrollera abnormaliteter i processen.

## XBar-S-diagram

Diagrammen för XBar-S visar både medelvärde (XBar) och standardavvikelse (S) för varje undergrupp.
Diagrammet för XBar-S är identiskt med XBar-R förutom att R (intervall) ersätts av S (standardavvikelse).

## Beräknade statistikvärden

I webbgränssnittet visas beräknade statistiska nyckelvärden visas i informationsrutor under histogrammet, XBar-R och XBar-S.

Det beräknade värdena beror på det diagram där de avläses.

Beräknade statistikvärden är:

- Min = minimivärde för alla inlästa provvärden

- Max = maxvärde för alla inlästa provvärden

- Medelvärde =

- Medel+3Sigma = + 3*stdAvv

- Medel-3Sigma = - 3*stdAvv

- Cp (i diagrammet XBar-R baseras värdet på intervall och i diagrammet XBar-S baseras värdet på sigma)

- Cpk (i diagrammet XBar-R baseras värdet på intervall och i diagrammet XBar-S baseras värdet på sigma)

- Centrumlinje = under Intervall , och under Sigma

- Mål (om tillgängligt målvärde finns för övervakning)

- Standardavvikelse = Total standardavvikelse = stdAvv

Relevant information

- Beräkna statistik
- Konfigurera SPC-parametrar
- Konfigurera SPC-variabler

# Mobil-GUI

# Arbeta med fliken Resultat

# Aktuella resultat

Fliken Liveresultat visar resultat från de olika virtuella stationerna på styrenheterna.

Det här avsnittet beskriver hur du får tillgång till åtdragningsresultat på Power Focus XCPower Focus XC-styrenhetens mobil-GUI och hur man läser den information som ges i de olika liveresultatvyerna efter varje åtdragning.

## Läsa informationen som ges i ett liveresultat

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Namn på virtuell station
2 | Resultatstatus. En OK åtdragning är grön. En pågående åtdragning är gul. En NOK åtdragning är röd.
3 | Åtdragningsprogramnamn
4 | Meddelande som anger skälet till NOK-resultatet
5 | Åtdragningsmoment resultat
6 | Målmoment
7 | Resultat åtdragningsvinkel
8 | Målvinkel

När en åtdragning utförs lagras resultaten på styrenheten. Resultaten kan också skickas till ett externt system, till exempel ToolsNet, eller exporteras för analys med exportfunktionen.

I detta avsnitt

- Visa protokollstatus

# Visa protokollstatus

1. Gå till startsidan och välj Gå resultat -knappen. Till vänster är Resultat valt automatiskt.

2. I det övre högra hörnet klickar du på knappen Protokollanslutning . Dialogrutan Protokollstatus visas.

3. Flikarna i dialogrutan visar följande information:

   Flik | Beskrivning
   --- | ---
   Öppet protokoll | Visar status för anslutning via öppet protokoll: OK/NOK
   Serveranslutningar | Visar status för anslutningarna till ToolsTalk och ToolsNet -servrar: OK/NOK Om du vill ändra konfigurationen Aktiverad/Inaktiverad, gå till Inställningar > Serveranslutningar och välj den server som ska konfigureras.
   Status för startadapter | Visar startstatus för olika systemadaptrar: OK/NOK

4. Välj Stäng.

Relevant information

- Konfigurera ToolsNet-anslutningen
- Konfigurering av ToolsTalk-anslutning

# Felsökning och service

I detta avsnitt hittar du information som hjälper dig utföra felsökning vid eventuella problem och som underlättar underhåll och service på produkten.

# Felsökning: WLAN och Bluetooth

Problem | Möjlig orsak | Lösning
--- | --- | ---
Hopparning misslyckades (WLAN) | Verktyget har startats om och mist anslutningen till styrenheten | Para ihop verktyget med styrenheten
Hopparning misslyckades (WLAN) | Andra verktyg håller på att paras ihop samtidigt | Kontrollera att alla andra verktyg har gått ur hopparningsläget
Hopparning misslyckades (WLAN) | Verktyg är utanför området | Flytta verktyget närmare styrenheten och se till att du har en klar siktlinjen till styrenheten
Hopparning misslyckades (Bluetooth) | Andra verktyg håller på att paras ihop samtidigt | Kontrollera att alla andra verktyg har gått ur hopparningsläget
Hopparning misslyckades (Bluetooth) | Verktyg är utanför området | Flytta verktyget närmare styrenheten och se till att du har en klar siktlinjen till styrenheten
Hopparning misslyckades (Bluetooth) | Störningar från andra verktyg | Bluetooth-modulen kan vara känslig. Flytta andra Bluetooth-enheter längre bort från styrenheten, eller stäng av dem om detta är möjligt.
Hopparning misslyckades (Bluetooth) | Alla sex platser har fyllts och alla sex verktyg har tilldelats en Virtuell station | Ta bort ett av de befintliga hopparade verktygen från virtuell station (på menyn Virtuell station i fältet Verktyg)
Verktyg har försvunnit från verktygslistan (Bluetooth) | Vid hopparning av ytterligare verktyg kommer befintliga verktyg att försvinna från listan över anslutna verktyg (i menyn Verktyg) | Tryck på verktygets avtryckare så visas det i listan igen
Verktyg har försvunnit från verktygslistan (Bluetooth) | Verktyg kan försvinna från listan när verktyget har varit utanför radiotäckningsområdet | Ställ dig inom radiotäckningsområdet och tryck på verktygets avtryckare, så visas det i listan igen.

# Referens

I detta avsnitt hittar du diverse nyttig information.

# Termer och definitioner

Term | Synonym | Definition | Notera
--- | --- | --- | ---
batch |  | åtdragning flera gånger med samma åtdragningsprogram och hylsa |
batchsekvens | sekvens | åtdragning flera gånger med en kombination av olika åtdragningsprogram och hylsor |
händelse |  | signal för styrenhets- och verktygsstatus |
slutvinkel |  | faktiskt uppmätt vinkelvärde i slutet av åtdragningscykeln |
slutmoment |  | faktiskt uppmätt momentvärde i slutet av åtdragningscykeln |
GUI |  | användargränssnitt som består av interaktiva grafiska element såsom fönster, ikoner och symboler på en display |
HMI | Human Machine Interface | användargränssnitt till verktyg eller styrenhet | HMI kan vara ett webbaserat gränssnitt eller ett mobilgränssnitt.
IAM | Intelligent Application Module | modul i styrenheten som innehåller programdata, konfigurationsparametrar och åtdragningsresultat |
linjestruktur |  | sorterar och grupperar styrenheter i strukturer, mappar eller undermappar i Toolstalk | Linjestrukturen är en metod för att förbättra synligheten av en stor grupp av styrenheter på ett strukturerat sätt.
Mobil-GUI |  | användargränssnitt till styrenheten via webbläsarfönster från en mobil enhet |
eftervy moment |  | funktion för övervakning och detektering av vridmomentets max- och minimivärden innan nedgängningen är klar | Ett syfte med eftervy moment är att en självlåsande mutter används.
Åtdragningsprogram | Parameterinställning | konfigurering av parametrar och värden för att kontrollera och övervaka en enskild åtdragningsåtgärd, och att lagra åtdragningsresultatet |
tryck |  | överföring av data som sparats i ToolsTalk till styrenhetsminnet |
QIF | Quality Integrated Fastening | helt integrerad linje av mutterdragare, styrenheter, tillbehör och processövervakningsverktyg för att garantera hög kvalitet och spårbarhet av åtdragning i industriella monteringssystem | QIF utvecklades i Atlas Copco och används företrädesvis i fordonsindustrin och i andra monteringssituationer där många förband är av avgörande betydelse. I QIF-konceptet ingår även processövervakning och dokumentation.
QIF-tillbehör |  | tillbehör för operatörskommunikation och vägledning som används i QIF | Tillbehörsprodukter som används för kommunikation mellan system och operatör. Till exempel: streckkodsläsare och hylsväljare. Kommunikationen ger bättre kvalitet och spårbarhet i monteringsprocessen.
snabbsteg |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen genom att lägga till ett första steg med ett givet moment och varvtal och sedan minska varvtalet i slutfasen.
Omdragningsdetektering |  | avkänning av dragning på redan draget förband |
rotera |  | dragningsstrategi som roterar verktygshuvudet | Rotering används huvudsakligen för test- och demonstrationssyften.
Nergängning klar |  | slut på nergängningsfasen när skruvhuvudet är i kontakt med ytan och åtdragningsfasen börjar |
nergängningsfas |  | fas när en bult tar gäng tills bulthuvudet vidrör ytan |
ligger an |  | skruv eller bult ligger an ungefär som åtdragen för hand |
hylsväljare |  | QIF-tillbehör, som består av en hylsbricka med lampor som kan användas för att styra en operatör till rätt hylsa |
mjuk start |  | börja åtdragning vid låg hastighet under en viss rotationsvinkel | Funktionen hjälper bulten att ta gäng på ett välkontrollerat sätt och kan förhindra oönskade ergonomiska verktygsrörelser när avtryckaren trycks in.
mål |  | önskat resultat av en åtdragning | Målet uttrycks i moment eller vinkel.
målvinkel |  | önskat vinkelvärde vid slutet av åtdragningscykeln, mätt från en referenspunkt |
målmoment |  | önskat momentvärde i slutet av åtdragningscykeln |
tre steg |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen och effekter för sättning med ett första steg med ett givet varvtal och moment, följt av ett kort lossningssteg innan den slutliga åtdragningen med reducerad hastighet.
åtdragningsfas |  | fas från det att ett bulthuvud har nått ytan tills åtdragningen har nått det önskade målmomentet eller målvinkeln |
åtdragningsstrategi |  | algoritm som kontinuerligt kontrollerar och övervakar åtdragningsprocessen | Användaren kan välja en strategi som är optimerad för förbandet och programmera vissa parametrar.
TurboTight |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi baserad på verktygets maximala hastighet för att utföra snabba och ergonomiska åtdragningar. Strategin kräver endast att ett målmomentvärde ställs in.
två steg |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen och effekter för sättning med ett första steg med ett givet varvtal och moment, följt av ett kort stopp innan den slutliga åtdragningen med reducerad hastighet.
webb-GUI |  | användargränssnitt till styrenhet via webbläsarfönster från en fjärrdator |
virtuell station | virtuell styrenhet | programabstraktion av en fysisk styrenhet för att den ska bete sig som flera styrenheter | En styrenhet kan endast ha ett kabelverktyg anslutet till sig, men flera trådlösa verktyg. Varje verktyg är anslutet till sin egen virtuella station.
virtuell stationstyp |  | licens som innehåller ett paket av styrenhetens egenskaper | Denna licens krävs för att köra en virtuell station.
virtuellt stationsbibliotek |  | licens för enskilda funktioner. | Kan användas för att komplettera virtuella stationstyplicenser.
funktion hos styrenheten |  | licens för funktioner för hela styrenheten | Tilldelas en hel styrenhet och kan användas av alla virtuella stationer.

# Insignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Abryt sekvens – 10012

När en begäran om att avbryta en batchsekvens mottas, så avbryter batchsekvensfunktionen batchsekvensen först efter att ha fått resultaten för den pågående åtdragningen.

Namn i SoftPLC: ABORT_BATCH_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Avbryt sekvensen och rensa resultaten - 10127

När signalen ”Avbryt sekvens och rensa resultat” är inställd avbryts den pågående sekvensen och alla signaler som har samband med ”Rensa resultat” nollställs.

Namn i SoftPLC:ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Bekräfta händelser – 10004

Bekräftelse av en händelse.

Namn i SoftPLC: ACKNOWLEDGE_EVENT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Aktivera verktygets streckkodsläsare – 10075

Aktiverar verktygets streckkodsläsare via en extern källa.

Namn i SoftPLC: ACTIVATE_TOOL_SCANNER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Batchminskning – 10002

Stegar ner batchräknaren ett steg i taget.

Namn i SoftPLC: BATCHMINSKNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Batchökning – 10001

Stegar upp batchräknaren ett steg i taget.

Namn i SoftPLC: BATCHÖKNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Förbikoppla identifierare - 10123

Används i källbatchsträngen för att förbikoppla en identifierare i strängmottagningssekvensen.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Kringgå åtdragningsprogram – 10008

Hoppar över nästa åtdragningsprogram i den pågående batchsekvensen.

Namn i SoftPLC: BYPASS_PSET

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Masterupplåsning – 10005

Master Unlock är en ingångssignal som låser upp funktioner och signaler.

FUNKTIONER:

- Inaktivera lossning vid OK åtdragning

- Inaktivera lossning vid NOK åtdragning

- Inaktivera åtdragning

- Max NOK efter varandra

- Lås verktyg när sekvensen är klar

SIGNALER:

- 20001 – Lås vid bekräftelse av väntande händelse

- 20002 – Lås åtdragning

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20013 – Arbetsuppgift lås åtdragning

- 20014 – Arbetsuppgift lås lossning

- 20015 – Batch klar lLock

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20022 – Inaktivera lossning vid OK-åtdragning

- 20023 – Lås vid för många NOK-åtdragningar

- 20033 – Linjekontrollås

- 20034 – Låst av alternativ identifierare

Namn i SoftPLC: MASTER_UNLOCK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ alla identifikationer – 10115

I källbatchsträngen som används för att återställa alla mottagna identifikationer från strängmottagningssekvenser på en gång. I andra arbetsuppgifter rensas VIN-numret.

Namn i SoftPLC: RESET_ALL_IDENTIFIERS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ batch – 10003

Återställer batchräknaren till 0. Ingen Batch OK (nxOK). Om batchen OK är aktiverad kommer den att avaktiveras.

Namn i SoftPLC: RESET_BATCH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nollställ batchsekvens – 10053

Nollställer batchsekvensen. Låser upp ett verktyg som är låst av parametern Lås verktyg på avslutad.

Namn i SoftPLC: RESET_BATCH_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nollställ bistabilt relä – 10022

Nollställ det bistabila reläets utgång.

Namn i SoftPLC: RESET_BISTABLE_RELAY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ senaste identifikationen – 10114

I källbatchsträngen som används för att återställa den mottagna strängen från strängmottagningssekvensen I andra arbetsuppgifter rensas VIN-numret.

Namn i SoftPLC: RESET_LATEST_IDENTIFIER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ för många NOK – 10013

Nollställ batch efter att ha fått lås; För många NOK

Namn i SoftPLC: RESET_TOO_MANY_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj indata – 10020

Väljer åtdragningsprogram inom källåtdragning/batch inom sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_INPUT_VALUE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Välj nästa identifieringsnummer – 10116

Det är möjligt att använda signalen Välj nästa identifieringsnummer när en uppgift i den virtuella stationen är konfigurerad som:

- Batchsekvens

- Källåtdragning

- Källbatch

  - Nummeridentifikations-metod

  - Strängidentifikations-metod

Funktionerna Ta nästa och Ta föregående, som kan konfigureras i ST-väljaren aktiverar insignalerna Välj nästa identifieringsnummer och Välj föregående identifieringsnummer.

## Batchsekvens vald som virtuell stationsuppgift

Om Fri ordnings-omställaren har aktiverats, kan signalen Välj nästa identifieringsnummer välja olika batches inom den valda sekvensen.

Innan du väljer batches är det obligatoriskt att de tilldelats ett identifieringsnummer. Om en batch in har ett tilldelats ett identifieringsnummer kan inte signalen Välj nästa identifieringsnummer välja den, även om Fri ordnings--omställaren är aktiverad.

Det möjliggör loopar genom de batches som har ett konfigurerat identifieringsnummer.
Om identifieringsnumret är ”Inget” är det möjligt att välja den efter att alla batches med konfigurerade identifieringsnummer är klara.

Det är möjligt att göra loopar, men 0 hoppas över. När en batch är klar är den inte längre valbar.

Vid exempelvis batches som tilldelats identifieringsnumren 1,2,4,5 körs signalen i en loop: 1,2,4,5,1,2,4... så länge dessa batches inte är klara.

## Källåtdragning vald som virtuell stationsuppgift

Signalen väljer nästa identifieringsnummer från listan med åtdragningsprogram som specificeras i källåtdragningsuppgiften.
Valet kör från det aktuella valda identifieringsnumret till nästa nummer i ökande ordning.

När det största identifieringsnumret väljs, så väljer denna signal 0: efter 0 väljer signalen nästa identifieringsnummer i ökande ordning.

Om 0 väljs som identifieringsnummer, så låses verktyget.

Om identifieringsnumret har lagts till i källåtdragningslistan men inget program någonsin har tilldelats till den, så hoppas det över medan det gör loopar genom källåtdragningslistan.

Om åtdragningsprogrammet har tilldelats till ett identifieringsnummer och sedan tas bort från listan med åtdragningsprogram, så är det fortfarande möjligt att välja detta identifieringsnummer. I så fall låses verktyget eftersom det inte finns något specifikt åtdragningsprogram.

När Väljarläges-omkopplaren sätts till Bekräfta, måste hylsväljaren anges och konfigureras. Alla åtdragningsprogram kan väljas, men innan de körs måste låste lämplig hylsa lyftas från hylsväljaren.

## Källbatch vald som virtuell stationsuppgift

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Nummer, så väljer signalen Välj nästa identifieringsnummer sekvenser från en lista med sekvenser som visas i Källbatch-uppgiften.

Det är möjligt att göra loopar genom 0. Signalen Välj nästa identifieringsnummer väljer endast de identifieringsnummer som tilldelats till sekvenserna.

Om det exempelvis finns 4 sekvenser tillgängliga med identifieringsnumren 1,2,4 och 8, så itererar signalen Välj nästa identifieringsnummer och väljer 1,2,4,8,0,1,2,...

De identifieringsnummer som inte definierats väljs inte.

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Sträng, måste sekvensen väljas genom externa källor (som scanner eller Open Protocol). Signalen Välj nästa identifieringsnummer kan välja batches inom den valda sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_NEXT_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj föregående identifieringsnummer – 10117

Det är möjligt att använda signalen Välj föregående när en uppgift i den virtuella stationen är konfigurerad som:

- Batchsekvens

- Källåtdragning

- Källbatch

  - Nummeridentifikations-metod

  - Strängidentifikations-metod

Funktionerna Ta nästa och Ta föregående, som kan konfigureras i ST-väljaren aktiverar insignalerna Välj nästa identifieringsnummer och Välj föregående identifieringsnummer.

## Batchsekvens vald som virtuell stationsuppgift

Om Fri ordnings-omställaren har aktiverats, kan signalen Välj föregående välja olika batches inom den valda sekvensen.

Innan du väljer batches är det obligatoriskt att de tilldelats ett identifieringsnummer. Om en batch in har ett tilldelats ett identifieringsnummer kan inte signalen Välj föregående välja den, även om Fri ordnings--omställaren är aktiverad.

Det möjliggör loopar genom de batches som har ett konfigurerat identifieringsnummer.
Om identifieringsnumret är ”Inget” är det möjligt att välja den efter att alla batches med konfigurerade identifieringsnummer är klara.

Det är möjligt att göra loopar, men 0 hoppas över. När en batch är klar är den inte längre valbar.

Vid exempelvis batches som tilldelats identifieringsnumren 1,2,4,5 körs signalen i en loop: 5,4,2,1,5,4,2... så länge dessa batches inte är klara.

## Källåtdragning vald som virtuell stationsuppgift

Signalen väljer föregående identifieringsnummer från listan med åtdragningsprogram som specificeras i källåtdragningsuppgiften.
Valet kör från det aktuella valda identifieringsnumret föregående nummer i fallande ordning.

När det minsta identifieringsnumret väljs, så väljer denna signal 0: efter 0 väljer signalen nästa identifieringsnummer i fallande ordning.

Om 0 väljs som identifieringsnummer, så låses verktyget.

Om åtdragningsprogrammet har tilldelats till ett identifieringsnummer och sedan tas bort från listan med åtdragningsprogram, så är det fortfarande möjligt att välja detta identifieringsnummer. I så fall låses verktyget eftersom det inte finns något specifikt åtdragningsprogram.

När Väljarläges-omkopplaren sätts till Bekräfta, måste hylsväljaren anges och konfigureras. Alla åtdragningsprogram kan väljas, men innan de körs måste låste lämplig hylsa lyftas från hylsväljaren.

## Källbatch vald som virtuell stationsuppgift

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Nummer, så väljer signalen Välj föregående sekvenser från en lista med sekvenser som visas i Källbatch-uppgiften.

Det är möjligt att göra loopar genom 0. Signalen Välj föregående väljer endast de identifieringsnummer som tilldelats till sekvenserna.

Om det exempelvis finns 4 sekvenser tillgängliga med identifieringsnumren 1,2,4 och 8, så itererar signalen Välj föregående och väljer 8,4,2,1,0,8,4...

De identifieringsnummer som inte definierats väljs inte.

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Sträng, måste sekvensen väljas genom externa källor (som scanner eller Open Protocol). Signalen Välj föregående kan välja batches inom den valda sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Ställ in bistabilt relä – 10021

Ställer in det bistabila reläets utgång.

Namn i SoftPLC: SET_BISTABLE_RELAY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Ange nolläge – 10135

För handhållna verktyg används insignalen Ange nolläge för att välja aktuell verktygsposition som utgångsläge. Signalen ignoreras tyst om den skickas under en pågående åtdragning.

För fixturmonterade verktyg används insignalen Ange nolläge för att välja aktuell verktygsposition som utgångsläge. Signalen påverkar alla verktyg i systemet oavsett virtuell station. Signalen ignoreras tyst av fixturmonterade verktyg som ingår i en pågående åtdragning.

Namn i SoftPLC: IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås upp verktyget när det är klart – 10051

Låser upp ett verktyg som är låst av parametern ”Lås verktyget när det är klart”.

Namn i SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_COMPLETE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås upp verktyget när det är klart – 10059

Namn i SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_DISABLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Utsignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Batch avslutad – 30

Batch Completed är en utsignal som utlöses när batchen är klar.
Statusen för batchresultatet (OK eller NOK) har ingen effekt på signalen Batch Completed (batch slutförd).

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch avslutad NOK – 37

Batch avslutad med status NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch avslutad OK – 36

Batch avslutad med status OK.

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchantal – 31

Batch Count (Batchräkning) är en utsignal som visar det aktuella antalet åtdragningar i batchen.

Namn i SoftPLC: BATCH_COUNT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Batch körs – 32

Anger att en batch i en batchsekvens körs.

Namn i SoftPLC: BATCH_RUNNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens avslutad NOK – 46

Batchsekvens avslutad med status NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens avslutad OK – 45

Batchsekvens avslutad med status OK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens klar – 48

Indikerar att en batchsekvens är avslutad, både om batchsekvensen avslutats som OK och som NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_COMPLETED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Händelse | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens körs – 47

Indikerar om batchsekvensen körs eller inte.

Namn i SoftPLC: BATCHSEQUENCE_RUNNING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Bistabilt relä – 40

Bistabilt relä är en signal som kontrolleras av insignalerna ”Ställ in bistabilt relä” och ”Nollställ bistabilt relä” .
Efter att ha tagit emot insignalen ”Ställ in bistabilt relä” sätts den bistabila reläsignalen till Sant.
Efter att ha tagit emot insignalen ”Nollställ bistabilt relä” sätts den bistabila reläsignalen till Falskt.

Om ”Ställ in bistabilt relä” eller ”Nollställ bistabilt relä” blir låg, så behåller det bistabila reläet sitt tillstånd.
Tillståndet för det bistabila reläet ändras när ”Ställ in bistabilt relä” eller ”Nollställ bistabilt relä” blir hög.

Efter att ha startat om styrenheten sätts det bistabila reläet till Falskt som standard.

Namn i SoftPLC: BISTABLE_RELAY

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Kalibreringslarm – 138

Kalibreringslarmet från Konfigurering av verktygsunderhåll Ger en påminnelse om när det är dags att kalibrera verktyget.

Namn i SoftPLC: CALIBRATION_ALARM

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Bekräfta lossning - 206

Indikerar om lossning har valts och kan startas. Dvs. ett synkroniserat lossningsläge eller lossningsprogram existerar och har valts.

Namn i SoftPLC: CONFIRM_LOOSENING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Styrenhet påslagen – 42

Ställ in på sann vid start av IO-utbyte

Namn i SoftPLC: IO_ON

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch som körs för närvarande – 180

Current Running Batch är en utdatasignal som visar index för aktuell pågående batch i en sekvens.
Om hylsväljaren används visar den ”Noll” om ingen hylsa, mer än en hylsa, eller fel hylsa har valts.
Vid användning av batchläge och en batch körs visas ”1” för konfigurationer med Source Tightening.

Namn i SoftPLC: CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Riktningsomkopplare moturs – 13

Riktningsomkopplaren på verktyget vrids moturs.

Namn i SoftPLC: DIRECTION_SWITCH_CCW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Riktningsomkopplare medurs – 12

Riktningsomkopplaren på verktyget vrids medurs.

Namn i SoftPLC: DIRECTION_SWITCH_CW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Händelse föreligger – 161

Indikerar om en händelse utlösts. Den utlöses bara på tillbehör om händelsen kräver BEKR.

Namn i SoftPLC: EVENT_PRESENT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Slutvinkel – 8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Flyttal | 0 | 0

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutmoment – 5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Flyttal | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Stor vinkel – 10

Vinkelresultatet är för högt.

Namn i SoftPLC: HIGH_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Högt moment – 7

Momentresultatet är högre än högsta momentgränsen.

Namn i SoftPLC: HIGH_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Identifierare mottagen – 100

Namn i SoftPLC: IDENTIFIER_RECEIVED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Anslutning till licensserver förlorad – 134

Anger att anslutningen till Atlas Copcos licensserver har förlorats eller att synkroniseringen misslyckats. Signalen försvinner när synkroniseringen av licenshanteraren har genomförts

Namn i SoftPLC: LICENSE_SERVER_CONN_LOST

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning inaktiverad – 184

Lossning inaktiverad är en utsignal som aktiveras när lossningen är externt låst av någon av följande signaler:

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: LOOSENING_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning aktiverad – 185

Lossning aktiverad är en utsignal som aktiveras när lossningen inte är externt låst av någon av följande signaler:

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: LOOSENING_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning är låst – 28

Lossningen är inaktiverad.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_IS_LOCKED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning NOK – 74

NOK-lossning skedde.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning OK – 70

OK-lossning skedde.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Låg vinkel – 9

Vinkelresultatet är lägre än lägsta vinkelgränsen.

Namn i SoftPLC: LOW_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lågt moment – 6

Momentresultatet är lägre än minsta momentgränsen.

Namn i SoftPLC: LOW_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Manuellt läge – 101

Anger på någon stöttat och konfigurerat tillbehör den virtuella stationen för manuellt läge.

Namn i SoftPLC: MANUAL_MODE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Max NOK efter varandra har nåtts – 35

Anger Max koherent NOK åtdragningsräknare är uppnådd.

Namn i SoftPLC: MAX_COHERENT_NOK_REACHED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Open-end i öppet läge – 89

Open-end i öppet läge.

Namn i SoftPLC: OPEN_END_IN_OPEN_POSITION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Öppet protokoll frånkopplat – 95

Om Öppet protokoll är satt till av i den virtuella stationen, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Falskt.
Om Öppet protokoll är satt till på i den virtuella stationen, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Sant.
När minst en klient (flera Öppet protokoll-klienter kan ansluta till samma virtuella station) är anslutna, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Falskt.

Namn i SoftPLC: OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Pulsverktygslarm oljenivå tom – 167

Oljenivåövervakningen som konfigureras i verktygsunderhåll, utgör en mekanism för att påminna användarna när det är dags att fylla på olja i pulsverktyget. Signalen skickar inget meddelande till användaren när tryckreglaget trycks in.
Signalen försvinner när verktyget kopplas ur; sedan skickas den igen från verktyget om tillståndet kvarstår nästa gång verktyget ansluts.

Namn i SoftPLC: TOOL_OIL_LEVEL_EMPTY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Redo att starta – 29

Om ett verktyg är anslutet till den virtuella stationen, det inte finns några aktiva åtdragningslås, nödstoppet inte är aktiverat och ett giltigt åtdragningsprogram är valt, så indikerar denna signal att det är möjligt att påbörja en åtdragning.

Namn i SoftPLC: READY_TO_START

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Återstående batch – 33

Återstående åtdragningar i en batch. Kan endast visas i en display.

Namn i SoftPLC: REMAINING_BATCH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Nergängningsvinkel hög – 165

Denna signal är aktiv om nergängningsvinkeln på programnivån är högre än den angivna.

Namn i SoftPLC: RUNDOWN_ANGLE_HIGH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Nergängningsvinkel låg – 166

Denna signal är aktiv om nergängningsvinkeln på programnivån är lägre än den angivna.

Namn i SoftPLC: RUNDOWN_ANGLE_LOW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Valt sekvens-Id – 84

Visar indexet för den valda batchsekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECTED_BATCH_SEQUENCE_ID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Valt åtdragningsprogram – 69

Verkligt ID för ett valt åtdragningsprogram; 0 om inget åtdragningsprogram valts.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PSET_ID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Sekvens avbruten – 160

Utsignal som indikerar att sekvensen avbrutits.

Namn i SoftPLC: SEQUENCE_ABORTED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Serviceindikatorlarm – 137

Servicelarm konfigurerat i verktygsunderhåll, som utgör en mekanism för att påminna användarna när det är dags att serva verktyget.

Namn i SoftPLC: SERVICE_INDICATOR_ALARM

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Storlek på sekvens – 181

Visar storleken på den sekvens som körs närvarande. Sätts endast när en sekvens laddas och inte återställs när sekvensen är klar.

Namn i SoftPLC: SIZE_OF_RUNNING_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Station redo – 71

Indikerar när den virtuella stationen är redo.

Namn i SoftPLC: STATION_READY

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Målmoment - 30100

Signal som visar målmomentet för en utförd åtdragning.

Ange stegkategori för sista steg till Slutligt. ST-väljaren visar endast Målmoment om det sista steget har ett inställt målmoment.

Namn i SoftPLC: STSELECTOR_TARGET_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Målmoment/Slutmoment - 30101

Signal som visar målmoment/slutmoment växelvis.

Mål-/slutmoment är mellan målmomentet och slutmoment om ett valt åtdragningsprogram uppdateras eller ett nytt åtdragningsprogram väljs.

Ange stegkategori för sista steg till Slutligt. ST-väljaren visar endast Målmoment om det sista steget har ett inställt målmoment.

Namn i SoftPLC: STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Gängriktning moturs – 26

Det valda åtdragningsprogrammet har moturs valt som gängriktning.

Namn i SoftPLC: THREAD_DIRECTION_CCW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning inaktiverad – 182

Åtdragning inaktiverad är en utsignal som aktiveras när åtdragningen är externt inaktiverad av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning aktiverad – 183

Åtdragning aktiverad är en utsignal som aktiveras när åtdragningen är inte externt inaktiverad av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningen är låst – 27

Åtdragningen är inaktiverad; det är inte möjligt att göra någon åtdragning.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_IS_LOCKED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning NOK – 4

Minst ett resultat i åtdragningen ligger utanför de angivna gränserna.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning OK – 3

Resultatet av åtdragningen ligger inom de angivna gränserna.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningstid hög – 135

Indikerar om åtdragningar fått resultatet NOK till följd av att utförandetiden överskred den maximalt tillåtna.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningstid låg – 136

Indikerar om åtdragningar fått resultatet NOK till följd av att utförandetiden var mindre än den minimalt tillåtna.

Signalen Åtdragningstid låg fungerar endast för åtdragningsprogram.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Verktygsbatteriet lågt – 90

Namn i SoftPLC: TOOL_BATTERY_LOW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg anslutet – 73

Anger huruvida ett verktyg är anslutet och konfigurerat till en virtuell.

Namn i SoftPLC: TOOL_CONNECTED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg inaktiverat – 158

Verktyg inaktiverat är en utsignal som aktiveras när verktyget är externt inaktiverat av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TOOL_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg aktiverat – 159

Verktyg aktiverat är en utsignal som aktiveras när verktyget inte är externt inaktiverat av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TOOL_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktygets funktionsknapp intryckt – 179

Utsignal som spårar funktionsknappens tillstånd. Signalen avges när funktionsknappen trycks in och försvinner när funktionsknappen släpps. Ej för kritisk användning vid batteridrivna verktyg.

Namn i SoftPLC: FUNCTION_BUTTON_PRESSED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Verktygshälsa OK – 103

Verktygshälsa OK är hög när det inte förekommer något verktygsfel, medan Verktygshälsa OK är låg när något av följande verktygsfel förekommer:

- Verktyget överhettat

- Verktyget behöver motorkalibrering

- Open-end ej justerad

- Fil för verktygsparameter stöds inte

- Verktygsbatteriet tomt

- Övervakning av verktygstrycke misslyckades

- Verktygskabel stöds inte

- Verktygsminnesfel

- Verktygets minne är skadat

- Verktygets serviceintervall har upphört att gälla

- Verktygsprogramversion passar inte ihop

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg LED Mirror Grön - 98

Signal som visar verktygets gröna LED-status på ett tillbehör.

Signalen Verktyg LED Mirror Grön är inställd på Sann, om verkygets lysdiod är PÅ/blinkar.
Signalen Verktyg LED Mirror Grön är inställd på Falsk, om verkygets lysdiod är AV.

Namn i SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_GREEN

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg LED Mirror Röd - 97

Signal som visar verktygets röda LED-status på ett tillbehör.

Signalen Verktyg LED Mirror Röd är inställd på Sann, om verkygets lysdiod är PÅ/blinkar.
Signalen Verktyg LED Mirror Röd är inställd på Falsk, om verkygets lysdiod är AV.

Namn i SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_RED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg LED Mirror Gul - 99

Signal som visar verktygets gula LED-status på ett tillbehör.

Signalen Verktyg LED Mirror Gul är inställd på Sann, om verkygets lysdiod är PÅ/blinkar.
Signalen Verktyg LED Mirror Gul är inställd på Falsk, om verkygets lysdiod är AV.

Namn i SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_YELLOW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg lossar – 22

Anger att verktyget lossar.

Namn i SoftPLC: TOOL_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktygsrotation moturs – 25

Verktygsrotationsriktning är moturs för vänstergängade skruvar.

Namn i SoftPLC: TOOL_ROTATION_CCW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktygsrotation medurs – 24

Verktygsrotationsriktning är medurs för högergängade skruvar.

Namn i SoftPLC: TOOL_ROTATION_CW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg körs – 23

Anger att verktyget roterar (med- [CW] eller moturs [CCW]).

Namn i SoftPLC: TOOL_RUNNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg drar åt – 21

Anger att verktyget drar åt.

Namn i SoftPLC: TOOL_TIGHTENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg i nolläge - 210

Utsignalen Verktyg i nolläge finns bara för handhållna verktyg.

Utsignalen Verktyg i nolläge definierar om verktyget är i hemmaläget – till exempel vid slutet av ett lägessteg i fram- eller backriktningen.
Signalen uppdateras inte i realtid, så om verktyget av någon anledning flyttas ur läge kommer signalen inte att fungera.

Namn i SoftPLC: TOOLS_IN_ZERO_POSITION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Anslutning till ToolsNet förlorad - 133

Indikerar om anslutningen mellan ToolsNet och styrenheten har avbrutits eller arbetar som förväntat.

Namn i SoftPLC: TOOLSNET_CONNECTION_LOST

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Anslutning till ToolsTalk förlorad - 208

Indikerar om anslutningen mellan ToolsTalk och styrenheten har avbrutits eller arbetar som förväntat.

Namn i SoftPLC: FÖLORAD_ANSLUTNING_TILL_TOOLSTALK

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Sekvensräkning totalt kvar - 205

Mängden återstående åtdragningar som ska slutföras i en batchsekvens.

Namn i SoftPLC: TOTAL_REMAINING_SEQ_COUNT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Sekvensräkning totalt - 204

Antalet slutförda åtdragningar i en batchsekvens.

Namn i SoftPLC: TOTAL_SEQ_COUNTER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Sekvensstorlek totalt - 203

Totalt mängd åtdragningar som ska slutföras i en batchsekvens.

Namn i SoftPLC: TOTAL_SEQ_SIZE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

# Trycke intryckt – 11

Anger att verktygets tryckreglage har tryckts in.

Namn i SoftPLC: TRIGGER_PRESSED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# In-/utgångssignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Inaktivera kommandon om öppet protokoll – 10060

Inaktiverar möjligheten att skicka kommandon över öppet protokoll till den virtuella stationen.

Namn i SoftPLC: DISABLE_OPEN_PRTCOL_CMDS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 1 – 10035

Extern övervakning 1 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 2 – 10036

Extern övervakning 2 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 3 – 10037

Extern övervakning 3 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 4 – 10038

Extern övervakning 4 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 5 – 10039

Extern övervakning 5 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_5

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 6 – 10040

Extern övervakning 6 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_6

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 7 – 10041

Extern övervakning 7 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_7

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 8 – 10042

Extern övervakning 8 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_8

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Blinkning Grön LED på verktyg (externt protokoll) - 10058

Namn i SoftPLC: FLASH_TOOL_GREEN_LED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 1 - 50

In-/utgång 1 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 2 - 51

In-/utgång 2 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 3 - 52

In-/utgång 3 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 4 - 53

In-/utgång 4 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 5 - 54

In-/utgång 5 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 6 - 55

In-/utgång 6 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 7 - 56

In-/utgång 7 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 8 - 57

In-/utgång 8 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 9 - 58

In-/utgång 9 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 10 - 59

In-/utgång 10 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_10

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg på produktionsplatsen - 93

Namn i SoftPLC: TOOL_IN_PRODUCT_SPACE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg på arbetsplatsen - 92

Namn i SoftPLC: TOOL_IN_WORK_SPACE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Licenser från tredje part

# Lista över tredjepartslicenser

Power Focus-styrenheter innefattar komponenter från tredje part vars licenser kräver att vi publicerar kopior av licensspråket och/eller upphovsrättsliga meddelanden. I enlighet med dessa krav följer kopior av licenserna här. Klicka på valfri licens för att se en kopia av licenstexten.

Software | Version | Licenses
--- | --- | ---
acl | 2.2.52 | GPL v2.0 LGPL v2.1
alsa-lib | 1.1.2 | GPL v2.0 LGPL v2.1
alsa-state | 0.2.0 | MIT
alsa-tools | 1.1.0 | GPL v2.0 LGPL v2.0
alsa-utils | 1.1.2 | GPL v2.0
anybus | 1.1 | Proprietary
atftp | 0.7.1 + gitAUTOINC + be3291a18c | GPL v2.0
attr | 2.4.47 | GPL v2.0 LGPL v2.1
barebox | 2018.06.0 | GPL v2.0
base-files | 3.0.14 | GPL v2.0
base-files-px2-base | 1.0 | MIT
base-passwd | 3.5.29 | GPL v2.0
bash | 4.3.30 | GPL v3.0
bash-completion | 2.4 | GPL v2.0
bluez5 | 5.41 | GPL v2.0 LGPL v2.1
boost | 1.61.0 | MIT BSL v1.0 Python v2.0
busybox-px2base | 1.24.1 | GPL v2.0 bzip v2.0
bzip2 | 1.0.6 | bzip v2.0
ca-certificates | 20160104 | GPL v2.0 MPL v2.0
cppunit | 1.13.1 | LGPL v2.1
cryptodev-linux | 1.8 | GPL v2.0
curl | 7.50.1 | MIT
db | 3.0.35 | AGPL v3.0
dbus | 1.10.10 | GPL v2.0 AFL v2.0
dhcp | 4.3.4 | ISC
dosfstools | 4.0 | GPL v3.0
dt-utils | 2017.03.0 | GPL v2.0
e2fsprogs | 1.43 | GPL v2.0 LGPL v2.0 BSD MIT
ecryptfs-tools | 1.0 | GPL v1.0
elfutils | 0.166 | GPL v3.0 Elfutils-Exception
eudev | 3.2.2 | GPL v2.0 LGPL v2.1
expat | 2.2.0 | MIT
fbset | 2.1 | GPL v2.0
fb-test | 1.1.0 | GPL v2.0
fcgi | 2.4.0 | OML
finit | 3.1 | MIT
firmware-imx | 5.4 | Proprietary
flac | 1.3.1 | GPL v2.0 LGPL v2.1 BSD GFDL v1.2
flatbuffers | 1.9.0 | Apache v2.0
fruit | 3.4.0 + gitAUTOINC + ece0f7218c | Apache v2.0
fuse | 2.9.4 | GPL v2.0 LGPL v2.0
gcc-runtime | 6.2.0 | GPL v3.0 with GCC exception
gdb | 8.0.1 | GPL v2.0 LGPL v2.0 GPL v3.0 LGPL v3.0
gdbm | 1.12 | GPL v3.0
glib-2.0 | 2.48.2 | LGPL v2.0 BSD Public Domain License
glibc | 2.24 | GPL v2.0 LGPL v2.1
gmp | 6.1.1 | GPL v2.0 LGPL v3.0
gnutls | 3.5.3 | GPL v3.0 LGPL v2.1
grep | 2.25 | GPL v3.0
gstreamer1.0 | 1.8.3 | LGPL v2.0
gstreamer1.0-plugins-base | 1.8.3 | GPL v2.0 LGPL v2.0
hostpad | 2.6 | GPL v2.0 BSD
htop | 1.0.3 | GPL v2.0
icu | 57.1 | ICU
init-ifupdown | 1.0 | GPL v2.0
initscripts | 1.0 | GPL v2.0
iproute2 | 4.7.0 | GPL v2.0
iptables | 1.6.0 | GPL v2.0
ipwatchd | 1.2 | GPL v2.0
iw | 4.7 | BSD
json-spirit | 4.08 | MIT
keyutils | 1.5.9 | GPL v2.0
kmod | 23 + gitAUTOINC + 65a885df5f | GPL v2.0 LGPL v2.1
kmsfbwrap-px2base | 12.0 | GPL v2.0
libarchive | 3.2.2 | BSD
libbsd | 0.8.3 | BSD v4 Clause ISC Public Domain License
libcap | 2.25 | GPL v2.0 BSD
libdrm | 2.4.70 | MIT
libestr | 0.1.10 | LGPL v2.1
libevent | 2.0.22 | BSD
libfastjson | 0.99.4 | MIT
libffi | 3.2.1 | MIT
libgcc | 6.2.0 | GPL v3.0 with GCC exception GPL v3.0
libgcrypt | 1.7.3 | GPL v2.0 LGPL v2.1 GPL v3.0
libgpg-error | 1.24 | GPL v2.0 LGPL v2.1
libidn | 1.33 | LGPL v3.0 LGPL v2.1 GPL v3.0
libite | 2.0.2 | BSD ISC MIT
libjpeg-turbo | 1.5.0 | BSD v3 Clause
liblogging | 1.0.5 | BSD
libnet | 1.2-rc3 | BSD
libnfsidmap | 0.25 | BSD
libnl | 3.2.28 | LGPL v2.1
libogg | 1.3.2 | BSD
libpcap | 1.8.1 | BSD
libpcre | 8.39 | BSD
libpng | 1.6.24 | Libpng
librcf | 2.2.0.0 | GPL v2.0
libsamplerate0 | 0.1.8 | GPL v2.0
libsndfile1 | 1.0.27 | LGPL v2.1
libtinyxml | 2.6.2 | Zlib
libtirpc | 1.0.1 | BSD
libuev | 2.2.0 | MIT
libusb1 | 1.0.20 | LGPL v2.1
libvorbis | 1.3.5 | BSD
libxml2 | 2.9.4 | MIT
libxslt | 1.1.29 | MIT
lighttpd | 1.4.51 | BSD
linux-atlas | 4.14 | GPL v2.0
linux-libc-headers | 4.14.13 | GPL v2.0
logrotate | 3.9.1 | GPL v2.0
lua | 5.1.5 | MIT
luabind | git | MIT
lzo | 2.09 | GPL v2.0
lzop | 1.03 | GPL v2.0
memlog | 2.0 | MIT
mesa | 12.0.1 | MIT
mg | 20161005 | Public Domain License
minizip | 1.2.8 | Zlib
mmc-utils | 0.1 | GPL v2.0
mtd-utils | 1.5.2 | GPL v2.0
nano | 2.2.5 | GPL v3.0
ncurses | 6.0 + 20160625 | MIT
netbase | 5.3 | GPL v2.0
netcat-openbsd | 1.105 | BSD v3 Clause
nettle | 3.2 | GPL v2.0 LGPL v3.0
nfs-utils | 2.1.1 | GPL v2.0 BSD MIT
ntp | 4.2.8p8 | NTP
openssh | 7.6p1 | BSD
openssl | 1.0.2n | openSSL
opkg | 0.3.3 | GPL v2.0
opkg-arch-config | 1.0 | MIT
opkg-utils | 0.3.2 + gitAUTOINC + 3ffece9bf1 | GPL v2.0
orc | 0.4.25 | BSD v3 Clause BSD v2 Clause
os-release | 1.0 | MIT
packagegroup-atlas-qt5 | 1.0 | MIT
packagegroup-atlas-sxb | 1.0 | MIT
packagegroup-base | 1.0 | MIT
packagegroup-core-boot | 1.0 | MIT
packagegroup-core-eclipse-debug | 1.0 | MIT
packagegroup-core-nfs | 1.0 | MIT
packagegroup-core-ssh-openssh | 1.0 | MIT
packagegroup-px2it | 1.0 | MIT
parted | 3.2 | GPL v3.0
perl | 5.22.1 | GPL v1.0 Artistic v1.0
pm-utils | 1.4.1 | GPL v2.0
poco | 1.9.0 | BSL v1.0
pointercal | 0.0 | MIT
popt | 1.16 | MIT
procps | 3.3.12 | GPL v2.0 LGPL v2.0
protobuf | 2.6.1 + gitAUTOINC + bba83652e1 | BSD v3 Clause
python | 2.7.12 | Python v2.0
qtbase | 5.7.1 + gitAUTOINC + a55f36211e | BSD GPL v2.0 GPL v3.0 GFDL v1.3 LGPL v3.0 The Qt Company Commercial The Qt Company LGPL Exception v1.0
qtdeclarative | 5.7.1 + gitAUTOINC + 2a992040e2 | BSD GPL v2.0 GPL v3.0 GFDL v1.3 LGPL v3.0 The Qt Company Commercial The Qt Company LGPL Exception v1.0
qtlocation | 5.7.1 + gitAUTOINC + de5be121d8 | BSD GPL v2.0 LGPL v2.1 GFDL v1.3 LGPL v3.0 The Qt Company LGPL Exception v1.1
qtsensors | 5.7.1 + gitAUTOINC + 5a57beaaa5 | BSD GPL v2.0 GPL v3.0 GFDL v1.3 LGPL v3.0 The Qt Company Commercial The Qt Company LGPL Exception v1.0
qtwebkit | 5.7.1 + gitAUTOINC + 76e2732f01 | BSD GPL v2.0 LGPL v2.0
qtwebsockets | 5.7.1 + gitAUTOINC + 60cede232a | GFDL v1.3 LGPL v2.1 LGPL v3.0 The Qt Company LGPL Exception v1.1
qtxmlpatterns | 5.7.1 + gitAUTOINC + 89dbcc4f80 | BSD GPL v2.0 GPL v3.0 GFDL v1.3 LGPL v3.0 The Qt Company Commercial The Qt Company LGPL Exception v1.0
rauc | 0.4 | LGPL v2.1
readline | 6.3 | GPL v3.0
rpcbind | 0.2.3 | BSD
rsync | 3.1.2 | GPL v3.0
rsyslog | 8.22.0 | Apache v2.0 GPL v3.0 LGPL v3.0
run-postinsts | 1.0 | MIT
shadow | 4.2.1 | BSD Artistic v1.0
shadow-security | 4.2.1 | MIT
sqlite3 | 3.14.1 | Public Domain License
squashfs-tools | 5.7.1 + gitrAUTOINC + 9c1db6d13a | Public Domain License GPL v2.0
st-load | 1.0 | Public Domain License
stm32flash | git | GPL v2.0
strace | 4.13 | BSD
sysfsutils | 2.1.0 | GPL v2.0 LGPL v2.1
sysvinit-bootlogd | 2.88dsf | GPL v2.0
tcf-agent | 1.4.0 + gitAUTOINC + 2dddd5f440 | EDL v1.0 EPL v1.0
tcpdump | 4.7.4 | BSD
tcp-wrappers | 7.6 | BSD
tslib | 1.1 | LGPL v2.0
tzdata | 2016i | BSD BSD v3 Clause Public Domain License
u-boot-atlas | 2017.09 | GPL v2.0
u-boot-fw-utils | 2017.09 | GPL v2.0
unzip | 6.0 | BSD v3 Clause
usbutils | 008 | GPL v2.0
util-linux | 2.28.1 | BSD GPL v2.0 LGPL v2.1
wireless-tools | 30.pre9 | BSD GPL v2.0 LGPL v2.1 MPL v1.1
wpa-supplicant | 2.5 | BSD
xerces-c | 2.7.0 | Apache v2.0
xz | 5.2.2 | GPL v2.0 LGPL v2.1 GPL v3.0 with autoconf exception Public Domain License
yaml-cpp | 0.6.2 | MIT
zip | 3.0 | BSD v3 Clause
zlib | 1.2.8 | Zlib