# Rh – Omdragning (Rehit)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Begränsningen kontrollerar momentet. Om det uppmätta momentet överskrider detektionsmomentet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (för Power Focus 6000 StepSync och Power Focus 8 StepSync), eller till programmets slut.

Det går endast att lägga till omdragningsbegränsning till det första steget i flerstegsåtdragningsprogrammet. När en omdragningsbegränsning har lagts till i det första steget ska det inte vara möjligt att flytta steget till någon annan position inom åtdragningsprogrammet. Omdragningsbegränsningen måste raderas från det första steget för att kunna flytta det till en annan position i åtdragningsprogrammet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Detektionsmoment | Om det uppmätta momentet överskrider detektionsmomentet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (för Power Focus 6000 StepSync och Power Focus 8 StepSync), eller till programmets slut. Måste vara större än noll.
Vinkelfönster | Målvinkeln mäts från stegets start. Om inget vinkelfönster har angivits är begränsningen aktiv under hela steget.