# A – Uhol (Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

Tento stupeň meria maximálny uhol dosiahnutý počas monitoru a kontroluje, či je medzi hodnotami Horný limit a Dolný limit. Meranie uhla začína na začiatku monitora, resp. ak je špecifikované, v bode, kde moment prvýkrát prešiel spúšťačom momentu počas monitoru.

Parameter | Popis
--- | ---
Typ | K dispozícii sú štyri typy uhla: Maximálny uhol (predvolený), Uhol pri maximálnom momente, Vypínací uhol a Uhol na konci.
Spúšťač momentu | Meranie uhla sa začína na tomto spúšťači.
Dolný limit | Najnižší prijateľný uhol.
Horný limit | Najvyšší prijateľný uhol.