# C - Spojka (Clutch)

Nástroje
BCV BCP

Tento krok spustí nástroj s naprogramovanou rýchlosťou v smere dopredu, kým sa spojka neuvoľní. Keď nástroj oznámi uvoľnenie spojky, skončí sa krok stavom OK.

Program na upevňovanie pomocou kroku spojky nemôže mať žiadny ďalší krok.

Tento krok platí len pre nástroje spojky BCV-RE a BCP-RE.

Parameter | Popis
--- | ---
Ovládanie rýchlosti | Jedna rýchlosť alebo dve rýchlosti
Konečná rýchlosť | Nastavte konečnú rýchlosť programu [ot./min]
Rýchlostná rampa | Prepínač, kde je možné vybrať rýchlostnú rampu [Tvrdý, Mäkký]
Rehit | Detekcia rehitu nastavená na Zap alebo Vyp
Uhol Rehit | Nastavuje uhol Rehit [°]