# Parámetros de la etapa de parada de STwrench

Los parámetros que aparecen en las tablas están disponibles cuando se utiliza una de las estrategias de la llave ST. Hay distintas combinaciones de estrategias. Algunos de los parámetros solo están disponibles para determinadas estrategias y pueden no ser visibles en otras estrategias.

Las normas de los parámetros se comprueban automáticamente. Si se produce una violación, el indicador de error se muestra junto a los parámetros incorrectos. Seleccione el indicador de error para ver más información sobre el error.

Alternar entre estrategias puede resultar en el indicador de error que se muestra. Esto indica que la combinación elegida no es válida y que hay que corregirla.

Para más información sobre la STwrench, consulte la Guía de usuario de STwrench (material impreso número 9836 4134 01).

Parámetros de la etapa de desapriete de STwrench
Nombre del parámetro | Condición | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | --- | ---
Tiempo de final de ciclo |  | Se aplica cuando el par cae por debajo del inicio de ciclo y alcanza el tercer valor de porcentaje definido en los LED de STwrench. | 100 ms