# YM2 - 항복점까지 조임: 방법 2

공구
QST

항복점이 감지될 때까지 이 단계는 정방향의 지정된 속도로 공구를 구동합니다.

토크가 Tt에 도달하면 항복점 검색이 시작됩니다. Af도에 대한 토크 평균이 계산됩니다. 이 절차는 N rs번 반복됩니다.

참조 기울기는 N rs점에 대한 선형 회귀 분석을 통해 계산됩니다. 그 후에, A f 도에 대한 새로운 평균값이 연속적으로 계산됩니다.

실제 기울기는 마지막 N s 평균점에 대한 선형 회귀 분석을 통해 계산됩니다. 기울기가 참조 기울기의 Py % 보다 작으면 항복점에 도달됩니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
목표 토크 | 필수 조건: > 0.
필터 각도 | 기본값: 1. 필수 조건: > 0.
샘플 수 | 기본값: 6. 필수 조건: >= 4.
샘플 수, 참조 | 기본값: 6. 필수 조건: >= 4.
항복 지점 비율 | 기본값: 90% 필수 조건: >20%.
속도 | 기본값: 60 rpm. 필수 조건: > 0.
속도 램프 유형 | 하드, 소프트 또는 수동. 기본값: 하드 수동을 선택하면, 속도 램프 필드가 열립니다.
속도 램프 | 속도 램프 유형이 수동이면, 이 필드가 열립니다. 기본값: 500 rpm/s.
브레이크 (Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync 및 Flex에만 해당) | 켜짐 목표에 도달하면 공구가 중지됩니다. 꺼짐 프로그램은 공구를 멈추지 않고 다음 단계로 바로 이동합니다.

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.

A | 토크 트리거
B | 샘플 수, 참조
C | 실제 기울기
D | 샘플 수
E | 기준 기울기
F | 필터 각도